南昌市塑料购物袋产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

1、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样数量：抽取样品180个（袋规格应不小于15cm×15cm），平均分为2份分别封装，其中90个作为检验样，90个作为备检样。
2、检验依据
（1）生物降解塑料购物袋

 生物降解塑料购物袋产品检验项目、依据和方法
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	尺寸

偏差
	厚度极限偏差
	GB/T 38082-2019
	GB/T 6672-2001

	
	
	厚度平均偏差
	GB/T 38082-2019
	GB/T 6672-2001

	
	
	宽度极限偏差
	GB/T 38082-2019
	GB/T 6673-2001

	
	
	长度极限偏差
	GB/T 38082-2019
	GB/T 6673-2001

	2
	感官
	外观
	GB/T 38082-2019
	GB/T 38082-2019

	
	
	异嗅
	GB/T 38082-2019
	GB/T 38082-2019

	3
	跌落试验
	GB/T 38082-2019
	GB/T 38082-2019

	4
	提吊试验
	GB/T 38082-2019
	GB/T 38082-2019

	5
	封合强度
	GB/T 38082-2019
	QB/T 2358-1998

	6
	漏水性
	GB/T 38082-2019
	GB/T 38082-2019


（2）塑料购物袋

 塑料购物袋产品检验项目、依据及方法

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	尺寸偏差
	厚度极限偏差
	GB/T 21661-2020
	GB/T 6672-2001

	
	
	厚度平均偏差
	GB/T 21661-2020
	GB/T 6672-2001

	
	
	宽度极限偏差
	GB/T 21661-2020
	GB/T 6673-2001

	
	
	长度极限偏差
	GB/T 21661-2020
	GB/T 6673-2001

	2
	感官 要求
	外观
	GB/T 21661-2020
	GB/T 21661-2020

	
	
	异嗅
	GB/T 21661-2020
	GB/T 21661-2020

	3
	跌落试验
	GB/T 21661-2020
	GB/T 21661-2020

	4
	提吊试验
	GB/T 21661-2020
	GB/T 21661-2020

	5
	封合强度
	GB/T 21661-2020
	QB/T 2358-1998

	6
	漏水性
	GB/T 21661-2020
	GB/T 21661-2020


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

下列文件凡是注明日期的，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本细则。凡是不注明日期的，其最新版本适用于本细则。
3、判定规则

3.1依据标准

GB/T 38082-2019  生物降解塑料购物袋 

GB/T 21661-2020  塑料购物袋 

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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