南昌市配装眼镜产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

1、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样数量为1副（检验样品和备用样品合二为一，因为初检不损坏检验样品，故复议时采用初检样品进行检验。）。

2、检验依据
表1  配装眼镜产品检验项目、依据、方法

	 序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	球镜顶焦度偏差（主子午面一）
	GB 13511.1-2011
	GB 10810.1-2005

	2
	球镜顶焦度偏差（主子午面二）
	GB 13511.1-2011
	GB 10810.1-2005

	3
	柱镜顶焦度偏差
	GB 13511.1-2011
	GB 10810.1-2005

	4
	镜片基准点的最小厚度
	QB/T 2506-2017
	QB/T 2506-2017

	5
	镜片材料和表面质量
	GB 13511.1-2011
	GB 10810.1-2005

	6
	可见光透射比τV(380 nm~780 nm)
	GB 13511.1-2011
	GB 10810.3-2006

	7
	紫外平均透射比τSUVB(280 nm~315 nm)
	GB 13511.1-2011
	GB 10810.3-2006

	8
	镜架外观质量
	GB 13511.1-2011
	GB/T 14214-2019

	9
	光学中心水平距离偏差
	GB 13511.1-2011
	GB 13511.1-2011

	10
	光学中心单侧水平偏差
	GB 13511.1-2011
	GB 13511.1-2011

	11
	光学中心垂直互差
	GB 13511.1-2011
	GB 13511.1-2011

	12
	柱镜轴位方向偏差
	GB 13511.1-2011
	GB 10810.1-2005

	13
	装配质量
	GB 13511.1-2011
	GB 13511.1-2011

	14
	标志
	GB 13511.1-2011
	GB 13511.1-2011

	备注
	1、序号4项目检测一片，当所抽样品的镜片材料、膜层不同时，应分别检测，其他项目按抽样数检验。

2.标志项目包括型号、顶焦度、光学中心水平距离和产品所执行的标准。


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

下列文件凡是注明日期的，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本细则。凡是不注明日期的，其最新版本适用于本细则。

3、判定规则

3.1依据标准

GB 13511.1-2011 配装眼镜 第1部分：单光和多焦点

QB/T 2506-2017 眼镜镜片 光学树脂镜片
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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