南昌市童车产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

1、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样数量：抽取2辆样品，其中1辆为检验样品，1辆为备用样品。
2、检验依据
（1）儿童自行车

儿童自行车产品检验项目、依据及方法

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	锐利边缘
	GB 14746-2006
	GB 14746-2006

	2
	外露突出物
	GB 14746-2006
	GB 14746-2006

	3
	突出物禁区、保护装置和螺钉
	GB 14746-2006
	GB 14746-2006

	4
	制动系统
	GB 14746-2006
	GB 14746-2006

	5
	闸把尺寸
	GB 14746-2006
	GB 14746-2006

	6
	手闸制动系统的强度
	GB 14746-2006
	GB 14746-2006

	7
	手闸制动性能试验
	GB 14746-2006
	GB 14746-2006

	8
	把横管
	GB 14746-2006
	GB 14746-2006

	9
	把横管的把套
	GB 14746-2006
	GB 14746-2006

	10
	把立管
	GB 14746-2006
	GB 14746-2006

	11
	车把稳定性
	GB 14746-2006
	GB 14746-2006

	12
	车把部件的强度
	GB 14746-2006
	GB 14746-2006

	13
	冲击试验（重物落下）
	GB 14746-2006
	GB 14746-2006

	14
	冲击试验（车架/前叉组合件落下）
	GB 14746-2006
	GB 14746-2006

	15
	间隙
	GB 14746-2006
	GB 14746-2006

	16
	前轮夹持力
	GB 14746-2006
	GB 14746-2006

	17
	后轮夹持力
	GB 14746-2006
	GB 14746-2006

	18
	地面间隙
	GB 14746-2006
	GB 14746-2006

	19
	足尖间隙
	GB 14746-2006
	GB 14746-2006

	20
	脚蹬/曲柄组合件动态试验
	GB 14746-2006
	GB 14746-2006

	21
	限制尺寸
	GB 14746-2006
	GB 14746-2006

	22
	鞍管
	GB 14746-2006
	GB 14746-2006

	23
	鞍座调节夹紧装置
	GB 14746-2006
	GB 14746-2006

	24
	鞍座的强度
	GB 14746-2006
	GB 14746-2006

	25
	驱动系统静负荷试验
	GB 14746-2006
	GB 14746-2006

	26
	链罩
	GB 14746-2006
	GB 14746-2006

	27
	平衡轮尺寸
	GB 14746-2006
	GB 14746-2006


（2）儿童三轮车

儿童三轮车产品检验项目、依据及方法

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	特定可迁移元素最大限量
	GB 14747-2006
	GB 6675.4-2014

	2
	燃烧性能
	GB 14747-2006
	GB 14747-2006

	3
	机械强度
	GB 14747-2006
	GB 14747-2006

	4
	锐利边缘
	GB 14747-2006
	GB 14747-2006

	5
	锐利尖端
	GB 14747-2006
	GB 14747-2006

	6
	外露突出物
	GB 14747-2006
	GB 14747-2006

	7
	挤夹点
	GB 14747-2006
	GB 14747-2006

	8
	小零件
	GB 14747-2006
	GB 14747-2006

	9
	行驶稳定性
	GB 14747-2006
	GB 14747-2006

	10
	连接紧固件
	GB 14747-2006
	GB 14747-2006

	11
	防护罩帽
	GB 14747-2006
	GB 14747-2006

	12
	把立管插入深度标记
	GB 14747-2006
	GB 14747-2006

	13
	把立管强度
	GB 14747-2006
	GB 14747-2006

	14
	把横管
	GB 14747-2006
	GB 14747-2006

	15
	把横管两端
	GB 14747-2006
	GB 14747-2006

	16
	把立管夹紧装置
	GB 14747-2006
	GB 14747-2006

	17
	鞍管插入深度
	GB 14747-2006
	GB 14747-2006

	18
	鞍座调节夹紧装置
	GB 14747-2006
	GB 14747-2006

	19
	冲击强度
	GB 14747-2006
	GB 14747-2006

	20
	靠背结构牢固性
	GB 14747-2006
	GB 14747-2006

	21
	辅助推杆强度
	GB 14747-2006
	GB 14747-2006

	22
	脚蹬离地高度
	GB 14747-2006
	GB 14747-2006

	23
	适用年龄和体重及安全警示
	GB 14747-2006
	GB 14747-2006


（3）儿童推车

儿童推车产品检验项目、依据及方法

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	材料质量
	GB 14748-2006
	GB 14748-2006

	2
	特定可迁移元素最大限量
	GB 14748-2006
	GB 6675.4-2014

	3
	金属表面
	GB 14748-2006
	GB 14748-2006

	4
	燃烧性能
	GB 14748-2006
	GB 14748-2006

	5
	外露的开口管子
	GB 14748-2006
	GB 14748-2006

	6
	危险夹缝
	GB 14748-2006
	GB 14748-2006

	7


	剪切和挤夹点
	GB 14748-2006
	GB 14748-2006

	8
	锐利边缘和尖端
	GB 14748-2006
	 GB 6675.2-2014中5.8和5.9

	9
	小零件
	GB 14748-2006
	GB 14748-2006

	10
	外露突出物
	GB 14748-2006
	GB 14748-2006

	11
	机械部件的连接
	GB 14748-2006
	GB 14748-2006

	12
	卧兜的最小内部高度
	GB 14748-2006
	GB 14748-2006

	13
	座兜的座垫与靠背的角度和靠背的高度
	GB 14748-2006
	GB 14748-2006

	14
	推车的适用年龄
	GB 14748-2006
	GB 14748-2006

	15
	卧兜和座兜连接在车架上的装置
	GB 14748-2006
	GB 14748-2006

	16
	稳定性
	GB 14748-2006
	GB 14748-2006

	17
	手把强度
	GB 14748-2006
	GB 14748-2006

	18
	制动装置
	GB 14748-2006
	GB 14748-2006

	19
	折叠锁定装置
	GB 14748-2006
	GB 14748-2006

	20
	可拆卸卧兜或座兜的连接装置的强度和耐用性
	GB 14748-2006
	GB 14748-2006

	21
	束缚系统的强度
	GB 14748-2006
	GB 14748-2006

	22
	安全带扣的强度
	GB 14748-2006
	GB 14748-2006

	23
	车轮的强度
	GB 14748-2006
	GB 14748-2006

	24
	静态强度
	GB 14748-2006
	GB 14748-2006

	25
	适用年龄和体重及安全警示
	GB 14748-2006
	GB 14748-2006


（4） 婴儿学步车

 婴儿学步车产品检验项目、依据及方法

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	材料质量
	 GB 14749-2006
	GB 14749-2006

	2
	特定可迁移元素最大限量
	 GB 14749-2006
	 GB 6675.4-2014

	3
	金属表面
	 GB 14749-2006
	GB 14749-2006

	4
	木制结构
	 GB 14749-2006
	GB 14749-2006

	5
	危险夹缝及孔、开口
	 GB 14749-2006
	GB 14749-2006

	6
	弹簧
	 GB 14749-2006
	GB 14749-2006

	7
	外露突出物
	 GB 14749-2006
	GB 14749-2006

	8
	可触及部件
	GB 6675.2-2014
	GB 6675.2-2014

	9


	绳索/弹性绳等绳状物
	 GB 14749-2006
	GB 14749-2006

	10
	锁定、折叠和框架调节装置
	 GB 14749-2006
	GB 14749-2006

	11
	挤夹、剪切
	 GB 14749-2006
	GB 14749-2006

	12
	跨带宽度
	 GB 14749-2006
	GB 14749-2006

	13
	座位
	 GB 14749-2006
	GB 14749-2006

	14
	学步车脚轮
	 GB 14749-2006
	GB 14749-2006

	15
	框架离地高度
	 GB 14749-2006
	GB 14749-2006

	16
	防撞间距
	 GB 14749-2006
	GB 14749-2006

	17
	静态稳定性
	 GB 14749-2006
	GB 14749-2006

	18
	动态稳定性
	 GB 14749-2006
	GB 14749-2006

	19
	静态强度
	 GB 14749-2006
	GB 14749-2006

	20
	动态强度
	 GB 14749-2006
	GB 14749-2006

	21
	碰撞强度
	 GB 14749-2006
	GB 14749-2006

	22
	燃烧性能
	 GB 14749-2006
	GB 14749-2006

	23
	适用年龄和体重及安全警示
	 GB 14749-2006
	GB 14749-2006


（5）其他玩具车辆

其他玩具车辆产品检验项目、依据及方法
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	一、机械与物理性能（正常使用）

	1
	小零件
	GB 6675.2-2014
	GB 6675.2-2014

	2
	可触及的金属或玻璃边缘
	GB 6675.2-2014
	GB 6675.2-2014

	3
	功能性锐利边缘
	GB 6675.2-2014
	GB 6675.2-2014

	4
	金属玩具边缘
	GB 6675.2-2014
	GB 6675.2-2014

	5
	模塑玩具边缘
	GB 6675.2-2014
	GB 6675.2-2014

	6
	外露螺栓或螺纹杆的边缘
	GB 6675.2-2014
	GB 6675.2-2014

	7
	可触及的锐利尖端
	GB 6675.2-2014
	GB 6675.2-2014

	8
	功能性锐利尖端
	GB 6675.2-2014
	GB 6675.2-2014

	9
	突出物
	GB 6675.2-2014
	GB 6675.2-2014

	10
	带有折叠机构的其他玩具
	GB 6675.2-2014
	GB 6675.2-2014

	11
	铰链间隙
	GB 6675.2-2014
	GB 6675.2-2014

	12
	刚性材料上的圆孔
	GB 6675.2-2014
	GB 6675.2-2014

	13
	活动部件间的间隙
	GB 6675.2-2014
	GB 6675.2-2014

	14
	弹簧
	GB 6675.2-2014
	GB 6675.2-2014

	15
	可用脚起稳定作用的玩具的侧倾稳定性
	GB 6675.2-2014
	GB 6675.2-2014

	16
	不可用脚起稳定作用的玩具的侧倾稳定性
	GB 6675.2-2014
	GB 6675.2-2014

	17
	前后稳定性
	GB 6675.2-2014
	GB 6675.2-2014

	18
	乘骑玩具及座位的超载要求
	GB 6675.2-2014
	GB 6675.2-2014

	19
	声响要求
	GB 6675.2-2014
	GB 6675.2-2014

	二、机械与物理性能（可预见的合理滥用）

	20
	小零件
	GB 6675.2-2014
	GB 6675.2-2014

	21
	边缘
	GB 6675.2-2014
	GB 6675.2-2014

	22
	尖端
	GB 6675.2-2014
	GB 6675.2-2014

	23
	小球
	GB 6675.2-2014
	GB 6675.2-2014

	24
	弹珠
	GB 6675.2-2014
	GB 6675.2-2014

	25
	外露螺栓或螺纹杆的边缘
	GB 6675.2-2014
	GB 6675.2-2014

	26
	突出物
	GB 6675.2-2014
	GB 6675.2-2014

	27
	金属丝和杆件
	GB 6675.2-2014
	GB 6675.2-2014

	28
	刚性材料上的圆孔
	GB 6675.2-2014
	GB 6675.2-2014

	29
	活动部件间的间隙
	GB 6675.2-2014
	GB 6675.2-2014

	30
	年龄范围
	GB 6675.2-2014
	GB 6675.2-2014

	三、易燃性能

	31
	一般要求
	GB 6675.3-2014
	GB 6675.3-2014

	四、特定元素的迁移

	32
	可迁移元素最大限量
	GB 6675.4-2014
	GB 6675.4-2014


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3、判定规则

3.1依据标准

GB 14746-2006   儿童自行车安全要求

GB 14747-2006   儿童三轮车安全要求

GB 14748-2006   儿童推车安全要求

GB 14749-2006   婴儿学步车安全要求

GB 6675.2-2014  玩具安全 第2部分:机械与物理性能

GB 6675.3-2014  玩具安全 第3部分：易燃性能 

GB 6675.4-2014  玩具安全 第4部分：特定元素的迁移

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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