南昌市玩具产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品3个，其中2个作为检验样品，1个作为备用样品。
2 检验依据

表1  玩具产品检验项目、依据、方法

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	
	
	
	

	一、正常使用机械与物理性能

	1
	材料
	GB 6675.2-2014
	GB 6675.2-2014

	2
	小零件
	GB 6675.2-2014
	GB 6675.2-2014

	3
	小球
	GB 6675.2-2014
	GB 6675.2-2014

	4
	可触及的金属或玻璃边缘
	GB 6675.2-2014
	GB 6675.2-2014

	5
	功能性锐利边缘
	GB 6675.2-2014
	GB 6675.2-2014

	6
	金属玩具边缘
	GB 6675.2-2014
	GB 6675.2-2014

	7
	模塑玩具边缘
	GB 6675.2-2014
	GB 6675.2-2014

	8
	外露螺栓或螺纹杆的边缘
	GB 6675.2-2014
	GB 6675.2-2014

	9
	可触及的锐利尖端
	GB 6675.2-2014
	GB 6675.2-2014

	10
	功能性锐利尖端
	GB 6675.2-2014
	GB 6675.2-2014

	11
	突出物
	GB 6675.2-2014
	GB 6675.2-2014

	12
	把手和其他类似的管子
	GB 6675.2-2014
	GB 6675.2-2014

	13
	带有折叠机构的其他玩具
	GB 6675.2-2014
	GB 6675.2-2014

	14
	铰链间隙
	GB 6675.2-2014
	GB 6675.2-2014

	15
	刚性材料上的圆孔

	GB 6675.2-2014
	GB 6675.2-2014

	16
	活动部件间的间隙

	GB 6675.2-2014
	GB 6675.2-2014

	17
	弹簧
	GB 6675.2-2014
	GB 6675.2-2014

	18
	可用脚起稳定作用的玩具的侧倾稳定性
	GB 6675.2-2014
	GB 6675.2-2014

	19
	不可用脚起稳定作用的玩具的侧倾稳定性
	GB 6675.2-2014
	GB 6675.2-2014

	20
	前后稳定性
	GB 6675.2-2014
	GB 6675.2-2014

	21
	乘骑玩具及座位的超载性能
	GB 6675.2-2014
	GB 6675.2-2014

	二、可预见的合理滥用机械与物理性能

	1
	小零件
	GB 6675.2-2014
	GB 6675.2-2014

	2
	小球
	GB 6675.2-2014
	GB 6675.2-2014

	3
	可触及的金属或玻璃边缘
	GB 6675.2-2014
	GB 6675.2-2014

	4
	金属玩具边缘
	GB 6675.2-2014
	GB 6675.2-2014

	5
	模塑玩具边缘
	GB 6675.2-2014
	GB 6675.2-2014

	6
	外露螺栓或螺纹杆的边缘
	GB 6675.2-2014
	GB 6675.2-2014

	7
	可触及的锐利尖端
	GB 6675.2-2014
	GB 6675.2-2014

	8
	弹珠
	GB 6675.2-2014
	GB 6675.2-2014

	9
	突出物
	GB 6675.2-2014
	GB 6675.2-2014

	10
	把手和其他类似的管子
	GB 6675.2-2014
	GB 6675.2-2014

	11
	金属丝和杆件
	GB 6675.2-2014
	GB 6675.2-2014

	12
	刚性材料上的圆孔
	GB 6675.2-2014
	GB 6675.2-2014

	13
	活动部件间的间隙
	GB 6675.2-2014
	GB 6675.2-2014

	三、易燃性能

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	易燃性能（一般要求）
	GB 6675.3-2014
	GB 6675.3-2014

	注：适用范围内的玩具，对上列检验项目逐一进行检测时，遇不适用项目不进行判定，但检验报告应标明不适用项。


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

下列文件凡是注明日期的，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本细则。凡是不注明日期的，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 6675.2-2014 玩具安全 第2部分：机械与物理性能

GB 6675.3-2014 玩具安全 第3部分：易燃性能

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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