南昌市食品接触用纸包装容器等制品产品质量监督抽查实施细则（2025年版）

1、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

采用简单随机抽样法，抽查样品基数满足抽样数量即可。样品应按照同一批号、同一规格在经受检单位检验合格的成品中或待销的经检验合格的产品中随机抽取。检验样品和备用样品均由抽样人员带回承检机构。

抽样数量

	序号
	产品
	抽样数量
	备注

	1
	纸杯、纸碗
	随机抽取3个包装箱，在选取的3个包装箱中，每箱抽取样本50只，共计抽取样本150只。微生物检验样品50只，其他项目检验样品50只，备用样品50只。
	注：当所抽取样品（或最小销售包装）过大或过小时，抽样数可依实际检验情况做适当调整。

	2
	圆柱形复合罐
	随机抽取3个包装箱，在选取的3个包装箱中，每箱抽取样本20只，共计抽取样本60只。其中30只作为检验样品，30只作为备用样品。
	

	3
	纸杯原纸、食品包装纸板
	每批次产品抽取约13m2，其中8m2作为检验样品，5m2作为备用样品。
	/


2、检验依据
2.1纸杯
2025年纸杯产品检验项目、依据及方法
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	感官要求
	GB 4806.8-2022
	GB 4806.8-2022

	2
	铅（Pb）
	GB 4806.8-2022
	GB 31604.34-2016
或GB 31604.49-2023

	3
	砷（As）
	GB 4806.8-2022
	GB 31604.34-2016
或GB 31604.49-2023

	4
	甲醛
	GB 4806.8-2022
	GB 4806.8-2022
GB 31604.48-2016

	5
	荧光性物质
	GB 4806.8-2022
	GB 31604.47-2023

	6
	总迁移量
	GB 4806.7-2023
GB 4806.8-2022
	GB 31604.8-2021

	7
	重金属（以Pb计）
	GB 4806.7-2023
GB 4806.8-2022
	GB 31604.9-2016

	8
	1,3-二氯-2-丙醇
	GB 4806.8-2022
	GB 4806.8-2022

	9
	3-氯-1,2-丙二醇
	GB 4806.8-2022
	GB 4806.8-2022

	10
	大肠菌群
	GB 4806.8-2022
	GB 14934-2016附录B中发酵法

GB 4789.3-2016第一法

	11
	沙门氏菌
	GB 4806.8-2022
	GB 14934-2016附录C
GB 4789.4-2024

	12
	霉菌
	GB 4806.8-2022
	GB 4789.15-2016 第一法

	13
	感官指标
	GB/T 27590-2022
	GB/T 27590-2022

	14
	渗漏性能
	GB/T 27590-2022
	GB/T 27590-2022

	15
	杯身挺度
	GB/T 27590-2022
	GB/T 27590-2022


2.2纸碗
2025年纸碗产品检验项目、依据及方法
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	感官要求
	GB 4806.8-2022
	GB 4806.8-2022

	2
	铅（Pb）
	GB 4806.8-2022
	GB 31604.34-2016
或GB 31604.49-2023

	3
	砷（As）
	GB 4806.8-2022
	GB 31604.34-2016
或GB 31604.49-2023

	4
	甲醛
	GB 4806.8-2022
	GB 4806.8-2022
GB 31604.48-2016

	5
	荧光性物质
	GB 4806.8-2022
	GB 31604.47-2023

	6
	总迁移量
	GB 4806.7-2023
GB 4806.8-2022
	GB 31604.8-2021

	7
	重金属（以Pb计）
	GB 4806.7-2023
GB 4806.8-2022
	GB 31604.9-2016

	8
	1,3-二氯-2-丙醇
	GB 4806.8-2022
	GB 4806.8-2022

	9
	3-氯-1,2-丙二醇
	GB 4806.8-2022
	GB 4806.8-2022

	10
	大肠菌群
	GB 4806.8-2022
	GB 14934-2016附录B中发酵法

GB 4789.3-2016第一法

	11
	沙门氏菌
	GB 4806.8-2022
	GB 14934-2016附录C
GB 4789.4-2024

	12
	霉菌
	GB 4806.8-2022
	GB 4789.15-2016 第一法


2.3圆柱形复合罐

2025年圆柱形复合罐产品检验项目、依据及方法
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	感官
	GB 4806.8-2022
	GB 4806.8-2022

	2
	大肠菌群
	GB 4806.8-2022
	GB 14934-2016附录B中发酵法

GB 4789.3-2016第一法

	3
	沙门氏菌
	GB 4806.8-2022
	GB 14934-2016附录C
GB 4789.4-2024

	4
	霉菌
	GB 4806.8-2022
	GB 4789.15-2016 第一法


2.4纸杯原纸、食品包装纸板

2025年纸杯原纸、食品包装纸板产品检验项目、依据及方法
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	感官要求
	GB 4806.8-2022
	GB 4806.8-2022

	2
	铅（Pb）
	GB 4806.8-2022
	GB 31604.34-2016
或GB 31604.49-2023

	3
	砷（As）
	GB 4806.8-2022
	GB 31604.34-2016
或GB 31604.49-2023

	4
	甲醛
	GB 4806.8-2022
	GB 4806.8-2022
GB 31604.48-2016

	5
	荧光性物质
	GB 4806.8-2022
	GB 31604.47-2023

	6
	总迁移量
	GB 4806.8-2022
	GB 31604.8-2021

	7
	重金属（以Pb计）
	GB 4806.8-2022
	GB 31604.9-2016

	8
	1,3-二氯-2-丙醇
	GB 4806.8-2022
	GB 4806.8-2022

	9
	3-氯-1,2-丙二醇
	GB 4806.8-2022
	GB 4806.8-2022

	10
	大肠菌群
	GB 4806.8-2022
	GB 14934-2016附录B中发酵法

GB 4789.3-2016第一法

	11
	沙门氏菌
	GB 4806.8-2022
	GB 14934-2016附录C
GB 4789.4-2024

	12
	霉菌
	GB 4806.8-2022
	GB 4789.15-2016 第一法


3、判定规则

3.1依据标准

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB/T 27591-2011 纸碗

GB/T 27590-2022 纸杯

GB/T 10440-2008 圆柱形复合罐

QB/T 1014-2010 食品包装纸

QB/T 4032-2022 纸杯原纸

GB 4806.7-2023 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB 4806.8-2022 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品
相关的法律法规、部门规章和规范

现行有效的企业标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的国家或行业强制性标准要求时，应按国家或行业强制性标准要求判定

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中的检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

依据卫健委“卫监督发[2005]515号”《健康相关产品国家卫生监督抽检规定》第十九条“产品微生物指标超标的不予复检”及GB 4789.1-2016 《食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则》第7.3条“检验结果报告后，剩余样品和同批产品不进行微生物项目的复检”的规定，微生物项目（霉菌、沙门氏菌、大肠菌群）不合格不复检。
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