
南昌市食品接触用竹木制品产品质量监督抽查
实施细则（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

砧板、托盘、分格餐盘等产品抽取样品10个，其中6个作为检验样品，4个作为备用样品；碗、盘、杯、锅铲、蒸笼等产品抽取样品30个，其中20个作为检验样品，10个作为备用样品；刀、勺类等产品抽取样品60个，其中40个作为检验样品，20个作为备用样品；一次性筷子（含筷头）抽样数量为200双，其中100双作为检验样品，100双作为备用样品；非一次性筷子抽样数量为100双，其中70双作为检验样品，30双作为备用样品；雪糕柄、叉、签等抽样数量为600支，其中300支作为检验样品，300支作为备用样品。

2 检验依据

表1 食品接触用竹木制品产品检验项目、依据及方法

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	大肠菌群a
	GB 4806.12-2022第4.4条
	GB 14934-2016附录B

	2
	沙门氏菌a
	GB 4806.12-2022第4.4条
	GB 14934-2016附录C

	3
	噻菌灵
	GB 4806.12-2022第4.3.1条
	GB 4806.12-2022附录B

	4
	邻苯基苯酚
	GB 4806.12-2022第4.3.1条
	GB 4806.12-2022附录B

	5
	联苯
	GB 4806.12-2022第4.3.1条
	GB 4806.12-2022附录B

	6
	抑霉唑
	GB 4806.12-2022第4.3.1条
	GB 4806.12-2022附录B

	7
	甲醛
	GB 4806.12-2022第4.3.1条
	GB 31604.48-2016

	8
	二氧化硫
	GB 4806.12-2022第4.3.1条
	GB 4806.12-2022

	9
	感官要求
	GB 4806.12-2022第4.2条
	GB 4806.12-2022

	注：a 预期与食品直接接触，且不经过消毒或清洗直接使用的竹木材料及制品的微生物应符合GB 14934的规定，与食用、烹饪或者加工前需经去皮、去壳或清洗的食品接触的竹木材料及制品除外。


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 14934-2016 《食品安全国家标准 消毒餐（饮）具》
GB 4806.12-2022 食品安全国家标准 食品接触用竹木材料及制品

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

依据卫健委“卫监督发[2005]515号”《健康相关产品国家卫生监督抽检规定》第十九条“产品微生物指标超标的不予复检” 及GB 4789.1-2016 《食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则》第7.3条“检验结果报告后，剩余样品和同批产品不进行微生物项目的复检”的规定，微生物项目（大肠菌群、沙门氏菌）不合格不复检。
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