南昌市安全网产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

1、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样数量见下表所示：

表1  抽样数量
	产品种类
	抽样数量

	
	抽样数量

（张）
	检验样品数量（张）
	备用样品数量（张）

	安全平网
	3
	2
	1

	安全立网
	3
	2
	1

	密目式安全立网
	纵向（短边）开眼环扣数a≥4个
	4
	3
	1

	
	纵向（短边）开眼环扣数a＜4个
	6
	3
	3

	a包含网边2个开眼环扣。


2、检验依据

表2  密目式安全立网产品检验项目、依据和方法
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	一般要求
	GB 5725-2009
	GB 5725-2009

	2
	断裂强力×断裂伸长
	GB 5725-2009
	GB 5725-2009

	3
	系绳断裂强力
	GB 5725-2009
	GB 5725-2009

	4
	耐腐蚀性能
	GB 5725-2009
	GB/T 10125-2012


表3  安全平（立）网产品检验项目、依据和方法
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	质量
	GB 5725-2009
	GB 5725-2009

	2
	规格尺寸
	GB 5725-2009
	GB 5725-2009

	3
	系绳间距及长度
	GB 5725-2009
	GB 5725-2009

	4
	筋绳间距
	GB 5725-2009
	GB 5725-2009

	5
	绳断裂强力
	GB 5725-2009
	GB/T 8834-2016


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

下列文件凡是注明日期的，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本细则。凡是不注明日期的，其最新版本适用于本细则。

3、判定规则

3.1依据标准

GB 5725-2009 安全网 
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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