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抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样基数及数量：以同一批号的产品为抽样基数，抽样基数满足抽样数量即可。粗苯样品抽取总量不少于1L，工业用乙醇、化学试剂盐酸抽取总量不少于2L，1/2份为检验样品，1/2为备用样品。检验样品抽样人员带回承检机构，备用样品由抽样人员带回承检机构或封存于受检单位。

2. 检验依据
表1 粗苯产品检验项目、依据、方法

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	密度
	YB/T 5022-2016
	GB/T 2281-2008

	2
	馏程a
	YB/T 5022-2016
	GB/T 2282-2022

	3
	水分
	YB/T 5022-2016
	YB/T 5022-2016


表2 化学试剂 盐酸产品检验项目、依据、方法

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	含量（HCl）
	GB/T 622-2006
	GB/T 622-2006

	2
	色度
	GB/T 622-2006
	GB/T 622-2006

	3
	灼烧残渣
	GB/T 622-2006
	GB/T 9741-2008

GB/T 622-2006

	4
	游离氯
	GB/T 622-2006
	GB/T 622-2006

	5
	硫酸盐
	GB/T 622-2006
	GB/T 9728-2007

GB/T 622-2006

	6
	亚硫酸盐
	GB/T 622-2006
	GB/T 622-2006

	7
	铁
	GB/T 622-2006
	GB/T 9739-2006       GB/T 622-2006

	8
	铜
	GB/T 622-2006
	GB/T 9723-2007      GB/T 622-2006

	9
	砷
	GB/T 622-2006
	GB/T 610-2008       GB/T 622-2006

	10
	锡
	GB/T 622-2006
	GB/T 622-2006

	11
	铅
	GB/T 622-2006
	GB/T 9723-2007   GB/T 622-2006


表3 工业用乙醇产品检验项目、依据、方法

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	色度
	GB/T 6820-2016
	GB/T 394.2-2008

	2
	乙醇含量
	GB/T 6820-2016
	GB/T 394.2-2008

	3
	水分a
	GB/T 6820-2016
	GB/T 6283-2008

	4
	酸含量
	GB/T 6820-2016
	GB/T 394.2-2008

	5
	醛含量
	GB/T 6820-2016
	GB/T 394.2-2008

	6
	甲醇
	GB/T 6820-2016
	GB/T 6820-2016

	7
	异丙醇
	GB/T 6820-2016
	GB/T 6820-2016

	8
	正丙醇
	GB/T 6820-2016
	GB/T 6820-2016

	9
	乙酸酯ab
	GB/T 6820-2016
	GB/T 6820-2016

	10
	C4+C5醇b
	GB/T 6820-2016
	GB/T 6820-2016

	11
	高锰酸钾氧化时间
	GB/T 6820-2016
	GB/T 394.2-2008

	12
	蒸发残渣
	GB/T 6820-2016
	GB/T 6324.2-2004

	13
	硫酸试验色度
	GB/T 6820-2016
	GB/T 394.2-2008

	14
	水混溶性试验a
	GB/T 6820-2016
	GB/T 6324.1-2004

	备注：a 有限量值要求时检测;

      b 乙酸酯指乙酸乙酯、乙酸异丙酯等酯类；C4+C5 醇指2-丁醇、异丁醇、正丁醇、异戊醇、正戊醇等


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

判定规则

3.1依据标准
下列文件凡是注明日期的，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本细则。凡是不注明日期的，其最新版本适用于本细则。

YB/T 5022-2016 粗苯 

GB/T 6820-2016 工业用乙醇

GB/T 622-2006 化学试剂 盐酸
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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