南昌市洗手液产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

1、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样基数及数量：以同一批号、同一规格的产品为抽样基数，抽样基数满足抽样数量即可。抽样数量见下表1。检验样品和备用样品均由抽样人员带回承检机构。

表1 抽样数量及样品处置要求

	包装规格
	抽样数量
	样品处置

	＜10kg（L）
	每瓶不少于200g（mL）且不少于6个独立包装。4份为检验样品，2份为备用样品。
	小包装产品为原包装

	≥10kg的大包装
	抽取6个大包装，从每个大包装产品中分别分装成相应小包装样品，每一个小包装量不少于200g（mL）。4份为检验样品，2份为备用样品。
	从每个大包装产品中分别分装成相应小包装样品（由企业在包装车间或企业自行选择的其他清洁区进行分装操作并密封），抽样人员若进入其包装车间，应按照企业的要求进入，并在抽样单上注明“样品由企业在无菌环境下分装”等类似文字，盛装于受检单位用于销售的包装或清洁卫生的容器中。抽样过程中应拍照或摄像留存。


2、检验依据
表2  洗手液产品检验项目、依据及方法

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	稳定性
	QB/T 2654-2013

GB/T 34855-2017
	QB/T 2654-2013

GB/T 34855-2017

	2
	总有效物
	QB/T 2654-2013

GB/T 34855-2017
	GB/T 13173-2008 

GB/T 13173-2021

	3
	pH
	QB/T 2654-2013

GB/T 34855-2017
	化妆品安全技术规范（2015版）

	4
	砷
	QB/T 2654-2013

GB/T 34855-2017
	化妆品安全技术规范（2015版）

	5
	铅
	QB/T 2654-2013

GB/T 34855-2017
	化妆品安全技术规范（2015版）

	6
	汞
	QB/T 2654-2013

GB/T 34855-2017
	化妆品安全技术规范（2015版）

	7
	菌落总数
	QB/T 2654-2013

化妆品安全技术规范  （2015版）
	化妆品安全技术规范（2015版）

	8
	粪大肠菌群/耐热大肠菌群
	QB/T 2654-2013

化妆品安全技术规范  （2015版）
	化妆品安全技术规范（2015版）

	9
	铜绿假单胞菌
	QB/T 2654-2013

化妆品安全技术规范  （2015版）
	化妆品安全技术规范（2015版）

	10
	金黄色葡萄球菌
	QB/T 2654-2013

化妆品安全技术规范  （2015版）
	化妆品安全技术规范（2015版）

	11
	霉菌和酵母菌
	QB/T 2654-2013

化妆品安全技术规范  （2015版）
	化妆品安全技术规范（2015版）


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3、判定规则

3.1依据标准

下列文件凡是注明日期的，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本细则。凡是不注明日期的，其最新版本适用于本细则。

GB/T 34855-2017 洗手液

QB/T 2654-2013 洗手液

化妆品安全技术规范（2015版）
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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