南昌市家用清洁剂产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

1、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样基数及数量：以同一批号、同一规格的产品为抽样基数，抽样基数满足抽样数量即可。每批次产品抽取样品不少于4个独立包装，且总量不少于2kg，其中1/2作为检验样品，1/2作为备用样品。检验样品和备用样品均由抽样人员带回承检机构。
2、检验依据
表1 家用清洁剂产品检验项目、依据及方法

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	稳定性
	GB/T 35833-2018
	GB/T 35833-2018

	2
	总活性物含量
	GB/T 35833-2018
	GB/T 13173-2008 

GB/T 13173-2021

	3
	pH
	GB/T 35833-2018
	GB/T 6368-2008

GB/T 35833-2018

	4
	碱度
	GB/T 35833-2018
	GB/T 7378-2012

GB/T 35833-2018

	5
	总五氧化二磷含量a
	GB/T 35833-2018
	GB/T 13173-2008 

GB/T 13173-2021

	6
	腐蚀量
	GB/T 35833-2018
	QB/T 2117-1995

GB/T 35833-2018

	备注：a 仅对无磷产品检测


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3、判定规则

3.1依据标准

下列文件凡是注明日期的，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本细则。凡是不注明日期的，其最新版本适用于本细则。

GB/T 35883-2018  厨房油污清洁剂

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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