南昌市木质骨灰盒产品质量监督抽查实施细则（2025年版）
[bookmark: _GoBack]1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品2件，其中1件作为检验样品，1件作为备用样品。
2 检验依据
   表1 木质骨灰产品检验项目、依据、方法
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	标识一致性
	GB/T23288-2023
	GB/T23288-2023

	2
	用料要求
	GB/T23288-2023
	GB/T23288-2023

	3
	木材含水率
	GB/T23288-2023
	GB/T23288-2023

	4
	内表面耐温
	GB/T23288-2023
	[bookmark: OLE_LINK1]GB/T23288-2023

	5
	尺寸

	长度
	GB/T23288-2023
	GB/T23288-2023

	
	
	宽度
	GB/T23288-2023
	GB/T23288-2023

	
	
	高度
	GB/T23288-2023
	GB/T23288-2023

	6
	形状和位置公差（平稳度）
	GB/T23288-2023
	GB/T23288-2023

	7
	外观
	GB/T23288-2023
	GB/T23288-2023

	8
	使用性能
	GB/T23288-2023
	GB/T23288-2023

	9

	表面涂层理化性能
	漆膜耐湿热
	GB/T23288-2023
	GB/T 4893.2-2020

	
	
	漆膜附着力
	GB/T23288-2023
	GB/T 4893.4-2023

	
	
	漆膜抗冲击
	GB/T23288-2023
	GB/T 4893.9-2013

	10
	甲醛释放量
	GB18584-2001
	GB 18584-2001

	11
	重金属含量（限色漆）
	可溶性铅
	GB18584-2001
	GB 18584-2001

	
	
	可溶性镉
	GB18584-2001
	GB 18584-2001

	
	
	可溶性铬
	GB18584-2001
	GB 18584-2001

	
	
	可溶性汞
	GB18584-2001
	GB 18584-2001

	注：适用于抽样时间7月1日前


 表2 木质骨灰产品检验项目、依据、方法
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	标识一致性
	GB/T23288-2023
	GB/T23288-2023

	2
	用料要求
	GB/T23288-2023
	GB/T23288-2023

	3
	木材含水率
	GB/T23288-2023
	GB/T23288-2023

	4
	内表面耐温
	GB/T23288-2023
	GB/T23288-2023

	5
	尺寸

	长度
	GB/T23288-2023
	GB/T23288-2023

	
	
	宽度
	GB/T23288-2023
	GB/T23288-2023

	
	
	高度
	GB/T23288-2023
	GB/T23288-2023

	6
	形状和位置公差（平稳度）
	GB/T23288-2023
	GB/T23288-2023

	7
	外观
	GB/T23288-2023
	GB/T23288-2023

	8
	使用性能
	GB/T23288-2023
	GB/T23288-2023

	9

	表面涂层理化性能
	漆膜耐湿热
	GB/T23288-2023
	GB/T 4893.2-2020

	
	
	漆膜附着力
	GB/T23288-2023
	GB/T 4893.4-2023

	
	
	漆膜抗冲击
	GB/T23288-2023
	GB/T 4893.9-2013

	10
	甲醛
	GB18584-2024
	GB 18584-2024

	11
	可迁移有害元素（限色漆）
	铅（Pb）
	GB18584-2024
	GB18584-2024

	
	
	镉（Cd）
	GB18584-2024
	GB18584-2024

	
	
	铬（Cr）
	GB18584-2024
	GB18584-2024

	
	
	汞(Hg)
	GB18584-2024
	GB18584-2024

	
	
	砷（As）
	GB18584-2024
	GB18584-2024

	
	
	钡（Ba）
	GB18584-2024
	GB18584-2024

	
	
	锑（Sb）
	GB18584-2024
	GB18584-2024

	
	
	硒（Se）
	GB18584-2024
	GB18584-2024

	注：适用于抽样时间7月1日后


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1依据标准
GB18584-2001 室内装饰装修材料木家具中有害物质限量
GB/T23288-2023 木质骨灰盒通用技术条件
GB18584-2024  家具中有害物质限量
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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