南昌市车用汽柴油产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

1.抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样基数及数量：以同一批号、同一规格的产品数为抽样基数，抽样基数满足抽样数量即可。

车用汽油、车用柴油样品用干燥清洁的金属容器取不少于6L样品，其中1/3作为检验样品，2/3作为备用样品。检验样品由抽样人员带回承检机构，备用样品由抽样人员带回承检机构或封存于委托方指定地点。
2.检验依据

2.1车用柴油检验项目见表1

表1车用柴油产品检验项目、依据、方法

	 序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	硫含量
	GB 19147-2016
	SH/T 0689-2000

 GB/T 11140-2008

	2
	酸度
	GB 19147-2016
	GB/T 258-2016

	3
	多环芳烃含量
	GB 19147-2016
	NB/SH/T 0806-2022

NB/SH/T 0606-2019

	4
	凝点
	GB 19147-2016
	GB/T 510-2018

	5
	冷滤点
	GB 19147-2016
	NB/SH/T 0248-2019

	6
	闪点（闭口）
	GB 19147-2016
	GB/T 261-2021

	7
	十六烷值
	GB 19147-2016
	GB/T 386-2021

	8
	馏程
	GB 19147-2016
	GB/T 6536-2010

	9
	密度
	GB 19147-2016
	GB/T 1884-2000

GB/T 1885-1998

SH/T 0604-2000


2.2 车用汽油产品检验项目见表2

表2车用汽油产品检验项目、依据、方法

	 序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	研究法辛烷值（RON）
	GB 17930-2016
	 GB/T 5487-2015

	2
	馏程
	GB 17930-2016
	GB/T 6536-2010

	3
	硫含量
	GB 17930-2016
	SH/T 0689-2000

 GB/T 11140-2008

NB/SH/T 0253-2021

	4
	苯含量
	GB 17930-2016
	NB/SH/T 0713-2023

SH/T 0693-2000

GB/T 30519-2024

GB/T 28768-2012

	5
	芳烃含量
	GB 17930-2016
	GB/T 30519-2024

	6
	烯烃含量
	GB 17930-2016
	GB/T 30519-2024

	7
	氧含量
	GB 17930-2016
	NB/SH/T 0663-2014

	8
	甲醇含量
	GB 17930-2016
	NB/SH/T 0663-2014

	9
	密度
	GB 17930-2016
	GB/T 1884-2000

GB/T 1885-1998

SH/T 0604-2000


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3.判定规则

3.1依据标准

下列文件凡是注明日期的，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本细则。凡是不注明日期的，其最新版本适用于本细则。

GB 19147-2016 车用柴油

GB 17930-2016 车用汽油

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
  若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

  若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

  若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

  若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

  若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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