南昌市手提式干粉灭火器产品质量监督抽查实施细则
（2025年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品不少于8具，其中4具作为检验样品，4具作为备用样品。

2 检验依据
表1手提式干粉灭火器（GB 4351.1-2005）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	标志及外观检查
	GB 4351.1-2005

	2
	20℃喷射性能
	GB 4351.1-2005

	3
	密封性能
	GB 4351.1-2005

	4
	操作机构检查
	GB 4351.1-2005

	5
	灭火剂充装量检查
	GB 4351.1-2005

	6
	结构检查
	GB 4351.1-2005

	7
	干粉灭火剂（主要组分含量）
	GB 4066-2017

	8
	阀门检验
	GB 4351.1-2005

	9
	筒体水压试验
	GB 4351.1-2005

	10
	筒体爆破试验
	GB 4351.1-2005

	注：1）标志及外观检查的检验项目为GB 4351.1-2005中6.12.2、6.12.3、6.12.4、9；
2） 操作机构检查的检验项目为GB 4351.1-2005中6.10.5；
3） 灭火剂充装量检查的检验项目为GB 4351.1-2005中6.1.2；
4） 结构检查的检验项目为GB 4351.1-2005中6.10.3；
5） 阀门检验的检验项目为GB 4351.1-2005中6.10.4。


表2手提式干粉灭火器（GB 4351-2023）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	[bookmark: _GoBack]标志
	GB 4351-2023

	2
	颜色
	GB 4351-2023

	3
	20℃时喷射性能
	GB 4351-2023

	4
	操作机构检查
	GB 4351-2023

	5
	充装要求
	GB 4351-2023

	6
	瓶体充装口内径
	GB 4351-2023

	7
	干粉灭火剂（主要组分含量）
	GB 4066-2017
XF 578-2023 
XF 979-2012

	8
	阀门检验
	GB 4351-2023

	9
	筒体水压试验
	GB 4351-2023

	10
	筒体爆破试验
	GB 4351-2023

	注：1）操作机构检查的检验项目为GB 4351-2023中6.2.1、6.2.2、6.2.3；
2） 阀门检验的检验项目为GB 4351-2023中C 2.3.1。


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
GB 4351.1-2005手提式灭火器第1部分：性能和结构要求
GB 4351-2023手提式灭火器
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

