南昌市消防应急照明灯产品质量监督抽查实施细则
（2025年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品不少于4个，其中2个作为检验样品，2个作为备用样品。

2 检验依据
表1消防应急照明灯（GB 17945-2010）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	标志
	GB 17945-2010

	2
	外观检查
	GB 17945-2010

	3
	通用要求-主电源的要求
	GB 17945-2010

	4
	基本功能试验-应急转换时间
	GB 17945-2010

	5
	基本功能试验-应急工作时间
	GB 17945-2010

	6
	基本功能试验-光通量
	GB 17945-2010 7.2.2.4

	7
	[bookmark: _GoBack]基本功能试验-消防应急灯具的性能
	GB 17945-2010 7.2.2.5

	8
	充、放电性能
	GB 17945-2010

	9
	重复转换性能
	GB 17945-2010

	10
	电压波动性能
	GB 17945-2010

	11
	转换电压性能
	GB 17945-2010

	12
	绝缘电阻性能
	GB 17945-2010

	13
	耐压性能
	GB 17945-2010

	14
	爬电距离和电气间隙
	GB 7000.1-2015

	15
	主要部件性能-熔断器或其他保护装置检查
	GB 17945-2010

	16
	主要部件性能-接地端子检查
	GB 17945-2010

	17
	主要部件性能-音响器件声压级
	GB 17945-2010

	18
	接地电阻
	GB 17945-2010


表2消防应急照明灯（GB 17945-2024）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	标志
	GB 17945-2024

	2
	外观
	GB 17945-2024

	3
	基本功能试验-电源检查
	GB 17945-2024

	4
	基本功能试验-电源转换功能检查
	GB 17945-2024

	5
	基本功能试验-最小初装持续应急工作时间检查
	GB 17945-2024

	6
	基本功能试验-光通量
	GB 17945-2024

	7
	重复转换试验
	GB 17945-2024

	8
	电压波动试验
	GB 17945-2024

	9
	转换电压试验
	GB 17945-2024

	10
	绝缘电阻试验
	GB 17945-2024

	11
	电气强度试验
	GB 17945-2024

	12
	爬电距离和电气间隙
	GB 17945-2024

	13
	主要部（器）件-音响器件声压级
	GB 17945-2024

	14
	接地电阻试验
	GB 17945-2024


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
GB 17945-2010消防应急照明和疏散指示系统
GB 17945-2024消防应急照明和疏散指示系统
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

