南昌市陶瓷坐便器产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

1、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样数量：每家企业优先抽取具有代表性的规格型号的产品，每种产品共抽取样品6件，其中3件作为检验样品，3件作为备用样品。

2、检验依据

表1  陶瓷坐便器产品检验项目、依据和方法

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	吸水率
	GB/T 6952-2015
	GB/T 6952-2015中8.4

	2
	抗裂性
	GB/T 6952-2015
	GB/T 6952-2015中8.5

	3
	轻量化产品单件质量
	GB/T 6952-2015
	GB/T 6952-2015中8.6

	4
	耐荷重性
	GB/T 6952-2015
	GB/T 6952-2015中8.7

	5
	放射性核素限量
	GB 6566-2010
	GB 6566-2010

	备注：放射性核素限量项目按照A类装饰装修材料进行判定。


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

下列文件凡是注明日期的，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本细则。凡是不注明日期的，其最新版本适用于本细则。

3、判定规则

3.1依据标准

GB/T 6952-2015  卫生陶瓷 
GB 6566-2010  建筑材料放射性核素限量 
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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