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[bookmark: _Toc26303]一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	奋发科技尼龙隔热条生产线技术改造项目

	项目代码
	2607-360123-07-02-917146

	建设单位联系人
	高琴
	联系方式
	17770823789

	建设地点
	江西安义高新技术产业园区奋发路

	地理坐标
	项目中心点坐标E115°35′39.002″，N28°52′26.996″

	国民经济
行业类别
	C2929塑料零件及其他塑料制品制造
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	二十六、橡胶和塑料制品业 29 塑料制品业 292 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）

	建设性质
	新建（迁建）
改建
扩建
技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目
不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目
重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	安义县科技和工业信息化局
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	5000
	环保投资（万元）
	19

	环保投资占比（%）
	0.38
	施工工期
	12个月

	是否开工建设
	否
是：      
	用地（用海）
面积（m2）
	2552.5

	专项评价
设置情况
	表1-1   专项评价设置判定表
	要素
	判定依据
	判定过程
	判定结果

	大气环境
	排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[ a ]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。
	本项目排放废气不涉及二噁英、苯并[ a ]芘、氰化物、氯气及《有毒有害大气污染物名录》中污染物。
	无需设置

	地表水环境
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。
	本项目无生产废水外排，且本项目不属于污水集中处理厂。
	无需设置

	地下水环境
	涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。
	本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。
	无需设置

	生态环境
	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。
	本项目不设置取水口
	无需设置

	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。
	项目Q<1，详见项目环境风险分析章节。
	无需设置




	规划情况
	规划名称：《江西安义工业园区扩区调区规划》。
审查机关：江西省人民政府。
审批文件名称及文号：《江西省人民政府办公厅关于同意安义工业园、章贡高新技术产业园、武宁工业园扩区和调整区位的函》（赣府厅字〔2020〕50号）。
根据《江西省人民政府关于同意江西省安义高新技术产业园区、江西上高工业园区更名的批复》（赣府字〔2022〕6号），江西安义工业园区已更名为江西安义高新技术产业园区。

	规划环境影响评价情况
	规划环评名称：《江西安义工业园区扩区调区规划环境影响报告书》。
审查机关：江西省生态环境厅。
审查文件名称及文号：《关于江西安义工业园扩区调区规划环境影响报告书审查意见的函》（赣环环评函〔2020〕37号）。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	与规划符合性分析：安义县城镇体系空间结构规划在空间上将优化土地利用结构，重点发展以龙津（鼎湖）为中心的城镇及工业园，以“一心，两轴，三纵横，四区，六产业，八组团”结构形态为基础，对园区进行扩张、升级，发展壮大建材、纺织服装、精细化工、食品加工、磨具磨料、电子、新材料等产业集群。规划期内，合理安排工矿用地，重点保障工业园用地，引导独立工矿用地向工业园集中，主要布局在东阳镇、万埠镇及万埠垦殖场。至2010年，安义高新技术产业园规划建设为“一心（园区服务中心），两轴（南安一级公路、安义大道），三纵横（凤凰东路、凤凰中路、凤凰西路），四区（企业生产区、经营区、服务区、生活区），六产业（建材、纺织、化工、食品加工、电子、高新科技），八组团（纺织园、食品园、建材园、精细化工园、创业园、磨具园、高新园、起步园）”的产业布局。至2020年，将对园区进行扩张、升级，发展壮大建材、纺织服装、精细化工、食品加工、磨具磨料、电子、新材料等产业集群。凤凰山工业区、万场工业区和万埠工业区均属于安义县规划中主要开发地带。
产业定位：园区规划以发展新型建材、精细化工、新材料为主导。凤凰山片区规划主导产业定位为新型建材、精细化工和服装纺织；万场片区规划主导产业定位为新型建材、精细化工和纺织印染、新材料、新能源；万埠片区规划主导产业为锆化工。
本项目位于江西安义高新技术产业园区凤凰山片区。项目主要生产尼龙隔热条，产品主要用于建筑门窗，为建材行业配套产业，项目建设有助于园区主导产业的形成。对照园区用地规划图，本项目所在地规划用地性质为工业用地，符合园区土地利用规划。
对照园区产业定位分区图（详见附图六），本扩建项目用地为化工用地，不属于新型建材用地。现有已批项目为硅酮密封胶、三元乙丙密封胶条生产项目，属于化工类项目，为本地块已合规落地的存量化工主体。本次扩建尼龙隔热条生产，行业类别为C2929塑料零件及其他塑料制品制造，采用外购PA66颗粒经加热挤出、冷却、切条加工，仅物理成型，无聚合、合成等化工反应工序，不涉及危化品生产，不属于化工项目。
规划环评及审查意见管控要求主要为禁止新引入独立无关非化工企业入驻精细化工区块。本项目为现有精细化工企业在自有厂区内实施的产业链配套延伸扩建，不新征用地、不设立独立法人、不分割地块，硅酮密封胶、三元乙丙密封胶条与尼龙隔热条同为门窗幕墙系统核心配套建筑新材料，下游应用场景高度协同，属于组团精细化工、化工新材料及建筑功能材料产业延伸范畴，产业导向兼容。
项目生产过程污染物产排水平较低，环境风险总体低于现有硅酮密封胶工程，可不改变地块原有环境风险管控属性，不突破规划环评空间准入、总量及风险防护管控底线。本次扩建不新增化工反应类工序，不对外开展非化工主体招商，符合园区规划及规划环评审查意见相关要求。
与规划环评符合性分析：根据《江西安义工业园区扩区调区规划环境影响报告书》及《江西安义工业园区扩区调区规划环境影响报告书审查意见的函》（赣环评函〔2020〕37号），工业园扩区调区后由凤凰山片区、万场片区以及万埠片区三个片区组成。本项目位于凤凰山片区，凤凰山片区规划主导产业定位为新型建材、精细化工、服装纺织。本项目主要生产尼龙隔热条，属于建材行业配套产业，不属于园区禁止引入行业类别，与园区规划环评相符。
根据《江西安义工业园区扩区调区规划环境影响报告书》，项目与江西安义高新技术产业园区产业准入清单相符性分析见表1-2。
表1-2 工业园主导产业准入清单相符性分析一览表
	园区准入清单
	本项目
	符合性

	鼓励入驻项目
	鼓励入区项目主要考虑以下几个方面：
以规划的主导产业为主，有助于园区主导产业的形成；
《产业结构调整指导目录(2019年本)》中鼓励类项目；
《鼓励外商投资产业目录(2019年版)》。
	本项目为尼龙隔热条生产项目，属于园区新型建材产业配套产业，有助于园区主导产业的形成。
	符合

	限制入驻项目
	不符合主导产业定位，且投入产出或万元工业增加值污染物指标低于准入标准的项目。
	本项目为尼龙隔热条生产项目，属于园区新型建材产业配套产业，符合规划的主导产业定位。
	符合

	禁止入驻项目
	《产业结构调整指导目录(2019年本)》中的限制、淘汰类项目。
	本项目不属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》中的限制、淘汰类项目。
	符合

	
	《江西省产业结构调整及工业园区产业发展导向目录》中的限制、淘汰类项目。
	本项目不属于《江西省产业结构调整及工业园区产业发展导向目录》中的限制、淘汰类项目。
	符合

	
	国土资源部、国家发展改革委《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中的项目。
	《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》已废止，本项目利用现有用地进行建设，符合《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录》（2024年本）要求。
	符合

	
	与国务院大气、水、土壤污染防治十条措施相违背的项目。
	本项目的建设未违背国务院大气、水、土壤污染防治十条措施。
	符合

	
	其他类型项目：
1、畜禽养殖项目。
2、排放高盐废水或高浓度有机废水，且不能有效处置的项目。
3、排放异味或高浓度有机废气，且不能有效处置的项目。
4、染料、染料中间体、有机染料、印染助剂生产项目。
5、燃煤、重油、渣油及直接燃用生物质锅炉项目：（一）集中供热范围内的新建锅炉；（二）20蒸吨/小时以下的锅炉。
6、高环境风险的危险废物综合利用及处置项目（园区配套项目除外）。
7、涉及五类重金属排放的电镀加工项目。
8、与园区周边文教区和生活区较近、不满足防护距离要求的项目。
	1、本项目不属于畜禽养殖项目。
2、本项目排放废水不属于高盐废水或高浓度有机废水。
3、本项目排放有机废气通过活性炭吸附装置可得到有效治理。
4、本项目不生产染料、染料中间体、有机染料、印染助剂。
5、本项目不使用燃煤、重油、渣油及直接燃用生物质锅炉。
6、本项目不属于高环境风险的危险废物综合利用及处置项目。
7、本项目不涉及五类重金属排放的电镀加工。
8、本项目与园区周边文教区和生活区较远。
	符合


本项目与凤凰山片区负面清单相符性分析见表1-3。
表1-3 项目与工业园区凤凰山片区负面清单相符性分析一览表
	片区
	规划产业
	负面清单
	入园企业环境准入条件
	本项目
	符合性

	凤凰工业区
	新型建材
	/
	1、工业项目应符合产业政策，不得采用国家淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备，不得建设污染防治技术不成熟的项目。
2、对于耗水量太大、污水处理难度大的企业项目予以坚决限制，对于节能、环保及在现有规模以上企业产品的延伸加工或包装，以及深化园区产业链的企业或废弃资源综合利用项目（不含危废）予以鼓励。
3.新增主要污染物排放量的工业项目必须取得排污指标，不得影响污染物总量减排计划的完成。未按要求完成污染物总量削减任务的企业，不得建设新增相应污染物排放量的工业项目。
4.禁止建设存在重大环境风险隐患的工业项目。工业项目排放污染物必须达到国家和地方规定的污染物排放标准。
	本项目属于新型建材行业配套产业。项目符合国家产业政策，未采用国家淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备，不属于污染防治技术不成熟的项目；不属于耗水量太大、污水处理难度大的企业；本项目主要水污染排放量纳入江西安义高新技术产业园区污水处理厂总量；本项目不属于存在重大环境风险隐患的工业项目，排放污染物均达到国家和地方规定的污染物排放标准。
	符合

	
	精细化工
	化学合成肥料、农药原药、传统油性涂料以及排放高盐废水或高浓度有机废水，且不能有效处置的项目、排放恶臭异味或高浓度有机废气，且不能有效处置的项目，高环境风险的危险废物综合利用及处置项目（园区配套项目除外）。
	
	
	

	
	服装纺织
	新增棉印染加工、毛染整精加工、麻染整精加工、丝印染精加工、化纤织物染整精加工、针织或钩针编织物印染精加工等印染项目。
	
	
	


审查意见要求凤凰山片区不宜引进化学合成肥料、农药原药、传统油性涂料等大气污染特征明显的项目。本项目不属于化学合成肥料、农药原药、传统油性涂料等大气污染特征明显的项目，不属于规划环评审查意见中列入的不宜引进项目之列，因此，项目建设与规划环评的相关要求相符。
本项目与规划环评审查意见相符性分析详见表1-4。
表1-4   本项目与规划环评审查意见相符性分析
	审查意见
	本项目情况
	符合性

	凤凰山片区的西南地块紧邻安义县城主城区，万场片区的东北地块处于规划居住用地常年主导风上风向，以上两个区域不宜引进化学合成肥料、农药原药、传统油性涂料等大气污染特征明显的项目。
	本项目位于凤凰山片区，主要生产尼龙隔热条，不属于化学合成肥料、农药原药、传统油性涂料等项目。
	符合

	靠近潦河用地应优先规划废水产生量小、环境风险小的产业；建议设置截污渠，完善潦河水环境风险防范措施。
	项目外排废水主要为生活污水和冷却水定排水，排放量较少，采取污水治理措施后对环境影响较小。
	符合

	综合考虑产业之间的环境相容性、行业准入条件和防护距离要求，采取设置合理的绿化隔离带等措施，避免对相邻企业以及周边居住商业等人群集中区的影响，积极实施生态工业园战略。
	离本项目厂界最近敏感点为北侧245m的石下，对周边居住区的影响较小。
	符合


综上，本项目满足园区规划环评及审查意见的准入要求，不在规划环评确定的负面清单之列。

	其他符合性分析
	1、产业政策相符性分析
本项目为C2929塑料零件及其他塑料制品制造，根据对比《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目的产品、产能、工艺、设备均不属于目录中的鼓励类、限制类和禁止类，同时本项目已在安义县科技和工业信息化局备案（统一项目代码：2607-360123-07-02-917146）。因此，本项目建设符合国家及地方的相关产业政策要求。
2、环境相容性分析
江西安义高新技术产业园区位于安义县城的东面，交通便利，南安一级公路纵贯东西，与昌北国际机场、京九铁路、昌九高速公路紧密相连，已融入“南昌半小时经济圈”、“空港经济圈”，具有年100万吨的货物发运能力，能够满足原材料进厂和产品发出的需要。市场辐射面广，交通方便，地理位置优越。
本扩建项目选址于江西安义高新技术产业园区内江西奋发科技有限公司5#备用车间。项目东侧为空地；南侧为本企业现有三元乙丙密封胶条仓库，主要贮存三元乙丙密封胶条；西侧隔奋发路为江西辉煌铝业有限公司，主营铝型材生产，主要污染物为颗粒物、挥发性有机物、碱雾、氮氧化物、二氧化硫、林格曼黑度、硫酸雾等；北侧为企业外租车间，由中铁十九局集团南昌万沃鑫材料科技有限公司租赁使用，生产过程主要产生颗粒物等污染物。
本项目以尼龙隔热条物理挤出成型为主，主要污染物为少量挥发性有机物、噪声等，与西侧、北侧企业的污染类型相近，区域污染特征匹配，产业布局相容性较好。项目周边无食品加工等环境敏感类企业，周边各企业污染物均配套相应治理设施，可实现有效管控。本项目建成运营后，各类污染物经配套设施处理后可达标排放，对周边企业环境影响较小，因此本项目与周边企业环境相容性良好。
（1）本项目位于工业园区，用地属于工业用地（见附图七），且本项目主要生产尼龙隔热条，产品主要用于建材行业，为建材行业配套产业，与园区产业定位不相违背，因此项目选址可行；
（2）厂区周围无风景名胜区、文物保护单位、自然保护区、生态功能保护区和生活饮用水水源地保护区等环境敏感区，周边企业相容性较好；
（3）由环境质量现状分析可知，项目所在地环境空气、地表水环境、地下水环境、声环境及土壤环境质量现状均较好；
（4）由环境影响分析可知，项目产生的废气、废水、噪声及固废均得到有效处理，对周边环境影响较小。
综上所述，本项目环境相容性较好。
3、与南昌市生态环境分区管控要求相符性分析
（1）生态保护红线：本项目位于江西安义高新技术产业园区，不在安义县生态保护红线范围内，本项目建设与生态保护红线的要求相符。
（2）环境质量底线：根据环境质量分析，本项目所在区域的环境空气质量可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级浓度限值，地表水环境质量可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，厂界声环境质量可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。项目建成后，将严格落实本环评提出的环境保护措施，对周边环境影响较小，本项目建设与环境质量底线的要求相符。
（3）资源利用上线：本项目不直接开采自然资源，确保了项目周边的环境容量不会大幅变动。本项目需消耗一定量的水、电等资源，相对区域资源利用总量来说占比较小，项目建设与资源利用上线的要求相符。
（4）环境准入清单：根据《南昌市人民政府关于公布南昌市生态环境分区管控成果（2023年版）的通知》（洪府字〔2024〕51号），对比南昌市生态环境总体准入清单及南昌市环境管控单元生态环境准入清单中空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利用效率要求，本项目符合南昌市生态环境准入条件。
1）与南昌市生态环境总体准入清单相符性分析
表1-5   与南昌市生态环境总体准入清单相符性分析表
	维度
	清单编制要求
	生态环境准入要求
	本项目
	相符性分析

	空间布局约束
	禁止开发建设活动的要求
	禁止新建《产业结构调整指导目录》限制类和淘汰类项目，现有产业改、扩建不得使用《产业结构调整指导目录》规定的淘汰类规模和生产工艺。
	本项目不属于《产业结构调整指导目录》限制类和淘汰类项目，不属于淘汰类规模和生产工艺。
	符合

	
	
	安义县、湾里管理局禁止新建、改扩建《江西省第二批重点生态功能区产业准入负面清单》中禁止类项目
	本项目位于江西安义高新技术产业园区，不属于《江西省第二批重点生态功能区产业准入负面清单》中禁止类项目。
	符合

	
	
	禁止引进产业规划禁止类项目进入园区。
	本项目不属于江西安义高新技术产业园区产业规划禁止类项目。
	符合

	
	
	生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动。
	本项目不在生态保护红线内。
	符合

	
	
	生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，除国家重大项目外，仅允许《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）中明确对生态功能不造成破坏的有限人为活动。
	本项目不涉及生态保护红线和自然保护地核心保护区。
	符合

	
	限制开发建设活动的要求
	县级及以上城市建成区禁止新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。
	本项目不使用燃煤锅炉。
	符合

	
	
	不得新建规模不符合各行业准入条件的项目。
	本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类项目，符合产业政策的要求，企业符合《铸造企业规范条件》要求。
	符合

	
	
	禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。
	本项目不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。
	符合

	
	
	禁止新建用汞的电石化（聚）氯乙烯生产工艺。
	本项目不属于聚氯乙烯生产项目。
	符合

	
	
	禁止在鄱阳湖生态经济区滨湖控制开发带内新建、改建、扩建化学制浆造纸、印染、制革、电镀等排放含磷、氮、重金属等污染物的企业和项目。
	本项目位于江西安义高新技术产业园区，不在鄱阳湖生态经济区滨湖控制开发带内。
	符合

	
	
	严格限制企业新建自制水煤气发生炉。
	本项目不使用水煤气发生炉。
	符合

	
	
	不得在赣江、抚河保护区范围内进行规模化畜禽养殖；不得在赣江和抚河干流及鄱阳湖岸线5公里范围内新布局重化工园区，1公里范围内新上化工、造纸、制革、冶炼等重污染项目。
	本项目不属于规模化畜禽养殖及化工园区项目，不属于化工、造纸、制革、冶炼等重污染项目。
	符合

	
	
	禁止在鄱阳湖最高水位线外1~3公里范围内新建、改扩建各类高能耗、高排放行业项目和《污水综合排放标准》中一类污染物和持久性有机污染物的建设项目。
	本项目不在鄱阳湖最高水位线外1~3公里范围内，且不属于新建、改扩建各类高能耗、高排放行业项目和《污水综合排放标准》中一类污染物和持久性有机污染物的建设项目。
	符合

	
	
	禁止建设不符合国家、省级批准的内河航道及港口布局规划的码头项目以及配套设施、锚地等工程。禁止新建、扩建不符合国家、省级批准的港口总体规划的码头项目及其配套设施、锚地等工程。
	本项目不属于内河航道及港口布局规划的码头项目以及配套设施、锚地等工程，不属于港口总体规划的码头项目及其配套设施、锚地等工程。
	符合

	
	
	在环境风险防控重点区域如居民集中区、医院和学校附近、重要水源涵养生态功能区等，以及因环境污染导致环境质量不能稳定达标的区域内，禁止新建或扩建可能引发环境风险的项目。
	本项目所在位置环境风险等级较低，且不属于环境风险防控重点区域。
	符合

	
	
	禁止在居民区、学校、医院、疗养院、养老院等周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。
	本项目不属于有色金属冶炼、焦化等行业企业。
	符合

	
	
	在水源地一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，不得从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染水源的活动；在水源地二级保护区内禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；在水源地准保护区内禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建建设项目，不得增加排污量。
	本项目在江西安义高新技术产业园区内，不在水源地一级、二级保护区内，不在水源地准保护区内。
	符合

	
	
	严格限制“三磷”（磷矿、磷肥和含磷农药制造等磷化工企业、磷石膏库）产业向本区域内转移。
	本项目不属于磷农药制造等磷化工企业、磷石膏库）产业。
	符合

	
	
	不得在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、危险废物利用等项目。
	本项目不在优先保护类耕地集中区域，不属于有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、危险废物利用等项目。
	符合

	
	
	不得在农产品生产区施用高毒高残留农药。
	本项目不使用高毒高残留农药。
	符合

	
	
	严格危化品港口建设项目审批管理，不得在自然保护区核心区及缓冲区内新建码头工程。
	本项目不在自然保护区核心区及缓冲区内，且不属于码头工程。
	符合

	
	
	禁止在禁采区和禁采期内采砂（禁采区和禁采期以省政府批复的采砂规划为依据）。
	本项目不属于采砂项目。
	符合

	
	
	不得在各县区划定的禁养区内设置养殖场和养殖小区。
	本项目不属于养殖类项目。
	符合

	
	
	严格新、改、扩建涉重金属行业建设项目准入，严格遵循“等量置换”的原则，到2025年底，重点行业企业基本达到国内清洁生产先进水平。
	本项目不属于重金属行业项目。
	符合

	
	
	现有岸线内的非法采砂活动、非法码头应开展专项检查和整治，规范采砂行为和码头经营活动。
	本项目不属于采砂项目。
	符合

	
	
	在重金属污染防控红线区域内，禁止新建、改建、扩建增加重金属污染物排放的项目。严格控制重金属污染物排放项目的总体规模，严格限制排放重金属污染物的投资项目。因重金属污染导致环境质量不能稳定达标区域，禁止新建相关项目。现有的重金属排放企业，要严格执行涉重金属排放建设项目周边安全防护距离相关规定。
	本项目不属于重金属污染排放相关项目。
	符合

	
	
	造纸、焦化、氮肥、有色金属冶炼、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等重点行业建设项目新建、改建、扩建实施主要水污染排放总量等量或减量置换。
	本项目不属于造纸、焦化、氮肥、有色金属冶炼、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等重点行业。
	符合

	
	
	新建、扩建的重有色金属冶炼、电镀、制革企业应当选择布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。
	本项目不属于重有色金属冶炼、电镀、制革项目。
	符合

	
	
	对于优先保护类耕地面积减少或者土壤环境质量类别为安全利用类和严格管控类的地区，依法采取环境影响评价区域限批等限制性措施。
	本项目不涉及优先保护类耕地和土壤环境质量类别为安全利用类和严格管控类的地区。
	符合

	
	不符合空间布局要求活动的退出要求
	现有自然保护区核心区及缓冲区内已有的各类生产设施以及危化品、石油类泊位应逐步拆除。
	本项目不在自然保护区核心区及缓冲区内。
	符合

	
	
	现有赣江和抚河南昌段及鄱阳湖岸线1公里范围内的落后化工产能项目必须依法关闭退出，1公里范围内风险突出、无法实现就地改造的化工企业必须完成搬迁。
	本项目不在赣江和抚河南昌段及鄱阳湖岸线1公里范围内，不属于落后化工产能项目。
	符合

	
	
	生态保护红线经国务院批准后，对需逐步有序退出的矿业权、建设用地、人工商品林、耕地等，按照尊重历史、实事求是、逐步退出的原则，报请省政府另行制定工作方案。
	本项目不涉及生态保护红线。
	符合

	
	
	位于城镇人口密集区内，安全、卫生防护距离不能满足相关要求和不符合规划的现有危险化学品生产企业限期退出或依法关停。
	本项目不在城镇人口密集区内。
	符合

	
	
	“五河一湖”岸线延伸陆域1公里范围内禁止新建重化工项目，督促已有化工企业逐步搬迁进入合规园区。
	本项目在安义高新技术产业园区，不在“五河一湖”岸线延伸陆域1公里范围内。
	符合

	
	
	深入开展非法采砂整治工作。严格采砂管理，全面规范采砂行为，坚决打击非法开采。
	本项目不属于采砂项目。
	符合

	
	
	饮用水水源一级保护区内已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。饮用水水源二级保护区内已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。
	本项目不在饮用水水源一级、二级保护区内。
	符合

	
	
	对不符合产业政策要求的落后产能和“僵尸企业”，以及环境风险、安全隐患突出而又无法搬迁或转型企业，依法实施关停。
	本项目不属于落后产能和“僵尸企业”建设项目。
	符合

	
	
	现有主城区或规划为商住、文教的区域的工业企业限期退出；城市建成区内的现有建材、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染较重或严重影响环境的企业应有序搬迁、改造或依法关闭。
	本项目不在主城区、规划为商住、文教的区域及城市建成区内。
	符合

	
	
	全面取缔河湖水库网箱养殖，禁止湖泊水库投放无机肥、有机肥和生物复合肥养殖。
	本项目不属于养殖类项目。
	符合

	
	
	有机化工、医药（化学原料药制造）、表面涂装、塑料制品、包装印刷行业不符合生态环境功能区划、环境功能区划，大气环境防护距离和卫生防护距离不能满足要求的污染企业一律依法实施停产整治、限期搬迁或关闭。
	本项目为塑料制品业，符合生态环境功能区、环境功能区划，项目大气环境防护距离和卫生防护距离满足要求。
	符合

	
	
	一般生态空间中零散城镇村建设用地、永久基本农田、特殊用地等，按国土空间规划的要求开展相关活动和开发行为。
	本项目不涉及零散城镇村建设用地、永久基本农田、特殊用地等。
	符合

	污染物排放管控
	允许排放量要求
	COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、VOCs、温室气体等的排放量执行省级下达的管控指标要求。
	项目COD、总磷、VOCs执行省级下达的管控指标要求。
	符合

	
	
	300吨级以上规模（含）的货运港口、港区和码头以及所有旅游客运码头废水排放应达到《鄱阳湖生态经济区水污染物排放标准》规定的排放限值。
	本项目不属于货运港口、港区和码头项目。
	符合

	
	
	重点防控区域要坚持新增产能与淘汰产能“等量置换”或“减量置换”的原则，实行重点防控的重金属污染物排放总量控制制度。
	本项目不在重点防控区范围内。
	符合

	
	
	畜禽养殖场应实现生产区、生活管理区的隔离，粪便污水处理设施应设在养殖场的生产区、生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处；同时采用物理除臭、化学除臭等技术消除或减少臭气的产生。
	本项目不涉及畜禽养殖。
	符合

	
	
	2023年起，在安全利用类和严格管控类耕地集中区执行《铅、锌工业污染物排放标准》《铜、镍、钴工业污染物排放标准》《无机化学工业污染物排放标准》中颗粒物和镉等重点重金属污染物特别排放限值。
	本项目不涉及安全利用类和严格管控类耕地集中区。
	符合

	
	现有源提标升级改造
	现有造纸、焦化、氮肥、印染、制药、制革行业应进一步推进清洁化改造工作。有色金属、农副食品加工、农药、电镀等重点行业企业按照法律法规要求，按时完成清洁化改造。
	本项目为改扩建项目，项目不涉及以上情况。
	符合

	
	
	现有畜禽规模养殖场应加强配套治污设施改造，提升配套质量。
	本项目不属于养殖类项目。
	符合

	环境风险防控
	联防联控要求
	加强饮用水水源地环境风险防范和应急预警，建立跨县（区）和上下游沟通和联动机制，重点防范突发性水污染事件。
	/
	符合

	
	
	逐步建立总磷排放控制台账，推进区域水体总磷联防联控。
	
	符合

	
	
	推进南昌都市圈五市一区的大气、水污染联防联控工作，建立区域共责、联防联控、协调协同、互助互通、有序有效的大气、水污染联控工作机制，提升大南昌都市圈区域大气、水环境质量。
	
	符合

	
	其他环境风险防控要求
	对于安全利用类农用地，要制定实施受污染耕地安全利用方案，采取农艺调控、替代种植等措施，降低农产品超标风险，强化农产品质量检测。
	/
	符合

	
	
	加强对严格管控类耕地的用途管理，依法划定特定农产品禁止生产区域，严禁种植食用农产品，禁止在有毒有害物质超过规定标准的区域生产、捕捞、采集食用特定农产品和建立特定农产品生产基地。
	/
	符合

	
	
	对于已污染地块，应依法开展建设用地土壤环境状况调查、风险评估和污染地块治理与修复活动，符合相应规划用地土壤环境质量要求的地块，可进入用地程序。
	本项目用地不属于污染地块。
	符合

	
	
	生产、存储危险化学品及产生大量废水的企业，应配套有效措施，防止因渗漏污染地下水、土壤，以及因事故废水直排污染地表水体。
	本项目已采取分区防渗措施。
	符合

	
	
	产生、利用或处置固体废物（含危险废物）的企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物（含危险废物）过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。
	本项目固体废物均能妥善处理，固废临时贮存区已配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。
	符合

	资源利用效率要求
	水资源利用总量要求
	南昌市区域用水总量、万元GDP用水量、万元工业增加值用水量执行省级下达的管控指标要求。
	本项目用水量较小，不会突破全市用水总量。
	符合

	
	地下水开采要求
	严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可以及绿色矿山建设要求。
	本项目不采用地下水。
	符合

	
	能源利用总量及效率要求
	在保障能源安全的前提下合理控制煤炭消费增长，抓好煤炭清洁高效利用，提高电力、天然气等清洁低碳能源消费占比。
	本项目不使用煤炭。
	符合

	
	
	能源消费总量、规模以上工业企业单位工业增加值能耗执行省级下达的管控指标要求。
	/
	/

	
	禁燃区要求
	南昌县、进贤县、安义县应逐步划定辖区禁燃区范围。
	/
	/

	
	
	禁止在划定的高污染燃料禁燃区燃用高污染燃料，新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施；禁燃区内现有使用高污染燃料的区域应分期分批次淘汰或实施清洁能源改造。
	本项目不使用高污染燃料。
	符合


2）与南昌市环境管控单元生态环境准入清单相符性分析
根据南昌市环境管控单元生态环境准入清单（2023年版），本项目属于江西省南昌市安义县重点管控单元6，环境管控单元编码ZH36012320006。本项目与南昌市环境管控单元生态环境准入（2023版）清单相符性分析详见表1-6。
表1-6  南昌市环境管控单元生态环境准入清单相符性分析
	维度
	清单编制要求
	生态环境准入清单
	本项目
	相符性分析

	空间布局约束
	禁止开发建设活动的要求
	1、工业园区不得引进产业规划禁止类项目进入园区。2、禁养区禁止建设畜禽养殖场、养殖小区。
	本项目不属于产业规划禁止类项目。本项目不涉及畜禽养殖。
	符合

	
	限制开发建设活动的要求
	无
	/
	/

	
	允许开发建设活动的要求
	无
	/
	/

	
	不符合空间布局要求活动的退出要求
	现有园区产业规划禁止类的企业逐步停产或关停。
	本项目不属于园区产业规划禁止类项目。
	符合

	
	其他空间布局约束要求
	加强“两高”项目源头防控。
	本项目不属于“两高”项目。
	符合

	污染物排放管控
	现有源提标升级改造
	园区内现有企业需预处理达到污水集中处理设施接管标准
	本项目废水经预处理可达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准及江西安义高新技术产业园区接管标准。
	符合

	
	新增源等量或倍量替代
	六大行业、五类重点重金属污染物排放量按《江西省进一步加强重金属污染防控工作方案》（赣环固体〔2022〕44号）规定执行。
	本项目不涉及重金属污染物排放。
	符合

	
	新增源排放标准限值
	新建项目污染物排放应达到行业排放标准或综合排放标准。
	本项目污染物经处理可达到相应的排放标准。
	符合

	
	污染物排放绩效水平准入要求
	无
	/
	/

	
	其他污染物排放管控要求
	综合条件较好的重点行业率先开展节能降碳技术改造。
	/
	/

	环境风险防控
	用地环境风险防控要求
	严格管控类农用地管控要求
	无
	/
	/

	
	
	安全利用类农用地管控要求
	无
	/
	/

	
	
	污染地块管控要求
	已污染地块，应当依法开展土壤污染状况调查、治理与修复，符合相应用地土壤环境质量要求后，方可进入用地程序。
	本项目不属于已污染地块。
	符合

	
	园区环境风险防控要求
	无
	/
	符合

	
	企业环境风险防控要求
	1、企业应编制环境风险应急预案，并加强应急演练。2、生产、存储危险化学品及产生大量废水的企业，应配套有效措施，防止因渗漏污染地下水、土壤，以及因事故废水直排污染地表水体。3、产生、利用或处置固体废物（含危险废物）的企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物（含危险废物）过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。
	本项目不属于生产、存储危险化学品及产生大量废水的企业，同时配套有效防渗措施，固废可得到妥善处置。
	符合

	
	其他环境风险防控要求
	重点管控新污染物环境风险。紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险等级高的建设项目。
	离本项目厂界最近的环境敏感点为北侧245m的石下，与本项目距离较远。本项目不属于环境风险等级高的建设项目。
	符合

	资源利用效率要求
	水资源利用效率要求
	企业工业用水重复率执行行业标准要求。
	/
	/

	
	地下水开采要求
	无
	/
	/

	
	能源利用效率要求
	无
	/
	/

	
	其他资源利用效率要求
	无
	/
	/


根据表1-6，本项目与南昌市环境管控单元生态环境准入清单（2023版）相符。
4、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）的相符性分析
根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》附件1重点区域范围可知，本项目所在地不属于方案中规定的重点区域范围。
方案中对挥发性有机物治理要求如下：
企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCS治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCS浓度后净化处理。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCS治理效率。
实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCS初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCS含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。
项目VOCs属于低浓度废气，采用活性炭吸附装置处理，去除效率可达30%，VOCs初始排放效率0.187kg/h，无需实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制，与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）要求相符。
5、与江西省生态环境厅关于印发江西省重点行业挥发性有机物综合治理方案的通知（赣环大气〔2019〕20号）相符性分析
表1-7   与江西省重点行业挥发性有机物综合治理方案相符性分析
	内容
	本项目情况
	相符情况

	1、大力推进源头控制。有机化工行业要推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。
	本项目使用的原辅料为低VOCs含量原料。
	符合

	2、全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件滑漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。
	本项目使用的原辅料为低VOCs含量原料，为固份组分，经袋装密闭储存，管道输送；本项目烘干、挤出工序通过采取设备密闭、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。
	符合

	3、推进建设适宜高效的治污设施。推进企业新建治污设施或现有治污设施改造，对生产过程中通过排气筒所排放的有组织VOCs废气，应根据生产废气的产生量、污染物的组分和性质、温度、压力等因素进行综合分析后选择适宜的工艺路线进行治理。在不影响企业正常生产的前提下，要求治理设备必须同时设置前置采样口和后置采样口，企业不得以未设置采样口为由逃避监测。
	本项目设置活性炭吸附装置；在不影响正常生产的前提下，本项目要求治理设备同时设置前置采样口和后置采样口。
	符合


由表1-7可知，本项目与江西省生态环境厅关于印发江西省重点行业挥发性有机物综合治理方案的通知（赣环大气〔2019〕20号）要求相符。
6、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性分析
表1-8   与挥发性有机物无组织排放控制标准相符性分析
	内容
	本项目情况
	相符情况

	1、VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。
2、盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。
	本项目使用的原辅料为低VOCs含量原料，为固体组分，袋装存放于室内。
	符合

	1、液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。
2、粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。
	本项目原料为粒状固体分，输送为管道输送，袋装密闭储存。
	符合

	1、含VOCs产品的使用过程，VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。含VOCs产品的使用过程包括但不限于以下作业：
a）调配（混合、搅拌等）；
b）涂装（喷涂、浸涂、淋涂、辊涂、刷涂、涂布等）；
c）印刷（平版、凸版、凹版、孔版等）；
d）粘结（涂胶、热压、复合、贴合等）；
e）印染（染色、印花、定型等）；
f）干燥（烘干、风干、晾干等）；
g）清洗（浸洗、喷洗、淋洗、冲洗、擦洗等）。
	本项目使用的原辅料为低VOCs含量原料，废气过程采取局部收集措施，在烘干、挤出工序产生的VOCs废气经集气罩收集后通过活性炭吸附装置处理后外排。
	符合


由表1-8可知，本项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求相符。
7、与《江西省长江经济带发展负面清单实施细则》相符性分析
根据江西省推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发《江西省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》的通知（赣长江办[2022]7号），本项目与《江西省长江经济带发展负面清单实施细则》相符性分析详见表1-9。
表1-9  与江西省长江经济带发展负面清单实施细则相符性分析
	目标
	内容
	本项目情况
	相符性分析

	严格岸线河段管控
	禁止建设不符合国家和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。
	本项目不属于码头项目和过长江通道项目
	符合

	
	禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。
	本项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内。
	符合

	
	禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内开展以下行为：
（一）开山、采石、开矿、开荒、修立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动。
（二）修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施。
（三）违反风景名胜区规划，建设与风景名胜资源保护无关的设施。
	本项目不在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围
	符合

	
	禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内开展下列行为：
（一）新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。
（二）禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。
	本项目不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内
	符合

	
	禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内开展下列行为：
（一）新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。
（二）在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。
	本项目不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内
	符合

	
	禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖（河）造田（地）等投资建设项目。单位和个人在水产种质资源保护区内从事水生生物资源调查、科学研究、教学实习、参观游览、影视拍摄等活动，应当遵守有关法律法规和保护区管理制度，不得损害水产种质资源及其生存环境。
	本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内
	符合

	
	除国家规定的外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。
	本项目不在国家湿地公园的岸线和河段范围内
	符合

	
	禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。
	本项目不在长江流域河湖岸线上；本项目不在长江岸线保护区和保留区内。
	符合

	
	禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
	本项目不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内。
	符合

	严格区域管控
	禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。
	本项目不在长江干支流及湖泊区域内
	符合

	
	禁止在长江干流江西段、鄱阳湖和《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》中的水生生物保护区开展生产性捕捞。
	本项目不在长江干流江西段、鄱阳湖和《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》中的水生生物保护区。
	符合

	
	禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。
	本项目不在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内。
	符合

	
	禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	本项目不属于新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目。
	符合

	
	禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
	本项目位于江西安义高新技术产业园区内，符合园区规划。
	符合

	严格产业准入
	禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。
	本项目不属于国家石化、现代煤化工等行业。
	符合

	
	禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，严格执行《产业结构调整指导目录》中淘汰类和限制类有关规定，禁止开展投资建设属于淘汰类的项目及其相关活动，禁止开展投资新建、扩建属于限制类的项目及其相关活动对于属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级，严禁以改造为名扩大产能。
	本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目
	符合

	
	禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、船舶等严重过剩产能行业的项目。严格执行《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》，各地各部门不得以任何名义、任何方式新增产能片；对确有必要建设的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。
	本项目不属于新建、扩建不符合国家产能置换要求的钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、船舶等严重过剩产能行业的项目。
	符合

	
	禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。严格执行《江西省人民政府办公厅关于严格高耗能高排放项目准入管理的实施意见》（赣府厅发〔2021〕33号），加强项目审查论证，落实等量、减量替代要求，规范项目行政审批。
	本项目不属于新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。
	符合


8、与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相符性分析
根据《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》，本项目与其相符性分析见表1-10。
表1-10  与《挥发性有机物污染防治技术政策》相符性分析
	序号
	内容要求
	本项目情况
	符合性

	1
	源头和过程控制：
①在石油炼制与石油化工行业，鼓励采用先进的清洁生产技术，提高原油的转化和利用效率。对于设备与管线组件、工艺排气、废气燃烧塔（火炬）、废水处理等过程产生的含VOCs废气污染防治技术措施包括：1.对泵、压缩机、阀门、法兰等易发生泄漏的设备与管线组件，制定泄漏检测与修复（LDAR）计划，定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象；2.对生产装置排放的含VOCs工艺排气宜优先回收利用，不能（或不能完全）回收利用的经处理后达标排放；应急情况下的泄放气可导入燃烧塔（火炬），经过充分燃烧后排放；3.废水收集和处理过程产生的含VOCs废气经收集处理后达标排放。
②在煤炭加工与转化行业，鼓励采用先进的清洁生产技术，实现煤炭高效、清洁转化，并重点识别、排查工艺装置和管线组件中VOCs泄漏的易发位置，制定预防VOCs泄漏和处置紧急事件的措施。
③在油类（燃油、溶剂）的储存、运输和销售过程中的VOCs污染防治技术措施包括：1.储油库、加油站和油罐车宜配备相应的油气收集系统，储油库、加油站宜配备相应的油气回收系统；2.油类（燃油、溶剂等）储罐宜采用高效密封的内（外）浮顶罐，当采用固定顶罐时，通过密闭排气系统将含VOCs气体输送至回收设备；3.油类（燃油、溶剂等）运载工具（汽车油罐车、铁路油槽车、油轮等）在装载过程中排放的VOCs密闭收集输送至回收设备，也可返回储罐或送入气体管网。
③涂料、油墨、胶粘剂、农药等以VOCs为原料的生产行业的VOCs污染防治技术措施包括：1.鼓励符合环境标志产品技术要求的水基型、无有机溶剂型、低有机溶剂型的涂料、油墨和胶粘剂等的生产和销售；2.鼓励采用密闭一体化生产技术，并对生产过程中产生的废气分类收集后处理。
④在涂装、印刷、粘合、工业清洗等含VOCs产品的使用过程中的VOCs污染防治技术措施包括：1.鼓励使用通过环境标志产品认证的环保型涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂；2.根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性涂料、高固份涂料、粉末涂料、紫外光固化（UV）涂料等环保型涂料；推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等效率较高的涂装工艺；应尽量避免无VOCs净化、回收措施的露天喷涂作业；3.在印刷工艺中推广使用水性油墨，印铁制罐行业鼓励使用紫外光固化（UV）油墨，书刊印刷行业鼓励使用预涂膜技术；4.鼓励在人造板、制鞋、皮革制品、包装材料等粘合过程中使用水基型、热熔型等环保型胶粘剂，在复合膜的生产中推广无溶剂复合及共挤出复合技术；5.淘汰以三氟三氯乙烷、甲基氯仿和四氯化碳为清洗剂或溶剂的生产工艺。清洗过程中产生的废溶剂宜密闭收集，有回收价值的废溶剂经处理后回用，其他废溶剂应妥善处置；6.含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。
⑤建筑装饰装修、服装干洗、餐饮油烟等生活源的VOCs污染防治技术措施包括：1.在建筑装饰装修行业推广使用符合环境标志产品技术要求的建筑涂料、低有机溶剂型木器漆和胶粘剂，逐步减少有机溶剂型涂料的使用；2.在服装干洗行业应淘汰开启式干洗机的生产和使用，推广使用配备压缩机制冷溶剂回收系统的封闭式干洗机，鼓励使用配备活性炭吸附装置的干洗机；3.在餐饮服务行业鼓励使用管道煤气、天然气、电等清洁能源；倡导低油烟、低污染、低能耗的饮食方式。
	本项目不涉及以上情况。
	符合

	2
	末端治理与综合利用：
①在工业生产过程中鼓励VOCs的回收利用，并优先鼓励在生产系统内回用。
②对于含高浓度VOCs的废气，宜优先采用冷凝回收、吸附回收技术进行回收利用，并辅助以其他治理技术实现达标排放。
③对于含中等浓度VOCs的废气，可采用吸附技术回收有机溶剂，或采用催化燃烧和热力焚烧技术净化后达标排放。当采用催化燃烧和热力焚烧技术进行净化时，应进行余热回收利用。
④对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。
⑤含有有机卤素成分VOCs的废气，宜采用非焚烧技术处理。
⑥恶臭气体污染源可采用生物技术、等离子体技术、吸附技术、吸收技术、紫外光高级氧化技术或组合技术等进行净化。净化后的恶臭气体除满足达标排放的要求外，还应采取高空排放等措施，避免产生扰民问题。
⑦在餐饮服务业推广使用具有油雾回收功能的油烟抽排装置，并根据规模、场地和气候条件等采用高效油烟与VOCs净化装置净化后达标排放。
⑧严格控制VOCs处理过程中产生的二次污染，对于催化燃烧和热力焚烧过程中产生的含硫、氮、氯等无机废气，以及吸附、吸收、冷凝、生物等治理过程中所产生的含有机物废水，应处理后达标排放。
⑨对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。
	本项目产生的有机废气量较小，属于低浓度有机废气，对照文件中的第④条要求进行分析，本项目使用活性炭吸附处理达标排放。
	符合

	3
	鼓励研发的新技术、新材料和新装备：
①工业生产过程中能够减少VOCs形成和挥发的清洁生产技术。
②旋转式分子筛吸附浓缩技术、高效蓄热式催化燃烧技术（RCO）和蓄热式热力燃烧技术（RTO）、氮气循环脱附吸附回收技术、高效水基强化吸收技术，以及其他针对特定有机污染物的生物净化技术和低温等离子体净化技术等。
③高效吸附材料（如特种用途活性炭、高强度活性炭纤维、改性疏水分子筛和硅胶等）、催化材料（如广谱性VOCs氧化催化剂等）、高效生物填料和吸收剂等。
④挥发性有机物回收及综合利用设备。
	本项目产生的有机废气量较小，采用应用广泛的吸附治理措施对废气进行治理后可达标排放。
	符合

	4
	运行与监测：
①鼓励企业自行开展VOCs监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果。
②企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。
③当采用吸附回收（浓缩）、催化燃烧、热力焚烧、等离子体等方法进行末端治理时，应编制本单位事故火灾、爆炸等应急救援预案，配备应急救援人员和器材，并开展应急演练。
	①本项目建成后将严格按照自行监测要求，对项目排放废气进行自行监测；
②本项目建成后将按照文件要求建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度，并定期对各类设备，确保设施的稳定运行；
③本项目建成后将按照文件要求相关的应急预案，配备应急救援人员和器材，并定期开展演练。
	符合


综上，本项目满足《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》文件要求。
9、与《江西省深入打好污染防治攻坚战 挥发性有机物治理专项行动实施方案》文件相符性分析
根据《江西省深入打好污染防治攻坚战 挥发性有机物治理专项行动实施方案》（赣环委办字〔2022〕22号），本项目与其相符性分析见表1-11。
表1-11  与赣环委办字〔2022〕22号文件相符性分析
	序号
	内容要求
	本项目情况
	符合性

	1
	大力推进VOCs原辅材料源头替代。严格落实国家和地方产品VOCs含量限制标准，对溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用企业定制低VOCs含量原辅材料替代计划。到2025年，溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂等使用量下降比例达到国家要求。推动建立多部门联合执法机制，组织开展含VOCs原辅材料达标情况联合检查，定期对生产企业、销售场所进行检查抽查，曝光不合格产品并追溯其生产、销售、进口、使用企业，依法追究责任。
	本项目的原材料为低VOCs物料。
	符合

	2
	全面加强VOCs无组织排放控制。加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，做好VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面散逸以及工艺过程等无组织排放环节的管理。生产应优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，原则上应保持微状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3米/秒。对VOCs物料储罐和污水集输、储存、处理设施开展排查，督促企业按要求开展专项治理。
	本项目使用的原料，储存、转移过程不会存在泄露，工艺设备密闭，并在废气产生节点设置集气罩收集有机废气。
	符合

	3
	持续提升治污设施“三率”。组织开展现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率自查，对达不到要求的VOCs收集、治理设施进行更换或升级改造，实现达标排放。对单一采用光氧化、光催化、低温等离子、一次性活性炭吸附、喷淋吸收、生物法等工艺设施的，要重点加强效果评估。行业排放标准中规定的特别排放限值和控制要求的，应按相关规定执行；未制定行业标准的应执行《大气污染物综合排放标准》和《挥发性有机物无组织排放控制标准》。
	本项目产生的废气采用集气罩收集后采用活性炭吸附处理，处理后的废气能满足排放标准要求，对环境影响较小。
	符合

	4
	深入推进油品储运销全过程油气回收治理。各设区市生态环境局要督促本地成品油销售企业建立日常检查和自行监测制度，在保障安全的前提下，加强无组织排放控制，每年组织开展一轮储油库、油罐车、加油站油气回收专项检查和整改，并形成自查整改报告。鼓励有条件的加油站开展三次油气回收。推动完成万吨及以上原油成品油码头，现役8000总吨及以上的油船全部完成油气回收治理。着力推动城市成品油年销量在5000吨以上的加油站安装在线监控设施。
	本项目不涉及油品储运销过程。
	符合

	5
	持续推进重点行业、重点企业及重点园区开展整治。严格石化、化工、工业涂装、包装印刷等重点行业挥发性有机物全过程管控。督促重点企业按《VOCs综合治理“一企一策”约束性大纲》的要求编制一企一策方案，明确企业VOCs综合治理任务时间节点和工作目标，建立管理台账并实施针对性治理。以提高园区VOCs管理水平及企业VOCs治理能力为目标，跟踪督促重点园区编制“一园一策”方案并加快实施，推进园区VOCs治理工作入深向实。组织专家对各地市重点企业“一企一策”和重点园区“一园一策”进行抽查审核，督促提高编制质量，提升VOCs治理方案的指导性、专业性及有效性。强化涉VOCs企业分级管控，扩大绩效分级评估范围，结合臭氧污染天应急预案，根据重点行业企业应急减排清单，分别落实不同的应急减排要求。推进开发区因地制宜推广建设涉挥发性有机物“绿岛”项目，探索建设集中涂装中心、活性炭集中处理中心等。
	本项目建成会按照规定建立管理台账。
	符合

	6
	协同推进VOCs和NOX污染减排。聚焦重点行业、重点企业、重点工业园区，以更高要求、更高标准、更严措施，对全省涉VOCs排放企业，分行业、分领域、全环节开展全面自检，科学制定减排计划，将减排任务落实到重点行业重点企业的减排工程项目，推动建设一批示范项目、示范园区；推动钢铁等行业超低排放改造，积极推动老旧柴油货车淘汰，开展非标油联合执法行动，实现VOCs、NOX减排量满足“十四五”规划时序进度要求。
	本项目的废气通过活性炭吸附处理，排放量小。
	符合

	7
	加快构建更为精准的防控体系。开展环境空气臭氧污染成因分析与来源解析工作，对臭氧的生成机理、主要来源和传输规律进行研究，增强臭氧防治工作的科学性、针对性和有效性。推动重点企业加快安装烟气排放自动监控设施，完善重点企业主要排放口VOCs自动监控设施建设联网工作；加强涉VOCs重点工业园区、产业集群和企业环境VOCs监测。
	本项目按要求定期对VOCs进行监测。
	符合


综上，本项目满足赣环委办字〔2022〕22号文件要求。
10、与《长江中游城市群大气污染防治攻坚三年行动方案（2026-2028年）》（环大气〔2026〕14号）相符性分析
根据《长江中游城市群大气污染防治攻坚三年行动方案（2026-2028年）》（环大气〔2026〕14号）有关要求，本项目与其相符性分析如下：
表1-12  与《长江中游城市群大气污染防治攻坚三年行动方案（2026-2028年）》（环大气〔2026〕14号）相符性分析
	方案要求
	本项目
	是否符合

	二、推动产业绿色低碳转型
	(一)严格“两高”项目准入。落实长江经济带发展战略和生态环境分区管控要求，严守准入门槛，严禁不符合国家产业政策的“两高”项目盲目发展和低水平转入；对整体承接产业转移的工业园区依法开展规划环评。严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，严控新增炼油、磷铵、铜冶炼、铅锌冶炼产能。推进新改扩建“两高”项目能效达到标杆水平，环保绩效达到A级水平；其他新建项目原则上达到B级及以上绩效水平；涉及含挥发性有机物(VOCs)原辅材料项目，技术可行的应使用低(无)VOCs含量产品。
	本项目为塑料零件及其他塑料制品制造C2929，对照《江西省"两高"项目重点管理范围（2025年版）》，本项目不在"两高"项目重点管理范围之列。根据绩效分级分析，本项目达到B级水平，本项目采用的低VOCs环保型原料。
	符合

	
	(二)深化产业结构调整。依法依规全面退出淘汰类产能和设备。以能耗、环保、碳排放、质量、安全、技术等标准为引领，推动低效产能加快退出。推进电力、钢铁、有色、建材、石化化工等行业节能降碳改造。落实国家粗钢产量调控要求。推进老旧化工生产装置、储罐退出或更新改造。到2028年，整合退出6000万标砖/年以下烧结砖企业500家以上、产能180亿块/年以上；退出敞开式铁合金、碳化硅、工业硅、延迟焦化等装置或实施密闭化改造；重点城市(2023-2025年PM2.5年平均浓度大于30微克/立方米的城市，下同)整合退出炭化室高度4.3米焦炉5座、合计产能160万吨，2500吨/日以下水泥熟料生产线8条、合计产能1.4万吨/日；江西萍安钢安源生产区完成搬迁或全面停产。
	本项目不属于淘汰类、限制类项目，无淘汰类设备和生产装置。
	符合

	
	(三)开展产业集群升级改造。深入排查陶瓷、铸造、再生金属冶炼、制药、汽车零部件、改装汽车制造、家具、包装印刷等行业集群情况，实行全口径台账管理，“一群一策”实施分类整治。2026年6月底前完成排查，聚焦污染贡献大、问题突出的集群制定专项整治方案；到2028年，各省分别完成不少于15个集群整治提升，集群PM2.5浓度基木达到所在区县平均水平。
	本项目不属于方案重点排查的陶瓷、铸造、再生金属冶炼、制药、汽车零部件、家具、包装印刷等行业。项目位于江西安义高新技术产业园区，符合园区产业定位。
	符合

	三、加快能源清洁低碳发展
	(四)优化能源供给结构。大力发展可再生能源，区域新增电力装机以新能源为主。积极拓展外电输入通道，提升省间互济和区域输送能力，区域新增用电量主要通过可再生能源发电和外送电解决。有效控制煤炭消费，重点削减非电力用煤和分散低效用煤，到2029年，湖北、湖南、江西三省实现煤炭消费量稳中有降。
	本项目用电来自市政供电，生产生活用水来自市政供水。项目不使用煤炭作为能源。
	符合

	
	(五)实施燃煤锅炉关停替代。原则上不再新建除集中供热外的燃煤锅炉和保障电力、热力安全支撑必要外的燃煤机组。充分挖掘30万千瓦及以上燃煤机组供热能力，整合替代供热半径30公里内的燃煤锅炉和燃煤小热电(含自备电厂)。推动分散低效生物质锅炉整合升级。到2028年，退出服役期满30年的30万千瓦以下燃煤机组合计55万千瓦，有序退出落实接续电源的10万千瓦及以下燃煤机组；重点城市全域，其他城市建成区基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，合计不少于120台、2600蒸吨/小时。
	本项目不涉及燃煤锅炉、燃煤导热油炉。项目烘干、挤出等工序主要使用电能。
	符合

	
	(六)加快工业炉窑清洁能源替代。重点城市原则上不再新建燃用高污染燃料的工业炉窖。推进以煤、石油焦、重油等为燃料的工业炉窑改用工业余热、电、天然气等清洁能源。玻璃、陶瓷、有色、铸造、石化化工等行业积极推广电炉窖、电加热技术。到2028年，平板玻璃1.3亿重量箱产能、重点城市87台燃料类煤气发生炉基本完成清洁能源替代。
	本项目不使用高污染燃料，不使用工业炉窑。项目加热工序均采用电能，不涉及燃煤、燃油等高污染燃料。
	符合

	四、构建绿色交通运输体系
	(九)强化非道路移动源综合治理。加快淘汰老旧工程机械。重点场所新增或更新作业车辆、机械和机车“应电尽电”。将重点场所全部纳入排放控制区，禁用国二及以下非道路移动机械。到2028年，力争淘汰60%国二及以下(含10年以上未知排放阶段)工程机械，合计11万台以上；新增或更新3吨及以下叉车基本新能源化，装载机新能源比例达到30%；政府采购建设项目和绿色工地新能源机械使用比例不低于30%；主要机场近机位地面电源100%覆盖，远机位覆盖率不低于40%。
	本项目生产设备均为新增设备，主要采用电能驱动，项目不涉及老旧工程机械的使用。
	符合

	五、强化重点行业领域深度治理
	(十一)开展低效失效治理设施排查整治。以砖瓦、玻璃、陶瓷、石灰、铸造、有色、锅炉、石化化工、涂装、包装印刷等行业为重点，深入开展排查，对发现的问题实行清单化管理。指导企业优先选用国家鼓励的先进技术装备，通过清洁能源替代、升级改造、整合退出等方式依法实施分类整治。严格对照标准规范核实销号，确保取得实效。
	本项目废气采用活性炭吸附处理工艺，不属于低效失效治理设施。项目经采取环评提出的治理措施后，产生的污染物可长期稳定达标排放。
	符合

	
	(十二)深化重点行业污染治理，高质量推进重点行业超低排放改造，深入实施环保绩效提升行动。到2028年，推动焦化、水泥、铸造用生铁、城市建成区内的生活垃圾焚烧企业基本完成超低排放改造；重点城市6500万千瓦以上燃煤机组基本完成全负荷脱硝改造，燃煤发电、长流程钢铁、炼化一体化、水泥熟料、汽车整车制造企业达到绩效A级水平，平板玻璃、铜冶炼、铅锌冶炼企业达到B级及以上水平；湖北、湖南、江西三省B级及以上企业数量分别不少于600家、400家、200家，
	本项目各项污染物均采取有效治理措施，废气、废水、噪声均能实现达标排放，固体废物妥善处置。
	符合

	
	(十三)加强VOCs全流程治理。汽车、工程机械、家具、汽修、地坪等涂装过程基本实现低(无)VOCs原辅材料替代。石化、制药、农药、油品储存、煤化工等行业储罐通过更换低泄漏呼吸阀、实施高效密封等方式减少泄漏排放。规范开展泄漏检测与修复工作。指导企业建设适宜高效VOCs治理设施，提高运行管理水平，减少非正常排放。
	本项目采用低VOCs原料；本项目含VOCs物料（PA66尼龙颗粒）密封暂存于原材料仓库；烘干、挤出工序产生的VOCs通过集气罩收集后经活性炭吸附处理达标后排放。
	符合


综上所述，本项目符合《长江中游城市群大气污染防治攻坚三年行动方案（2026-2028年）》（环大气〔2026〕14号）相关要求。
10、与《江西省重污染天气重点行业绩效分级指南（试行）》相符性分析
对比《江西省重污染天气重点行业绩效分级指南（试行）》中塑料制品企业分级指标有关要求，企业塑料制品业绩效分级为B级企业。
表1-13  与《江西省重污染天气重点行业绩效分级指南（试行）》相符性分析
	差异化指标
	A级企业
	B级企业
	C级企业
	本项目

	原料类型
	全部使用非再生料（原包料）
	未达到A级要求
	原料使用非再生料，满足A级企业指标

	污染治理技术
	1、生产工艺产生的VOCs采用燃烧方式或喷淋、吸附、低温等离子、生物法等二级及以上组合工艺处理；
2、投料、挤塑、注塑、滚塑、吹塑、压延、挤出、热定型、冷却、发泡、熟化、干燥等产生的VOCs环节需采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气排至VOCs废气收集处理系统；
3、废吸附剂应采用密闭的包装袋或容器储存、转运，并建立储存、处置台账。
	1、生产工艺产生的VOCs采用燃烧方式或喷淋、吸附、低温等离子、生物法等工艺处理；
2、投料、挤塑、注塑、滚塑、吹塑、压延、挤出、热定型、冷却、发泡、熟化、干燥等产生的VOCs环节需采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气排至VOCs废气收集处理系统；
3、废吸附剂应采用密闭的包装袋或容器储存、转运，并建立储存、处置台账。
	未达到B级要求
	项目采用吸附处理工艺，在密闭设备内操作，废吸附剂袋装密闭，建立储存、处置台账，满足B级企业指标

	排放限值
	1、车间或生产设施排气筒非甲烷总烃浓度低于10mg/m3；
2、企业厂区内VOCs无组织排放监控点非甲烷总烃的小时平均浓度值不高于1mg/m3；
3、其他污染物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放限值要求，并满足江西省地方标准《挥发性有机物排放标准第4部分：塑料制品业》（DB36/1101.4-2019）。
	1、车间或生产设施排气筒非甲烷总烃浓度低于20mg/m3；
2、企业厂区内VOCs无组织排放监控点非甲烷总烃的小时平均浓度值不高于1.5mg/m3；
3、其他污染物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放限值要求，并满足江西省地方标准《挥发性有机物排放标准第4部分：塑料制品业》（DB36/1101.4-2019）。
	未达到B级要求
	项目污染物非甲烷总烃浓度低于10mg/m3；污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放限值要求，并满足江西省地方标准《挥发性有机物排放标准第4部分：塑料制品业》（DB36/1101.4-2019），满足A级企业指标

	无组织管控要求
	1、VOCs原料存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCs原料的容器或包装袋存放于室内；盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭；
2、颗粒状、粉状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送，或采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移；
3、液态VOCs物料采用密闭管道输送，或者采用密闭容器或罐车输送；
4、产生VOCs的生产工序和装置应设置集气装置并引至VOCs末端处理设施。
	未达到B级要求
	项目原料密封储存，满足A级企业指标

	环境管理水平
	1、环保档案：（1）环评批复文件；（2）竣工验收文件；（3）废气治理设施运行管理制度（4）一年内废气监测报告；
2、台账记录：（1）生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；（2）污染控制设备为冷凝装置，应每月记录冷凝剂液量；污染控制设备为吸附装置，应记录吸附剂种类、更换/再生周期、更换量；污染控制设备为催化燃烧装置，应记录催化燃烧剂、催化剂更换日期；其他污染控制设备，应记录保养维护事项；以上记录至少需保存三年（3）主要原辅材料消耗记录；
3、配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。
	未达到A、B级要求
	项目后续管理严格按照环保档案、台账记录、配备专职环保人员相关要求进行管理，项目建成后可
满足A级企业指标

	运输方式
	1、物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准的重型载货车辆（含燃气）或新能源汽车；
2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源汽车；
3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。
	1、物料公路运输使用达到国五及以上排放标准的重型载货车辆（含燃气）或新能源汽车比例不低于50%；
2、厂内运输车辆达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源汽车比例不低于50%；
3、厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械比例不低于50%。
	未达到B级要求
	项目建成后物料公路运输使用达到国五及以上排放标准的重型载货车辆（含燃气）或新能源汽车比例不低于50%；厂内运输车辆达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源汽车比例不低于50%；厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械比例不低于50%。
项目建成后满足B级企业指标

	运输监管
	参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账。
	未达到A、B级要求
	设立门禁系统和电子台账，项目满足A级企业指标
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[bookmark: _Toc32220]二、建设项目工程分析
	建
设
内
容
	1、项目由来
江西奋发科技有限公司成立于2011年，位于江西安义高新技术产业园区，主要从事橡胶和塑料制品的生产和销售。
江西奋发科技有限公司于2014年建设“江西奋发科技有限公司年产18000吨硅酮密封胶和8000吨三元乙丙密封胶条项目”，该项目环评并取得了南昌市环境保护局下发的批复（洪环审批〔2014〕105号），2017年1月6日取得了安义县环境保护局对该项目的验收意见的函（安环审批〔2017〕4号）。
根据市场需求，企业在厂区5#备用车间内扩建尼龙隔热条生产线，项目投资5000万元，项目建成后年产尼龙隔热条2500吨。
为了科学客观地评价项目建设过程中以及建成后对周围环境造成的影响，根据《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国生态环境法典》中有关规定，该项目应进行生态环境影响评价。受江西奋发科技有限公司委托，江西赣环科技有限公司承担了该项目的生态环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业 29，53塑料制品业 292中“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，因此需编制生态环境影响报告表。在接受委托后，我公司在现场踏勘、调研和收集有关资料的基础上，根据环评技术导则的要求，编制了本项目的生态环境影响报告表，供建设单位提请有关部门审查。
2、工程内容及规模
本项目属于扩建项目，依托企业现有厂区5#备用车间实施建设，仅利用该车间部分区域，实际厂房利用面积为2552.5m2。厂区剩余区域外租给中铁十九局集团南昌万沃鑫材料科技有限公司，使用铁皮围挡进行物理隔离划分。
项目详细工程内容见表2-1。
表2-1   本项目建设内容一览表
	[bookmark: OLE_LINK1]工程名称
	主要建设内容
	备注

	主体工程
	生产厂房
	利用厂房部分面积，建筑面积2552.5m2，1层，高10m，分区布设生产区（1500m2）、原料区、成品区、车间办公区、一般固废暂存区等。
	依托5#备用车间，利用该车间部分区域

	辅助工程
	车间办公区
	生产厂房内布设办公区，建筑面积200m2，用于车间办公。
	依托已建厂房

	贮运工程
	原料区
	设置于生产厂房内，面积约为150m2，用于存放原料。
	依托已建厂房

	
	成品区
	设置于生产厂房内，面积约为150m2，用于存放成品。
	依托已建厂房

	公用工程
	供电
	市政供给
	依托园区

	
	供水
	市政供给
	依托园区

	
	排水系统
	雨污分流
	依托园区

	环保工程
	废气
	烘干、挤出废气：集气罩+活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA005）
	新建

	
	废水
	生活污水通过现有隔油池+化粪池处理
	依托

	
	
	冷却水循环使用，一年排一次（循环水池容积2m2）
	新建

	
	噪声
	厂房隔音、设备减震垫等。
	/

	
	固体
废物
	一般工业固废区位于生产厂房内，占地面积50m2。
	新建

	
	
	危险废物暂存间位于厂区南侧，占地面积50m2。
	依托

	
	地下水分区防渗措施
	厂区分区防渗，分为重点防渗（防渗层为至少6m厚黏土层K≤1.0×10-10cm/s；或参照GB18597执行）、一般防渗（等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB16889执行）和简单防渗（采取普通混凝土地面硬化，使渗透系数不大于 1.0×10-6cm/s）
	新建

	
	风险防范措施
	依托现有项目事故池600m3
	依托


表2-2   项目建成后全厂建设内容一览表
	工程名称
	现有项目
	本项目
	全厂

	主体工程
	1#车间
	硅酮密封胶车间，1F，建筑面积5105m2，钢构，乙级车间
	/
	硅酮密封胶车间，1F，建筑面积5105m2，钢构，乙级车间

	
	3#车间
	三元乙丙密封胶条车间，1F，建筑面积5105m2，钢构，乙级车间
	/
	三元乙丙密封胶条车间，1F，建筑面积5105m2，钢构，乙级车间

	
	5#备用车间
	备用生产车间，1F，建筑面积5105m2，钢构，乙级车间
	利用厂房部分面积，建筑面积2552.5m2，1层，高10m，分区布设生产区（1500m2）、原料区、成品区、车间办公区、一般固废暂存区等。
	利用厂房部分面积，建筑面积2552.5m2，1层，高10m，分区布设生产区（1500m2）、原料区、成品区、车间办公区、一般固废暂存区等。剩余部分面积外租

	辅助工程
	宿舍楼，6F，建筑面积4551.2m2
	依托现有宿舍楼
	宿舍楼，6F，建筑面积4551.2m2

	
	门卫1，1F，建筑面积41m2
	依托现有
	门卫1，1F，建筑面积41m2

	
	门卫2，1F，建筑面积41m2
	依托现有
	门卫2，1F，建筑面积41m2

	
	配电房，1F，建筑面积120m2
	依托现有
	配电房，1F，建筑面积120m2

	贮运工程
	2#车间
	硅酮密封胶仓库，1F，建筑面积5105m2，钢构，乙级车间
	/
	硅酮密封胶仓库，1F，建筑面积5105m2，钢构，乙级车间

	
	4#车间
	三元乙丙密封胶条仓库，1F，建筑面积5105m2，钢构，乙级车间
	/
	三元乙丙密封胶条仓库，1F，建筑面积5105m2，钢构，乙级车间

	
	危化品仓库，1F，建筑面积150m2，钢构，乙级车间
	/
	危化品仓库，1F，建筑面积150m2，钢构，乙级车间

	公用工程
	供电
	市政供给
	依托现有
	依托园区

	
	供水
	市政供给
	依托现有
	依托园区

	
	排水系统
	雨污分流
	依托现有
	依托园区

	环保工程
	废气
	投料废气：集气装置+布袋除尘器+活性炭吸附+1#排气筒（15m）；
炼胶废气：活性炭吸附+布袋除尘器+2#排气筒（15m）；
炼胶废气：活性炭吸附+布袋除尘器+3#排气筒（15m）
硫化废气：喷淋+水汽分离+电捕焦油+活性炭吸附设施+4#排气筒（15m）
	烘干、挤出废气：集气罩+活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA005）
	投料废气：集气装置+布袋除尘器+活性炭吸附+1#排气筒（15m）；
炼胶废气：活性炭吸附+布袋除尘器+2#排气筒（15m）；
炼胶废气：活性炭吸附+布袋除尘器+3#排气筒（15m）
硫化废气：喷淋+水汽分离+电捕焦油+活性炭吸附设施+4#排气筒（15m）；
烘干、挤出废气：集气罩+活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA005）

	
	废水
	生活污水通过现有隔油池+化粪池处理
	依托现有
	生活污水通过现有隔油池+化粪池处理

	
	
	/
	冷却水循环使用（循环水池容积2m2），一年排一次
	冷却水循环使用（循环水池容积2m2），一年排一次

	
	噪声
	厂房隔音、设备减震垫等。
	厂房隔音、设备减震垫等
	/

	
	固体
废物
	危险废物暂存间位于厂区南侧，占地面积50m2
	依托现有
	依托

	
	地下水分区防渗措施
	厂区分区防渗，分为重点防渗（防渗层为至少6m厚黏土层K≤1.0×10-10cm/s；或参照GB18597执行）、一般防渗（等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB16889执行）和简单防渗（采取普通混凝土地面硬化，使渗透系数不大于 1.0×10-6cm/s）
	厂区分区防渗，分为重点防渗（防渗层为至少6m厚黏土层K≤1.0×10-10cm/s；或参照GB18597执行）、一般防渗（等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB16889执行）和简单防渗（采取普通混凝土地面硬化，使渗透系数不大于 1.0×10-6cm/s）
	厂区分区防渗，分为重点防渗（防渗层为至少6m厚黏土层K≤1.0×10-10cm/s；或参照GB18597执行）、一般防渗（等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB16889执行）和简单防渗（采取普通混凝土地面硬化，使渗透系数不大于 1.0×10-6cm/s）

	
	风险防范措施
	事故池600m3
	依托现有
	事故池600m3


3、产品方案
本项目产品方案见表2-3。
表2-3   本项目产品方案一览表
	序号
	产品名称
	年产量
	规格
	产品标准
	备注

	1
	尼龙隔热条
	2500t
	长条形，袋装，长度根据来料订单定
	《铝合金建筑型材用隔热材料 第1部分：聚酰胺型材》（GB/T 23615.1-2017）
	本项目原料不使用废旧塑料


表2-4  改建后全厂产品方案一览表
	序号
	产品名称
	产品方案

	
	
	现有项目
	本项目
	全厂合计

	1
	尼龙隔热条
	0
	2500t/a
	2500t/a

	2
	硅酮结构密封胶
	4000t/a
	0
	4000t/a

	3
	硅酮耐候密封胶
	5000t/a
	0
	5000t/a

	4
	硅酮密封
	8000t/a
	0
	8000t/a

	5
	双组份中控胶
	1000t/a
	0
	1000t/a

	6
	三元乙丙密封胶条
	8000t/a
	0
	8000t/a


4、主要生产设备
本项目生产设备见表2-5。
表2-5   本项目主要设备一览表
	主要工艺
	设备名称
	数量
	型号

	进料
	烘干料筒
	60
	100KG

	加热挤出
	挤出机
	60
	70型

	冷却
	冷却塔
	1
	80T

	切条
	切割机
	60
	/

	激光打码
	激光打码机
	6
	60W


表2-6   本项目主要生产设备与产能匹配性分析一览表
	设备名称
	数量
	单台生产能力t/h
	年工作时间h
	负荷率
	最大年产能t/a
	总产能
	设计产能

	烘干料筒
	60
	0.02
	7200
	约50%
	72
	4320
	2500

	挤出机
	60
	0.02
	7200
	约50%
	72
	4320
	2500

	切割机
	60
	0.015
	7200
	约50%
	54
	3240
	2500

	激光打码机
	6
	0.6
	2400
	约30%
	432
	2592
	2500


由表2-6可知，根据设备单位时间产量、设备负荷率，如本项目设备满负荷运转，则本项目产品最大生产能力满足设计规模，因此本项目生产设备与产品产能基本匹配。
5、原辅材料
本项目原辅材料及能源消耗见表2-7。
表2-7   本项目主要原辅料及能源消耗情况一览表
	序号
	名称
	年耗量
	最大储存量
	规格与存放位置
	备注

	1
	PA66尼龙颗粒
	2559.104t
	30t
	25kg/袋装，原料区
	为25%玻璃纤维增强改性粒子

	2
	机油
	0.1t
	0.1t
	25kg/袋，车间内
	外购

	3
	水
	864t
	/
	/
	市政供水系统

	4
	电
	20万kW∙h
	/
	/
	市政供电系统


表2-8  改建后全厂原辅材料及能源消耗情况一览表
	序号
	名称
	单位
	年用量

	
	
	
	现有项目
	本项目
	全厂合计

	1
	PA66尼龙颗粒
	t/a
	0
	2559.104
	2559.104

	2
	机油
	t/a
	0
	0.1
	0.1

	3
	107基胶
	t/a
	6224
	0
	6224

	4
	硅油
	t/a
	1050
	0
	1050

	5
	碳酸钙
	t/a
	8400
	0
	8400

	6
	气相二氧化硅
	t/a
	300
	0
	300

	7
	矿物油
	t/a
	1150
	0
	1150

	8
	硅烷助剂（KH550）
	t/a
	300
	0
	300

	9
	色浆
	t/a
	270
	0
	270

	10
	甲基二甲氧基硅烷
	t/a
	270
	0
	270

	11
	钛酸四异丙酯
	t/a
	50
	0
	50

	12
	木糠
	t/a
	15
	0
	15

	13
	三元乙丙橡胶
	t/a
	3000
	0
	3000

	14
	炭黑
	t/a
	1900
	0
	1900

	15
	轻质碳酸钙
	t/a
	860
	0
	860

	16
	石蜡油
	t/a
	2000
	0
	2000

	17
	氧化锌
	t/a
	82
	0
	82

	18
	硬脂酸
	t/a
	16
	0
	16

	19
	氧化钙
	t/a
	40
	0
	40

	20
	促进剂
	t/a
	86
	0
	86

	21
	硫磺母粒
	t/a
	26
	0
	26

	22
	水
	m3
	12480
	864
	13344

	23
	电
	万kW·h
	250
	20
	270


主要原辅材料介绍如下。
（1）PA66尼龙颗粒：俗称尼龙66，PA66尼龙颗粒由75%聚酰胺树脂和25%玻璃纤维混合熔融产生的塑料粒子。该塑料粒子是一种热塑性树脂，黑色固体，密度1.14，熔点265℃，不溶于一般溶剂，仅溶于间苯甲酚等。PA66 尼龙颗粒由25%聚酰胺树脂和75%玻璃纤维混合熔融产生的塑料粒子。
6、公用工程情况
（1）给水：本项目位于江西安义高新技术产业园区，用水由园区供水管网供给。
（2）排水：项目排水实行雨污分流制。雨水排入雨水管网；项目生活污水经现有隔油池+化粪池预处理，达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准及园区污水处理厂接管标准后排入江西安义高新技术产业园区污水处理厂进行深度处理，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002，含2025年修改单）一级A标准后排入潦河；项目冷却用水循环使用，定期外排。
（3）供电：本项目用电由市政电网系统供给。
项目冷却水循环水量420.96t/d，补充水量0.48t/d，企业水重复利用率为99.89%，本项目用水平衡见表2-9，水平衡见图2-1。
表2-9   项目水平衡一览表   单位：m3/d
	序号
	用水工序
	投入量
	循环水
	排出量

	
	
	新鲜水
	
	蒸发及损耗
	排放水

	1
	循环冷却用水
	0.48
	420.96
	0.42
	0.06

	2
	员工生活
	2.4
	0
	0.48
	1.92

	合计
	2.88
	420.96
	0.9
	1.98




图2-1  本项目水平衡图  单位：m3/d

本项目
现有项目



图2-2  全厂水平衡图  单位：m3/d
7、劳动定员及工作制度
本扩建项目新增劳动人员为15人，项目年生产300天，实行3班制生产，每班8小时。
8、项目总平面布置
本项目利用备用车间进行建设，车间呈矩形，车间内分区布设生产区、车间办公区、原料区、成品区及配套设施，项目车间办公区位于车间西南侧，生产区位于车间东北侧，原料区、成品区、一般固废暂存区区位于车间中段靠北侧区域，危废暂存间依托现有项目已建危废暂存间，位于厂区南侧，在满足生产工艺、运输、防火、卫生及安全要求的前提下，企业根据生产工序合理布设功能分区，车间平面布置紧凑合理，有利生产，满足企业需要，项目总平面布置图见附图二。

	工艺流程和产排污环节
	1、施工期
本项目厂房等建筑已建设完成，因此无施工期环境影响。设备安装调试在厂房内进行，且安装周期较短，安装人员不多，因此设备安装过程对周边环境的影响也很小，因此本报告中对施工期的环境影响不作详细评价。
2、运营期
工艺流程及产污环节（图示）：
本项目本次评价范围的主要产品为尼龙隔热条，具体生产工艺流程及污染物产生环节如图2-3：

图2-3   尼龙隔热条生产工艺流程及产污环节示意图
工艺流程简述：
（1）投料烘干
将外购的隔热条专用尼龙颗粒，通过人工加入烘干料筒内，项目使用的尼龙颗粒为4mm的粒料，吸湿性强，投入不易起尘，该过程不考虑投料粉尘。烘干采用电加热的方式，烘干温度为120℃，烘干3~5分钟，烘干料筒与挤出机管道密闭连接，该过程产生的烘干废气与挤出废气一同排出处理。
（2）加热挤出
本项目采用螺杆挤出机，无过滤网，挤出采用电加热的方式，挤出机工作温度为240℃，工作时间3~5分钟，挤出后为长条状。由于项目PA66尼龙颗粒的分解温度为350℃以上，熔化挤出温度未达到分解温度，PA66尼龙颗粒不会分解，但塑料中残存未聚合的反应单体挥发会产生有机废气并伴随微量异味。原料颗粒在螺杆挤出机料筒内通过螺杆剪切摩擦+料筒加热共同作用，受热熔融塑化，熔融物料经螺杆输送至机头模具，在模具内维持成型温度，经模口挤出成型。此过程产生烘干、挤出废气、设备噪声和S1不合格品。项目生产区域布置60台注塑机，集气罩统一收集后经活性炭处理设施处理后经1根15m高排气筒排放，不合格品产生量约占产品3‰。
（3）冷却
项目挤出机内配置设置1套循环冷却水系统，为间接冷却方式，自来水经管道连通挤出机，再经挤出机的管道流至模具内部进行冷却，使模具腔内的产品冷却成型，再从排水管排入冷却塔。项目冷却水一年排一次，该过程会产生冷却水定排水。
（4）切条
冷却后的隔热条被切割成一定规格的成品。该工序会产生S2边角料及设备噪声，边角料产生量约占1%。
（5）激光打码
使用激光打码机对冷却切条后的隔热条进行激光打码，该过程会产生噪声。
（6）检验
检验产品是否符合相关要求，本工序会产生S1不合格品，不合格品产生量约占1%。
（7）打包
将检验合格后的成品通过打包机进行打包，入库得到成品。
3、物料平衡
本项目物料平衡图详见图2-4。
尼龙颗粒
投料烘干
加热挤出
冷却切条
激光打码
2559.104
2559.104
2550
非甲烷总烃：1.348
氨气：0.256
不合格品：7.5
2525
检验
打包
产品2500
边角料：25.0
不合格品：25.0
2525
2500

图2-4   项目物料平衡图（单位：t/a）
本项目物料平衡表见表2-10。
表2-10   物料平衡表
	投入
	产出

	名称
	数量（t/a）
	名称
	数量（t/a）

	PA66尼龙颗粒
	2559.104
	尼龙隔热条
	2500

	
	
	非甲烷总烃产生量
	1.348

	
	
	氨气产生量
	0.256

	
	
	边角料及不合格品
	57.5

	合计
	2559.104
	合计
	2559.104


4、产污环节分析
本项目产污环节具体见表2-11。
表2-11   本项目产污环节
	类别
	名称
	产生工段
	污染因子
	治理措施

	废气
	烘干、挤出废气
	烘干、挤出
	非甲烷总烃、氨、臭气浓度
	活性炭吸附装置+15m排气筒（DA005）

	
	危废暂存间贮存废气
	危险废物贮存
	非甲烷总烃
	废活性炭袋装密封

	废水
	生活污水
	办公生活
	pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TP、总氮、动植物油、石油类
	隔油池+化粪池

	
	冷却水定排水
	冷却
	COD、SS
	循环水池

	噪声
	设备噪声
	设备运行
	dB（A)
	减振、隔声等

	固体
废物
	一般工业固体废物
	原料拆包
	废包装材料
	一般固废区暂存，外售综合利用

	
	
	挤出、切条、检验
	边角料及不合格品
	一般固废区暂存，定期由厂家回收处理

	
	危险废物
	设备运维
	废含油抹布
	危废暂存间暂存，委托有资质的单位处理

	
	
	
	废机油
	

	
	
	
	废机油桶
	

	
	
	废气处理
	废活性炭
	

	
	生活垃圾
	员工生活
	生活垃圾
	环卫部门清运




	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目有关的污染情况及主要环境问题：
[bookmark: _Toc30257][bookmark: _Toc9925]1、现有项目概况
江西奋发科技有限公司于2014年5月组织编制了《江西奋发科技有限公司年产18000吨硅酮密封胶和8000吨三元乙丙密封胶条项目环境影响报告书》，并取得了南昌市环境保护局下发的批复（洪环审批〔2014〕105号），2017年1月6日取得了安义县环境保护局对该项目的验收意见的函（安环审批〔2017〕4号）。
（1）现有项目主要建设内容
现有项目总用地面积68666.67m2约（103亩），总建筑面积42126m2，主要建设3栋生产车间、2栋仓库、1栋综合楼、1栋员工宿舍及食堂、2栋门卫室和1栋配电房，现有项目主要建设内容详见表2-12。
表2-12   现有项目建设内容一览表
	工程名称
	主要建设内容
	备注

	主体工程
	硅酮密封胶车间，1F，建筑面积5105m2，钢构，乙级车间
	/

	
	三元乙丙密封胶条车间，1F，建筑面积5105m2，钢构，乙级车间
	/

	
	备用生产车间，1F，建筑面积5105m2，钢构，乙级车间
	备用

	贮运工程
	硅酮密封胶仓库，1F，建筑面积5105m2，钢构，乙级车间
	/

	
	三元乙丙密封胶条仓库，1F，建筑面积5105m2，钢构，乙级车间
	/

	
	危化品仓库，1F，建筑面积150m2，钢构，乙级车间
	/

	辅助工程
	宿舍楼，6F，建筑面积4551.2m2
	/

	
	门卫1，1F，建筑面积41m2
	/

	
	门卫2，1F，建筑面积41m2
	/

	
	配电房，1F，建筑面积120m2
	/

	环保工程
	废气
	投料废气：集气装置+布袋除尘器+活性炭吸附+1#排气筒（15m）
	/

	
	
	炼胶废气：活性炭吸附+布袋除尘器+2#排气筒（15m）
	/

	
	
	炼胶废气：活性炭吸附+布袋除尘器+3#排气筒（15m）
	/

	
	
	硫化废气：喷淋+水汽分离+电捕焦油+活性炭吸附设施+4#排气筒（15m）
	/

	
	废水
	隔油池+化粪池
	/

	
	事故池
	600m3
	/

	
	危废暂存间
	1F，建筑面积50m2
	/


（2）现有项目产品方案
现有项目产品方案见表2-13。
表2-13   现有项目产品方案一览表
	序号
	产品名称
	产能
	备注

	1
	硅酮密封条
	硅酮结构密封胶
	4000t/a
	生产工艺基本一致，产品主要区别为配方不同

	2
	
	硅酮耐候密封胶
	5000t/a
	

	3
	
	硅酮密封
	8000t/a
	

	4
	
	双组份中控胶
	1000t/a
	

	5
	三元乙丙密封胶条
	8000t/a
	/


（3）现有项目主要生产设备
现有项目生产设备见表2-14。
表2-14   现有项目主要设备一览表
	车间
	设备名称
	数量
	型号

	硅酮密封胶车间
	硅酮胶双螺杆自动生产线
	4套
	SLG-75

	
	全自动硬管灌装机
	12台
	ZDG-30

	
	全自动软管灌装机
	12台
	RBZ-40

	
	行星搅拌机
	9台
	/

	
	三辊研磨机
	2台
	/

	
	动力混合机
	9台
	/

	
	桶装压料机
	9台
	/

	
	包装机
	9台
	TYL-200L

	
	冷凝器
	4台
	/

	
	空压机
	5台
	/

	
	泵
	10台
	/

	
	冷凝器
	2台
	/

	三元乙丙密封胶条车间
	挤出微波硫化生产线
	4台
	90单

	
	挤出微波硫化生产线
	8台
	75单

	
	挤出微波硫化生产线
	2台
	75+50二复合

	
	开炼机
	1台
	22寸

	
	密炼机
	1台
	110L

	
	风机
	10台
	/

	
	泵
	5台
	/


（4）现有项目原辅材料
表2-15   现有项目主要原辅料及能源消耗情况一览表
	产品及产量
	原辅料
	单位
	年用量
	备注

	硅酮密封胶
	107基胶
	t/a
	6224
	基础聚合物

	
	硅油
	t/a
	1050
	填充油、增塑剂

	
	碳酸钙
	t/a
	8400
	填充剂

	
	气相二氧化硅
	t/a
	300
	填充剂

	
	矿物油
	t/a
	1150
	软化剂

	
	硅烷助剂（KH550）
	t/a
	300
	偶联剂

	
	色浆
	t/a
	270
	调色

	
	甲基二甲氧基硅烷
	t/a
	270
	交联剂

	
	钛酸四异丙酯
	t/a
	50
	催化剂

	
	木糠
	t/a
	15
	设备清洗剂

	三元乙丙密封胶条
	三元乙丙橡胶
	t/a
	3000
	基础较

	
	炭黑
	t/a
	1900
	补强剂

	
	轻质碳酸钙
	t/a
	860
	填充料

	
	石蜡油
	t/a
	2000
	填充油

	
	氧化锌
	t/a
	82
	活化剂

	
	硬脂酸
	t/a
	16
	润滑剂

	
	氧化钙
	t/a
	40
	吸湿剂

	
	促进剂
	t/a
	86
	橡胶促进剂TMTM

	
	硫磺母粒
	t/a
	26
	硫化剂

	
	水
	m3/a
	12480
	/

	
	电
	万kWh
	250
	/


2、现有项目工艺流程及达标性分析
（1）现有项目硅酮密封胶工艺流程及产污环节
现有项目主要生产硅酮密封胶和三元乙丙密封胶条。现有项目硅酮密封胶具体流程及产排污环节如图2-5。


图2-5  硅酮密封胶生产工艺流程及产污节点图
工艺流程简述：
1）半成品制备
按照一定的工艺配比将107基胶和硅油泵至硅酮胶双螺杆自动生产线中的第一段双螺杆挤出机中，碳酸钙通过人工投料投入螺杆机喂料口。由于碳酸钙为粉状物料，人工投料时易产生粉尘（G1-1)，经布袋除尘器收集后，通过1#排气筒排入大气。
经双螺杆挤出机自动生产线分散、研磨、升温脱水（电加热至120℃左右)、抽真空等工序生产的膏状物即为半成品。半成品一部分送至第二段双螺杆挤出机自动生产线生产白色或灰色的硅酮密封胶，另一部分送至非自动生产线生产有颜色的硅酮密封胶。
半成品为膏状，物料分散、研磨时不易产生粉尘。由于硅油为无味、无毒、不易挥发的液体，不溶于水、甲醇等，熔点17.5℃，沸点175℃，闪点56℃，矿物油（白油）为无色透明油状液体，没有气味，熔点20℃，沸点大于200℃。项目电加热是120℃，升温脱水（负压抽真空）时只有少量的水蒸气和非甲烷总烃（硅油挥发物）产生，经负压抽真空收集后，通过冷凝器冷凝（循环水作为冷媒），冷凝废液储存于储罐内定期用于设备清洗。未冷凝气体（G1-2）接入循环水池，以无组织形式外排，循环废水全部循环使用，不外排。
此工序过程为常温物理混合、搅拌过程，该工序主要污染物为投料粉尘（G1-1）、未冷凝气体（G1-2）和设备噪声。
2）非自动生产线生产工艺
非自动生产线主要包括：研磨、配色、配胶、出胶、分装、入库等工序。
①研磨
为保证产品质量，把半成品泵至三辊研磨机内进行研磨，把半成品研磨成均匀的膏状物，此过程为常温物理研磨过程，半成品呈膏状且不含易挥发性成分，该工序主要污染物为设备噪声。
②配胶
配胶工序主要包括物料混合过程和抽真空脱气过程。
研磨完毕的膏状物通过泵转入动力混合机内，同时按照工艺配比加入交联剂（甲基三甲氧基硅烷）、偶联剂（硅烷助剂）、催化剂（钛酸四异丙酯）和补强剂（气相二氧化硅）和软化剂（矿物油）等进行混合，同时混合机温度通过电加热至55℃左右。
由于混合机内物料和空气中含有少量水分，交联剂和偶联剂遇水易分解产生甲醇。为保证产品质量、去除混合机内空气中水分和交联剂水解产生的甲醇，项目对混合机进行负压抽真空，此过程称之为“脱气”。
该工艺为搅拌、混合过程，107基（胶端羟基聚二甲基硅氧烷）、碳酸钙、交联剂、催化剂、偶联剂和补强剂等其他添加剂的混合物即为产品（硅酮密封胶）。
硅酮密封胶配制时主要为物理混合过程，但使用时硅酮密封胶的交联剂和偶联剂遇到空气中水分发生水解，水解成多官能团产生甲醇，在催化剂催化作用下与基础聚合物（107胶）进行交联、偶联反应，固化形成弹性体硅酮聚合物，由于在反应过程中脱去了小分子甲醇，故又称为脱醇型硅酮密封胶。
甲醇产生机理：
配胶工序中，“混合”之后，“脱气”之前，由于物料和空气含少量水份，交联剂和偶联剂不可避免的发生水解，交联剂水解生成甲醇，偶联剂水解生产聚硅氧烷（进入产品）。
反应方程式为：
交联剂水解方程式：  H2O+CH3Si（OCH3）3→CH3OH↑+HSi（OCH3）3
偶联剂水解方程式：  H2O+2C10H20O5Si→2C7H12O5+C6H18OSi
交联剂水解产生的甲醇和混合机的水分经负压抽真空后，通过冷凝器冷凝（采取循环水作为冷媒），冷凝废液储存于储罐内定期用于设备清洗，未冷凝气体（G1-3）接入循环水池，以无组织形式外排，循环废水全部循环使用，不外排。
该工序主要污染为未冷凝气体（G1-3）和设备噪声。
③配色
把配胶完毕的膏状物泵入行星搅拌机内，加入从市场所购色浆（由甲基硅油和颜填料组成），按照客户需求进行配色。
此过程为常温物理搅拌混合过程，由于半成品和色浆不含易挥发性成分，该工序主要污染物为设备噪声。
④出胶
把动力混合机产生的成品泵至桶装压料机内，通过压料机进行出胶。
压料机为密闭设备，成品不会接触空气水分发生反应，工序主要污染物为设备噪声。
⑤分装入库
出胶后的产品通过包装机包装入库。
该工序主要污染物为废包装物(S1-1)和设备噪声。
⑥设备清洗
非自动生产线为间歇式生产，设备采用木糠打磨和冷凝回收废液清洗，最后采取抹布清理，设备清洗产生的废渣（S1-2)经收集后委托具有资质单位处理，根据试生产日常统计自动生产线和非自动生产线产生的废液量刚好够设备清洗所用，不用外购有机溶剂。
冷凝废液主要含有水、硅油、矿物油、甲醇等，由于硅油和矿物油沸点均在175℃以上，不易挥发，因此设备清洗时主要有甲醇（G1-4）以无组织方式扩散进入大气。
该工序产生污染物主要为甲醇（G1-4）和设备清洗产生的清洗废渣和废抹布（S1-2)。
3）第二段双螺杆挤出机自动生产线工艺
第二段双螺杆挤出机自动生产线生产工艺主要为成品制备、包装和入库。
①成品制备
把半成品泵入第二段螺杆挤出机内，同时按照工艺配比加入交联剂（甲基三甲氧基硅烷）、偶联剂（硅烷助剂）、催化剂（钛酸四异丙酯）、补强剂（气相二氧化硅）和软化剂（矿物油）等经双螺杆挤出机自动生产线研磨、混合、抽真空脱气等工序生产成品。
具体过程见非自动生产线研磨、配胶工序，冷凝废液全部用于非自动生产线设备清洗。
该工序主要污染物为未冷凝废气（G1-5）和设备噪声。
②包装入库
成品经自动灌装机灌装后，包装入库。
该工序主要污染物为废包装物（S1-3）和设备噪声。
③自动生产线为连续生产，无需设备清洗。硅酮密封胶车间及仓库粉状物料洒落时，采取人工打扫，物料回用于生产：液状跑冒滴漏时，采取抹布清理，车间地面无需水清洗，无地面冲洗废水产生，地面清理的废抹布（S1-4）委托具有资质单位处理。
4）主要污染物产生环节
①废气
主要为粉状物料投料时产生投料粉尘(G1-1)、升温脱水工序的未冷凝废气（G1-2）、非自动生产线配胶脱气工序的未冷凝废气（G1-3）、设备清洗甲醇无组织挥发废气（G1-4）和自动生产线未冷凝废气（G1-5）。
②废水
项目无工艺废水，循环水全部循环使用，不外排。
③固体废弃物
主要为清洗废渣（S1-2）、自动包装和非自动包装时产生包装废物（S1-1和S1-3）以及地面清理的废抹布（S1-4）。
④噪声
主要为双螺杆挤出机、自动灌装机、搅拌机、研磨机、混合机、泵等设备噪声。
（2）现有项目三元乙丙密封胶条生产工艺流程及产污环节
现有项目三元乙丙密封胶条具体流程及产排污环节如图2-6。


图2-6  硅酮密封胶生产工艺流程及产污节点图
工艺流程简述：
1）配料
配料工段主要将混炼过程中使用的原辅料如三元乙丙生胶、炭黑、轻质碳酸钙、氧化锌、硫磺母粒等其他粉状物料等根据配方要求进行准确计量。
①炭黑、轻质碳酸钙、氧化锌和硫磺母粒等粉状物料经人工称量后投料进密炼机。由于炭黑、轻质碳酸钙和氧化锌物料颗粒直径很小（通常小于I0微米），在投料过程会产生投料粉尘。
②石蜡油称量后由密闭管道直接注入密炼机中。
③三元乙丙生胶胶体较大，需在计量前切成10~20kg的小胶块，经计量后人工投入密炼机内。
该工序主要污染物为投料粉尘（G2-1），密炼机投料口处自带吸气装置收集投料粉尘，含尘气体经布袋除尘器净化后由2#排气筒排放。
2）混炼
混炼由密炼和开炼组成，项目采取两段混炼，炼胶以自摩擦生热为热源。密炼就是在密闭式炼胶机（简称密炼机）中将种配合剂均匀地混合到生胶中的过程：开炼就是在开放式炼胶机（简称开炼机）中将种配合剂均匀地混合到生胶中的过程。
①第一段密炼
三元乙丙橡胶和炭黑、轻质碳酸钙、石蜡油、氧化锌、润滑剂（硬脂酸）和吸湿剂（氧化钙）等配合剂一起送入密炼机（炼胶温度约150℃）进行密炼，在密炼过程中会产生一定的炼胶废气（G2-2）。
由于密炼机为密闭设备，在密炼机废气排放口收集炼胶废气，经引风机引入布袋除尘器净化后由2#排气筒排放。
②第一段开炼
将密炼混合物转入开炼机（炼胶温度约150℃）进行开炼，开炼完毕后经压制成胶片。
在开炼过程中会产生一定量的炼胶废气（G2-3），呈无组织排放。
③第一段冷却
将第一段混炼（密炼、开炼）所得胶片通过输送机输送至下部工序，输送过程中通过直接冷却水冷却，直接冷却水全部循环使用不外排，循环冷却水定期除渣（S2-1）。
该工序主要污染物为少量炼胶无组织排放废气（G2-4）、循环水渣（S2-1）和设备噪声。
④第二段密炼
将已冷却好的胶片输送至第一段密炼所用的密炼机内，同时加入促进剂（二甲基二硫代氨基甲酸锌）和硫化剂（硫磺母粒）进行第二段密炼（炼胶温度约80℃)。在密炼过程中会产生一定量的炼胶废气（G2-5）。
由于第一段密炼、第二段密炼均为同一台密炼机，密炼机投料口自带吸气装置收集投料粉尘，经收集的投料粉尘和密炼废气一并通过引风机进入布袋除尘器处理，最终通过15m排气筒排放，因此，投料粉尘（G2-I）和密炼炼胶废气（G2-2和G2-5）一并进入布袋除尘器净化处理，最终一并通过2#排气筒排入大气。
⑤第二段开炼
将第二段密炼混合物转入第一段开炼时所用的开炼机（炼胶温度约80℃）进行开炼。
开炼完毕后经压制成胶片。在开炼过程中会产生一定量的炼胶废气（G2-6），呈无组织排放。
⑥第二段冷却
将第二段混炼（密炼、开炼）胶片通过第一段冷却的运输机送至下部工序，输送过程中通过直接冷却水冷却，直接冷却水循环使用不外排，循环冷却水定期除渣（S2-1）。
该工序主要污染物为少量炼胶废气（G2-7）、循环水渣（S2-1）和设备噪声。
3）挤出成型
在橡胶制品的挤出过程中，利用口模制成不同形状、不同尺寸产品的工艺过程，称之为成型。
本项目采取真空挤出机对混炼胶片挤出成型，该工序污染物主要为设备噪声。
4）硫化
把成型后的胶片输送至微波硫化生产线内进行硫化，温度控制在250℃左右。
微波加热与传统加热方式完全不同，是将微波能量穿透到被加热介质内部直接进行整体加热，因此加热迅速，高效节能，大大缩短了橡胶硫化时间，使其加热均匀性更好，硫化质量较高。可以在较短的时间内越过橡胶极易发生粘连的诱导阶段进入预硫阶段，革除了旧工艺过程中使用滑石粉的操作，达到环保要求，该生产工艺可使大多数生产工序集中在一条生产线上完成，自动化程度高，能耗低，节省人力，生产稳定，产品质量均匀等，大大改善了生产劳动条件。
具体工艺过程主要为：从挤出机挤出的成型品通过输送带辊道传送，进入微波硫化装置，在此处半成品迅速升温到硫化温度，然后进入二次硫化的热风槽，橡胶在热风槽内一定温度下，保持一定时间，即完成该产品的硫化过程，硫化后的产品冷却后送成品检测。
微波橡胶硫化生产线的组成包括真空挤出机、高温定型设备、微波硫化设备、热风硫化设备、冷却段、牵引机等组成。
真空挤出机：用来把胶片挤压成需要的形状和结构，对应不同的橡胶种类和规格所使用挤出机的结构和性能也有所不同。
高温定型设备：主要用来把刚挤压成型的密封胶条采用高温迅速将其表面硫化定型，防止其变形或与输送带粘连而破坏其表面。
微波硫化设备：利用微波加热速度整体加热到硫化所需要的温度，这一过程只需要几十秒到一两分钟的时间。
热风硫化设备：使密封条保持在硫化所需要的温度范围内继续硫化。
冷却段：用来把密封条冷却到可进行裁断收集等操作的温度。
牵引机：提供橡胶条前进的动力。
由于微波硫化生产线较长，为有效收集处理硫化废气，项目对微波硫化机前半部分（G2-8）和后半部分硫化废气（G2-9）分别通过设备自带集气装置收集，并各经一套水幕水洗+经活性炭吸附装置处理后分别由15m高的排气筒（3#和4#）外排。
该工序主要污染物为硫化过程中产生硫化废气（G2-8、G2-9）和设备噪声。
5）成品检测
对产品的外观及各项技术进行检查测试，项目包括外观检查，均匀性检测、平衡性检验等，通过后成品入库。
外观检查：通过手触和目测的方法检查产品外观，此过程中产生少量的三元乙丙密封胶条碎屑，由于其粒径较大，直接落到地面，无粉尘排放。
该工序主要污染物为检验不合格的次品（S2-2）。
6）包装入库
成品经人工包装后入库保存。由于三元乙丙密封胶条为条状或块状物，不易产生粉尘，该工序主要污染物为包装废物（S2-3）。
7）设备清洗
三元乙丙密封胶条生产线为连续生产，无需设备清洗。
三元乙丙密封胶条车间及仓库粉状物料洒落时，采取人工打扫，物料回用于生产。此外，环保工程会产生布袋除尘器收集尘（S2-5）和废活性炭（S2-6）等固体废弃物。
8）主要污染物产生环节
①废气
产生的废气主要为投料粉尘（G2-1）、密炼机的炼胶废气（G2-2和G2-5)、开炼机的炼胶废气（G2-3和G2-6）、冷却时带出的炼胶废气（G2-4和G2-7）和硫化废气（G2-8和G2-9）。
②废水
项目无工艺废水。
③固体废弃物
产生的固体废弃物主要为循环水除渣（S2-1）、检验不合格的产品（S2-2）、包装废物（S2-3）、地面清理的废抹布（S2-4）、布袋除尘器收集尘（S2-5）和废活性炭（S2-6）。
④噪声
主要密炼机、开炼机和硫化机等设备噪声。
（2）现有项目污染物排放情况及环保措施实施情况
根据《江西奋发科技有限公司2026年自行检测报告》（江西尚信检测技术有限公司，报告编号：SX（2026）030305、SX（2026）060201）的监测数据，现有项目污染物排放情况如下：
1）废气污染源防治措施及其达标性分析
现有项目有组织排放废气主要为投料废气、炼胶废气、硫化废气，投料废气经集气装置+布袋除尘器+活性炭吸附处理后通过一根15m排气筒（1#）外排，炼胶废气分别经两套活性炭吸附+布袋除尘器处理后分别通过一根15m排气筒（2#、3#）外排；硫化废气经喷淋+水汽分离+电捕焦油+活性炭吸附设施处理后通过一根15m排气筒（4#）外排，企业有效控制无组织排放，加强无组织废气收集。
现有项目污染物有组织排放达标情况见表2-16。
表2-16  有组织废气结果一览表（单位：排放浓度mg/m3）
	检测日期
	检测
点位
	检测项目
	检测结果
	标准限值
	达标情况

	
	
	
	第1次
	第2次
	第3次
	平均值
	
	

	2026年6月2日
	DA001投料废气排放口
	标况流量m3/h
	2105
	2039
	2121
	2088
	/
	/

	
	
	颗粒物
	排放浓度mg/m3
	7.8
	9.4
	8.0
	8.4
	30
	达标

	
	
	
	排放速率kg/h
	0.016
	0.019
	0.017
	0.017
	/
	/

	
	
	非甲烷总烃
	排放浓度mg/m3
	8.60
	8.92
	7.29
	8.27
	80
	达标

	
	
	
	排放速率kg/h
	0.018
	0.018
	0.015
	0.017
	/
	/

	
	DA002炼胶废气排放口1
	标况流量m3/h
	3255
	3550
	3380
	3395
	/
	/

	
	
	非甲烷总烃
	排放浓度mg/m3
	5.50
	6.80
	5.83
	6.04
	10
	达标

	
	
	
	排放速率kg/h
	0.018
	0.024
	0.020
	0.021
	/
	/

	
	DA003炼胶废气排放口2
	标况流量m3/h
	6731
	6603
	6396
	6577
	/
	/

	
	
	非甲烷总烃
	排放浓度mg/m3
	6.33
	6.91
	5.42
	6.22
	10
	达标

	
	
	
	排放速率kg/h
	0.043
	0.046
	0.035
	0.041
	/
	/

	
	DA004硫化废气排放口
	标况流量m3/h
	30829
	28873
	31088
	30263
	/
	/

	
	
	非甲烷总烃
	排放浓度mg/m3
	6.02
	6.47
	7.18
	6.56
	10
	达标

	
	
	
	排放速率kg/h
	0.19
	0.19
	0.22
	0.20
	/
	/


根据以上监测结果可知，现有项目投料废气有组织非甲烷总烃浓度满足《挥发性有机物排放标准 第2部分：有机化工行业》（DB 36/1101.2-2019）标准要求；投料废气有组织颗粒物浓度满足《工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）标准要求；炼胶、硫化废气有组织非甲烷总烃浓度满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）标准要求。
现有项目厂界污染物排放达标情况见表2-17。
表2-17  无组织废气结果一览表（单位：排放浓度mg/m3）
	分析项目及采样时间
	检测结果
	标准限值

	
	G1厂区上风向
	G2厂区下风向
	G3厂区下风向
	G4厂区下风向
	

	非甲烷总烃（mg/m3）
	2026.6.2
	第一次
	0.50
	0.61
	0.68
	0.88
	2.0

	
	
	第二次
	0.46
	0.64
	0.61
	0.82
	

	
	
	第三次
	0.41
	0.75
	0.65
	0.73
	

	
	
	第四次
	0.53
	0.85
	0.77
	0.84
	

	颗粒物
	2026.6.2
	第一次
	0.189
	0.292
	0.288
	0.333
	1.0

	
	
	第二次
	0.215
	0.275
	0.262
	0.298
	

	
	
	第三次
	0.244
	0.255
	0.312
	0.270
	

	
	
	第四次
	0.222
	0.319
	0.277
	0.284
	


根据以上监测结果可知，现有项目厂界非甲烷总烃浓度满足《挥发性有机物排放标准 第2部分：有机化工行业》（DB 36/1101.2-2019）标准要求，厂界颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准要求。
2）废水
现有项目生产过程中不产生废水，废水主要来源于员工办公生活过程中产生生活污水。项目生活污水经隔油池+化粪池处理后排入江西安义高新技术产业园区污水处理厂，最终排至潦河。
现有项目生活污水排放口排放达标情况见表2-18。
表2-18  生活污水排放口监测结果一览表（单位：mg/L，pH值无量纲）
	检测
点位
	检测项目
	检测时间
	检测结果
	标准限值
	达标情况

	
	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	
	

	生活污水排放口
	pH
	2026.3.3
	7.2
	7.1
	7.3
	6~9
	达标

	
	化学需氧量
	2026.3.3
	104
	103
	109
	500
	达标

	
	悬浮物
	2026.3.3
	46
	52
	41
	300
	达标

	
	五日生化需氧量
	2026.3.3
	30.4
	28.7
	31.9
	300
	达标

	
	氨氮
	2026.3.3
	14.4
	13.5
	14.0
	45
	达标

	
	总磷
	2026.3.3
	1.44
	1.59
	1.53
	8
	达标

	
	动植物油
	2026.3.3
	1.73
	1.63
	1.68
	100
	达标


根据监测结果可知，现有项目废水pH值、COD、SS、BOD5、氨氮、总磷、动植物油监测值均满足江西安义高新技术产业园区污水处理厂接管标准。
3）噪声
现有项目噪声污染源主要来自各种生产设备在运行过程中产生的噪声。经隔声减振后，现有项目厂界昼间噪声值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。
现有项目噪声排放达标情况如表2-19。
表2-19  厂界噪声监测结果一览表（单位：dB(A)）
	监测位点
	采样日期
	测量值
	标准限值
	达标情况

	
	
	昼间
	夜间
	
	

	N1厂界外东侧1m处
	2026.3.3
	60
	49
	昼间：65；夜间：55
	达标

	N2厂界外南侧1m处
	
	58
	47
	
	达标

	N3厂界外西侧1m处
	
	55
	51
	
	达标

	N4厂界外北侧1m处
	
	60
	48
	
	达标


由上表可知，监测期间项目厂界昼间噪声监测值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类功能区标准要求。
4）固废污染源防治措施及其达标性分析
现有项目固体废物产生和处置情况详见表2-20。
表2-20  现有项目固体废物产生和处置情况一览表
	固废类别
	固废名称
	产生量（t/a）
	处置方式

	一般工业固体废物
	废包装材料
	2
	外售综合利用

	
	一般液体化学品废物料桶
	0.5
	

	
	五金件不合格产品
	10
	

	
	布袋除尘器收集尘
	0.1
	

	危险废物
	废润滑油
	0.2
	交由九江浦泽环保工程有限公司处置

	
	设备清洗渣
	1.95
	

	
	循环池油渣
	0.02
	

	
	液体危险化学品废物料桶
	0.5
	

	
	废活性炭
	0.03
	

	
	水幕水废液
	0.1
	

	
	废抹布
	0.01
	

	
	密封胶、密封条不合格半成品
	13
	回用于生产

	生活垃圾
	45
	环卫部门统一清运、处置


（3）现有项目污染源汇总
根据企业现有项目实际生产数据及检测数据，项目现有污染物排放情况见表2-21。
表2-21  现有项目污染物排放情况一览表
	种类
	污染物名称
	排放量（t/a）

	废气
	颗粒物
	0.122

	
	非甲烷总烃
	2.009

	废水
	生活污水
	污水量
	7200

	
	
	化学需氧量
	0.756

	
	
	悬浮物
	0.331

	
	
	五日生化需氧量
	0.218

	
	
	氨氮
	0.101

	
	
	总磷
	0.011

	
	
	总氮
	0.216

	
	
	动植物油
	0.012

	固废
	一般固废
	废包装材料
	2

	
	
	一般液体化学品废物料桶
	0.5

	
	
	五金件不合格产品
	10

	
	
	布袋除尘器收集尘
	0.1

	
	危险废物
	废润滑油
	0.2

	
	
	设备清洗渣
	1.95

	
	
	循环池油渣
	0.02

	
	
	液体危险化学品废物料桶
	0.5

	
	
	废活性炭
	0.03

	
	
	水幕水废液
	0.1

	
	
	废抹布
	0.01

	
	
	密封胶、密封条不合格半成品
	13

	
	生活垃圾
	45


[bookmark: _Toc11518]3、企业现有项目排污许可执行情况
江西奋发科技有限公司于2020年7月28日申领排污许可证（许可证编号为：91360123573634078D001U），于2025年9月17日完成企业排污许可证重新申请，有效期自2025年09月17日至2030年09月16日止，排污许可证在有效期内，企业现有项目已开展废气、废水、噪声自行监测，数据保存完整。
4、现有项目存在的问题及整改措施
根据现场踏勘，现有项目厂区已配套建设一般工业固废贮存区、危险废物暂存间及事故应急池。现有危废暂存间已落实防腐、防渗等污染防控措施，可满足项目危险废物暂存贮存要求。现有项目存在的主要环境问题如下：
（1）项目存在的主要问题
①企业未对废水排口设置规范化标识牌。
（2）以新带老措施整改措施
①企业改建完成后，按照《环境保护图形标志—排放口（源）》和《排污口规范化整治要求（试行）》等文件的要求设置废气、废水标志牌。
5、扩建前后环境影响分析
（1）本项目为在原厂内进行扩建，利用企业厂区已建5#备用厂房进行扩建生产，建设60条尼龙隔热条生产线，规模为年产2500吨尼龙隔热条。本项目建成投产后，主要依托现有项目危废暂存间暂存危废，生活污水依托现有已建隔油池+化粪池，项目设备及生产线与现有项目无交叉重合，现有项目保持不变。
（2）本项目扩建在企业已建备用车间内进行生产，不新增用地。本次扩建后不改变现有生产区和生活区划分情况，扩建后平面布置变化对人员生活影响较小，不会导致涉及环境敏感点增加，不会对周围环境造成较大影响。
6、项目建设前后“三本账”分析
本项目扩建前后“三本账”见表2-22。
表2-22   扩建后全厂“三本账”核算情况一览表
	污染源
	污染物
	单位
	现有项目排放量（固废为产生量）
	扩建项目排放量（固废为产生量）
	以新带老削减量
	扩建后全厂排放量（固废为产生量）
	增减量

	大气污染物
	颗粒物
	t/a
	0.122
	0
	0
	0.122
	0

	
	非甲烷总烃
	t/a
	2.009
	1.227
	0
	3.236
	+1.227

	
	氨
	t/a
	0
	0.256
	0
	0.256
	+0.256

	废水污染物
	废水排放总量
	t/a
	7200
	593.54
	0
	7793.54
	+593.54

	
	COD
	t/a
	0.756
	0.117
	0
	0.873
	+0.117

	
	BOD5
	t/a
	0.331
	0.046
	0
	0.377
	+0.046

	
	SS
	t/a
	0.218
	0.062
	0
	0.28
	+0.062

	
	NH3-N
	t/a
	0.101
	0.014
	0
	0.115
	+0.014

	
	总磷
	t/a
	0.011
	0.003
	0
	0.014
	+0.003

	
	总氮
	t/a
	0.216
	0.017
	0
	0.233
	+0.017

	
	动植物油
	t/a
	0.012
	0.002
	0
	0.014
	+0.002

	
	石油类
	t/a
	0
	0.001
	0
	0.001
	+0.001

	一般固废
	废包装材料
	t/a
	2
	10.24
	0
	12.24
	+10.24

	
	边角料及不合格品
	t/a
	0
	57.5
	0
	57.5
	+57.5

	
	一般液体化学品废物料桶
	t/a
	0.5
	0
	0
	0.5
	0

	
	五金件不合格产品
	t/a
	10
	0
	0
	10
	0

	
	布袋除尘器收集尘
	t/a
	0.1
	0
	0
	0.1
	0

	危险废物
	废机油
	t/a
	0.2
	0.05
	0
	0.25
	+0.05

	
	废机油桶
	t/a
	0
	0.01
	0
	0.01
	+0.01

	
	废含油抹布
	t/a
	0.01
	0.01
	0
	0.02
	+0.01

	
	设备清洗渣
	t/a
	1.95
	0
	0
	1.95
	0

	
	循环池油渣
	t/a
	0.02
	0
	0
	0.02
	0

	
	液体危险化学品废物料桶
	t/a
	0.5
	0
	0
	0.5
	0

	
	废活性炭
	t/a
	0.03
	0.961
	0
	0.991
	+0.961

	
	水幕水废液
	t/a
	0.1
	0
	0
	0.1
	0

	
	密封胶、密封条不合格半成品
	t/a
	13
	0
	0
	13
	0

	生活垃圾
	生活垃圾
	t/a
	45
	4.5
	0
	49.5
	+4.5
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[bookmark: _Toc13659]三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区
域
环
境
质
量
现
状
	1、环境空气质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，环境空气常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5km范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定，需调查项目所在区域环境质量达标情况。为了解项目所在区域环境空气质量现状，本次评价引用江西省环境监测中心站于江西省生态环境厅网站发布的“2025年江西省各县（市、区）六项污染物浓度年均值”中安义县数据对本项目区域达标性进行判定，统计结果见表3-1。
表3-1   区域空气质量现状评价表
	序号
	污染物
	年评价指标
	现状浓度/（μg/m3）
	过渡阶段浓度限值/（μg/m3）
	占标率
/%
	达标
情况

	1
	SO2
	年平均质量浓度
	8
	60
	13.3
	达标

	2
	NO2
	年平均质量浓度
	15
	40
	37.5
	达标

	3
	PM10
	年平均质量浓度
	28
	60
	46.7
	达标

	4
	PM2.5
	年平均质量浓度
	15
	30
	50.0
	达标

	5
	CO
	日平均质量浓度95%位数值
	1000
	4000
	25.0
	达标

	6
	O3
	日最大8h平均质量浓度90%位数值
	134
	160
	83.8
	达标


从表3-1可以看出，项目所在地环境空气现状因子均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值二级要求，环境空气质量现状良好。
（2）特征因子补充监测
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，可以引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据。”本项目国家、地方环境空气质量标准中标准限值要求的特征污染物为NMHC与臭气浓度。本项目大气污染物均不在《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中，故可不引用或补充现状监测数据加以说明。
2、地表水环境质量现状
项目所在区域受纳污水体为潦河，为进一步了解项目所在区域的水质情况，本环评采用南昌市生态环境局公示的2026年6月南昌市地表水水质状况报告中关于永修细房的监测数据了解项目所在区域的水环境现状，监测评价标准为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)。详见表3-2。
表3-2  2026年6月南昌市地表水水质评价结果（摘录）
	序号
	断面名称
	考核县区
	执行类别
	水质类别
	超标因子

	1
	永修细房
	安义县
	Ⅲ
	Ⅱ
	无


[image: ]
图3-1   2026年6月南昌市环境质量月报截图
根据2026年6月南昌市地表水水质状况报告可知，永修细房断面地表水环境质量良好，可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。
3、声环境质量现状
[bookmark: _GoBack]根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的相关规定：厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目厂界50m内无声环境保护目标，因此本评价无需开展声环境质量现状达标情况评价。
4、地下水、土壤环境质量现状
本项目位于江西省南昌市安义县高新技术产业园区，地面硬化条件良好，本项目通过分区防渗措施，能够阻隔污染物渗入土壤。因此，依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》相关内容及要求，本项目不开展地下水、土壤环境质量现状调查。
5、生态环境质量现状
本项目所在地为江西安义高新技术产业园区，不涉及新增用地。环境敏感程度较低，评价范围不属于自然保护区、风景名胜区、农田保护区、水源保护区，无文物保护点，同时无探明的矿床和珍稀动、植物资源。
综上所述，项目周边环境空气质量、地表水环境质量、声环境质量、地下水环境质量、土壤环境质量以及生态环境质量现状均符合功能区划的要求。
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	1、环境保护目标
本项目位于江西安义高新技术产业园区。根据现场踏勘，大气环境500m范围内无自然保护区、风景名胜区等特殊保护区；声环境厂界外50m范围内无声环境保护目标；地下水环境厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。主要环境保护目标见表3-3。
表3-3   项目主要环境保护目标一览表
	环境要素
	名称
	坐标/m
	保护对象
	保护内容
	环境功能区
	相对厂址方位
	相对厂界距离/m

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	

	大气环境
	石下
	24
	355
	居住区
	约80人
	二类区
	北侧
	245

	
	战坪村
	388
	344
	居住区
	约150人
	二类区
	东北
	360

	
	上山背
	171
	-564
	居住区
	约70人
	二类区
	东南
	345

	水环境
	潦河
	/
	/
	河流
	水资源
	Ⅲ类
	南侧
	3715

	
	永修县涂埠镇自来水厂取水口，取水口坐标E115°35′39.002″，N28°52′26.996″，取水规模4万m3/d
	东北
	40000

	声环境
	本项目50m范围内无声环境保护目标


注：本次评价以厂区西南角为原点坐标（0，0），正东X轴为正方向，正北Y轴为正方向建立直角坐标系给出大气环境对应坐标。
2、控制目标
本项目主要环境控制目标如下：
（1）环境空气：区域大气环境质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级浓度限值；
（2）地表水：地表水环境质量达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；
（3）声环境：厂界声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求；
（4）固体废物：妥善处理固体废物，防止二次污染。
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	1、废气排放标准
[bookmark: _Hlk216859663][bookmark: _Hlk216859675]项目运营期产生的有机废气（以非甲烷总烃计）有组织排放执行江西省地方标准《挥发性有机物排放标准第4部分：塑料制品业》（DB36/1101.4-2019）中表1和表2限值和《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 3157-2015，含2024年修改单）标准；单位产品非甲烷总烃排放量执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 3157-2015，含 2024 年修改单）中表4标准限值；无组织非甲烷总烃执行《挥发性有机物排放标准第4部分：塑料制品业》（DB36/1101.4-2019）；厂区内非甲烷总烃执行《挥发性有机物综合排放控制标准（试行）》（DB36/2186-2025）；氨有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 3157-2015，含2024年修改单）中表4标准限值；氨无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1标准限值；臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1、表2标准限值。项目大气污染物排放指标限值详见表3-4。
表3-4  大气污染物排放标准  单位：mg/m3（臭气浓度为无量纲）
	排放方式
	标准名称
	污染物项目
	标准限值

	
	
	
	排放浓度
	排放速率
	污染物排放监控位置

	有组织
	《挥发性有机物排放标准第4部分：塑料制品业》（DB36/1101.4-2019）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 3157-2015，含2024年修改单）
	非甲烷总烃
	80
	/
	车间或生产设施排气筒

	
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
	臭气浓度
	2000
	/
	车间或生产设施排气筒

	
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 3157-2015，含2024年修改单）
	氨
	30
	/
	车间或生产设施排气筒

	无组织
	厂界
	《挥发性有机物排放标准第4部分：塑料制品业》（DB36/1101.4-2019）
	非甲烷总烃
	1.5
	/
	周界外浓度最高点

	
	
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
	臭气浓度
	20
	/
	厂界

	
	
	
	氨
	/
	4.9
	厂界

	
	厂区内
	《挥发性有机物综合排放控制标准（试行）》（DB36/2186-2025）
	非甲烷总烃
	30
	/
	在厂房外设置监控点

	单位产品非甲烷总烃排放量
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 3157-2015，含2024年修改单）
	0.5kg/t产品


2、废水排放标准
本项目运营期产生的废水主要是生活污水和冷却水定排水，生活污水经隔油池+化粪池预处理与冷却水定排水一同达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准及江西安义高新技术产业园区污水处理厂接管标准后排入江西安义高新技术产业园区进一步处理，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002，含2025年修改单）一级A标准后排入潦河，废水执行标准见表3-5。
表3-5   水污染物排放标准   单位：mg/L
	标准
	pH
	CODCr
	BOD5
	SS
	NH3-N
	TP
	总氮
	动植物油
	石油类

	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准
	6~9
	500
	300
	400
	/
	/
	/
	100
	20

	江西安义高新技术产业园区污水处理厂接管标准
	6~9
	500
	300
	300
	45
	8
	70
	20
	10

	本项目执行标准
	6~9
	500
	300
	300
	45
	8
	70
	100
	20

	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002，含2025年修改单）一级A标准
	6~9
	50
	10
	10
	5（8）
	0.5
	15
	1
	1


3、噪声排放标准
本项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。具体限值见表3-6。
表3-6   工业企业厂界环境噪声排放标准
	位置
	昼间
	夜间
	采用标准

	厂界四周
	65
	55
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准


4、固体废物
一般工业固体废物贮存过程满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关标准。

	总
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	根据中华人民共和国生态环境部办公厅关于印发《“十五五”污染减排工作方案编制技术指南》的通知（环办综合函〔2025〕184号）及南昌市生态环境局有关规定，本项目运营期总量控制指标有COD、总磷、VOCs。
根据工程分析，本项目外排废水为生活污水和冷却水定排水，废水排放量为593.54m3/a，废水总量控制因子为CODCr、总磷；项目VOCs总产生量1.348t/a，废气总量控制因子为VOCs，其总量控制指标如下：
CODCr总量控制指标：
50mg/L×593.54m3/a×10-6=0.030t/a；
CODCr总量考核指标：
197.12mg/L×593.54m3/a×10-6=0.117t/a；
总磷总量控制指标：
0.5mg/L×593.54m3/a×10-6=0.0003t/a；
总磷总量考核指标：
5.05mg/L×593.54m3/a×10-6=0.003t/a；
VOCs总量控制指标：
1.348×30%×（1-30%）＝0.283t/a。


[bookmark: _Toc10699]
四、主要环境影响和保护措施
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	本项目在已建车间内进行生产，因此无施工期环境影响。本项目仅需增加少量设备，安装调试在厂房内进行，且安装周期较短，安装人员不多，人员食宿不在厂区，因此设备安装过程对周边环境的影响也很小，因此本报告中对施工期的环境影响不作详细评价。
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	1、废气
（1）废气污染源情况
本项目废气污染源排放情况见表4-1。
表4-1   废气污染源产排情况汇总表
	产排污环节
	排放形式
	污染物种类
	污染物产生量和浓度
	污染治理设施
	污染物排放量和浓度
	排放口基本情况
	排放标准

	
	
	
	产生浓度
mg/m3
	产生量
	处理能力
	收集效率
	去除效率
	是否可行技术
	处理工艺
	排放浓度
mg/m3
	排放量
	编号及名称
	高度
	内径
	温度
	类型
	地理
坐标
	浓度
mg/m3
	速率
kg/h

	
	
	
	
	kg/h
	t/a
	m3/h
	%
	%
	
	
	
	kg/h
	t/a
	/
	m
	m
	℃
	/
	/
	
	

	烘干、挤出废气
	有组织
	非甲烷总烃
	2.917
	0.056
	0.404
	19200
	30
	30
	是
	集气罩+活性炭吸附
	2.031
	0.039
	0.283
	DA005
	15
	0.5
	25
	一般排放口
	E115.594638
N28.874476
	80
	/

	
	
	氨
	0.573
	0.011
	0.077
	
	30
	0
	
	
	0.573
	0.011
	0.077
	
	
	
	
	
	
	30
	/

	
	无组织
	非甲烷总烃
	/
	0.131
	0.944
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0.131
	0.944
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	2.0
	/

	
	
	氨
	/
	0.025
	0.179
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0.025
	0.179
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	4.9


表4-2   废气污染源非正常排放汇总表
	产排污环节
	排放形式
	污染物种类
	非正常排放频次
	污染物排放量和浓度
	排放口基本情况
	控制措施

	
	
	
	次数
	单次持续时间
	总排放时间
	排放浓度
mg/m3
	排放量
	编号及名称
	高度
	内径
	温度
	类型
	地理
坐标
	

	
	
	
	次/年
	小时
	小时
	
	kg/h
	kg/a
	/
	m
	m
	℃
	/
	/
	

	烘干、挤出废气
	有组织
	非甲烷总烃
	2
	1
	2
	2.917
	0.056
	0.112
	DA005
	15
	0.5
	25
	一般排放口
	E115.594638
N28.874476
	企业应加强管理，一旦废气治理系统故障，立即停产检修，防止事故废气排放

	
	
	氨
	2
	1
	2
	0.573
	0.011
	0.022
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	（2）污染源强核算过程
本项目产生的废气主要为烘干、挤出废气。
1）烘干、挤出废气
本项目原料烘干料筒与挤出机采用管道密闭连接，烘干工序产生的烘干废气通过密闭管道直接汇入挤出废气收集管路，与挤出工序废气一并收集、处理后排放。因此本项目不单独对烘干废气进行识别，烘干废气污染物纳入挤出废气统一核算。项目生产使用的原料为PA66尼龙颗粒由75%聚酰胺树脂和25%玻璃纤维混合熔融产生的塑料粒子，本产品在挤出过程中使用电加热，加热温度为240℃，且维持时间较短，在240℃中聚酰胺树脂不发生分解，不产生碳链焦化气体，但原料在受热情况下，塑料中残存未聚合的反应单体挥发至空气中，从而形成有机废气。非甲烷总烃产生量参照《上海市工业企业挥发性有机物排放量通用计算方法（试行）》中“表1-4  主要塑料制品制造工序产污系数”中塑料管、材制造行业的产污系数，系数为0.539千克/吨-产品，本项目产品量为2500t/a，则非甲烷总烃产生量为1.348t/a。
根据化学工业出版社出版的《工业生产中的有害物质手册》（拉扎列夫 列文娜主编）介绍：塑料在加热过程中恶臭气态污染物（氨气）的产生量约原料的万分之一左右。本项目年使用原料2559.104t，因此本项目氨气产生量约为0.256t/a。
本项目生产过程产生的异味以臭气浓度表示，这是由于工艺过程中物料温度较高，使塑料中的游离态小分子有机物挥发而生成恶臭气体，其产生量较小，本次评价不再对臭气浓度进行定量分析。
项目产生的废气采用集气罩（收集效率为30%）进行收集，本项目共设置60台注塑机，每个集气罩风机风量设计为320m3/h，则总风量为19200m3/h，收集的废气经活性炭处理后通过一根15m排气筒（DA005）外排，《江西省生态环境厅关于做好2023年主要大气污染物总量减排核算工作的通知》（赣环大气〈2022〉26号）表1可知，活性炭吸附（集中再生）去除率为30%，年工作7200h，则有组织非甲烷总烃产生量为0.404t/a，排放速率为0.056kg/h，排放浓度为2.917mg/m3；有组织非甲烷总烃排放量为0.283t/a，排放速率为0.039kg/h，排放浓度为2.031mg/m3；无组织非甲烷总烃排放量为0.944t/a，排放速率为0.131kg/h。单位产品非甲烷总烃排放量计算得：0.283×1000÷2500=0.113kg/t，小于0.5kg/t，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB3157-2015，含2024年修改单）中单位产品非甲烷总烃排放量。有组织氨气排放量为0.077t/a，排放速率为0.011kg/h，排放浓度为0.573mg/m3；无组织氨气排放量为0.179t/a，排放速率为0.025kg/h。
2）恶臭影响分析
恶臭是大气、水、废弃物等物质中的异味通过空气介质，作用于人的嗅觉而被感知的一种嗅觉污染。恶臭物质的种类很多，其中对人身体健康危害较大的主要有：硫醇类、氨、硫化氢、甲基硫、甲醛、三甲胺和酚类等等。
用嗅觉感觉出来的臭气强度，有多种表示方法，其中最常用的也是最基本的是用“阈值”来表示。所谓嗅觉阈值就是人所能嗅觉到某种物质的最小刺激量。恶臭强度是以臭味的嗅觉阈值为基准划分等级的，恶臭强度划分为6级，详见表4-6。
表4-3  恶臭强度分类情况一览表
	强度分类
	臭气感觉程度

	0
	未闻到任何气味，无反应

	1
	勉强感觉到气味，检知阈值浓度

	2
	能够确定气味性质的较弱气体，确认阈值浓度

	3
	易闻到有明显气味

	4
	有很强的气味，很反感，想离开

	5
	有极强的气味，无法忍受，立即离开


恶臭污染的特点
①恶臭是感觉性公害，判断恶臭对人们的影响，主要是以给人们带来不舒服感觉的影响为中心进行的，是一种心理上的反应，故主观因素很强。然而，人们的嗅觉鉴别能力要比其他感觉能力强，因此受影响者的主观感觉是评价恶臭污染程度的主要依据。
②恶臭通常是由多种成分气体形成的，各种成分气体的阈值或最小检知浓度不相同，在浓度较低时，一般不易察觉，但是如果恶臭一旦达到阈值以后，大多会立即发生强烈的恶臭反应。
③人们对恶臭的厌恶感与恶臭气体成分的性质、强度及浓度有关，并且包含周边环境、气象条件和个人条件（身体条件和精神状况等）等因素在内。恶臭成分大部分被去除后，在人的嗅觉中并不会感到相应程度的降低或减轻。因此，对于防治恶臭污染而言，受影响者并不是要求减轻或降低恶臭气味，而是要求必须没有恶臭气味。
④受到恶臭污染影响的人一般立即离开，到清洁空气环境内，积极换气就可以解除受到的污染影响。
3）危废暂存间贮存废气分析
项目依托现有危废暂存间，用于暂存项目运营过程产生的危险废物，主要包括废活性炭、废机油、废油桶等。
废活性炭经密封袋密封暂存，其他危险废物不含有挥发性有机物，在规范分区、分类、密封暂存条件下，有机废气产生量较小，不定量分析。
危废暂存间已按照相关规范要求进行防渗、密闭、防雨、防风、防流失设计，危险废物严格执行分类收集、密封存放、及时委托有资质单位处置的管理要求，不会对周边大气环境造成明显影响。
（2）废气治理设施可行性分析
根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中附录A表A.2塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表：对塑料零件及其他塑料制品制造的非甲烷总烃处理的推荐技术：喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧；本项目采用活性炭吸附处理非甲烷总烃为技术规范中列的可行技术，治理措施可行。
本工程选用的活性炭主要技术性能如下：
表4-4   活性炭主要性能表
	序号
	项目
	参数

	1
	处理废气量
	19200m3/h

	2
	活性炭类型
	蜂窝状

	3
	碘值要求
	不低于800毫克/克

	4
	一次装填量
	120kg

	5
	更换周期
	44天


建设单位生产过程中采用活性炭，符合《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）的相关要求，建设项目运营过程中，必须切实使用废气处理装置。
（3）废气收集及处理原理
按照《环境工程设计手册》中的有关公式及结合本项目的设备规模，废气收集系统的控制风速应在0.3m/s以上，以保证收集效果。按照以下经验公式计算得出各设备所需的风量Q，见表4-5。


其中：Q—抽风量，m3/h；
P—工作台的周长，m；
H—工作台距离罩口的高度，m；
V—罩口四周敞开面积上的控制风速，m/s；
表4-5   集气罩设计风量计算表
	设备名称
	H（m）
	V（m/s）
	P（m）
	数量
	Q（m3/h）

	挤出机
	0.2
	0.3
	1.0
	60
	18144

	合计
	18144


考虑系统损失，集气罩风量19200m3/h。
（3）废气监测要求
根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207-2021），本项目废气监测计划见表4-6。
表4-6   废气监测计划一览表
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	排放标准

	DA001
	非甲烷总烃
	1次/半年
	《挥发性有机物排放标准第4部分：塑料制品业》（DB36/1101.4-2019）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 3157-2015，含2024年修改单）

	
	氨、臭气浓度
	1次/年
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 3157-2015，含2024年修改单）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

	厂界
	非甲烷总烃、氨、臭气浓度
	1次/年
	《江西省挥发性有机物排放标准 第2部分：有机化工业》（DB36_T1101.2-2019）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
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	2、废水
（1）废水污染源情况
本项目废水污染源产排情况见表4-7。
表4-7   废水污染源产生、排放汇总表
	产排污环节
	类别
	污染物
种类
	污染物产生量和浓度
	污染治理设施
	污染物排放量和浓度
	排放口基本情况
	排放标准

	
	
	
	废水量
	产生浓度
	产生量
	处理能力
	主要治理工艺
	去除效率
	是否可行技术
	废水量
	排放浓度
	排放量
	排放
方式
	排放去向
	排放规律
	排放编号及名称
	排放类型
	地理
坐标
	浓度
mg/L

	
	
	
	m3/a
	mg/L
	t/a
	m3/d
	
	%
	
	m3/a
	mg/L
	t/a
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	

	员工生活
	生活污水
	pH
	576
	6~9
	/
	40
	隔油池+化粪池
	/
	是
	576
	6~9
	/
	间接排放
	江西安义高新技术产业园区污水处理厂
	间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律
	DW001，生活污水排放口（依托）
	一般排放口
	E115.592802
N28.873459
	6~9

	
	
	CODCr
	
	250
	0.144
	
	
	20
	
	
	200
	0.115
	
	
	
	
	
	
	500

	
	
	BOD5
	
	100
	0.058
	
	
	20
	
	
	80
	0.046
	
	
	
	
	
	
	300

	
	
	SS
	
	150
	0.086
	
	
	30
	
	
	105
	0.060
	
	
	
	
	
	
	300

	
	
	NH3-N
	
	25
	0.014
	
	
	/
	
	
	25
	0.014
	
	
	
	
	
	
	45

	
	
	TP
	
	5
	0.003
	
	
	/
	
	
	5
	0.003
	
	
	
	
	
	
	8

	
	
	总氮
	
	30
	0.017
	
	
	/
	
	
	30
	0.017
	
	
	
	
	
	
	70

	
	
	动植物油
	
	30
	0.017
	
	
	90
	
	
	3
	0.002
	
	
	
	
	
	
	100

	
	
	石油类
	
	1
	0.001
	
	
	/
	
	
	1
	0.001
	
	
	
	
	
	
	30

	冷却
	冷却水定排水
	CODCr
	17.54
	100
	0.002
	40
	冷却塔、循环水池
	/
	是
	17.54
	100
	0.002
	
	
	
	
	
	
	500

	
	
	SS
	
	100
	0.002
	
	
	/
	
	
	100
	0.002
	
	
	
	
	
	
	300

	员工生活、冷却
	综合废水
	pH
	593.54
	6~9
	/
	40
	隔油池+化粪池
	/*
	是
	593.54
	6~9
	/
	
	
	
	
	
	
	6~9

	
	
	CODCr
	
	245.98
	0.146
	
	
	20%
	
	
	197.12
	0.117
	
	
	
	
	
	
	500

	
	
	BOD5
	
	97.72
	0.058
	
	
	21%
	
	
	77.50
	0.046
	
	
	
	
	
	
	300

	
	
	SS
	
	148.26
	0.088
	
	
	30%
	
	
	104.46
	0.062
	
	
	
	
	
	
	300

	
	
	NH3-N
	
	23.59
	0.014
	
	
	0
	
	
	23.59
	0.014
	
	
	
	
	
	
	45

	
	
	TP
	
	5.05
	0.003
	
	
	0
	
	
	5.05
	0.003
	
	
	
	
	
	
	8

	
	
	总氮
	
	58.64
	0.017
	
	
	0
	
	
	58.64
	0.017
	
	
	
	
	
	
	70

	
	
	动植物油
	
	58.64
	0.017
	
	
	94%
	
	
	3.37
	0.002
	
	
	
	
	
	
	100

	
	
	石油类
	
	1.68
	0.001
	
	
	0
	
	
	1.68
	0.001
	
	
	
	
	
	
	30
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	（2）废水污染物源强核算过程
本项目外排废水主要为生活污水和冷却水定排水，项目生活污水经隔油池+化粪池预处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准及江西安义高新技术产业园区污水处理厂接管标准后通过园区污水管网排入江西安义高新技术产业园区污水处理厂深度处理。
1）生活污水
根据建设单位提供的资料，本项目新增工作人员15人，均在厂区食宿，参照《生活及服务业用水定额 第2部分：服务业、居民生活和建筑业》中城镇居民生活用水定额指标160L/人·d计算，生活污水产生系数为0.8，年工作天数以300天计，则工作人员生活用水量为720m3/a（2.4m3/d），生活污水产生量为576m3/a（1.92m3/d）。项目生活污水水质参照《城市污水处理技术及工程实例》（化学工业出版社）中的中等浓度水质，CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TP、动植物油的污染物浓度分别为250mg/L、100mg/L、150mg/L、25mg/L、5mg/L、30mg/L。
本项目生活污水产排情况见表4-8。
表4-8   项目生活污水产生和排放情况统计表（pH无量纲）
	项目
	pH
	CODCr
	BOD5
	SS
	NH3-N
	TP
	总氮
	动植物油
	石油类

	生活
污水576m3/a
	产生浓度（mg/L）
	6~9
	250
	100
	150
	25
	5
	30
	30
	1

	
	产生量（t/a）
	/
	0.144
	0.058
	0.086
	0.014
	0.003
	0.017
	0.017
	0.001

	
	治理措施
	隔油池+化粪池

	
	去除效率
	/
	20%
	20%
	30%
	0
	0
	0
	90%
	0

	
	排放浓度（mg/L）
	6~9
	200
	80
	105
	25
	5
	30
	3
	1

	
	排放量（t/a）
	/
	0.115
	0.046
	0.060
	0.014
	0.003
	0.017
	0.002
	0.001

	排放限值（mg/L）
	6~9
	500
	300
	300
	45
	8
	70
	100
	30


2）冷却水定排水
项目挤出机内配置设置1套循环冷却水系统，为间接冷却方式，自来水经管道连通挤出机，再经挤出机的管道流至模具内部进行冷却，使模具腔内的产品冷却成型，再从排水管排入冷却塔。
本项目共设置60台挤出机，单台产量20kg/h，物料总加工量1200kg/h。PA66熔融物料温度约240℃，经间接冷却至60℃，物料比热容取1.7kJ/（kg・℃）；工艺冷却水设计进水温度25℃、出水温度30℃，冷却温差5℃；水密度1000kg/m3，水比热容4.186kJ/(kg・℃)。根据以下循环冷却水流量计算公示，计算出本项目循环水量。


P：物料冷却释放热负荷，KJ/h；
M：挤出产量kg/h，本项目取值1200kg/h；
cp：PA66比热容，约1.7KJ/（kg·℃）；
△t：物料温升，℃；本项目取值180℃；


Q循：循环冷却水流量，m3/h；
P：物料冷却释放热负荷，KJ/h；
ρ：水密度，kg/m3；
c水：水比热容，约4.186KJ/（kg·℃）；
△t：冷却水进出水温差，℃；
经物料热平衡计算，物料冷却释放总热负荷为367200kJ/h；工艺密闭内循环冷却水实际循环量约17.54m³/h。因蒸发损失，每天需补充约0.1%的水，则补充水量为0.42m3/d，使用自来水补充。
项目冷却水循环使用，每年排放一次，排水量约17.54m³/a，无污泥产生；冷却水定排水收集后排入园区污水管网，本项目冷却水定排水主要污染物为CODCr、SS，参考其他项目，COD、SS产生浓度分别为100mg/L、100mg/L。
表4-9   本项目冷却水定排水污染物产生排放情况一览表
	废水类型
	统计指标
	主要污染物

	
	
	CODCr
	SS

	冷却水17.54m3/a
	产生浓度（mg/L）
	100
	100

	
	产生量（t/a）
	0.002
	0.002

	
	排放浓度（mg/L）
	100
	100

	
	排放量（t/a）
	0.002
	0.002


（3）冷却循环水回用可行性
根据建设单位提供的信息，本项目冷却用水对水质无要求，本项目冷却水为间接冷却，不直接接触产品，不会改变水质，主要成分为可溶性盐类，杂质指标低，项目冷却水循环使用，每年排一次，故本项目循环冷却水回用可行。
（4）废水治理设施技术可行性分析
本项目废水为生活污水，生活污水排放量576m3/a，废水中主要污染物为pH、CODCr、BOD5、氨氮、SS、TP、总氮、动植物油、石油类等。生活污水依托厂区现有项目已建隔油池+化粪池预处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准及园区污水处理厂接管标准后排入江西安义高新技术产业园区污水处理厂进行深度处理，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002，含2025年修改单）一级A标准后排入潦河。现有项目隔油池+化粪池处理能力40t/d，已使用24t/d，剩余容量16t/d，可容纳本项目生活污水量（1.92t/d），故本项目生活污水隔油池+化粪池依托处理可行。根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），化粪池处理为可行技术。
（5）依托污水处理设施可行性分析
江西安义高新技术产业园区污水处理厂位于安义县东阳镇东阳村耦弯段加油站西面，2012年6月动工，2014年11月一期工程投入运营。项目总投资约6137.85万元，总占地面积约54亩，一期工程处理量2万m3/d，远期规划4万m3/d，污水处理工艺为：预处理+调节+混凝沉淀+水解酸化+氧化沟+二沉池+紫外线消毒。
江西安义高新技术产业园区污水处理厂于2024年5月15日取得了南昌市生态环境局关于《安义县工业园区污水管网提升改造工程环境影响报告书》的批复（洪环环评〔2024〕84 号），对现有一期工程进行提标改造并扩建二期工程。二期建设规模为10000m3/d，建成后全厂污水处理规模为30000m3/d。二期工程暂未进行验收，建成后全厂污水处理工艺为粗格栅+一期细格栅及沉砂/二期细格栅+调节+一期、二期混凝沉淀+一期氧化沟/二期五段法Bardenpho（A/A/O/A/O）+高密度沉淀+过滤+紫外线消毒，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002，含2025年修改单）一级A标准。
根据江西安义高新技术产业园区污水处理厂设计规划，江西安义高新技术产业园区污水处理厂提标改造并扩建二期工程，建成后全厂污水处理规模为30000m3/d。已知一期处理规模为20000m3/d，现处理量为1.8万m3/d，剩余0.2万m3/d；二期建设规模为10000m3/d，项目废水排放量为1.92m3/d，江西安义高新技术产业园区污水处理厂能够接纳本项目废水。因此，项目废水排入江西安义高新技术产业园区污水处理厂对其冲击较小。
（6）废水监测要求
根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207-2021）废水排放监测要求，环评建议本项目废水监测计划建议见表4-10。
表4-10   废水监测计划一览表
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	执行排放标准

	
	
	（间接排放）
	

	废水排放口（DW001）
	pH值、COD、BOD5、氨氮、SS、总磷、总氮、动植物油、石油类
	1次/年
	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准及江西安义高新技术产业园区污水处理厂接管标准
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	3、噪声
（1）噪声污染源情况
项目噪声源主要来自生产设备运行产生的噪声，根据同类型设备的类比调查，主要噪声源强见表4-11、表4-12。
表4-11   工业企业噪声源强调查清单（室外声源）
	序号
	声源名称
	数量
	空间相对位置/m
	声源源强
	声源控制措施
	运行时段

	
	
	
	X
	Y
	Z
	声功率级/dB（A）
	
	

	1
	风机
	2
	91
	82
	2
	85
	选用低噪声设备，采用隔声、减振等措施
	全天

	2
	冷却塔
	1
	94
	77
	1
	85
	
	

	以E115°35′37.458″，N28°52′25.434″为原点（0，0，0），沿正东方向为X轴正方向，沿正北方向为Y轴正方向。


表4-12   工业企业噪声源强调查清单（室内声源）
	序号
	建筑物名称
	声源
名称
	设备型号
	数量
	声源源强
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB（A）
	运行时段
	建筑物插入损失/dB（A）
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	
	声功率级
	
	X
	Y
	Z
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	
	
	声压级/dB（A）
	建筑物外距离/m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	东
	南
	西
	北
	

	1
	生产车间
	挤出机
	70型
	60
	80
	选用低噪声设备，减振、距离衰减等措施
	58
	65
	1.0
	3
	15
	60
	28
	70.46
	56.48
	44.44
	51.06
	全天
	20
	50.46
	36.48
	24.44
	31.06
	6

	2
	
	切割机
	/
	60
	80
	
	60
	60
	1.2
	3
	13
	60
	30
	70.46
	57.72
	44.44
	50.46
	
	20
	50.46
	37.72
	24.44
	30.46
	6

	3
	
	激光打码机
	60W
	6
	75
	
	39
	41
	1.0
	62
	6
	58
	30
	39.15
	59.44
	39.73
	45.46
	
	20
	19.15
	39.11
	19.73
	25.46
	6

	以E115°35′37.458″，N28°52′25.434″为原点（0，0，0），沿正东方向为X轴正方向，沿正北方向为Y轴正方向。
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	（2）噪声排放达标分析
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。
1）声级的计算
①建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值：
[image: ]
式中Leqg－建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；
LAi－i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；
T－预测计算的时间段，S；
Ti-i声源在T时段内的运行时间。
②预测点的预测等效声级计算
[image: ]
式中[image: ]—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；
    [image: ]—预测点的背景值，dB（A）。
2）噪声治理措施削减量
采取噪声治理措施后，噪声源强可以降低15~25dB（A），本次预测取20dB（A）。
根据本工程噪声源的分布，对项目厂址的厂界四周噪声影响进行预测计算。本项目厂界噪声预测结果和达标评价见表4-8。
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	表4-13   项目厂界噪声预测结果一览表  单位：dB（A）
	序号
	声环境保护目标名称
	噪声背景值/dB（A）
	噪声现状值/dB（A）
	噪声标准/dB（A）
	噪声贡献值/dB（A）
	噪声预测值/dB（A）
	较现状增量/dB（A）
	达标和超标情况

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	1
	东厂界
	/
	/
	/
	/
	65
	55
	53.47
	53.47
	53.47
	53.47
	/
	/
	达标
	/

	2
	南厂界
	/
	/
	/
	/
	65
	55
	42.52
	42.52
	42.52
	42.52
	/
	/
	达标
	/

	3
	西厂界
	/
	/
	/
	/
	65
	55
	28.13
	28.13
	28.13
	28.13
	/
	/
	达标
	/

	4
	北厂界
	/
	/
	/
	/
	65
	55
	34.38
	34.38
	34.38
	34.38
	/
	/
	达标
	/


本项目建成后，从表4-13可知，评价区域厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，故项目对周围环境影响较小。
（3）噪声监测要求
按照《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207-2021）的要求对项目噪声污染源情况以及污染治理设施的运转情况进行定期检查，监测可委托有资质的单位实施，监测方法按环境监测技术规范进行。
表4-14   噪声监测计划一览表
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	执行排放标准

	厂界四周
	噪声
	1次/季，昼夜间各1次
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准
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	4、固体废物
（1）固体废物污染源情况
本项目固体废物包括一般工业固废、危险废物，产生和处置情况见表4-15。
表4-15   固体废物污染源产生、排放汇总表
	固废产生环节
	固废名称
	固废属性
	主要有毒有害物质名称
	固废代码
	物理
性状
	环境危险特性
	产生量
t/a
	贮存方式
	利用处置方式和去向
	利用或处置量t/a

	原料
	废包装材料
	一般工业固体废物
	/
	900-099-S17
	固态
	/
	10.24
	一般工业固废暂存区
	外售综合利用
	10.24

	切条、检验
	边角料及不合格品
	
	/
	900-003-S17
	固态
	/
	57.5
	
	厂家回收处理
	57.5

	设备维护与保养
	废含油抹布
	危险废物
	机油
	900-041-49
	固态
	/
	0.01
	危废暂存间
	委托有资质单位处理
	0.01

	
	废机油
	
	机油
	900-249-08
	液态
	T/I
	0.05
	
	
	0.05

	
	废机油桶
	
	机油
	900-249-08
	固态
	T，I
	0.01
	
	
	0.01

	废气处理
	废活性炭
	
	活性炭、VOCs
	900-039-49
	固态
	T/In
	0.961
	
	
	0.961

	员工生活
	生活垃圾
	生活垃圾
	/
	900-002-S61
	固态
	/
	4.5
	垃圾桶
	环卫部门清运
	4.5


表4-16   项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表
	序号
	贮存场所（设施）名称
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	位置
	占地面积
	贮存方式
	贮存能力
	贮存周期

	1
	危废暂存间
	废含油抹布
	HW49
	900-041-49
	厂区南侧
	50m2
	桶装
	30t
	三个月

	2
	
	废机油
	HW08
	900-249-08
	
	
	桶装
	
	

	3
	
	废机油桶
	HW08
	900-249-08
	
	
	桶装
	
	

	4
	
	废活性炭
	HW49
	900-039-49
	
	
	袋装密封
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	（2）固体废物源强核算过程
1）生活垃圾
生活垃圾来源于企业员工办公、生活，员工生活垃圾产生量按1.0kg/人·d计，全厂职工人数为15人，员工生活垃圾产生量为4.5t/a。本项目生活垃圾经收集后由市政环卫部门定期清运。
2）废包装材料
本项目原辅材料拆包使用过程会产生一定量的废包装材料，根据建设单位提供资料，本项目原辅材料的总使用量约为2559.104t/a。包装袋规格均为25kg/袋，每个空包装袋约0.1kg，则产生废包装材料约为10.24t/a，暂存在一般固废暂存区。项目废包装材料收集后外售综合利用。
3）边角料及不合格品
根据建设单位提供技术资料，项目在挤出、切条及检验过程中会产生边角料及不合格品，边角料及不合格品约占产品产量2.3%，边角料及不合格品的产生量为57.5/a，废物代码为SW17 900-003-S17，暂存于一般工业固废暂存区，定期由厂家回收处理。
4）废机油
项目机械设备在定期维修保养的过程会产生废机油，根据企业生产经验，废机油产生量为0.05t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），其属于危险废物，危废代码为HW08 900-214-08，该部分废物定期交由有危险废物处置资质的单位处置。
5）废机油桶
项目机油使用后会产生废机油桶，根据企业生产经验，产生量为0.01t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），其属于危险废物，危废代码为HW08 900-249-08，建议该部分废物集中收集定期交由有危险废物处置资质的单位进行处置。
6）废含油抹布
项目设备维护、清洁过程会产生含油废抹布及手套，根据企业生产经验，产生量为0.01t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），其属于危险废物，危废代码为HW08 900-249-08，该部分废物集中收集定期交由有危险废物处置资质的单位处置。
7）废活性炭
项目活性炭吸附的废气量为0.121t/a，项目活性炭装置的每级有效填充长度为1200mm、宽度为500mm，内部平铺4层活性炭，单层炭层厚度为100mm，每层炭层间隔为100mm。则单级活性炭吸附装置内有效填充容积为1.2m×0.5m×0.1m×4=0.24m3，活性炭密度约为500kg/m3，则一级活性炭装置总装填量为120kg。
根据《关于强化VOCs治理攻坚着力做好2023年臭氧污染防治工作的通知》（赣环大气委办字〔2023〕4号），活性炭更换周期根据公式：


式中，m一活性炭的用量120kg；
s一动态吸附量一般取15%；
c一活性炭削减废气浓度0.886mg/Nm3；
Q一风量19200Nm3/h；
t一运行时间24h/d。
计算得出项目活性炭更换周期为44.1天，项目取44天，一年更换7次，则废活性炭产生量为0.961t/a。废活性炭属《国家危险废物名录（2025年版）》HW49类危险废物，危险废物编号900-039-49。在厂内临时贮存后，交由有资质单位进行处置。
在严格采取以上措施情况下，本项目运营期产生的各类固体废物均可得到妥善处理和处置，不会对周围环境产生二次污染，对环境影响较小。
（3）固体废物环境保护措施
1）一般工业固体废物环境影响分析
本项目废包装材料、边角料及不合格品属于一般工业固体废物，在处置前存放在一般固废暂存场所内，一般工业固废暂存间满足防渗漏、防雨淋、防扬尘要求，不会对周围土壤和地下水环境产生污染。
建设单位在厂房内设置一般固废暂存区50m2，最大贮存能力30t，建成后一般工业固废年产生量为67.74t/a，一般工业固废平均转运周期为2个月，则一般固废最大暂存量为11.29t，所以建设单位设置一般固废暂存区50m2贮存容量可以满足本项目一般固废的暂存需求。因此本项目一般固废暂存区是可行的。
2）危险废物环境影响分析
①危险废物贮存场所（设施）环境影响分析
危险固废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关要求建设，具体固体废物贮存要求如下：
A.贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。
B.贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。
C.贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。
D.贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s)，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s)，或其他防渗性能等效的材料。
E.同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。
F.贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。
本项目依托现有项目已建危废暂存间，已设置贮存分区，地面、墙面裙脚已采取防腐、防渗处理，危废暂存间面积50m2，最大暂存量30t，现有项目危险废物最大暂存量为2.81t，剩余容量27.19t，本项目建成后危废年产生量为1.031t/a，预计暂存3个月，最大暂存量0.258t，现有危废暂存间剩余容量可满足项目危废暂存需求。
②危险废物运输过程的环境影响分析
本项目产生的危险废物将委托有资质单位进行集中处理，做到合理处置，将对环境的危害降到最低。废机油、废油桶、废含油抹布、废活性炭等收集后由专用容器盛装，一并暂存于危废暂存间，由于量不多，且路程短，正常情况下不会有危险废物的散落、泄漏。对于危险废物的收集和管理，建设单位应委派专人负责，认真执行五联单制度。做好每次转交处理废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单，并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出当地生态环境行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行，第四联交接受单位，第五联交接受地生态环境局，进入江西省危废监管平台进行管理。
危险废物暂存危废暂存间，定期由专业有资质的单位进行运输，运输方式为汽运，运输时应当采取密闭、遮盖、捆扎等措施防止散落和泄露；运输危险废物的人员，应当接受专业培训，经考核合格后，方可从事运输危险废物的工作；运输危险废物的单位应制定在发生意外事故时应采取的应急措施和防范措施，运输时发生突发性事故必须采取措施消除或者减轻对环境的污染危害，及时通报给附近的单位和居民，并向事故发生地以上的人民政府生态环境行政主管部门和有关部门报告，接受调查处理。通过采取以上措施后，可将对运输路线沿线环境敏感点的危害性降至最低。
5、地下水、土壤环境影响分析
（1）地下水、土壤污染途径
本项目采用源头控制措施，根据项目生产特点，设置分区防渗等措施，不存在土壤、地下水环境污染途径。
（2）防控措施
鉴于本项目污染物产生和排放特点，针对土壤、地下水环境污染的可能途径，为防止建设项目危险废物下渗对地下水造成污染，本评价建议：
1）项目一般工业固废和危险废物分类存放于相应的暂存间内，不设置露天堆场。
2）根据本项目厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区，针对不同的区域提出相应的防渗措施。现有项目已对危废暂存间进行防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐等处理。项目地下水分区防渗图见附图五。
表4-17   项目污染区划分及防渗等级一览表
	序号
	防渗区域或部位
	防渗等级
	防渗要求

	1
	危废暂存间（依托）
	重点防渗区
	已采用混凝土硬化，在硬化的混凝土表面再铺设防腐防渗膜，并采用环氧树脂胶泥勾缝进行防腐防渗，确保暂存区防渗层渗透系数小于1.0×10-10cm/s。

	2
	车间办公区、原料区、成品区、生产区、一般固废暂存区、隔油池、化粪池
	一般防渗区
	等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB16889执行。

	3
	宿舍楼
	简单防渗区
	水泥硬化


6、环境风险分析
（1）风险调查
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，Q按下式进行计算：
[image: ]
式中：q1，q2……qn—每种危险物质的最大存在量，t；
Q1，Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。
当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。
当Q≥1时，将Q值划分为：1≤Q＜10；10≤Q＜100；Q≥100。
本项目涉及环境风险物质为油类物质和危险废物。本项目Q值计算见表4-18。
表4-18   项目Q值计算表
	序号
	危险物质名称
	CAS号
	分布情况
	最大存在总量qn/t
	临界量Qn/t
	该种危险物质Q值

	1
	机油
	/
	原料库
	0.1
	2500
	0.00004

	2
	废机油
	/
	危废暂存间
	0.1
	50
	0.002

	合计
	0.00204


根据本项目Q值计算结果，本项目环境风险评价工作等级为“简单分析”。
（2）环境风险识别
分析危险物质特性及可能的环境风险类型，识别危险物质影响环境的途径，分析可能影响的环境敏感目标，具体见表4-19。
表4-19   建设项目环境风险识别表
	序号
	危险单元
	风险源
	主要风险物质
	环境风险类型
	环境风险途径
	次生/伴生污染物影响
	可能影响的环境敏感目标

	1
	原料区
	机油
	油类
物质
	火灾、泄漏、爆炸
	大气、地表水、地下水及土壤
	火灾爆炸情况下，爆炸后产生的大量碎片会导致爆炸区域周围一定范围内生产设施破坏，引起其中物料泄漏；若该物料为易燃物料，事故源燃烧产生的热辐射、爆炸余热或飞溅火种会引发新的火灾。油类不完全燃烧伴生CO、VOCs、烟尘及多环芳烃；灭火产生的消防废水携带油类、悬浮物进入地表水体及土壤。
	主要可能影响泄漏点附近的员工和居民

	2
	危废暂存间
	废机油等
	油类
物质
	火灾、泄漏、爆炸
	大气、地表水、地下水及土壤
	废机油等危废遇火源燃烧，伴生CO、VOCs、烟尘及多环芳烃等有毒烟气；泄漏废液及灭火消防废水携带油类、有机物、悬浮物，经地面漫流或雨水管网进入地表水、下渗污染土壤及地下水。
	主要可能影响泄漏点附近的员工和居民

	3
	原料区、成品区
	塑料
	塑料
	火灾
	大气、地表水、地下水及土壤
	塑料粒子不完全燃烧，除CO、烟尘外，伴生大量火灾伴生VOCs（烷烃、烯烃、苯系物、醛酮类、小分子有机酸）、多环芳烃（PAHs）；PA66尼龙燃烧特征性产生氰化氢（HCN），含氯助剂燃烧释放氯化氢。灭火消防废水携带塑料熔融残渣、炭黑颗粒物、未燃烧碎屑、助剂及半挥发性有机物，形成高浓度有机废水，若导流失效可经雨水管网进入地表水体或下渗污染土壤、地下水。燃烧热辐射及飞溅火种可引燃周边堆料，扩大火灾范围。
	主要可能影响泄漏点附近的员工和居民


（3）环境风险分析
从建设项目环境风险识别表可见，项目风险类型主要为泄漏、爆炸、火灾，由于主要危险物质在厂区内储存量较小，哪怕发生风险事故的影响范围也不是很大，只要做好泄漏后的收集工作，环境风险总体可控，不会对环境敏感目标造成大的影响。
（4）环境风险防范措施及应急要求
1）火灾、燃爆事故的防范措施
火灾和爆炸事故主要是由明火引起的，这主要是管理方面的问题。因此，应该加强火源管理和其他方面的管理，严禁烟火，应该防止机械（撞击、摩擦）着火源，加强通风。厂内按规定建设消防设施，划分禁火区域，消防设施配置安全报警系统、灭火器、消防栓、泡沫灭火器等。
2）火灾伴生VOCs防控措施
仓库、车间合理控制堆料高度与堆距，设置通风、可燃气体探测、烟感报警，降低起火概率；车间、仓库禁止违规动火。火灾发生后，人员优先撤离，启动厂内应急广播，通知周边敏感点短时避让，避开烟气下风向。对受污染地面洒水抑尘，减少残余VOCs无组织挥发；事故后对厂区内废气处理设施进行检查，确认无熔融物料堵塞后再恢复生产。
3）消防废水风险防控措施
事故状态下关闭雨水外排总阀，切断消防废水向外环境的排放通道。消防废水排至事故应急池；严禁消防废水直接进入雨水管网。收集后的消防废水，检测COD、SS、VOCs、石油类等指标；可纳管的，经处理后纳管；浓度过高、含难降解燃烧产物的，委托有资质单位作为危废处置。
4）泄漏应急措施
规范管理，竖立安全警示标志，管线远离火种，热源，工作场所严禁吸烟，使用防爆型的通风系统和设备，安装相应的气体传感报警系统，避免与氧化剂接触，配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备，杜绝事故发生。
5）原料储存场所应设置防爆型的通风系统和设备。按照消防主管部门要求，配备相关的灭火装置、物资。
6）制定应急预案，定期组织应急演练。
（5）环境风险防范措施
1）大气环境风险防范
①加强管理，制订设备运行操作规程、维修保养、巡回检查等管理制度，严格规范操作，竭力避免废气的事故排放。
②项目废气处理设施事故主要为生产车间废气处理装置等发生故障导致废气超标排放，企业应定期对各废气处理装置进行巡查，如处理装置故障，应及时维修，并停止相应工段生产加工。
③操作工在上岗前须通过上岗培训，提高职工素质，并把日常的运行维护与职工个人的经济效益挂钩。
2）废水环境风险防范
本项目生产废水为冷却循环水，不外排，对环境影响较小。建议企业加强日常监管等，企业发生污染事故的可能性较小。
3）地下水环境风险防范
为防止泄漏事故造成土壤和地下水污染，除设置配套有效的收集、处置物资，以保证及时发现和有效处置外，企业还通过分区有效防渗，降低物料泄漏污染土壤和地下水的可能性。
4）厂区收集设施说明
厂区设置事故应急池，具备事故消防废水贮存硬件条件；车间、仓库、危废暂存间地面采取防渗硬化，危废暂存间设置围堰，可一定程度避免废水直接下渗土壤地下水。厂区配置消防灭火器、消火栓、烟感报警装置，可处置初期火灾，降低大规模燃烧，减少火灾伴生VOCs、消防废水产生量。危废分区存放，降低危废起火泄漏风险。厂区配置移动式提升泵，用于将事故废水转运。厂区雨水总排口设置手动切断阀，事故发生后人工关闭，切断消防废水外排雨水系统通道；正常生产期间阀门处于开启状态。在事故处置及时、人员操作到位、应急物资充足的前提下，厂区现有风险防范措施基本满足环境风险防控要求，能够实现消防废水的收集暂存，避免事故废水直接外排外环境。
（6）突发性环境事故应急预案要求
①指导思想
为建立健全机构突发事件应急管理工作体制和机制，保证社会和人民生命财产安全，明确应急管理和应急处置工作的职责和程序，提高果断应对突发事件的组织指挥、快速处置、协同配合能力，最大程度地控制事态扩大，避免或减少人员伤亡、财产损失，切实保障人员生命和财产安全，特制定本机构“风险事故应急救援预案”（以下简称“预案”）。
②应急计划区
本项目的应急计划区为危废暂存间、原料区等。
③应急组织机构、人员
成立风险事故应急救援“指挥领导小组”，由生产技术部门的领导组成，下设应急救援办公室。发生重大事故时，以指挥领导小组为基础，立即成立事故应急救援指挥部，厂长任总指挥，车间主任任副总指挥，负责全机构应急救援工作的组织和指挥。若厂长和车间主任不在时，由其他部门负责人为临时总指挥，全权负责应急救援工作。
④预案分级响应条件
原则上由江西奋发科技有限公司解决生产过程中出现的风险事故。根据事故具体情况，若无能力解决时，应及时向安义县人民政府、南昌市安义生态环境部门报告，请求指挥、处理。
公司响应级别分为2级，即现场响应和机构响应。
A、现场应急响应：当突发事件发生后，现场或第一发现人员立即按照现场处置措施进行处置，同时向部门负责人报告，并按照相关法律法规要求拨打报警电话。
B、机构应急响应：突发事件发生部门接到报告后，立即进入应急状态。根据情况决定是否启动专项应急预案，并立即报告应急指挥部办公室。应急指挥部办公室接到事发部门报告后，尽快核实基本情况，及时作出判断，报应急指挥部指挥长。应急指挥办公室在上报的同时组织开展先期应急处置，及时上报处置情况。经应急指挥部授权后，启动相关应急预案。
⑤应急救援保障
A、通讯与信息保障
应急救援办公室实行24小时值班；有关部门的负责人和关键岗位的管理人员手机保持24小时通讯畅通。
B、物资保障
公司应配备压气式呼吸器、全身防护服、灭火器等物资，消防车依托安义县消防队，医疗救护车、医务所依托安义县的医疗机构。
⑥报警、通讯联络方式
一旦发生风险事故，必须及时报警和向有关部门报告。报警内容包括：事故发生时间、地点、化学危险物名称和泄漏量、事故原因、事故性质（外溢、爆炸、燃烧）、危害程度、对救援的要求以及报警人与联系电话等。由江西奋发科技有限公司向上级和友邻单位发布救援请求、通报事故情况。
⑦应急环境监测、抢救、救援及控制措施
配合南昌市环境监测站负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数和后果进行评估，为事故应急救援指挥部提供决策依据。
应急监测小组得到信息后，监测人员携带应急监测设备赶赴现场，在尽能快的时间内查清：主要污染源和主要污染物的种类；污染物的浓度分布；污染影响范围及可能的危害。得出结论后及时报告有关部门，为事故应急救援指挥部提供决策依据。
⑧应急防护、消除泄漏措施
A、控制污染源。一旦发生泄漏，应尽快组织抢险队与技术人员一起及时堵漏，控制泄漏量。如泄漏无法堵住时，应将泄漏贮槽中的剩余料液泵至完好贮槽内贮存。
B、进入泄漏区的工作人员应穿戴压气式呼吸器和全身防护服。
C、抢救受害人员。及时、有序、有效地实施现场急救与安全转送伤员，减少伤亡率，减轻事故损失。
⑨周边区域的单位、社区人员疏散的方式、方法
当事故危及周边单位、小区时，由指挥部人员向政府以及周边单位书面发送警报。事态严重紧急时，通过指挥部直接联系政府以及周边单位负责人，由总指挥部亲自向政府或负责人发布消息，提出要求组织撤离疏散或者请求援助。在发布消息时，必须发布事态的缓急程度，提出撤离的具体方法和方式。撤离方式有步行和车辆运输两种。撤离方法中应明确应采取的预防措施、注意事项、撤离方向和撤离距离。撤离必须是有组织性的。
在风险事故可能对厂内外人群安全构成威胁时，必须在指挥部统一指挥下对与事故应急救援无关的人员进行紧急疏散。在最高建筑物上应设立“风向标”。总的原则是疏散安全点处于当时的上风向和侧风向。对可能威胁到周边居民和友邻单位人员安全时，指挥部应立即和安义县有关部门联系，引导居民迅速撤离到安全地点。
⑩事故应急救援关闭程序与恢复措施
事故处理后，由应急救援指挥部发布应急救援停止命令，负责组织场区和周边受到影响区域的善后处理、恢复工作。
⑪应急培训计划
加强各救援队伍的培训，指挥领导小组要从实际出发，针对危险目标可能发生的事故，每年至少组织一次模拟演习。把指挥机构和各救援队伍训练成一支思想好、技术精、作风硬的指挥班子和抢救队伍。一旦发生事故，指挥机构能正确指挥，各救援队伍能根据各自任务及时有效地排除险情、控制并消除事故、抢救伤员、做好应急救援工作。
⑫公众教育和信息
对附近的居民开展公众教育、培训和发布有关信息。
7、环境管理
建设项目环境保护管理是指工程在运营期执行和遵守国家、省、市有关环境保护法律、法规、政策和标准，接受地方生态环境主管部门的环境监督，调整和制定环境保护规划和目标，把不利影响减免到最低限度，加强项目环境管理，及时调整工程运行方式和环境保护措施，最终达到保护环境的目的，取得更好的综合环境效益。
（1）环境管理机构与人员
运营期环境管理主体为江西奋发科技有限公司，负责具体的环境管理和监测，环境监测可委托有资质的监测单位进行。
（2）环境管理机构职责
环境管理机构负责项目运营期的环境管理与环境监测工作，主要职责：
1）编制、提出该项目运营期的短期环境保护计划及长远环境保护规划。
2）贯彻落实国家和地方的环境保护法律、法规、政策和标准，直接接受生态环境主管部门的监督、领导，配合生态环境主管部门做好环保工作。
3）领导并组织环境监测工作，制定和实施监测方案，定期向主管部门及生态环境主管部门上报。
4）监督项目各排污口污染物排放情况，按《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）的图形，在各气、水、声排污口（源）挂牌标识，做到各排污口（源）的环保标志明显，便于企业管理和公众监督，确保污染物达到国家排放标准。
（3）项目运营期的环境保护管理
1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运营期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标；
2）负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；
3）负责该项目运营期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案；
4）负责对本单位职工和周边居民进行环保宣传工作。
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根据国家标准《环境保护图形标志-排放口（源）》和国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，企业所有排放口，包括水、气、声、固体废物，必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，同时对污水排放口安装流量计，对治理设施安装运行监控装置。排污口的规范化要符合生态环境部门的有关要求。
（1）排放口整治要求
废水排污口、废气排气筒应设置便于采样、监测，并符合《污染源监测技术规范》要求的采样口和采样平台，无法满足《规范》要求的应由环境监测部门确认采样口位置。对无组织排放的有毒有害气体，应加装引风装置，进行收集、处理，并设置采样点。固体废物贮存、堆放场整治要求。一般固体废物应设置专用贮存、堆放场地。有毒有害固体废物等废物应设置有防扬散、防流失、防渗漏等防治措施的专用堆放场所。在厂界噪声敏感处按《污染源监测技术规范》设置该噪声源的监测点。具体要求如下：
1）废水排放口
项目污水管网必须满足相应规范要求。本项目需在厂内污水排放口处设置总闸，以防止项目事故废水对区域水体造成较大的影响。
2）废气排放口
废气排放口必须符合规定的高度和按《污染源监测技术规范》便于采样、监测的要求，设置直径不小于75mm的采样口。如无法满足要求的，其采样口与环境监测部门共同确认。
3）固定噪声源
按规定对固定噪声源进行治理，并在边界噪声敏感点，且对外界影响最大处设置标志牌。
4）固体废物储存场
固体废物应采取防止二次扬尘措施，废物的堆存场必须设置专用堆放场地，有防扬散、防流失、防渗漏等措施。
（2）排放口立标、建档要求
1）排放口立标要求
污染物排放口（源）及固体废物贮存、堆放场必须按照国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）的规定设置与之相适应的环境保护图形标志牌。环境保护图形标志牌设置位置应距污染物排放口（源）、固体废物贮存（堆放）场或采样点较近且醒目处，并能长久保留。一般污染物排放口（源）、固体废物贮存（堆放）场设置提示性环境保护图形标志牌；危险废物贮存（堆放）场应设置警告性环境保护图形标志牌。
2）排放口建档要求
建设单位应使用环保部门签发的《中华人民共和国规范化排放口登记证》并按要求认真填写。登记证与标志牌配套使用，根据登记证的内容建立排放口管理档案，包括排污单位名称、排污口性质及编号、排污口地理位置、排放主要污染物种类、数量、浓度、排污去向、立标情况、处理设施运行情况及整改意见等。
水、气、声、固排污口（源）挂牌标识见表4-20。
表4-20   环境保护图形符号一览表
	序号
	提示图形符号
	警告图形符号
	名称
	功能

	1
	[image: 废水排放口]
	[image: 未标题-2]
	废水排放口
	表示废水向水体排放

	2
	[image: 13003]
	[image: 4]
	废气排放口
	表示废气向大气环境排放

	3
	[image: 14001]
	[image: 14002]
	一般固体废物
	表示一般固体废物贮存、处置场

	4
	[image: 14001]
	[image: ]
	危险废物
	表示危险废物贮存、处置场

	5
	[image: 未标题-7]
	[image: 未标题-8]
	噪声排放源
	表示噪声向外环境排放


[bookmark: _Ref515821956]表4-21   环境保护图形标志的形状及颜色表
	标志名称
	形状
	背景颜色
	图形颜色

	警告标志
	三角形边框
	黄色
	黑色

	提示标志
	正方形边框
	绿色
	白色


9、环保设备和投资估算
项目环保投资主要用于废气、废水、固体废物及噪声治理。本项目总投资额5000万元，其中环保投资19万元，环保投资率0.38%，投资估算见表4-22。
表4-22   项目污染治理投资估算表
	项目
	污染源
	内容
	经费（万元）

	废水
	生活污水
	隔油池+化粪池（依托）
	0

	废气
	烘干、挤出废气
	集气罩+活性炭吸附+15m高排气筒（DA005）
	15

	噪声
	机械噪声
	减振垫、隔音材料等
	1

	固体废物
	一般工业固废
	一般工业固废暂存区
	1

	
	危险废物
	危险废物暂存间（依托）
	0

	地下水
	地下水分区防渗
	2

	合计
	19


10、排污许可类别
本项目为改扩建项目，企业现有工程已取得排污许可证。对比《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于登记管理，项目投产实际排污前，建设单位应依据本环评批复，完成排污许可证变更，将改扩建项目生产设施、产排污信息等纳入排污许可证。运行期严格落实台账记录、自行监测、执行报告上报、信息公开等排污许可管理制度，做到持证按证排污。




[bookmark: _Toc1886][bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	有组织
	烘干、挤出废气
	非甲烷总烃、氨、臭气浓度
	集气罩+活性炭吸附+1根15m高排气筒（DA005）
	《挥发性有机物排放标准第4部分：塑料制品业》（DB36/1101.4-2019）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 3157-2015，含2024年修改单）标准

	
	无组织
	烘干、挤出废气
	非甲烷总烃、氨、臭气浓度
	/
	《挥发性有机物排放标准第4部分：塑料制品业》（DB36/1101.4-2019）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

	
	
	危废暂存间废气
	/
	废活性炭袋装密封
	/

	地表水环境
	生活污水
	pH、CODCr、BOD5、NH3-N、SS、TP、总氮、动植物油、石油类
	隔油池+化粪池（依托）
	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准及江西安义高新技术产业园区污水处理厂接管标准

	
	冷却水定排水
	CODCr、SS
	/
	

	声环境
	生产噪声
	噪声
	减振、隔声、距离衰减
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

	电磁辐射
	无

	固体废物
	员工生活
	生活垃圾
	环卫部门统一清运处理
	/

	
	一般工业固体废物（面积50m2）
	废包装材料
	外售综合利用
	应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求

	
	
	边角料及不合格品
	厂家回收处理
	

	
	危险废物（面积50m2）
	废含油抹布
	委托有资质的单位处理
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	
	
	废机油
	
	

	
	
	废机油桶
	
	

	
	
	废活性炭
	
	

	土壤及地下水污染防治措施
	项目原料、一般工业固废和危险废物分类存放于相应的暂存库内，不设置露天堆场。根据本项目厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，针对不同的区域提出相应的防渗措施。

	生态保护措施
	无

	环境风险
防范措施
	1、泄漏事故防范措施
规范管理，竖立安全警示标志，管线远离火种，热源，工作场所严禁吸烟，使用防爆型的通风系统和设备，安装相应的气体传感报警系统，避免与氧化剂接触，配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备，杜绝事故发生。
2、火灾、燃爆事故的防范措施
火灾和爆炸事故主要是由明火引起的，因此，应该加强火源管理和其他方面的管理，严禁烟火，应该防止机械（撞击、摩擦）着火源，加强通风。

	其他环境
管理要求
	1、加强环保设施的维护和管理，保证设备正常运行，落实环保资金，以实施治污措施，实现污染物达标排放。
2、建设单位应严格按环境影响报告表的要求认真落实“三同时”，明确职责，专人管理，切实做好环境管理工作，保证环保设施的正常运行。
3、建设单位应当按照排污许可证规定和有关标准规范，依法开展自行监测，并保存原始监测记录。
4、建设单位应根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》等相关法律法规办理排污许可。


[bookmark: _Toc23279]
六、结论
	本项目所在区域环境质量良好，在落实本环评的环境污染防治措施的基础上，本项目建设对环境影响较小。从环境保护的角度来看，本项目建设是可行的。
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建设项目污染物排放量汇总表                 单位：t/a
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	颗粒物
	0.122
	/
	/
	0
	/
	0.122
	0

	
	非甲烷总烃
	2.009
	/
	/
	1.227
	/
	3.236
	+1.227

	
	氨
	/
	/
	/
	0.256
	
	0.256
	+0.256

	
	臭气浓度
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	废水
	pH
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	CODCr
	0.756
	/
	/
	0.117
	/
	0.873
	+0.117

	
	BOD5
	0.331
	/
	/
	0.046
	/
	0.377
	+0.046

	
	SS
	0.218
	/
	/
	0.062
	/
	0.28
	+0.062

	
	NH3-N
	0.101
	/
	/
	0.014
	/
	0.115
	+0.014

	
	TP
	0.011
	/
	/
	0.003
	/
	0.014
	+0.003

	
	总氮
	0.216
	/
	/
	0.017
	/
	0.233
	+0.017

	
	动植物油
	0.012
	/
	
	0.002
	/
	0.014
	+0.002

	
	石油类
	0
	/
	/
	0.001
	/
	0.001
	+0.001

	一般工业
固体废物
	废包装材料
	2
	/
	/
	10.24
	/
	12.24
	+10.24

	
	边角料及不合格品
	0
	/
	/
	57.5
	/
	57.5
	+57.5

	
	一般液体化学品废物料桶
	0.5
	/
	/
	0
	/
	0.5
	0

	
	五金件不合格产品
	10
	/
	/
	0
	/
	10
	0

	
	布袋除尘器收集尘
	0.1
	/
	/
	0
	/
	0.1
	0

	危险废物
	废机油
	0.2
	/
	/
	0.05
	/
	0.25
	+0.05

	
	废机油桶
	0
	/
	/
	0.01
	/
	0.01
	+0.01

	
	废含油抹布
	0.01
	/
	/
	0.01
	/
	0.02
	+0.01

	
	设备清洗渣
	1.95
	/
	/
	0
	/
	1.95
	0

	
	循环池油渣
	0.02
	/
	/
	0
	/
	0.02
	0

	
	液体危险化学品废物料桶
	0.5
	/
	/
	0
	/
	0.5
	0

	
	废活性炭
	0.03
	/
	/
	0.961
	/
	0.991
	+0.961

	
	水幕水废液
	0.1
	/
	/
	0
	/
	0.1
	0

	
	密封胶、密封条不合格半成品
	13
	/
	/
	0
	/
	13
	0

	生活垃圾
	生活垃圾
	45
	/
	/
	4.5
	/
	49.5
	+4.5


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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