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[bookmark: _Toc241134450]一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	德群表面处理设备技术改造项目

	项目代码
	2606-360123-07-02-236074

	建设单位联系人
	刘亚辉
	联系方式
	19979119831

	建设地点
	安义县高新技术产业园区锦绣东大道

	地理坐标
	E115°36′6.516″，N28°51′55.356″

	国民经济
行业类别
	C3311-金属结构制造
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	三十、金属制品业 33-66 结构性金属制品制造331-其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）

	建设性质
	□新建（迁建）
☑改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目             
□不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目     
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	安义县科技和工业信息化局
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	2400
	环保投资（万元）
	34

	环保投资占比（%）
	1.42%
	施工工期
	6个月

	是否开工建设
	否
是：            
	用地（用海）面积（m2）
	0

	专项评价设置情况
	表1-1  专项评价设置判定表
	要素
	判定依据
	判定过程
	判定结果

	大气环境
	排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。
	本项目排放废气不涉及二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气及《有毒有害大气污染物名录》中污染物。 
	无需设置

	地表水环境
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。
	本项目不属于工业废水直排项目，且本项目不属于污水集中处理厂。
	无需设置

	地下水环境
	涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。
	本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。
	无需设置

	生态环境
	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。
	本项目不设置取水口
	无需设置

	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。
	项目Q<1，详见项目环境风险分析章节。
	无需设置




	规划情况
	规划名称：《江西安义工业园区扩区调区规划》。
审查机关：江西省人民政府。
审批文件名称及文号：《江西省人民政府办公厅关于同意安义工业园、章贡高新技术产业园、武宁工业园扩区和调整区位的函》（赣府厅字〔2020〕50号）。
根据《江西省人民政府关于同意江西省安义高新技术产业园区、江西上高工业园区更名的批复》（赣府字〔2022〕6号），江西安义工业园区已更名为江西安义高新技术产业园区。 

	规划环境影响评价情况
	规划环评名称：《江西安义工业园区扩区调区规划环境影响报告书》。
审查机关：江西省生态环境厅。
审查文件名称及文号：《关于江西安义工业园扩区调区规划环境影响报告书审查意见的函》（赣环环评函〔2020〕37号）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	与规划符合性分析：根据《江西安义工业园区扩区调区规划》，安义县以“一心，两轴，三纵横，四区，六产业，八组团”结构形态为基础，对园区进行扩张、升级，发展壮大建材、纺织服装、精细化工、食品加工、磨具磨料、电子、新材料等产业集群。规划期内，合理安排工矿用地，重点保障工业园用地，引导独立工矿用地向工业园集中，主要布局在东阳镇、万埠镇及万埠垦殖场。至2010年，安义高新技术产业园规划建设为“一心（园区服务中心），两轴（南安一级公路、安义大道），三纵横（凤凰东路、凤凰中路、凤凰西路），四区（企业生产区、经营区、服务区、生活区），六产业（建材、纺织、化工、食品加工、电子、高新科技），八组团（纺织园、食品园、建材园、精细化工园、创业园、磨具园、高新园、起步园）”的产业布局。至2020年，将对园区进行扩张、升级，发展壮大建材、纺织服装、精细化工、食品加工、磨具磨料、电子、新材料等产业集群。凤凰山工业区、万场工业区和万埠工业区均属于安义县规划中主要开发地带。
本项目位于江西省南昌市安义县高新技术产业园区锦绣东大道，属于凤凰山片区。凤凰山产业组团定位：依托门窗产业小镇打造产城融合片区，重点发展新型建材、铝型材门窗配套产业；本项目产品铝单板属于新型建材、铝门窗幕墙配套产品，符合该组团产业定位，与《安义县国民经济和社会发展第十四个五年规划》“一园两区多组团”布局一致。
与规划环评符合性分析：根据《江西安义工业园区扩区调区规划环境影响报告书》及《江西安义工业园区扩区调区规划环境影响报告书审查意见的函》（赣环评函〔2020〕37号），工业园扩区调区后由凤凰山片区、万场片区以及万埠片区三个片区组成。本项目位于凤凰山片区，凤凰山片区规划主导产业定位为新型建材、精细化工、服装纺织。本项目主要生产铝单板，属于建材行业，不属于园区禁止引入行业类别，与园区规划环评及审查意见相符。
根据《江西安义工业园区扩区调区规划环境影响报告书》，项目与江西安义高新技术产业园区产业准入清单相符性分析见表1-2。
表1-2  工业园主导产业准入清单相符性分析一览表
	园区准入清单
	本项目
	符合性

	鼓励入驻项目
	鼓励入区项目主要考虑以下几个方面：
以规划的主导产业为主，有助于园区主导产业的形成；
《产业结构调整指导目录》中鼓励类项目；
《鼓励外商投资产业目录(2019年版)》。
	本项目生产铝单板，属于园区规划主导的建材产业。
	符合

	限制入驻项目
	不符合主导产业定位，且投入产出或万元工业增加值污染物指标低于准入标准的项目。
	本项目主要生产铝单板，属于建材行业，符合规划的主导产业定位。
	符合

	禁止入驻项目
	《产业结构调整指导目录》中的限制、淘汰类项目。
	本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的限制、淘汰类项目。
	符合

	
	《江西省产业结构调整及工业园区产业发展导向目录》中的限制、淘汰类项目。
	本项目不属于《江西省产业结构调整及工业园区产业发展导向目录》中的限制、淘汰类项目。
	符合

	
	《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024 年本）》（自然资发〔2024〕273 号）中明确禁止、限制类用地项目。
	本项目不属于其《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024 年本）》（自然资发〔2024〕273 号）中明确禁止、限制类用地项目。
	符合

	
	与国务院大气、水、土壤污染防治十条措施相违背的项目。
	本项目的建设未违背国务院大气、水、土壤污染防治十条措施。
	符合

	
	其他类型项目：
1、畜禽养殖项目。
2、排放高盐废水或高浓度有机废水，且不能有效处置的项目。
3、排放异味或高浓度有机废气，且不能有效处置的项目。
4、染料、染料中间体、有机染料、印染助剂生产项目。
5、燃煤、重油、渣油及直接燃用生物质锅炉项目：（一）集中供热范围内的新建锅炉；（二）20蒸吨/小时以下的锅炉。
6、高环境风险的危险废物综合利用及处置项目（园区配套项目除外）。
7、涉及五类重金属排放的电镀加工项目。
8、与园区周边文教区和生活区较近、不满足防护距离要求的项目。
	1、本项目不属于畜禽养殖项目。
2、本项目不排放高盐废水或高浓度有机废水。
3、本项目不排放异味或高浓度有机废气。
4、本项目不生产染料、染料中间体、有机染料、印染助剂。
5、本项目不使用燃煤、重油、渣油和直接燃用生物质锅炉。
6、本项目不属于高环境风险的危险废物综合利用及处置项目。
7、本项目不涉及五类重金属排放的电镀加工。
8、本项目与园区周边文教区和生活区较远。
	符合


本项目与凤凰山片区负面清单相符性分析见表1-3。
表1-3  项目与工业园区凤凰山片区负面清单相符性分析一览表
	片区
	规划产业
	负面清单
	入园企业环境准入条件
	本项目
	符合性

	凤凰工业区
	新型建材
	/
	1、工业项目应符合产业政策，不得采用国家淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备，不得建设污染防治技术不成熟的项目。
2、对于耗水量太大、污水处理难度大的企业项目予以坚决限制，对于节能、环保及在现有规模以上企业产品的延伸加工或包装，以及深化园区产业链的企业或废弃资源综合利用项目（不含危废）予以鼓励。
3.新增主要污染物排放量的工业项目必须取得排污指标，不得影响污染物总量减排计划的完成。未按要求完成污染物总量削减任务的企业，不得建设新增相应污染物排放量的工业项目。
4.禁止建设存在重大环境风险隐患的工业项目。工业项目排放污染物必须达到国家和地方规定的污染物排放标准。
	本项目属新型建材行业。项目符合国家产业政策，未采用国家淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备，不属于污染防治技术不成熟的项目；不属于耗水量太大、污水处理难度大的企业；本项目主要水污染排放量纳入江西安义高新技术产业园区污水处理厂总量；本项目不属于存在重大环境风险隐患的工业项目，排放污染物均达到国家和地方规定的污染物排放标准。
	符合

	
	精细化工
	化学合成肥料、农药原药、传统油性涂料以及排放高盐废水或高浓度有机废水，且不能有效处置的项目、排放恶臭异味或高浓度有机废气，且不能有效处置的项目，高环境风险的危险废物综合利用及处置项目（园区配套项目除外）。
	
	
	

	
	服装纺织
	新增棉印染加工、毛染整精加工、麻染整精加工、丝印染精加工、化纤织物染整精加工、针织或钩针编织物印染精加工等印染项目。
	
	
	


本项目与规划环评审查意见相符性分析详见表1-4。
表1-4  本项目与规划环评审查意见相符性分析
	审查意见
	本项目情况
	符合性

	凤凰山片区的西南地块紧邻安义县城主城区，万场片区的东北地块处于规划居住用地常年主导风上风向，以上两个区域不宜引进化学合成肥料、农药原药、传统油性涂料等大气污染特征明显的项目。
	本项目位于凤凰山片区东北地块，地块与安义县城主城区较远。
	符合

	靠近潦河用地应优先规划废水产生量小、环境风险小的产业；建议设置截污渠，完善潦河水环境风险防范措施。
	项目外排废水排放量较少，采取污水治理措施后对环境影响较小。
	符合

	综合考虑产业之间的环境相容性、行业准入条件和防护距离要求，采取设置合理的绿化隔离带等措施，避免对相邻企业以及周边居住商业等人群集中区的影响，积极实施生态工业园战略。
	离本项目最近敏感点为西北方向100m的下山背，对周边居住区的影响较小。
	符合


综上，本项目满足园区规划环评及审查意见的准入要求，不在规划环评确定的负面清单之列。

	其他符合性分析
	1、产业相符性分析
根据国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于限制类和淘汰类项目，符合产业政策的要求；同时，项目取得了安义县科技和工业信息化局下发的备案通知书（项目代码：2606-360123-07-02-236074）。本项目位于江西安义高新技术产业园区，不属于需要特殊保护的区域，符合国家地方和地方产业政策要求。
2、选址可行性分析
（1）用地性质：本项目位于江西安义工业园区，租用了南昌仁顺实业有限公司闲置厂房进行建设，地块性质为工业用地。因此项目符合用地性质要求。
（2）周边环境相容性：本项目位于江西省南昌市安义县高新技术产业园区锦绣东大道，用地范围属于江西安义高新技术产业园区，不属于生活饮用水和地下水补给区、风景名胜区、温泉疗养区、水产养殖区、基本农田保护区、自然保护区等需要特殊保护的区域，周边环境不敏感。根据现场调查来看，厂区东面为江西亿翔铝业有限公司，南面为江西虹粤铝业有限公司，西面为林地，北面为兆鑫科技有限公司，周边企业均为同类型企业，交通便利，故本项目与周边环境兼容性良好。
（3）环境容量：项目所在区域环境质量现状较好，大气、地表水、地下水、土壤等环境满足相应环境功能区划要求，区域有足够的环境容量。
（4）环境影响程度：根据工程分析确定的污染物源强，通过大气环境、水环境、声环境及地下水、土壤环境影响分析，说明项目建成后污染物达标排放对区域大气环境、水环境、声环境、地下水和土壤环境影响较小。
（5）环境可行性：本项目位于江西安义高新技术产业园区，不属于城市居住区、商业区、饮用水源保护区及其他环境敏感区内，周边无环境威胁；项目用地为工业用地，符合江西安义工业园区扩区调区规划。综上，本项目选址从环境保护角度来看可行。
3、与南昌市生态环境分区管控要求相符性分析
（1）生态保护红线：本项目位于江西安义高新技术产业园区，不在安义县生态保护红线区划的管控范围内，本项目建设与生态保护红线的要求相符。
（2）环境质量底线：根据环境质量分析，本项目所在区域的环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准，地表水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，声环境目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。项目建成后，将严格落实本环评提出的环境保护措施，对周边环境影响较小，本项目建设与环境质量底线的要求相符。
（3）资源利用上线：本项目不直接开采自然资源，确保了项目周边的环境容量不会大幅变动。本项目需消耗一定量的水、电、天然气等资源，相对区域资源利用总量来说占比较小，项目建设与资源利用上线的要求相符。
（4）环境准入清单：根据《南昌市人民政府关于公布南昌市生态环境分区管控成果（2023年版）的通知》（洪府字〔2024〕51号），本项目与南昌市生态环境准入条件相符性分析如下：
1）与南昌市生态环境总体准入清单（2023年版）相符性分析
表1-5  与南昌市生态环境总体准入清单（2023年版）相符性分析表
	维度
	清单编制要求
	生态环境准入要求
	本项目
	相符性分析

	空间布局约束
	禁止开发建设活动的要求
	禁止新建《产业结构调整指导目录》限制类和淘汰类项目，现有产业改、扩建不得使用《产业结构调整指导目录》规定的淘汰类规模和生产工艺。
	本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）的限制类和淘汰类项目。
	符合

	
	
	安义县、湾里管理局禁止新建、改扩建《江西省第二批重点生态功能区产业准入负面清单》中禁止类项目。
	本项目位于安义高新技术产业园区，不属于《江西省第二批重点生态功能区产业准入负面清单》中禁止类项目。
	符合

	
	
	禁止引进产业规划禁止类项目进入园区。
	本项目不属于安义高新技术产业园区产业规划禁止类项目。
	符合

	
	
	生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动。
	本项目位于安义高新技术产业园区，不涉及生态保护红线，自然保护地核心保护区。
	符合

	
	
	生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，除国家重大项目外，仅允许《自然资源部生态环境部国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）中明确对生态功能不造成破坏的有限人为活动。
	本项目位于安义高新技术产业园区，本项目不涉及生态保护红线和自然保护地核心保护区。
	符合

	
	限制开发建设活动的要求
	县级及以上城市建成区禁止新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。
	本项目不涉及燃煤锅炉。
	符合

	
	
	不得新建规模不符合各行业准入条件的项目。
	本项目不属于不符合行业准入条件的项目。
	符合

	
	
	禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。
	本项目不属于严重过剩产能行业的项目。
	符合

	
	
	禁止新建用汞的电石化（聚）氯乙烯生产工艺。
	本项目不涉及用汞的电石化（聚）氯乙烯生产工艺
	符合

	
	
	禁止在鄱阳湖生态经济区滨湖控制开发带内新建、改建、扩建化学制浆造纸、印染、制革、电镀等排放含磷、氮、重金属等污染物的企业和项目。
	本项目不属于鄱阳湖生态经济区滨湖控制开发带内，不属于化学制浆造纸、印染、制革、电镀等排放含磷、氮、重金属等污染物的项目。
	符合

	
	
	严格限制企业新建自制水煤气发生炉。
	本项目不涉及水煤气发生炉。
	符合

	
	
	不得在赣江、抚河保护区范围内进行规模化畜禽养殖；不得在赣江和抚河干流及鄱阳湖岸线5公里范围内新布局重化工园区，1公里范围内新上化工、造纸、制革、冶炼等重污染项目。
	本项目不在赣江、抚河保护区范围内，不涉及畜禽养殖。本项目不在赣江和抚河干流及鄱阳湖岸线5公里和1公里范围内，不属于化工、造纸、制革、冶炼等重污染项目。
	符合

	
	
	禁止在鄱阳湖最高水位线外1-3公里范围内新建、改扩建各类高能耗、高排放行业项目和《污水综合排放标准》中一类污染物和持久性有机污染物的建设项目。
	本项目不属于高能耗、高排放行业项目和《污水综合排放标准》中一类污染物和持久性有机污染物的建设项目。
	符合

	
	
	禁止建设不符合国家、省级批准的内河航道及港口布局规划的码头项目以及配套设施、锚地等工程。禁止新建、扩建不符合国家、省级批准的港口总体规划的码头项目及其配套设施、锚地等工程。
	本项目不属于码头项目以及配套设施、锚地等工程。
	符合

	
	
	在环境风险防控重点区域如居民集中区、医院和学校附近、重要水源涵养生态功能区等，以及因环境污染导致环境质量不能稳定达标的区域内，禁止新建或扩建可能引发环境风险的项目。
	本项目位于环境质量达标区内。
	符合

	
	
	禁止在居民区、学校、医院、疗养院、养老院等周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。
	本项目不位于居民区、学校、医院、疗养院、养老院等周边。
	符合

	
	
	在水源地一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，不得从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染水源的活动；在水源地二级保护区内禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；在水源地准保护区内禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建建设项目，不得增加排污量。
	本项目位于安义高新技术产业园区，不属于水源地一级、二级、准保护区，不属于对水体污染严重的项目。
	符合

	
	
	严格限制“三磷”（磷矿、磷肥和含磷农药制造等磷化工企业、磷石膏库）产业向本区域内转移。
	本项目不属于“三磷”产业项目。
	符合

	
	
	不得在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、危险废物利用等项目。
	本项目不涉及优先保护类耕地，不属于有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、危险废物利用等项目。
	符合

	
	
	不得在农产品生产区施用高毒高残留农药。
	本项目不在农产品生产区内，不涉及高毒高残留农药。
	符合

	
	
	严格危化品港口建设项目审批管理，不得在自然保护区核心区及缓冲区内新建码头工程。
	本项目不属于码头工程。
	符合

	
	
	禁止在禁采区和禁采期内采砂（禁采区和禁采期以省政府批复的采砂规划为依据）。
	本项目不涉及采砂。
	符合

	
	
	不得在各县（区）划定的禁养区内设置养殖场和养殖小区。
	本项目不涉及养殖。
	符合

	
	
	严格新、改、扩建涉重金属行业建设项目准入，严格遵循“等量置换”的原则，到2025年底，重点行业企业基本达到国内清洁生产先进水平。
	本项目不属于重金行业项目。
	符合

	
	
	现有岸线内的非法采砂活动、非法码头应开展专项检查和整治，规范采砂行为和码头经营活动。
	本项目不属于采砂、码头项目。
	符合

	
	
	在重金属污染防控红线区域内，禁止新建、改建、扩建增加重金属污染物排放的项目。严格控制重金属污染物排放项目的总体规模，严格限制排放重金属污染物的投资项目。因重金属污染导致环境质量不能稳定达标区域，禁止新建相关项目。现有的重金属排放企业，要严格执行涉重金属排放建设项目周边安全防护距离相关规定。
	本项目不属于重金属排放的项目。
	符合

	
	
	造纸、焦化、氮肥、有色金属冶炼、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等重点行业建设项目新建、改建、扩建实施主要水污染排放总量等量或减量置换。
	本项目不属于造纸、焦化、氮肥、有色金属冶炼、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等重点行业项目。
	符合

	
	
	新建、扩建的重有色金属冶炼、电镀、制革企业应当选择布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。
	本项目不属于重有色金属冶炼、电镀、制革项目。
	符合

	
	
	对于优先保护类耕地面积减少或者土壤环境质量类别为安全利用类和严格管控类的地区，依法采取环境影响评价区域限批等限制性措施。
	本项目不涉及优先保护类耕地和土壤环境质量类别为安全利用类和严格管控类的地区。
	符合

	
	不符合空间布局要求活动的退出要求
	现有自然保护区核心区及缓冲区内已有的各类生产设施以及危化品、石油类泊位应逐步拆除。
	本项目位于高新技术产业园区，不涉及自然保护区核心区及缓冲区
	符合

	
	
	现有赣江和抚河南昌段及鄱阳湖岸线1公里范围内的落后化工产能项目必须依法关闭退出，1公里范围内风险突出、无法实现就地改造的化工企业必须完成搬迁。
	本项目不属于化工项目。
	符合

	
	
	生态保护红线经国务院批准后，对需逐步有序退出的矿业权、建设用地、人工商品林、耕地等，按照尊重历史、实事求是、逐步退出的原则，报请省政府另行制定工作方案。
	本项目不涉及生态保护红线。
	符合

	
	
	位于城镇人口密集区内，安全、卫生防护距离不能满足相关要求和不符合规划的现有危险化学品生产企业限期退出或依法关停。
	本项目不在城镇人口密集区内，不属于安全、卫生防护距离不能满足相关要求和不符合规划的危险化学品生产企业。
	符合

	
	
	“五河一湖”岸线延伸陆城1公里范围内禁止新建重化工项目，督促已有化工企业逐步搬迁进入合规园区。
	本项目不属于化工项目。
	符合

	
	
	深入开展非法采砂整治工作。严格采砂管理，全面规范采砂行为，坚决打击非法开采。
	本项目不涉及采砂。
	符合

	
	
	饮用水水源一级保护区内已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。饮用水水源二级保护区内已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。
	本项目不涉及饮用水水源保护区。
	符合

	
	
	对不符合产业政策要求的落后产能和“僵尸企业”，以及环境风险、安全隐患突出而又无法搬迁或转型企业，依法实施关停。
	本项目不属于不符合产业政策要求的落后产能和“僵尸企业”，以及环境风险、安全隐患突出而又无法搬迁或转型企业。
	符合

	
	
	全面取缔河湖水库网箱养殖，禁止湖泊水库投放无机肥、有机肥和生物复合肥养殖。
	本项目不涉及养殖。
	符合

	
	
	有机化工、医药（化学原料药制造）、表面涂装、塑料制品、包装印刷行业不符合生态环境功能区划、环境功能区划，大气环境防护距离和卫生防护距离不能满足要求的污染企业一律依法实施停产整治、限期搬迁或关闭。
	本项目不属于有机化工、医药（化学原料药制造）、塑料制品、包装印刷行业项目，存在表面涂装工艺，生态环境功能区划、环境功能区划、大气环境防护距离和卫生防护距离可满足要求。
	符合

	
	
	一般生态空间中零散城镇村建设用地、永久基本农田、特殊用地等，按国土空间规划的要求开展相关活动和开发行为。
	本项目不涉及零散城镇村建设用地、永久基本农田、特殊用地等。
	符合

	污染物排放量管控
	允许排放量要求
	COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、VOCs、温室气体等的排放量执行省级下达的管控指标要求。
	本项目污染物排放量执行管控指标要求。
	符合

	
	
	300吨级以上规模（含）的货运港口、港区和码头以及所有旅游客运码头废水排放应达到《鄱阳湖生态经济区水污染物排放标准》规定的排放限值。
	本项目不属于码头项目。
	符合

	
	
	重点防控区域要坚持新增产能与淘汰产能“等量置换”或“减量置换”的原则，实行重点防控的重金属污染物排放总量控制制度。
	本项目不涉及重金属污染物排放。
	符合

	
	
	畜禽养殖场应实现生产区、生活管理区的隔离，粪便污水处理设施应设在养殖场的生产区、生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处；同时采用物理除臭、化学除臭等技术消除或减少臭气的产生
	本项目不涉及畜禽养殖。
	符合

	
	
	2023年起，在安全利用类和严格管控类耕地集中区执行《铅、锌工业污染物排放标准》《铜、镍、钴工业污染物排放标准》《无机化学工业污染物排放标准》中颗粒物和镉等重点重金属污染物特别排放限值。
	本项目不涉及安全利用类和严格管控类耕地集中区。
	符合

	
	现有源提标升级改造
	现有造纸、焦化、氮肥、印染、制药、制革行业应进一步推进清洁化改造工作。有色金属、农副食品加工、农药、电镀等重点行业企业按照法律法规要求，按时完成清洁化改造。
	本项目不属于造纸、焦化、氮肥、印染、制药、制革行业，不属于农副食品加工、农药、电镀等重点行业，按法律法规要求按时完成清洁化改造。
	符合

	
	
	现有畜禽规模养殖场应加强配套治污设施改造，提升配套质量。
	本项目不涉及畜禽养殖。
	符合

	环境风险
	联防联控要求
	加强饮用水水源地环境风险防范和应急预警，建立跨县（区）和上下游沟通和联动机制，重点防范突发性水污染事件。
	本项目不涉及饮用水水源地。
	符合

	
	
	逐步建立总磷排放控制台账，推进区域水体总磷联防联控。
	/
	/

	
	
	推进南昌都市圈五市一区的大气、水污染联防联控工作，建立区域共责、联防联控、协调协同、互助互通、有序有效的大气、水污染联控工作机制，提升大南昌都市圈区域大气、水环境质量。
	/
	/

	环境风险防控
	其他环境风险防控要求
	对于安全利用类农用地，要制定实施受污染耕地安全利用方案，采取农艺调控、替代种植等措施，降低农产品超标风险。强化农产品质量检测。
	本项目不涉及安全利用类农用地。
	符合

	
	
	加强对严格管控类耕地的用途管理，依法划定特定农产品禁止生产区域，严禁种植食用农产品，禁止在有毒有害物质超过规定标准的区域生产、捕捞、采集食用特定农产品和建立特定农产品生产基地。
	本项目不涉及严格管控类耕地。
	符合

	
	
	对于已污染地块，应依法开展建设用地土壤环境状况调查、风险评估和污染地块治理与修复活动，符合相应规划用地土壤环境质量要求的地块，可进入用地程序。
	本项目不涉及已污染地块。
	符合

	
	
	生产、存储危险化学品及产生大量废水的企业，应配套有效措施，防止因渗漏污染地下水、土壤，以及因事故废水直排污染地表水体。
	本项目不属于生产、存储危险化学品及产生大量废水的企业，配套有效防渗措施。
	符合

	
	
	产生、利用或处置固体废物（含危险废物）的企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物（含危险废物）过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。
	本项目固废贮存、转移、利用、处置过程中配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。
	符合

	资源利用效率要求
	水资源利用总量要求
	南昌市区域用水总量、万元GDP用水量、万元工业增加值用水量执行省级下达的管控指标要求。
	本项目用水量占区域用水用量较小，可满足管控指标要求。
	符合

	
	地下水开采要求
	严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可以及绿色矿山建设要求。
	本项目不涉及地下水开采。
	符合

	
	能源利用总量及效率要求
	在保障能源安全的前提下合理控制煤炭消费增长，抓好煤炭清洁高效利用，提高电力、天然气等清洁低碳能源消费占比。
	本项目不使用煤炭。
	符合

	
	
	能源消费总量、规模以上工业企业单位工业增加值能耗执行省级下达的管控指标要求。
	本项目消耗能源占能源消费总量较少。
	符合

	
	禁燃区要求
	南昌县、进贤县、安义县应逐步划定辖区禁燃区范围。
	/
	/

	
	
	禁止在划定的高污染燃料禁燃区燃用高污染燃料，新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施；禁燃区内现有使用高污染燃料的区域应分期分批次淘汰或实施清洁能源改造。
	本项目不使用高污染燃料。
	符合


根据表1-5，本项目与南昌市生态环境总体准入要求相符。
2）与南昌市环境管控单元生态环境准入清单相符性分析
根据南昌市环境管控单元生态环境准入清单（2023年版），本项目属于江西省南昌市安义县重点管控单元6，环境管控单元编码ZH36012320006。本项目与南昌市环境管控单元生态环境准入（2023版）清单相符性分析详见表1-6。
表1-6  南昌市环境管控单元生态环境准入清单
	维度
	清单编制要求
	生态环境准入清单
	本项目
	相符性分析

	空间布局约束
	禁止开发建设活动的要求
	1、工业园区不得引进产业规划禁止类项目进入园区。2、禁养区禁止建设畜禽养殖场、养殖小区。
	本项目不属于产业规划禁止类项目。本项目不涉及畜禽养殖。
	符合

	
	限制开发建设活动的要求
	无
	/
	/

	
	允许开发建设活动的要求
	无
	/
	/

	
	不符合空间布局要求活动的退出要求
	现有园区产业规划禁止类的企业逐步停产或关停。
	本项目为改扩建项目，不属于园区产业规划禁止类项目。
	符合

	
	其他空间布局约束要求
	加强“两高”项目源头防控。
	本项目不属于“两高”项目。
	符合

	污染物排放管控
	现有源提标升级改造
	园区内现有企业需预处理达到污水集中处理设施接管标准
	本项目废水经预处理可达安义高新技术产业园区接管标准。
	符合

	
	新增源等量或倍量替代
	六大行业、五类重点重金属污染物排放量按《江西省进一步加强重金属污染防控工作方案》（赣环固体〔2022〕44号）规定执行。
	本项目不涉及重金属污染物排放。
	符合

	
	新增源排放标准限值
	新建项目污染物排放应达到行业排放标准或综合排放标准。
	本项目污染物经处理可达到相应的排放标准。
	符合

	
	污染物排放绩效水平准入要求
	无
	/
	/

	
	其他污染物排放管控要求
	综合条件较好的重点行业率先开展节能降碳技术改造。
	/
	/

	环境风险防控
	用地环境风险防控要求
	严格管控类农用地管控要求
	无
	/
	/

	
	
	安全利用类农用地管控要求
	无
	/
	/

	
	
	污染地块管控要求
	已污染地块，应当依法开展土壤污染状况调查、治理与修复，符合相应用地土壤环境质量要求后，方可进入用地程序。
	本项目不属于已污染地块。
	符合

	
	园区环境风险防控要求
	无
	/
	符合

	
	企业环境风险防控要求
	1、企业应编制环境风险应急预案，并加强应急演练。2、生产、存储危险化学品及产生大量废水的企业，应配套有效措施，防止因渗漏污染地下水、土壤，以及因事故废水直排污染地表水体。3、产生、利用或处置固体废物（含危险废物）的企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物（含危险废物）过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。
	本项目不属于生产、存储危险化学品及产生大量废水的企业，同时配套有效防渗措施，固废可得到妥善处置。
	符合

	
	其他环境风险防控要求
	重点管控新污染物环境风险。紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险等级高的建设项目。
	离本项目最近敏感点为西北方向100m的下山背，与本项目距离较远。本项目不属于环境风险等级高的建设项目。
	符合

	资源利用效率要求
	水资源利用效率要求
	企业工业用水重复率执行行业标准要求。
	/
	/

	
	地下水开采要求
	无
	/
	/

	
	能源利用效率要求
	无
	/
	/

	
	其他资源利用效率要求
	无
	/
	/


根据表1-6，本项目与南昌市环境管控单元生态环境准入清单（2023版）相符。
4、与《江西省长江经济带发展负面清单实施细则》相符性分析
根据江西省推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发《江西省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》的通知（赣长江办〔2022〕7号），本项目与《江西省长江经济带发展负面清单实施细则》相符性分析详见表1-7。
表1-7  与江西省长江经济带发展负面清单实施细则相符性分析
	目标
	内容
	本项目情况
	相符性分析

	严格岸线河段管控
	禁止建设不符合国家和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。
	本项目不属于码头项目和过长江通道项目。
	符合

	
	禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。
	本项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内。
	符合

	
	禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内开展以下行为：
（一）开山、采石、开矿、开荒、修立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动。
（二）修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施。
（三）违反风景名胜区规划，建设与风景名胜资源保护无关的设施。
	本项目不在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围。
	符合

	
	禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内开展下列行为：
（一）新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。
（二）禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。
	本项目不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内。
	符合

	
	禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内开展下列行为：
（一）新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。
（二）在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。
	本项目不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内。
	符合

	
	禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖（河）造田（地）等投资建设项目。单位和个人在水产种质资源保护区内从事水生生物资源调查、科学研究、教学实习、参观游览、影视拍摄等活动，应当遵守有关法律法规和保护区管理制度，不得损害水产种质资源及其生存环境。
	本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内。
	符合

	
	除国家规定的外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。
	本项目不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。
	符合

	
	禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。
	本项目不在长江流域河湖岸线上；本项目不在长江岸线保护区和保留区内。
	符合

	
	禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
	本项目不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内。
	符合

	严格区域管控
	禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。
	本项目不在长江干支流及湖泊区域内。
	符合

	
	禁止在长江干流江西段、鄱阳湖和《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》中的水生生物保护区开展生产性捕捞。
	本项目不涉及生产性捕捞。
	符合

	
	禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。
	本项目不属于化工项目。
	符合

	
	禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	本项目不属于新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库等该污染项目。
	符合

	
	禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
	本项目位于安义高新技术产业园区，为合规园区。本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等的高污染项目。
	符合

	严格产业准入
	禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。
	本项目不属于国家石化、现代煤化工等行业。
	符合

	
	禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，严格执行《产业结构调整指导目录》中淘汰类和限制类有关规定，禁止开展投资建设属于淘汰类的项目及其相关活动，禁止开展投资新建、扩建属于限制类的项目及其相关活动对于属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级，严禁以改造为名扩大产能。
	本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。
	符合

	
	禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、船舶等严重过剩产能行业的项目。严格执行《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》，各地各部门不得以任何名义、任何方式新增产能；对确有必要建设的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。
	本项目不属于不符合国家产能置换要求的钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、船舶等严重过剩产能行业的项目。
	符合

	
	禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。严格执行《江西省人民政府办公厅关于严格高耗能高排放项目准入管理的实施意见》（赣府厅发〔2021〕33号），加强项目审查论证，落实等量、减量替代要求，规范项目行政审批。
	本项目不属于高耗能高排放项目。
	符合


5、与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环保部公告2013年第31号）相符性分析
表1-8  与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相符性分析
	序号
	要求
	项目情况
	相符性

	1
	源 头 和 过 程 控 制
	（十）1.在涂装、印刷、粘合、工业清洗等含挥发性有机物产品的使用过程中的挥发性有机物污染防治技术措施 包括：1.鼓励使用通过环境标志产品认证的环保型涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂；
2.根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性涂料、高固份涂料、粉末涂料、紫外光风干（UV）涂料等环保型涂料；推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等效率较高的涂装工艺；应尽量避免无挥发性有机物净化、回收措施的露天喷涂作业；
3.在印刷工艺中推广使用水性油墨，印铁制罐行业鼓励使用紫外光风干（UV）油墨，书刊印刷行业鼓励使用预 涂膜技术；
4.鼓励在人造板、制鞋、皮革制品、包装材料等粘合过程中使用水基型、热熔型等环保型胶粘剂，在复合膜的生产中推广无溶剂复合及共挤出复合技术；
5.淘汰以三氟三氯乙烷、甲基氯仿和四氯化碳为清洗剂或溶剂的生产工艺。清洗过程中产生的废溶剂宜密闭收集，有回收价值的废溶剂经处理后回用，其他废溶剂应妥善处置；
6.含挥发性有机物产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。
	1、本项目所用的水性漆、油性漆（调配后），项目底漆、面漆、光面漆VOCs含量最大值分别为156g/L、307.5g/L和199.2g/L，VOCs含量满足《工业防护涂料中有害物质限量》（GB30981.2-2025）表1 水性涂料中VOC含量的限量值≤420 g/L，表2溶剂型涂料中VOC含量的限量值底漆、面漆、清漆VOCs含量的限量值分别为520g/L、600g/L和550g/L的要求，故本项目涂料属于环保型产品。
2、本项目涂装采用环保型水性涂料，采用静电喷涂，通过负压收集挥发性有机物。
3、本项目不涉及印刷工序。
4、本项目不涉及胶粘剂。
5、本项目不涉及三氟三氯乙烷、甲基氯仿和四氯化碳的溶剂。
6、涂料、稀释剂等含挥发性有机物，项目喷漆房负压密闭管道收集喷漆废气，废气收集效率90%，采用“水幕帘+喷淋塔+活性炭吸附”处理，废气去除效率30%，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《挥发性有机物综合排放控制标准（试行）》（DB36 2186-2025）、《工业炉窑大气污染物排放标准（试行）》（DB36 2187-2025）。
	符合

	2
	末 端 治 理 与 综 合 利 用
	（十五）对于含低浓度挥发性有机物的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。
	项目含挥发性有机物的废气不宜回收，采用“水幕帘+喷淋塔+活性炭吸附”处理达标后排放，属于吸收技术，技术可行。
	符合

	
	
	（二十）对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。
	有机废气处理过程中会产生废活性炭等危险废物，集中收集于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。
	符合

	
	
	（二十）对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。
	有机废气处理过程中会产生废活性炭等危险废物，集中收集于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。
	符合

	3
	运行与监测
	（二十五）鼓励企业自行开展挥发性有机物监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果
	项目建成后企业自行开展挥发性有机物监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果。
	符合

	
	
	（二十六）企业应建立健全挥发性有机物治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。
	项目建立健全挥发性有机物治理设施运行维护规程和台帐等日常管理制度，并定期对设备检修维护，确保设施稳定运行。
	符合

	
	
	（二十七）当采用吸附回收（浓缩）、催化燃烧、热力焚烧、等离子体等方法进行末端治理时，应编制本单位事故火灾、爆炸等应急救援预案，配备应急救援人员和器材，并开展应急演练。
	项目采用“水幕帘+喷淋塔+活性炭吸附”处理装置进行末端治理，要求编制事故火灾、爆炸等应急救援预案，并开展定期应急演练。
	符合


本项目的建设符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环保部公告2013年第31号）中的相关要求。
6、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）的相符性分析
表1-9  与《江西省重点行业挥发性有机物综合治理方案》相符性分析
	序号
	具体要求
	本项目
	是否符合要求

	1
	大力推进源头控制。表面涂装行业应加快使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料，其中汽车制造底漆大力推广使用水性涂料，乘用车中涂、色漆大力推广使用高固体分或水性涂料，加快客车、货车等中涂、色漆改造；木质家具制造行业应大力推广使用水性、辐射固化、粉末等涂料和水性胶粘剂；各行业在满足VOCs 排放标准前提下，企业采用符合国家有关低 VOCs 含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、处理效率等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施；企业使用的原辅材料VOCs 含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。
	本项目所用的水性漆、油性漆（调配后），项目底漆、面漆、光面漆VOCs含量最大值分别为156g/L、307.5g/L和199.2g/L，VOCs含量满足《工业防护涂料中有害物质限量》（GB30981.2-2025）表1 水性涂料中VOC含量的限量值≤420 g/L，表2溶剂型涂料中VOC含量的限量值底漆、面漆、清漆VOCs含量的限量值分别为520g/L、600g/L和550g/L的要求，故本项目涂料属于环保型产品。项目喷漆房负压[112.1][振熊12.2]密闭管道收集喷漆废气，废气收集效率90%，采用“水幕帘+喷淋塔+活性炭吸附”处理，废气去除效率30%，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《挥发性有机物综合排放控制标准（试行）》（DB36 2186-2025）、《工业炉窑大气污染物排放标准（试行）》（DB36 2187-2025）。
	相符

	2
	全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。
	本项目油漆储存于密闭的容器中，喷漆车间密闭，VOCs废气负压负压密闭管道收集，收集效率可达90%，因此减少VOCs无组织排放。
	相符

	3
	表面涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂等涂装技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅料应密闭储存，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。除大型工件外，禁止敞开式喷涂、晾（风）干作业。除工艺限制外，原则上实行集中调配。调配、喷涂和干燥等VOCs排放工序应配备有效的废气收集系统。
	本项目采用静电喷涂工艺，油漆、稀释剂等原辅料在油漆仓库内密闭储存，调漆、喷漆皆在喷漆房内进行，喷漆房内设置了封闭及负压密闭管道收集系统。
	相符

	4
	推进建设适宜高效的治污设施。推进企业新建治污设施或现有治污设施改造，对生产过程中通过排气筒所排放的有组织VOCs废气，应根据生产废气的产生量、污染物的组分和性质、温度、压力等因素进行综合分析后选择适宜的工艺路线进行治理。在不影响企业正常生产的前提下，要求治理设备必须同时设置前置采样口和后置采样口，企业不得以未设置采样口为由逃避监测。
	本项目喷漆工序产生的有机废气采用负压密闭管道收集+水幕帘+喷淋塔+活性炭吸附+15m排气筒排放，本环评要求在不影响企业正常生产的前提下，要求治理设备必须同时设置前置采样口和后置采样口。
	相符


因此，本项目符合《江西省重点行业挥发性有机物综合治理方案》相关规定要求。
7、与江西省生态环境厅关于印发江西省重点行业挥发性有机物综合治理方案的通知（赣环大气〔2019〕20号）相符性分析
表1-10  与江西省重点行业挥发性有机物综合治理方案相符性分析
	内容
	本项目情况
	相符情况

	1、大力推进源头控制。有机化工行业要推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。
	本项目不属于有机化工行业。
	符合

	2、全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件滑漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。
	本项目已对含VOCs物料实施管控，本项目喷漆室、喷粉房采取场所密闭、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。
	符合

	3、推进建设适宜高效的治污设施。推进企业新建治污设施或现有治污设施改造，对生产过程中通过排气筒所排放的有组织VOCs废气，应根据生产废气的产生量、污染物的组分和性质、温度、压力等因素进行综合分析后选择适宜的工艺路线进行治理。在不影响企业正常生产的前提下，要求治理设备必须同时设置前置采样口和后置采样口，企业不得以未设置采样口为由逃避监测。
	本项目采取负压收集，水幕帘+喷淋塔+活性炭吸附装置进行处理VOCs废气；本项目治理设备同时设置前置采样口和后置采样口。
	符合


由表1-10可知，本项目与江西省生态环境厅关于印发江西省重点行业挥发性有机物综合治理方案的通知（赣环大气〔2019〕20号）要求相符。
8、与关于印发2025年《国家污染防治技术指导目录》的通知（环办科财函[2025]197号）相符性分析
表1-11  与环办科财函[2025]197号符合性分析一览表
	序号
	技术名称
	项目情况
	符合性

	低效类技术

	1
	洗涤、水膜(浴)、文丘里湿式除尘技术
	不涉及
	符合

	2
	低效干式除尘技术
	不涉及
	

	3
	正压反吸风类袋式除尘技术
	不涉及
	

	4
	烟气湿法除尘脱硫体化技术
	不涉及
	

	5
	水喷淋脱硫技术
	不涉及
	

	6
	电子束法脱硫技术
	不涉及
	

	7
	烟道中喷洒脱硫剂的脱硫技术
	不涉及
	

	8
	无法评估治理效果的脱硫、脱硝技术
	不涉及
	

	9
	未配备吸收处理装置的氧化法脱硝技术
	不涉及
	

	10
	烟道中喷洒脱硝剂的脱硝技术
	不涉及
	

	11
	VOCS(挥发性有机物)洗涤吸收净化技术
	不涉及
	

	12
	VOCS光催化及其组合净化技术
	不涉及
	

	13
	VOCS低温等离子体及其组合净化技术
	不涉及
	

	14
	VOCS光解(光氧化)及其组合净化技术
	不涉及
	


综上，本项目不涉及2025年《国家污染防治技术指导目录》中低效类技术，符合关于印发2025年《国家污染防治技术指导目录》的通知（环办科财函[2025]197号）中的要求。

9、与《江西省深入打好污染防治攻坚战挥发性有机物治理专项实施方案》相符性分析
表1-12  《江西省深入打好污染防治攻坚战挥发性有机物治理专项行动实施方案》相符性分析表
	相关技术要求
	本项目情况
	相符情况

	（一）大力推进VOCs原辅材料源头替代。严格落实国家和地方产品VOCs含量限制标准，对溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用企业制定低VOCs含量原辅材料替代计划。到2025年，溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂等使用量下降比例达到国家要求。推动建立多部门联合执法机制，组织开展含VOCs原辅材料达标情况联合检查，定期对生产企业、销售场所进行检查抽查，曝光不合格产品并追溯其生产、销售、进口、使用企业，依法追究责任。
	本项目主要生产喷粉与喷水性漆铝单板，喷油性漆铝单板产量较少，VOCs产生量较少。
	符合

	（二）全面加强VOCs无组织排放控制。加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，做好VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的管理。生产应优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，原则上应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速应不低于0.3米/秒。对VOCs物料储罐和污水集输、储存、处理设施开展排查，督促企业按要求开展专项治理。
	本项目涂料、稀释剂等调配作业在喷漆车间内完成，废气收集效率为90%，可减少VOCs无组织排放。
	符合

	（三）持续提升治污设施“三率”。组织开展现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率自查，对达不到要求的VOCs收集、治理设施进行更换或升级改造，实现达标排放。对单一采用光氧化、光催化、低温等离子、一次活性炭吸附、喷淋吸收、生物法等工艺设施的，要重点加强效果评估。行业排放标准中规定特别排放限值和控制要求的，应按相关规定执行；未制定行业标准的应执行《大气污染物综合排放标准》和《挥发性有机物无组织排放控制标准》。
	本项目喷漆废气经负压收集，水幕帘+喷淋塔+活性炭吸附装置处理后可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《挥发性有机物综合排放控制标准（试行）》（DB36 2186-2025）、《工业炉窑大气污染物排放标准（试行）》（DB36 2187-2025）。
	符合

	（四）深入推进油品储运销全过程油气回收治理。各设区市生态环境局要督促本地成品油销售企业建立日常检查和自行监测制度，在保障安全的前提下，加强无组织排放控制，每年组织开展一轮储油库、油罐车、加油站油气回收专项检查和整改，并形成自查整改报告。鼓励有条件的加油站开展三次油气回收。推动完成万吨及以上原油成品油码头，现役8000总吨及以上的油船全部完成油气回收治理。着力推动城市成品油年销量在5000吨以上的加油站安装在线监控设施。
	本项目不涉及油品储运销，无油气排放。
	符合

	（五）持续推进重点行业、重点企业及重点园区开展整治。严格石化、化工、工业涂装、包装印刷等重点行业挥发性有机物全过程管控。督促重点企业按《VOCs综合治理“一企一策”约束性大纲》的要求编制一企一策方案，明确企业VOCs综合治理任务时间节点和工作目标，建立管理台账并实施针对性治理。以提高园区VOCs管理水平及企业VOCs治理能力为目标，跟踪督促重点园区编制“一园一策”方案并加快实施，推进园区VOCs治理工作入深向实。组织专家对各地市重点企业“一企一策”和重点园区“一园一策”进行抽查审核，督促提高编制质量，提升VOCs治理方案的指导性、专业性及有效性。强化涉VOCs企业分级管控，扩大绩效分级评估范围，结合臭氧污染天应急预案，根据重点行业企业应急减排清单，分别落实不同的应急减排要求。推进开发区因地制宜推广建设涉挥发性有机物“绿岛”项目，探索建设集中涂装中心、活性炭集中处理中心等。
	本项目后续严格按照相关要求编制“一企一策”方案。
	符合

	（六）协同推进VOCs和NOx污染减排。聚焦重点行业、重点企业、重点工业园区，以更高要求、更高标准、更严措施，对全省涉VOCs排放企业，分行业、分领域、全环节开展全面自检，科学制定减排计划，将减排任务落实到重点行业重点企业的减排工程项目，推动建设一批示范项目、示范园区；推动钢铁等行业超低排放改造，积极推动老旧柴油货车淘汰，开展非标油联合执法行动，实现VOCs、NOx减排量满足“十四五”规划时序进度要求。
	本项目VOCs、NOx排放量较小，同时喷涂废气VOCs经水幕帘+喷淋塔+活性炭吸附装置处理后可减少75%排放量，满足要求。
	符合 

	（七）加快构建更为精准的防控体系。开展环境空气臭氧污染成因分析与来源解析工作，对臭氧的生成机理、主要来源和传输规律进行研究，增强臭氧防治工作的科学性、针对性和有效性。推动重点企业加快安装烟气排放自动监控设施，完成重点企业主要排放口VOCs自动监控设施建设联网工作；加强涉VOCs重点工业园区、产业集群和企业环境VOCs监测。
	本项目建成后对污染物设置监测计划，监测数据系统填报上传。
	符合


由表1-12可知，本项目与《江西省深入打好污染防治攻坚战挥发性有机物治理专项行动实施方案》（赣环委办字〔2022〕22号）要求相符。
8、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性分析
表1-13  与挥发性有机物无组织排放控制标准相符性分析
	内容
	本项目情况
	相符情况

	1、VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。
2、盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。
	本项目采用静电喷涂工艺，油漆、稀释剂等原辅料在油漆仓库内密闭储存，调漆、喷漆皆在喷漆房内进行，喷漆房内设置了封闭及负压密闭管道收集系统。
	符合

	1、液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。
2、粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。
	本项目VOCs主要是油漆中的挥发份，呈液态，油漆采用密封好的油漆桶储存。
	符合

	1、含VOCs产品的使用过程，VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。含VOCs产品的使用过程包括但不限于以下作业：
a）调配（混合、搅拌等）；
b）涂装（喷涂、浸涂、淋涂、辊涂、刷涂、涂布等）；
c）印刷（平版、凸版、凹版、孔版等）；
d）粘结（涂胶、热压、复合、贴合等）；
e）印染（染色、印花、定型等）；
f）干燥（烘干、风干、晾干等）；
g）清洗（浸洗、喷洗、淋洗、冲洗、擦洗等）。
	本项目涉及油漆调配、涂装作业，在密闭喷漆室内进行，且项目VOCs废气经负压收集，水幕帘+喷淋塔+活性炭吸附装置处理。
	符合


由表1-13可知，本项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求相符。
9、与《江西省发展改革委关于印发江西省第二批重点生态功能区产业准入负面清单的通知》相符性分析
根据《江西省发展改革委关于印发江西省第二批重点生态功能区产业准入负面清单的通知》（赣发改规划〔2018〕112 号），比对“2、安义县重点生态功能区产业准入负面清单”中的限制类产业目录和禁止类产业目录，本项目生产铝单板，属于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）的“C制造业-33金属制品业-331结构性金属制品制造-3311金属结构制造”，不在江西省第二批重点生态功能区产业准入负面清单中安义县的限制类产业目录和禁止类产业目录内。因此本项目与《江西省发展改革委关于印发江西省第二批重点生态功能区产业准入负面清单的通知》相符。
9、与《安义县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（安府发〔2021〕5号）相符性分析
表1-14  与《安义县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》相符性分析
	内容
	本项目情况
	相符情况

	[bookmark: _Toc59961727] 第四章 全面发力决战工业千亿
	[bookmark: _Toc59961728]第一节  做大做强铝型材首位产业
唱响“中国门窗·安义制造”品牌。以现有铝型材企业为基础，以门窗产业小镇建设为载体，发挥春阳门窗、富轩门窗、冠豪门窗、耶努门窗等龙头企业的带动作用，大力引进高端智能门窗企业，不断吸引智能门窗传感器、智能门窗控制系统等配套企业落户，做大做强门窗产业集群，打造中国高端智能门窗工业示范区。围绕铝合金型材、塑料型材、不锈钢、玻璃和装饰板材，加大密封件、包装件、锁扣、原材料配送及模具维修直供企业引进力度，实现从型材生产到门窗加工全产业链贯通。
	本项目为铝单板生产，属铝合金型材产业，项目的实施，有助于安义做大做强门窗产业集群，实现门窗加工全产业链贯通。
	符合

	[bookmark: _Toc59961731]
	第四节  大力推进千亿级工业园区建设
优化“一园两区多组团”发展格局。按照“一园两区多组团”的布局，以凤凰山片区和万埠片区为主体，突出特色、差异竞争、错位发展，大力推进龙印谷科创产业组团、凤凰山产业组团、东阳产业组团、红山北高端产业组团、万埠产业组团建设。其中，龙印谷科创产业组团重点打造集工业与商业混合发展、企业研发创新为一体的科创新产业片区，凤凰山产业组团重点打造以门窗产业小镇为依托的产城融合片区，东阳产业组团重点打造以铝型材产业为核心的特色产业片区，红山北高端产业组团重点打造高新技术产业集聚区，万埠片区重点打造以医药化工、新材料等为重点的特色产业片区。
提升工业园区产业集聚水平。按照布局集中、用地集约、产业集聚的要求，深入实施集群式项目满园扩园、“两型三化”管理提标提档等行动，合理确定标准厂房建设总体布局和规模，引导相关项目、企业入驻标准厂房。严格控制园外现有零散工业点继续扩大，科学引导零散工业点有序向工业园区集聚，有序推动同类项目落地同类片区。结合特色产业园建设，稳步推进新一轮扩区调区，重点推动建材门窗产业园、智慧路灯产业园、光伏制造产业园、智能制造产业园、精细化工产业园、纺织服装产业园等建设。以“1+3+N”现代工业体系为重点，引导工业园区内企业围绕龙头企业需求进行产品配套，降低龙头企业采购成本和物流成本，形成“龙头企业+主导产业+配套行业”的发展格局。
	本项目位于安义高新技术产业园凤凰山片区，属于门窗加工产业，符合凤凰山产业组团打造门窗产业小镇的定位。
项目租赁仁顺实业现有厂房，项目厂址东面为江西亿翔铝业有限公司，南面为江西虹粤铝业有限公司，西面为林地，北面为兆鑫科技有限公司，周边企业为铝材加工等新型建材加工企业，与周边企业具有较好的相容性，项目建设符合工业园区产业集聚要求。
	符合


由表1-14可知，本项目与《安义县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（安府发〔2021〕5号）要求相符。
10、与《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）相符性分析
表1-15  与《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）相符性分析
	要求
	本项目情况
	相符性

	加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。
	本项目位于江西省南昌市安义县高新技术产业园区锦绣东大道（江西安义高新技术产业园区凤凰山片区），江西安义高新技术产业园区为正规工业园。
	符合

	加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。重点区域禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。
	项目烘干采用天然气供热，为清洁能源。
	符合


本项目与《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）相符。
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[bookmark: _Toc241134451]二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目由来
南昌市德群实业有限公司位于安义县高新技术产业园区锦绣东大道，公司于2021年6月编制完成《南昌市德群实业有限公司铝单板制造项目环境影响报告表》，并取得环评批复（批复文号：安环审批〔2021〕50 号），此环评阶段项目主要采用喷粉工艺进行铝单板表面喷涂处理，后于2022年12月完成项目竣工环境保护验收。
为适配幕墙市场多样化饰面订单需求、提升企业市场竞争能力，公司在现有生产厂房内新增水性漆与油性漆喷涂工序；本项目不新增项目用地，全厂铝单板总生产产能保持 20 万平方米 / 年不变，仅对铝单板表面喷涂工艺进行补充完善，优化产品结构。新增喷漆工艺与原有喷粉工艺共用生产预处理工序，新增设置全密闭喷漆房及配套环保处理设施。
为了科学客观地评价项目建设过程中以及建成后对周围环境造成的影响，根据《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号）和《中华人民共和国生态环境法典》中有关规定，该项目应进行环境影响评价。受南昌市德群实业有限公司委托，江西赣环科技有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》，本项目属于“三十、金属制品业 33-66 结构性金属制品制造331”中的“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，因此需编制环境影响报告表。综上，我公司在现场踏勘、调研和收集有关资料的基础上，根据环评技术导则的要求，编制了本项目的环境影响报告表，供建设单位提请有关部门审查。
1.1增设喷漆工艺必要性分析
（1）下游市场产品饰面差异化需求
铝单板广泛用于建筑幕墙、室内外装饰。现有项目仅具备粉末喷涂工艺，粉末涂料可以满足大部分常规建筑装饰需求，但粉末涂料受自身材料特性限制，部分特殊饰面效果难以实现：包括高光泽镜面效果、极薄装饰漆膜、部分特殊定制色号、哑光渐变、部分高装饰性外墙饰面。部分房地产、幕墙工程客户招标图纸明确要求采用水性漆、溶剂型油性漆饰面铝单板，现有喷粉工艺无法满足该类订单技术要求，企业存在承接该类定制订单的现实市场需求。
（2）产品结构优化，严控油性漆使用占比
本次改建优先发展低 VOCs 的粉末、水性漆产品：调整后喷粉产品 10 万㎡/a，水性漆铝单板 7 万㎡/a，油性漆铝单板仅 3 万㎡/a。油性漆产品占全厂总产能仅 15%，仅用于粉末、水性漆无法实现饰面效果的少量定制订单，不盲目扩大油性漆使用规模。
综上，在总产能不增加前提下，增设水性漆、油性漆喷涂工序，具备真实市场订单需求，是企业完善产品链、适配下游定制化幕墙工程的现实需要。
2、工程建设内容
本项目建筑面积为6000m2，项目工程主要建设内容皆不作更改，维持原有，本改建项目在现有工程基础上增加水性漆与油性漆喷涂。其中，喷涂生产线布置为环形，铝单板上料后，经过表面前处理工序处理后，按顺序经过喷漆区、烘干固化区、喷粉区、喷漆区、烘干固化区，再下料，完成喷涂工序，铝单板根据订单要求，开启喷粉、喷水性漆或者喷油性漆。本工程建设项目组成及建设内容见表2-1。
表2-1  工程主要建设内容一览表
	工程类别
	现有工程
	本次改建
	改建后全厂
	备注

	主体工程
	钣金车间
	面积2000m2
	/
	面积2000m2
	依托现有

	
	前处理池
	位于原料及成品仓库南侧，占地面积60m2
	/
	位于原料及成品仓库南侧，占地面积60m2
	依托现有

	
	喷涂车间
	位于前处理池西侧，占地面积300m2
	增加水性漆、油性漆与喷粉共线，新增喷漆房
	位于前处理池西侧，增加水性漆、油性漆与喷粉共线，新增喷漆房，占地面积300m2
	改建

	储运工程
	原料及成品仓库
	位于钣金车间南侧，建筑面积为1000m2
	/
	位于钣金车间南侧，建筑面积为1000m2
	依托现有

	辅助工程
	办公室
	位于钣金车间东侧，建筑面积200m2
	/
	位于钣金车间东侧，建筑面积200m2
	依托现有

	公用工程
	给水
	园区给水管网
	/
	园区给水管网
	依托现有

	
	排水
	园区排水管网
	/
	园区排水管网
	依托现有

	
	供电
	园区供电
	/
	园区供电
	依托现有

	环保工程
	废水处理
	生活污水
	化粪池预处理
	/
	化粪池预处理
	依托现有

	
	
	生产废水
	依托江西虹粤铝业有限公司污水处理站处理
	/
	依托江西虹粤铝业有限公司污水处理站处理
	依托现有

	
	废气处理
	焊接烟尘
	袋式除尘器处理后无组织排放
	/
	袋式除尘器处理后无组织排放
	依托现有

	
	
	打磨粉尘
	袋式除尘器处理后无组织排放
	/
	袋式除尘器处理后无组织排放
	依托现有

	
	
	喷粉粉尘
	旋风+袋式除尘器+15m排气筒（DA001）
	/
	旋风+袋式除尘器+15m排气筒（DA001）
	依托现有

	
	
	喷水性漆废气
	/
	水幕帘+喷淋塔+活性炭吸附+15m排气筒（DA002）
	水幕帘+喷淋塔+活性炭吸附+15m排气筒（DA002）
	新增

	
	
	喷漆废气
	/
	水幕帘+喷淋塔+活性炭吸附+15m排气筒（DA002）
	水幕帘+喷淋塔+活性炭吸附+15m排气筒（DA002）
	新增

	
	
	固化废气、天然气燃烧废气
	活性炭吸附+15m排气筒（DA003）
	活性炭吸附+15m排气筒（DA003）
	活性炭吸附+15m排气筒（DA003）
	依托现有

	
	噪声处理
	隔声、减振、消声降噪措施
	/
	隔声、减振、消声降噪措施
	依托现有

	
	固废处理
	在喷涂车间北部设置一般固废间（面积10m2）
	/
	在喷涂车间北部设置一般固废间（面积10m2）
	依托现有

	
	危废暂存间
	在钣金车间东侧设置危废暂存间（面积10m2）
	/
	在钣金车间东侧设置危废暂存间（面积10m2）
	依托现有

	
	事故应急池
	/
	/
	在喷涂车间西侧设置事故应急池（70m3）
	新增


3、产品方案
本项目主要产品见表2-2。
表2-2  产品方案及生产规模一览表
	产品名称
	现有年产量
	改建后年产量
	备注

	喷粉铝单板
	20万平方米/年
	10万平方米/年
	总产能不变，仍为20万平方米/年

	水性漆铝单板
	/
	7万平方米/年
	

	油性漆铝单板
	/
	3万平方米/年
	


4、主要生产设备
本项目主要生产设备见表2-3。
表2-3  项目主要设备一览表
	工序名称
	设备名称
	单位
	改建前数量
	改建后数量

	剪板
	剪板机
	台
	1
	1

	雕刻、冲孔
	雕刻机
	台
	2
	2

	
	塔冲机
	台
	1
	1

	滚弧
	弯圆机
	台
	1
	1

	折弯
	折弯机
	台
	4
	4

	焊接
	铝焊机
	台
	5
	5

	打磨
	磨机
	台
	2
	2

	抛光
	抛光机
	台
	2
	2

	碱洗脱脂
	碱洗槽
	个
	1
	1

	清洗
	清洗槽
	个
	1
	1

	钝化
	钝化槽
	个
	1
	1

	水洗
	水洗槽
	个
	3
	3

	烘干、固化
	烘干固化室
	间
	1
	1

	喷粉
	喷粉室
	间
	1
	1

	
	喷粉枪
	个
	12
	6

	喷漆
	喷漆室
	间
	0
	1

	
	喷漆枪
	个
	0
	8

	包装
	贴膜机
	台
	1
	1

	
	包装机
	台
	1
	1


5、原辅材料及能耗
本项目原辅材料及能源消耗见表2-4。
表2-4  项目主要原辅料及能源消耗情况一览表
	序号
	原料名称
	改建前工程年耗量（t/a）
	改建后工程年耗量（t/a）
	储存位置
	形态
	来源及
运输

	原辅材料
	铝板
	1300
	1300
	原料仓库
	固态
	外购

	
	铝焊丝
	0.5
	0.5
	原料仓库
	固态
	

	
	包装材料
	2
	2
	原料仓库
	固态
	

	
	脱脂剂
	5
	5
	原料仓库
	固态
	

	
	清洗剂
	0.4
	0.4
	原料仓库
	液态
	

	
	无铬钝化剂
	0.8
	0.8
	原料仓库
	液态
	

	
	粉末涂料
	32.31
	16.15
	原料仓库
	固态
	

	
	水性漆
	/
	10.05
	原料仓库
	液态
	

	
	油性底漆
	/
	0.92
	原料仓库
	液态
	

	
	油性面漆
	/
	2.59
	原料仓库
	液态
	

	
	油性光面漆
	/
	0.09
	原料仓库
	液态
	

	
	稀释剂
	/
	0.9
	原料仓库
	液态
	

	
	柴油
	1.5
	1.5
	原料仓库
	液态
	

	
	机油
	0.2
	0.2
	厂内
	液态
	

	能源
	水
	2000
	2000
	/
	/
	市政供
水

	
	电
	160万kwh
	200万kwh
	/
	/
	市政电
力管网

	
	天然气
	7万m3
	7万m3
	/
	/
	/


主要原辅材料理化性质：
（1）脱脂剂
用于去除铝合金表面附着的污渍、氧化层和杂质，主要成分为40%氢氧化钠，同时也有利于促进金属表面锈蚀的溶解，使表面附着杂质脱落，不会引起基体金属的过腐蚀。
（2）清洗剂
主要成分为30%硫酸，去除铝合金表面氧化层与其他杂质形成的难溶灰黑色膜，使铝合金表面呈现银白色金属光泽并使其充分活化，有利于后续工艺处理。
（3）无铬钝化剂
可以使铝合金表面形成一层致密的化学钝化膜，提高铝合金的抗腐蚀能力，同时提高铝合金和涂料的结合力。无铬钝化剂主要成分为氟锆酸（3-6%）、高分子聚合物（10-12%），其余是水。
（4）粉末涂料
以热固性树脂作为成膜物质，加入起交联反应的固化剂经加热后能形成不溶不熔的质地坚硬涂层，高温下该涂层也不会像热塑性涂层那样软化，而只能发生分解。热固性粉末涂料通常由热固性树脂、固化剂、颜料、填料和助剂等组成。由于热固性粉末涂料所采用的树脂为聚合度较低的预聚物，分子量较低，所以涂层的流平性较好，具有较好的装饰性，而且低分子量的预聚物经固化后，能形成网状交联的大分子，因而涂层具有较好防腐性和机械性能。
（5）水性漆
水性漆为乳白色粘稠乳状液体，带有轻微树脂气味；pH值7.5~9.0，相对密度1.02~1.15，闪点＞93℃，不属于易燃液体；能够与水任意比例混合，常温条件下性质稳定。涂料以水为分散介质，添加少量醇醚类助溶剂，不含苯系物。
（6）底漆
底漆是工件的第一层漆，用于增加面漆的丰满度，提供抗碱性，提供防腐功能等，同时可以保证面漆的均匀吸收，使油漆系统发挥最佳效果，底漆侧重于提高附着力，防腐功能，抗碱性等。根据MSDS文件，底漆各组分含量中短油醇酸树脂33%，二甲苯10%，膨润土0.3%，硬脂酸锌3%，填料21%，钛白粉30%，丙二醇甲醚醋酸酯2%，助剂（环烷酸皂，为催干剂）0.7%，其中二甲苯、丙二醇甲醚醋酸酯易挥发。（固体份88%，挥发份12%，其中二甲苯10%）。
（7）面漆
面漆的主要作用是装饰，有的还兼具一些防腐保护功能。根据MSDS文件，面漆各组分含量中短油醇酸树脂45%，钛白粉30%，二氧化硅0.4%，醋酸丁酯5%，二甲苯14.6%，丙二醇甲醚醋酸酯5%。（固体份75.4%，挥发份24.6%，其中二甲苯14.6%）。
（8）光面漆
光面漆涂模坚韧透明，不返粘，耐沾污性好，具有优异的保色效果。根据MSDS文件，光面漆各组分含量中短油醇酸树脂50%，钛白粉33%，二氧化硅0.4%，醋酸丁酯2%，二甲苯9.6%，丙二醇甲醚醋酸酯5%。（固体份83.4%，挥发份16.6%，其中二甲苯9.6%）。
（9）稀释剂
油漆稀释剂是一种为了降低树脂粘度，改善其工艺性能而加入的与树脂混溶性良好的液体物质。油漆稀释剂分为活性稀释剂和非活性稀释剂。油漆稀释剂可以降低油漆的粘度或稠度，以改善其工艺性能。稀释剂既可以满足人们的要求，同时也可以降低加工成本。本项目所用稀释剂主要成分为50%二甲苯，醋酸丁酯30%和丙二醇甲醚醋酸酯20%（挥发份100%，其中二甲苯50%）。
（10）铝焊丝
焊丝是作为填充金属或同时作为导电用的金属丝焊接材料。在氩弧焊、电渣焊和其他熔化极气体保护电弧焊时，焊丝既是填充金属，同时焊丝也是导电电极，其成分包含碳、锰、硅、铝、铬、铜、镍、钙、稀土金属和铁。
（11）铝板
本项目使用 1060、3003 系铝合金板材。1060 铝合金：铝≥99.6%，主要杂质 Fe、Si；3003 铝合金：锰为主要合金元素，主要组分 Al、Mn，少量 Fe、Si、Cu；原料不含铅、镉、六价铬、汞等一类重金属组分。
6、粉末涂料用量核算
项目粉末用量见表2-5。
表2-5  粉末涂料用量核算表
	总喷涂面积（m2）
	100000

	粉末厚度（mm）
	0.07

	喷涂体积（m3）
	7

	喷涂密度（g/cm3）
	1.5

	粉末喷涂总重量（t）
	10.5

	粉末附着率（%）
	65

	粉末涂料年用量（t/a）
	16.15


备注：粉末喷涂面积、厚度来自建设单位产能规划，喷涂密度参数类比《安义县鑫鼎泰年产3000套太空舱铝单板项目环境影响报告表》（2024）。
7、漆料用量核算
1）项目水性漆用量核算
本项目部分铝单板需要喷水性漆处理，根据业主提供的资料，项目总喷水性漆面积约为70000m2，拟建项目水性漆用量核算见表2-6。


表2-6  项目水性漆用量参数表
	原料
	密度（g/cm3）
	干膜厚度（μm）
	喷涂面积（m2）
	喷涂附漆率（%）
	含固率（%）
	年用量（t/a）

	水性漆
	1.4
	40
	70000
	65
	60
	10.05


备注：水性漆喷涂面积来自业主产能规划，其他用量核算参数类比《安徽中浩铝业有限公司年产60万平方米铝单板项目》（2024）。
2）项目油漆、稀释剂用量核算
本项目部分铝单板需要喷油性漆处理，根据业主提供的资料，项目总喷油性漆面积约为30000m2，油漆、稀释剂配比4：1，拟建项目油漆、稀释剂用量核算见表2-7。


表2-7  项目油漆、稀释剂用量参数表
	原料
	密度（g/cm3）
	干膜厚度（μm）
	喷涂面积（m2）
	喷涂附漆率（%）
	含固率（%）
	年用量（t/a）

	底漆
	正面
	1.3
	8
	30000
	50
	88
	0.71

	
	反面
	1.3
	8
	9000
	50
	88
	0.21

	面漆
	正面
	1.25
	20
	30000
	50
	75.4
	1.99

	
	反面
	1.25
	20
	9000
	50
	75.4
	0.60

	光面漆
	1.2
	10
	3000
	50
	83.4
	0.09

	稀释剂
	0.88-0.92
	/
	/
	/
	/
	0.90


备注：油性漆喷涂面积来自业主产能规划，其他用量核算参数来自底漆、面漆、光面漆 MSDS；喷涂附着率参考 HJ1097‑2020；根据建设单位提供的信息，油漆与稀释剂调配质量配比 4:1。
根据《工业防护涂料中有害物质限量》（GB 30981.2-2025）表2中型材涂料（含金属底材幕墙板涂料）底漆、面漆、清漆VOCs含量的限量值分别为520g/L、600g/L和550g/L，且根据MSDS文件中底漆、面漆、光面漆密度及挥发份占比，计算项目底漆、面漆、光面漆VOCs含量最大值分别为156g/L、307.5g/L和199.2g/L，符合《工业防护涂料中有害物质限量》（GB 30981.2-2025）要求。
表2-8  项目各油漆（含稀释剂）VOCS含量
	名称
	用量（t/a)
	密度（g/cm3）
	容量（L）
	VOCs量（t/a)
	VOCs含量(g/L)

	底漆
	正面
	0.71
	1.3
	544.87
	0.085
	156

	
	反面
	0.21
	1.3
	161.16
	0.025
	46.1

	面漆
	正面
	1.99
	1.25
	1593.50
	0.490
	307.5

	
	反面
	0.60
	1.25
	480.45
	0.148
	92.7

	光面漆
	0.09
	1.2
	753.01
	0.015
	199.2

	稀释剂
	0.9
	0.88-0.92
	1009.86
	0.90
	1131.4


3）项目原料与《涂料中有害物质限量 第 2 部分：工业涂料》（GB30981.2-2025）符合性分析
本项目底漆、面漆、光面漆、水性漆均属于金属幕墙板用工业防护涂料，对照 GB30981.2‑2025 中工业涂料 VOCs、苯系物等有害物质限值。根据各涂料 MSDS 参数计算：底漆 VOCs 含量 156g/L；面漆 VOCs 含量 307.5g/L；光面漆 VOCs 含量 199.2g/L，均满足 GB30981.2‑2025 中型材涂料、金属家具涂料限量值520 g/L、600 g/L、550 g/L要求。
8、公用工程情况
（1）给水：本项目主要为生活用水和生产用水，生活、生产给水依托安义工业园区给水管网。
（2）排水：项目排水采用雨污分流制，雨水排入厂区雨水系统，生活污水经化粪池预处理后排入园区污水管网，生产废水依托江西虹粤铝业有限公司污水处理站处理后排入园区污水管网。
（3）供电：由市政电网接入，能满足项目用电要求。
9、水平衡
本项目全厂水平衡见表2-9，图2-1。
表2-9  项目水平衡一览表  单位：m3/a
	用水工序
	新鲜水量
	循环量
	用水量
	损耗量
	回用量
	排放量

	生活用水
	990
	0
	990
	198
	0
	792

	碱洗用水
	77.76
	0
	77.76
	12.96
	0
	64.8

	酸洗用水
	77.76
	0
	77.76
	12.96
	0
	64.8

	钝化用水
	77.76
	0
	77.76
	12.96
	0
	64.8

	水洗用水
	699.84
	0
	699.84
	116.64
	0
	583.2

	水幕帘、喷淋塔用水
	129.6
	0
	129.6
	21.6
	0
	108

	合计
	2052.72
	0
	2052.72
	375.12
	0
	1677.6



[image: ]
图2-1  项目水平衡图（单位：m3/a）
10、粉末涂料平衡
表2-10  项目粉末涂料平衡表  单位：t/a
	物料投入
	物料产出

	名称
	数量(t/a)
	名称
	数量(t/a)

	粉末涂料
	16.15
	粉末涂料附着产品
	11.286

	
	
	布袋除尘回收量
	4.143

	
	
	作为废气排放
	0.721

	
	
	其中
	VOCs排放
	0.019

	
	
	
	颗粒物排放
	0.702

	合计
	16.15
	合计
	16.15



[image: ]
图2-2  项目粉末平衡图（单位：t/a）
11、VOCs平衡
表2-11  项目VOCs平衡表  单位：t/a
	物料投入
	物料产出

	名称
	VOCs产生量
	名称
	数量

	粉末涂料（16.15t）
	0.02
	产品附着
	0.19

	水性漆（10.05t）
	1.36
	活性炭吸附
	0.73

	底漆+稀释剂（1.15t）
	0.35
	作为废气排放
	2.13

	面漆+稀释剂（3.24t）
	1.29
	
	

	光面漆+稀释剂（0.11t）
	0.03
	
	

	合计
	3.05
	合计
	3.05


12、二甲苯平衡
表2-12  项目二甲苯平衡表  单位：t/a
	物料投入
	物料产出

	名称
	二甲苯含量
	名称
	数量(t/a)

	底漆+稀释剂（1.15t）
	0.21
	产品附着
	0.08

	面漆+稀释剂（3.24t）
	0.70
	活性炭吸附
	0.17

	光面漆+稀释剂（0.11t）
	0.02
	作为废气排放
	0.68

	合计
	0.93
	合计
	0.93


13、劳动定员及工作制度
本项目不新增劳动定员，劳动定员仍为60人，项目年生产330天，实行单班制生产，每班8小时，年工作时长2640h。
14、项目总平面布置
项目厂区北部布置钣金车间、配电间、危废间及办公楼；中部设置原料、成品仓库，仓库西侧配套建设污水站、事故池；南部集中布置喷涂车间、前处理池、絮凝池等生产设施。生活污水经化粪池预处理后排入园区污水管网，生产废水依托江西虹粤铝业有限公司污水处理站处理后排入园区污水管网；厂区雨水经地表管网汇集，由西南角雨水排放口外排。危废间临近生产车间设置，办公区位于厂区东北侧，与生产区相对分离，平面布局满足生产运输、污染治理设施配套布设要求。
15、清洁生产水平分析
（1）原辅材料清洁性
项目优先选用粉末涂料、水性漆等低 VOCs 原辅材料；粉末涂料 15t/a，水性漆 10.05t/a，油性漆（底漆 + 面漆 + 光面漆）合计 3.6t/a，油性漆占全部涂料用量占比低；底漆、面漆、光面漆、水性漆 VOCs 含量均满足 GB30981.2‑2025 限值；钝化采用无铬钝化剂，不使用含铬钝化药剂，从源头减少重金属污染物产生。涂料、稀释剂密闭储存，非取用状态桶体加盖密封，减少无组织挥发。
（2）工艺与装备先进性
钣金加工采用剪板、折弯、雕刻冲孔常规成熟设备；喷涂采用静电喷涂工艺；喷粉、喷漆作业均设置密闭房体，负压集气收集废气；前处理槽体架空设置，便于跑冒滴漏收集；烘干固化热源全部使用管道天然气清洁能源，不使用煤、重油等高污染燃料。检验不合格工件优先返工打磨后重新喷涂；基材破损边角料作为一般固废外售回收，最大限度物料回用。
（3）污染物控制水平
喷粉粉尘采用旋风 + 袋式除尘回收，回收粉末回用于生产；喷漆废气采用水幕帘 + 喷淋塔 + 活性炭吸附处理；固化废气活性炭吸附处理；各类废气排气筒设置前后两级采样口，便于监测；危险废物分类收集、规范暂存，全部委托具备资质单位处置；一般工业固废外售综合利用。各类污染物经治理后均满足国家、地方排放标准。
综合上述分析，对照金属制品涂装行业现有指标，本项目整体可达到国内金属制品涂装行业清洁生产一般水平。
工业增加值说明
本项目属于厂区内技术改造，不新增产能，仅调整产品结构，技改工序与原有生产系统共用设备、人员、公用工程，企业财务核算体系无法将本技改单独拆分核算工业增加值、单位工业增加值能耗、单位工业增加值污染物排放指标。

	工艺流程和产排污环节
	1、施工期
根据现场踏勘，本项目在现有生产厂区内，新增喷漆房，无需进行土建施工，只需对喷漆房及配套设施进行安装即可投入使用。建设喷漆房及安装配套设施时污染物产生量较小，通过对施工现场定期洒水抑尘、合理安排施工作业时间，加强施工管理等措施后，项目施工期污染物不会对周围环境产生明显影响。
2、营运期工艺流程及产污环节：
本项目产品为铝单板，本项目钣金工艺与现有项目一致，主要新增水性漆、油性漆喷漆工艺，其他工艺未发生变化。项目具体生产工艺流程及污染物产生环节如下：
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图2-3  营运期钣金工艺流程及产污环节图
工艺流程简述：
（1）剪板：外购铝板原料送入剪板机，按照设计尺寸裁切板材。工序产生铝边角料、设备运行噪声，少量金属粉尘；
（2）雕刻、冲孔：使用雕刻机、冲孔设备对裁切后的铝板加工成型，开设工艺孔、装饰造型。产生铝金属碎屑与设备噪声；
（3）滚弧：利用滚弧设备对平板施加压力，加工出弧形板面；该工序主要产生设备运行噪声；
（4）折弯：通过折弯机将铝板折出所需折边、造型，形成铝单板基础结构；工序产生设备噪声；
（5）焊接：对拼接位置、折边部位进行焊接固定，保证工件结构强度；焊接过程产生焊接烟尘；
（6）打磨：使用打磨设备处理焊缝、毛刺、表面凸起缺陷；工序产生金属粉尘及设备噪声；
（7）抛光：采用机械抛光对工件表面进行抛光处理，优化板面平整度与外观；作业产生金属粉尘；
（8）检验：对成型工件尺寸、外观质量开展人工检验；检验不合格工件送入返工工序，返工后重新检验；检验合格工件送至前处理工序；
（9）交付前处理：钣金成型工件输送至喷涂前处理区域，开展脱脂、水洗、无铬钝化等表面处理，为后续喷涂做准备。
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图2-4  营运期铝单板前处理及涂装工艺流程及产污环节图
工艺流程简述：
（1）水洗：钣金加工后的铝单板工件进入水洗槽，采用清水初步冲洗工件表面浮尘、松散杂质，减少后续槽液污染，该工序产生水洗废水；
（2）碱洗脱脂：工件浸入碱性脱脂槽液中，通过皂化、乳化作用去除铝板表面切削油、润滑油等油污，避免油污影响后续涂层结合力；工序产生碱洗废水；
（3）水洗：清水喷淋/浸泡清洗，冲除工件表面夹带的脱脂药剂，防止槽液相互污染，产生水洗废水；
（4）清洗：工件浸入酸洗槽，利用酸性清洗剂去除铝材表面自然氧化膜、锈蚀、污渍，粗化工件表面，为钝化处理创造条件；酸洗过程产生酸洗废水；
（5）水洗：多级清水清洗，冲净工件表面残留酸液，避免酸液带入钝化工序，产生水洗废水；
（6）钝化：工件浸入钝化槽后，铝合金表面在弱酸性环境下发生微腐蚀，铝基体表面析出 OH⁻，界面 pH 局部升高；氟锆酸、氟钛酸发生水解反应，生成水合氧化锆、水合氧化钛，在铝合金基材表面沉积形成一层致密无机复合钝化膜；硅烷偶联剂 KH560 穿插于无机膜层中，一方面提高钝化膜耐腐蚀性，另一方面提升后续漆膜与铝合金基材之间的附着力。工序产生钝化废水；
（7）水洗：清水冲洗工件表面附着的钝化药液，减少药剂带出，产生水洗废水；
（8）备槽沥水：工件悬挂沥除表面游离积水，沥出废水统一收集，产生沥水废水；
（9）烘干：采用天然气直接加热方式对工件加热烘干，去除工件表面水分；
（10）喷粉：采用静电喷涂工艺施加粉末涂料，作业过程产生粉末粉尘废气；
（11）喷水性漆：静电喷涂水性涂料，涂料内水性助剂少量挥发，产生含VOCs废气；
（12）喷油性漆：静电喷涂溶剂型油性漆，喷涂过程产生漆雾以及有机溶剂挥发形成的VOCs废气；
（13）固化：工件送入天然气热风固化炉加热，粉末熔融流平、涂料树脂发生交联反应，形成稳定防护漆膜；固化阶段残留溶剂持续挥发，产生VOCs废气；
（14）检验：对固化后的铝单板外观、涂层厚度、表面缺陷开展质量检测，不合格工件分两类处置。
①涂层缺陷（鼓泡、流挂、色差等，基材铝板完好）：工件返回打磨工位打磨去除失效旧涂层，重新回到前处理之后的喷涂工序返工；
②铝板基材变形、破损无法修复：作为金属边角料（一般工业固体废物），分类收集后外售物资回收单位综合利用。
检验合格产品进入包装工序。
（15）包装：检验合格产品粘贴保护膜、使用包装材料封装，防止运输划伤；
（16）发货：包装完成的成品入库，根据订单安排对外发货。
3、主要污染工序：
详见下表2-13。
表2-13  污染物种类、来源、排放方式等一览表
	主要污染物种类
	污染物来源
	污染物名称
	排放方式
	执行标准

	现有项目
	废气
	焊接烟尘
	焊接
	颗粒物
	车间无组织排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	
	打磨、抛光粉尘
	打磨、抛光
	颗粒物
	袋式除尘器
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	
	喷粉粉尘
	喷粉
	颗粒物
	旋风+袋式除尘器+15m排气筒（DA001）
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	
	固化废气、天然气燃烧废气
	固化、天然气燃烧
	非甲烷总烃、颗粒物、NOx、SO2、烟气黑度
	活性炭吸附+15m排气筒（DA002）
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《挥发性有机物综合排放控制标准（试行）》（DB36 2186-2025）、《工业炉窑大气污染物排放标准（试行）》（DB36 2187-2025）

	
	噪声
	生产设备噪声
	生产设备
	设备噪声
	选用低噪声的设备，合理布局、采用围墙隔声、安装减振垫距离衰减等
	厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中3类标准

	
	固废
	一般工业固废
	钣金、检验
	废边角料及不合格品
	外售综合利用
	无害化、资源化

	
	
	
	包装
	废包装材料
	外售综合利用
	

	
	
	
	打磨、抛光
	除尘器灰渣
	外售综合利用
	

	
	
	
	喷粉
	回收粉末
	回用于生产
	

	
	
	
	废水处理
	污泥
	外售综合利用
	

	
	
	危险废物
	机加工
	废机油
	交由有资质单位
	

	
	
	
	废气处理
	废活性炭
	
	

	
	
	
	表面预处理
	槽液
	
	

	
	
	
	包装
	废包装桶
	
	

	
	
	生活垃圾
	员工生活
	生活垃圾
	环卫部门处理
	

	
	废水
	生活污水
	员工生活
	pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN
	经化粪池预处理后排入园区污水管网
	江西安义高新技术产业园区污水处理厂接管标准

	
	
	生产废水
	前处理
	pH、CODCr、SS、氨氮、TN、TP、石油类、LAS、氟化物
	依托江西虹粤铝业有限公司污水处理站处理后排入园区污水管网
	

	本项目
	废气
	喷粉粉尘
	喷粉
	颗粒物
	旋风+袋式除尘器+15m排气筒（DA001）
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	
	喷水性漆废气
	喷水性漆
	颗粒物、非甲烷总烃
	水幕帘+喷淋塔+活性炭吸附+15m排气筒（DA002）
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《挥发性有机物综合排放控制标准（试行）》（DB36 2186-2025）

	
	
	喷漆废气
	喷油性漆
	颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯
	水幕帘+喷淋塔+活性炭吸附+15m排气筒（DA002）
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《挥发性有机物综合排放控制标准（试行）》（DB36 2186-2025）

	
	
	固化废气、天然气燃烧废气
	固化、天然气燃烧
	非甲烷总烃、二甲苯、颗粒物、NOx、SO2、烟气黑度
	活性炭吸附+15m排气筒（DA003）
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《挥发性有机物综合排放控制标准（试行）》（DB36 2186-2025）、《工业炉窑大气污染物排放标准（试行）》（DB36 2187-2025）

	
	固废
	一般固废
	喷粉
	回收粉末
	回用于生产
	无害化、资源化

	
	
	危险废物
	废气处理
	废活性炭
	交由有资质单位
	

	
	
	
	喷漆
	废油漆渣
	
	

	
	
	
	包装
	废油漆桶
	
	

	
	废水
	生产废水
	水幕帘、喷淋塔
	pH、CODCr、BOD5、SS、氨氮、TN、TP、石油类、LAS、氟化物、二甲苯
	依托江西虹粤铝业有限公司污水处理站处理后排入园区污水管网
	江西安义高新技术产业园区污水处理厂接管标准




	与项目有关的原有环境污染问题
	1、项目概况
南昌市德群实业有限公司（以下简称“建设单位”）于2021年4月委托编制完成《南昌市德群实业有限公司铝单板制造项目环境影响报告表》，并于2021年6月7日取得南昌市安义生态环境局环评批复（批复文号：安环审批〔2021〕50 号）。2022年12月31日，建设单位编制完成《南昌市德群实业有限公司铝单板制造项目竣工环境保护验收监测报告》，通过竣工环境保护自主验收。
建设单位于2022年6月22日首次完成排污许可登记（登记编号为：913601235610706747002W），有效期为2022年06月22日至2027年06月21日。
（1）现有项目产品方案
现有项目产品方案见表2-14。
表2-14   现有项目产品方案一览表
	序号
	产品名称
	产能

	1
	喷粉铝单板
	20万平方米/年


（2）现有项目主要生产设备
现有项目生产设备见表2-15。
表2-15   现有项目主要设备一览表
	设备名称
	单位
	数量

	剪板机
	台
	1

	雕刻机
	台
	2

	塔冲机
	台
	1

	弯圆机
	台
	1

	折弯机
	台
	4

	铝焊机
	台
	5

	磨机
	台
	2

	抛光机
	台
	2

	碱洗槽
	个
	1

	清洗槽
	个
	1

	钝化槽
	个
	1

	水洗槽
	个
	3

	烘干固化室
	间
	1

	喷粉室
	间
	1

	贴膜机
	台
	1

	包装机
	台
	1


（3）现有项目原辅材料
表2-16   现有项目主要原辅料及能源消耗情况一览表
	原辅料
	单位
	年用量

	铝板
	t/a
	1300

	铝焊丝
	t/a
	0.5

	包装材料
	t/a
	2

	脱脂剂
	t/a
	5

	清洗剂
	t/a
	0.4

	无铬钝化剂
	t/a
	0.8

	粉末涂料
	t/a
	32.31

	柴油
	t/a
	1.5

	机油
	t/a
	0.2

	水
	m3/a
	2000

	电
	万kWh
	160万


2、现有项目产污及达标性分析
（1）主要污染物产生环节
现有项目环境影响评价分类管理类别为登记表，固定污染源排污许可分类管理为登记管理，企业已取得排污许可登记回执，因企业未开展自行监测工作，无近期实测监测数据。现有项目源强采用产污系数进行计算。
1）废气
现有项目主要产生的废气有焊接烟尘、打磨、抛光粉尘、喷粉粉尘、固化废气。
①焊接烟尘
现有项目焊接过程会产生烟尘，以颗粒物计。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《33-37，431-434 机械行业系数手册》，氩弧焊的颗粒物产污系数为9.19kg/t-原料。本项目年消耗铝焊丝0.5t，年工作时间2640h，则焊接烟尘的产生量约为0.0046t/a（0.0017kg/h）。现有项目焊接采用铝硅/铝镁焊丝，母材为铝合金，焊丝及母材均不含锡元素，焊接烟尘为氧化铝、氧化镁金属氧化物，不产生锡及其化合物。考虑到焊接烟尘产生量较小，且焊接点位分散，不易集中收集，因此焊接烟尘在车间内无组织排放。
②打磨、抛光粉尘
现有项目打磨、抛光工序会产生打磨、抛光粉尘，以颗粒物计。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《33-37，431-434 机械行业系数手册》，打磨、抛光颗粒物的产污系数为2.19kg/t-原料。现有项目年消耗铝板1300t，年工作时间2640h，则打磨、抛光粉尘的产生量约为2.847t/a（1.08kg/h）。打磨、抛光粉尘通过移动布袋除尘器处理后在车间排放，设备处理效率95%，则无组织排放量为0.142t/a（0.054kg/h）。
③喷粉粉尘
现有项目用静电粉末喷粉工艺，参考《污染源源强核算技术指南 汽车制造》（HJ 1097-2020）中粉末喷涂静电喷涂工艺，本项目粉末涂料附着率取65%，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“33-37，4031-434机械行业系数手册”中“14 涂装”中喷塑的颗粒物产污系数为300kg/t-原料。本项目年消耗粉末涂料32.31t，喷粉工段年均工作时间为2640h，风机风量15000m3/h，则颗粒物产生量为9.693t/a（3.672kg/h）。本项目喷粉在喷粉线配套的粉末喷涂室内进行，喷房为密闭结构，仅留出入口小部分敞开，操作时喷房内未附着在工件的粉末通过旋风+袋式除尘器处理。现有项目密闭负压收集效率约90%，旋风+袋式除尘器装置回收处理效率可达95%，回收后的粉尘回用于喷粉工艺，未收集的剩余10%废气逸出密闭间，以无组织形式排放。则喷粉粉尘颗粒物有组织产生量为8.724t/a（3.305kg/h），有组织产生浓度为220.33mg/m3，颗粒物有组织排放量为0.436t/a（0.165kg/h），有组织排放浓度为11mg/m3，无组织排放量为0.969t/a（0.367kg/h）。喷粉产生的颗粒物通过一根15m高排气筒（DA001）排放。
④固化废气
固化室采用负压收集的形式，整体收集效率90%，固化年均工作时间为2640h，风机风量为20000m3/h。固化废气经活性炭吸附处理，VOCs处理效率30%。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“33-37，431-434 机械行业系数手册”中“14 涂装”的排污系数中涂装件-喷塑后烘干VOCs产污系数为1.2kg/t原料，粉末涂料用量为32.31t/a，计算得出喷粉固化废气VOCs（以非甲烷总烃计）产生量为0.039t/a。现有项目固化废气经活性炭处理后通过一根15m排气筒（DA002）排放。固化废气挥发性有机物有组织产生量为0.035t/a（0.013kg/h），有组织产生浓度为0.65mg/m3，挥发性有机物有组织排放量为0.025t/a（0.009kg/h），有组织排放浓度为0.47mg/m3，无组织排放量为0.004t/a（0.002kg/h）。
⑤天然气燃烧废气
现有项目烘干、固化使用同一个固化炉，热源来自天然气燃烧。根据厂家提供信息，现有项目天然气年最大使用量为70000m3/a，设备每天运行8小时，年工作330天，年运行时数为2640小时。项目主要污染物为烟尘、SO2、NOX和烟气黑度，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“33-37，431-434 机械行业系数手册”中“14 涂装”天然气的排污系数，产生的主要污染物SO2、NOX、烟尘产污系数见表4-3。经计算，现有项目天然气燃烧SO2的产生和排放量为0.014t/a，排放速率0.005kg/h；NOX产生和排放量为0.131t/a，排放速率0.050kg/h。颗粒物产生量为0.02t/a。
表2.17  废气污染源产排情况汇总表
	原料
	污染物
	单位
	排污系数
	天然气用量
	污染产生量
	污染物排放速率
	污染物排放浓度

	天然气
	工业废气量
	m3/m3原料
	13.6
	70000m3/a
	952000m3/a
	/
	/

	
	SO2
	kg/m3原料
	0.000002S
	
	0.014t/a
	0.005kg/h
	14.7mg/m3

	
	NOX
	kg/m3原料
	0.00187
	
	0.131t/a
	0.050kg/h
	137.6mg/m3

	
	烟尘
	kg/m3原料
	0.000286
	
	0.02t/a
	0.008kg/h
	21.0mg/m3


注：产污系数表中S指收到基硫分（取值范围0-100，燃料为气体时，取值范围>=0）。《天然气》（GB17820-2018）表1天然气质量要求二类中总硫（以硫计）100mg/m3，本项目产污系数中S取值100。
天然气燃烧废气与固化废气通过同一根15m高排气筒（DA003）排放。
2）废水
①生活污水
根据建设单位提供的资料，现有项目工作人员60人，均不在厂区食宿，现有项目员工生活用水量为3t/d（990t/a）。排放系数按用水量的0.8计，生活污水排放量为2.4t/d（792t/a）。
表2-18  项目生活污水产生和排放情况统计表（pH无量纲）

	项目
	pH
	CODCr
	BOD5
	SS
	NH3-N
	TP
	TN

	生活污水792m3/a
	污染物产生浓度（mg/L）
	6~9
	250
	100
	150
	25
	5
	50

	
	污染物产生量（t/a）
	/
	0.198
	0.079
	0.119
	0.020
	0.004
	0.040

	
	治理措施
	隔油池+化粪池

	
	污染物去除效率
	/
	20%
	20%
	30%
	/
	/
	/

	
	污染物排放浓度（mg/L）
	6~9
	200
	80
	105
	25
	5
	50

	
	污染物排放量（t/a）
	/
	0.158
	0.063
	0.083
	0.020
	0.004
	0.040

	污水站接管限值（mg/L）
	6~9
	500
	300
	400
	45
	8
	70


②生产废水
现有项目生产废水主要为前处理产生废水，包括碱洗废水、酸洗废水、钝化废水、水洗废水、喷漆废水。前处理池有1个碱洗槽，1个酸洗槽，1个钝化槽，3个水洗槽，一个备用槽（空置），全部采用架空设置，槽底高于地面，便于收集跑冒滴漏废液，避免废液直接下渗土壤和地下水。这些槽体体积均为18m3，槽体有效容积为90%，即16.2m3，水损耗体积为槽体有效容积的20%。碱洗槽、酸洗槽、钝化槽每3个月更换1次（每年更换4次），水洗槽每月更换1次（每年12次）。则碱洗废水量为64.8m3/a（损耗水量为12.96 m3/a），酸洗废水量为64.8m3/a（损耗水量为12.96 m3/a），钝化废水量为64.8m3/a（损耗水量为12.96 m3/a），水洗废水量为583.2m3/a（损耗水量为116.64 m3/a）。现有项目表面前处理废水量777.6m3/a，参考同类型行业，项目表面处理废水主要污染物为pH、COD、SS、氨氮、总氮、总磷、石油类、氟化物和LAS。
类比《江苏欧利普新材料科技有限公司铝单板生产项目环境影响报告书》，该项目与现有项目产品与表面处理工艺及废水产污基本一致，类比可行。项目本项目表面处理废水源强取COD：800mg/L、SS：300mg/L、NH3-N：70mg/L、TN：80mg/L、TP：10mg/L、石油类：30mg/L、LAS：50mg/L。
项目无铬钝化剂中氟锆酸（H2F6Zr）含量较低，氟锆酸溶于水，在常温下一般浓度超过42%时才有氟锆酸结晶析出，因此大部分进入废水，只有小部分进入槽渣，进入水中的量取70%，经计算，水质中氟化物产生量约为0.034t/a，产生浓度为43.72mg/L。
表2-19  项目生产废水污染物产生和排放情况统计表
	类别
	pH
	CODCr
	SS
	氨氮
	TN
	TP
	石油类
	LAS
	氟化物

	生产废水（777.6m3/a）
	产生浓度mg/L
	3-4
	800
	300
	70
	80
	10
	30
	50
	43.72

	
	产生量t/a
	/
	0.622
	0.233
	0.054
	0.062
	0.008
	0.023
	0.039
	0.034

	
	处置措施
	/
	依托江西虹粤铝业有限公司污水处理站

	
	处理效率
	/
	65%
	75%
	40%
	40%
	50%
	60%
	65%
	60%

	
	排放浓度（mg/L）
	6-9
	280
	75
	42
	48
	5
	12
	17.5
	17.49

	
	排放量（t/a）
	/
	0.218
	0.058
	0.033
	0.037
	0.004
	0.009
	0.014
	0.014

	江西安义工业园区污水处理厂接管标准（mg/L）
	6-9
	500
	300
	45
	70
	8
	20
	20
	20


3）噪声
主要为剪板机、雕刻机、折弯机、磨机、抛光机、泵等设备噪声，通过隔声、减震、距离衰减等措施后，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
4）固体废物
现有项目固体废物主要为：废边角料及不合格品、废包装材料、回收粉末、除尘器灰渣、污泥、废机油、废活性炭、槽渣、废包装桶、生活垃圾。
一般工业固体废物有废边角料及不合格品、废包装材料、回收粉末、除尘器灰渣、污泥，危险废物有废机油、废活性炭、槽渣、废包装桶。
①废边角料及不合格品
项目铝单板用量共计1300t/a，机加工过程产生的边角料及检验过程产生的不合格品以板材用量的1%计，则边角料产生量13t/a，经统一收集，暂存于一般固废仓库，定期外售综合利用。
②废包装材料
现有项目铝焊丝、粉末涂料包装过程中会产生废包装材料，属于一般工业固体废物，根据企业提供的资料，废包装材料产生量为0.5t/a，暂存在一般固废暂存间。经收集后外售综合利用。
③回收粉末
项目喷粉工序会产生回收粉末，经源强计算，项目回收粉末产生量为8.288t/a，属于一般工业固体废物，回收粉末收集后回用于生产。
④除尘器灰渣
项目打磨、抛光工序会产生除尘器灰渣，经源强计算，项目除尘器灰渣产生量为2.705t/a，属于一般工业固体废物，除尘器灰渣收集后外售综合利用。
⑤污泥
现有项目生产废水依托虹粤污水处理站处理，废水在虹粤污水处理站内处理产生的污泥由虹粤污水处理站负责收集处置。建设单位配合虹粤污水处理站开展水质抽检、资料交接；不得将高浓度废液、危险废物混入废水输送系统；若因建设单位废水超标、违规投料造成虹粤污水站污泥属性改变、处置成本增加或环境风险，由建设单位承担相应责任。根据《国家危险废物名录(2021年版)》“金属表面酸(碱)洗、除油、除锈、洗涤、磷化、出光、化抛工艺产生的废水处理污泥为336-064-17类危险废物，但不包括铝型材表面酸(碱)洗、粗化、硫酸阳极处理、磷酸化学抛光废水处理污泥、铝电解电容器用铝电极箔化学腐蚀、非硼酸系化成液化成废水处理污泥，铝材挤压加工模具碱洗(煲模)废水处理污泥，碳钢酸洗除锈废水处理污泥”。本项目为铝型材表面酸(碱)洗废水处理产生的污泥，不属于上述《国家危险废物名录(2021年版)》定义范围，因此本项目污泥作为一般工业固废处理，可外卖利用。
⑥废机油
项目机加工过程会产生一定量的废机油，废机油产生量约0.05t/a，属于危险废物，类别为HW08，危险废物代码900-214-08，经收集后厂内危废暂存库暂存，定期交由有资质单位处理。
⑦废机油桶
现有项目废机油桶约0.005 t/a，属于危险废物，类别为HW08，危险废物代码900-249-08，经收集后厂内危废暂存库暂存，定期交由有资质单位处理。
⑧废含油抹布
现有项目废机油桶约0.01 t/a，属于危险废物，类别为HW49，危险废物代码900-041-49，经收集后厂内危废暂存库暂存，定期交由有资质单位处理。
⑦废活性炭
现有项目活性炭吸附的废气量为0.01t/a，现有项目活性炭装置的每级有效填充长度为600mm、宽度为500mm，内部平铺4层活性炭，单层炭层厚度为100mm，每层炭层间隔为100mm。则单级活性炭吸附装置内有效填充容积为0.6m×0.5m×0.1m×4=0.12m3，活性炭密度约为500kg/m3，则一级活性炭装置总装填量为60kg。
根据《关于强化VOCs治理攻坚着力做好2023年臭氧污染防治工作的通知》（赣环大气委办字〔2023〕4号），活性炭更换周期根据公式：


式中，m一活性炭的用量，kg；
s一动态吸附量一般取15%；
c一活性炭削减废气浓度0.18mg/Nm3；
Q一风量；
t一运行时间8h/d。
计算得出项目喷漆废气活性炭更换周期为312.5天，项目按三个月更换一次，一年更换4次，废活性炭更换量0.24t/a，则废活性炭产生量为0.25t/a。废活性炭属《国家危险废物名录（2025年版）》HW49类危险废物，危险废物编号900-039-49。在厂内临时贮存后，交由有资质单位进行处置。
⑧槽渣
根据企业提供的资料，槽渣产生量约为0.02t/a，均属危险废物，危废编号为HW17（336-064-17），采用密闭容器收集后，危废仓库暂存，定期委托有资质单位的单位安全处置。
⑨废包装桶
脱脂剂、清洗剂、钝化剂等原料使用过程中会产生废包装桶，产生量约为0.05t/a，废包装桶属《国家危险废物名录（2025年版）》HW49类危险废物，危险废物编号900-041-49。在厂内临时贮存后，交由有资质单位进行处置。
⑩生活垃圾
生活垃圾来源于企业员工办公、生活，员工生活垃圾产生量按1.0kg/人·d计，全厂现有职工人数为60人，员工生活垃圾产生量为19.8t/a。现有项目生活垃圾经收集后由市政环卫部门定期清运。
（2）现有项目污染物实际排放总量
现有项目污染物实际排放量见下表2-20。
表2-20  现有项目污染物实际排放总量表
	污染物
	排放总量（t/a）

	废水
	废水总量
	1569.6

	
	pH
	6~9

	
	CODCr
	0.416

	
	BOD5
	0.063

	
	SS
	0.141

	
	NH3-N
	0.053

	
	TN
	0.077

	
	TP
	0.008

	
	石油类
	0.009

	
	LAS
	0.014

	
	氟化物
	0.014

	废气
	颗粒物
	1.5716

	
	非甲烷总烃
	0.029

	
	氮氧化物
	0.131

	
	二氧化硫
	0.014

	固废
	一般固废
	废边角料不合格品
	13

	
	
	废包装材料
	0.5

	
	
	除尘器灰渣
	2.705

	
	
	回收粉尘
	8.288

	
	危险废物
	废机油
	0.05

	
	
	废机油桶
	0.005

	
	
	废含油抹布
	0.01

	
	
	废活性炭
	0.25

	
	
	槽渣
	0.02

	
	
	废包装桶
	0.05

	
	生活垃圾
	生活垃圾
	19.8


5、与该项目有关的主要环境问题
1）项目环保设施标识牌不全。
2）环保设施管理制度及台账不完善。
6、整改措施
1）按照要求完善厂区废水、废气、雨水管道标识，标识废水、废气种类、流向等信息，完善废气、废水等治理设施标识牌。
2）完善环保设施管理制度及台账。
7、项目建设前后“三本账”分析
本项目改建前后“三本帐”见表2-21。
表2-21  改建后全厂“三本账”核算情况一览表
	污染源
	污染物
	单位
	现有项目排放量（固废为产生量）
	改建项目排放量（固废为产生量）
	以新带老削减量
	改建后全厂排放量（固废为产生量）
	增减量

	大气污染物
	颗粒物
	t/a
	1.5716
	1.702
	-1.425
	1.8486
	+0.277

	
	非甲烷总烃
	t/a
	0.029
	2.47
	-0.029
	2.47
	+2.441

	
	二甲苯
	t/a
	0
	0.68
	/
	0.68
	+0.68

	
	氮氧化物
	t/a
	0.131
	/
	/
	0.131
	/

	
	二氧化硫
	t/a
	0.014
	/
	/
	0.014
	/

	生活污水
	排放量
	t/a
	792
	0
	0
	792
	0

	
	CODCr
	t/a
	0.158
	0
	0
	0.158
	0

	
	BOD5
	t/a
	0.063
	0
	0
	0.071
	0

	
	SS
	t/a
	0.083
	0
	0
	0.08
	0

	
	NH3-N
	t/a
	0.02
	0
	0
	0.02
	0

	
	TP
	t/a
	0.004
	0
	0
	0.004
	0

	
	TN
	t/a
	0.040
	0
	0
	0.040
	0

	生产废水
	排放量
	t/a
	777.6
	108
	/
	885.6
	+108

	
	pH
	/
	6-9
	/
	/
	6-9
	/

	
	CODCr
	t/a
	0.218
	0.008
	/
	0.226
	+0.008

	
	BOD5
	t/a
	/
	0.035
	0
	0.035
	+0.035

	
	SS
	t/a
	0.058
	0.005
	0
	0.063
	+0.005

	
	氨氮
	t/a
	0.033
	0.0003
	0
	0.0033
	+0.0003

	
	TN
	t/a
	0.037
	/
	/
	0.037
	/

	
	TP
	t/a
	0.004
	/
	/
	0.004
	/

	
	石油类
	t/a
	0.009
	0.0009
	/
	0.0099
	+0.0009

	
	LAS
	t/a
	0.014
	0.001
	/
	0.015
	+0.001

	
	氟化物
	t/a
	0.014
	/
	/
	0.014
	0

	
	二甲苯
	t/a
	/
	0.0001
	/
	0.0001
	+0.0001

	一般固废
	废边角料及不合格品
	t/a
	13
	/
	/
	13
	/

	
	废包装材料
	t/a
	0.5
	/
	/
	0.5
	/

	
	除尘器灰渣
	t/a
	2.705
	0
	0
	2.705
	0

	
	回收粉末
	t/a
	8.288
	4.143
	-8.288
	4.143
	-4.145

	危险废物
	废机油
	t/a
	0.05
	/
	/
	0.05
	/

	
	废机油桶
	t/a
	0.005
	/
	/
	0.005
	/

	
	废含油抹布
	t/a
	0.01
	/
	/
	0.01
	/

	
	废油漆渣
	t/a
	/
	0.097
	/
	0.097
	+0.097

	
	废活性炭
	t/a
	0.25
	6.72
	-0.25
	6.72
	+6.47

	
	废油漆桶
	t/a
	/
	0.2
	/
	0.2
	+0.2

	
	槽渣
	t/a
	0.02
	/
	/
	0.02
	/

	
	废包装桶
	t/a
	0.05
	/
	/
	0.05
	/

	生活垃圾
	生活垃圾
	t/a
	19.8
	/
	/
	19.8
	/


本项目场区四周状况见图2-4。
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	项目东面
	项目南面
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	项目西面
	项目北面


图2-5  场地四周现状照片
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[bookmark: _Toc241134452]三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	1、环境空气质量现状
（1）根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），环境空气常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5km范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定，需调查项目所在区域环境质量达标情况。为了解项目所在区域环境空气质量现状，本次评价引用江西省环境监测中心站于江西省生态环境厅网站发布的“2025年江西省各县（市、区）六项污染物浓度年均值”中安义县数据对本项目区域达标性进行判定，统计结果见表3-1。
表3-1   区域空气质量现状评价表
	序号
	污染物
	年评价指标
	现状浓度/（μg/m3）
	过渡阶段二级浓度限值/（μg/m3）
	占标率
/%
	达标
情况

	1
	SO2
	年平均质量浓度
	8
	60
	13.3
	达标

	2
	NO2
	年平均质量浓度
	15
	40
	37.5
	达标

	3
	PM10
	年平均质量浓度
	28
	60
	46.7
	达标

	4
	PM2.5
	年平均质量浓度
	15
	30
	50.0
	达标

	5
	CO
	日平均质量浓度95%位数值
	1000
	4000
	25.0
	达标

	6
	O3
	日最大8h平均质量浓度90%位数值
	134
	160
	83.8
	达标


从表3-1可知，项目所在地环境空气现状因子均可满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）过渡阶段二级浓度标准要求，环境空气质量现状良好。
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标，项目所在地2025年区域环境空气质量属达标区域。
（2）特征因子补充监测
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，可以引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据。”本项目国家、地方环境空气质量标准中标准限值要求的特征污染物为TSP、NOx、非甲烷总烃、二甲苯。本项目大气污染物非甲烷总烃、二甲苯不在《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中，故可不引用或补充现状监测数据加以说明。本项目涉及标准限值要求的特征污染物为总悬浮颗粒物（TSP）、氮氧化物（NOX），为了解周边环境空气现状情况，本次评价引用《江西金德锂铷盐铯盐及其副产品加工项目现状监测》（江西赣新检测有限公司，2025年9月18日~2025年9月24日）中监测数据对特征污染物进行达标判定。
1）监测点位
引用数据监测点位于安义县国泰公租房小区，国泰公租房小区位于本项目东北方向2075m，监测时间为2025年9月18日~2025年9月24日，数据引用可行。监测点信息详见表3-2。
表3-2  监测布点位置与本项目关系一览表
	监测点名称
	与项目位置关系
	监测因子

	
	方位
	距离（m）
	

	国泰公租房小区
	东北
	2075
	TSP、NOX


2）监测项目
TSP、NOX。
3）监测频次
连续监测7天，同时进行地面气象观测，记录当天的风向、风速、气温、气压等气象情况。
4）监测及分析方法
监测和分析按《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）和国家生态环境局颁布的《环境监测技术规范》、《空气和废气监测分析方法》执行，获取监测因子的浓度。
大气质量现状采用单项标准指数法，即：Iij=Cij/Csj
式中：Iij——第i种污染物在第j点的标准指数；
Cij——第i种污染物在第j点的监测值，mg/m3；
Csj——第i种污染物的评价标准，mg/m3。
5）环境空气监测结果分析
环境空气现状监测评价结果见表3-3。
表3-3  环境空气现状监测评价结果
	监测点位
	污染物
	平均
时间
	评价标准（μg/m3）
	监测浓度范围
（μg/m3）
	最大浓度占标率（%）
	超标率
	达标情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	国泰公租房小区
	TSP
	24小时平均值
	300
	131~147
	49
	0
	达标

	
	NOX
	24小时平均值
	70
	11~18
	25.7
	0
	达标

	
	
	一小时平
均值
	250
	11~18
	7.2
	0
	达标


由表3-3可知，项目废气特征因子TSP、NOX 24小时平均浓度可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准要求，环境空气质量现状良好。
2、地表水环境质量现状
项目所在区域受纳污水体为潦河，永修细房断面为潦河安义出境国考断面，位于园区污水处理厂尾水排放口下游，是潦河（安义段）水质管控考核断面，可表征本项目纳污水体潦河的水环境质量。
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》“2.地表水环境。引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。”为进一步了解项目所在区域的水质情况，本环评采用南昌市生态环境局公示的2026年6月南昌市地表水水质状况报告中关于永修细房的监测数据了解项目所在区域的水环境现状，监测评价标准为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)。详见表3-4。
表3-4  2026年6月南昌市地表水水质评价结果（摘录）
	序号
	断面名称
	考核县区
	执行类别
	水质类别
	超标因子

	1
	永修细房
	安义县
	Ⅲ
	Ⅱ
	无
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图3-1   2026年6月南昌市环境质量月报截图
根据2026年6月南昌市地表水水质状况报告可知，永修细房断面地表水环境质量良好，可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。
3、声环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的相关规定：厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目50m之内无声环境保护目标，因此，本评价无需开展声环境质量现状达标情况评价。
4、地下水、土壤质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的相关规定：原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。
本项目采用源头控制措施，根据项目生产特点，设置分区防渗等措施，不存在土壤、地下水环境污染途径，且项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，因此可不开展环境质量现状调查。
5、生态环境质量现状
本项目所在地为江西安义高新技术产业园区，不涉及新增用地。环境敏感程度较低，评价范围不属于自然保护区、风景名胜区、农田保护区、水源保护区，无文物保护点，同时无探明的矿床和珍稀动、植物资源。
综上所述，项目周边环境空气质量、地表水环境质量、声环境质量、地下水环境质量、土壤环境质量以及生态环境质量现状都符合功能区划的要求。

	环境保护目标
	1、环境保护目标
本项目位于江西安义高新技术产业园区。根据现场踏勘，大气环境500m范围内无自然保护区、风景名胜区等特殊保护区；声环境厂界外50m范围内无声环境保护目标；地下水环境厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。主要环境保护目标见表3-5。
表3-5  环境保护目标一览表
	环境要素
	环境保护对象名称
	坐标
	保护对象
	相对厂界距离（m）
	相对厂址方位
	规模
	质量标准

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	

	环境空气
	下山背
	-100
	40
	居住区
	100
	西北
	20户
	二类

	地表水环境
	潦河
	/
	/
	河流
	3100
	南
	/
	Ⅲ类

	声环境
	厂界50m范围内无声环境保护目标

	地下水环境
	厂界500m范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源

	生态环境
	无产业园区外建设项目新增用地


注：本次评价以厂区西北角为原点坐标（0，0），正东X轴为正方向，正北Y轴为正方向建立直角坐标系给出大气环境对应坐标。
2、控制目标
本项目主要环境保护目标如下：
（1）环境空气：项目区域大气环境质量保持《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准。
（2）地表水环境：项目区域附近地表水环境水质保持《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
（3）声环境：评价区域声环境质量满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准。
（4）固体废物：妥善处理固体废物，防止二次污染。

	污染
物排
放控
制标
准
	1、废气排放标准
运营期固化废气中颗粒物、SO2、NOX执行《工业炉窑大气污染物排放标准（试行）》（DB36 2187-2025）表1标准，其他废气中颗粒物、二甲苯执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，挥发性有机物（以非甲烷总烃为表征）排放执行《挥发性有机物综合排放控制标准（试行）》（DB_36 2186-2025）标准，项目大气污染物排放指标限值详见表3-6。
表3-6  大气污染物排放标准  单位：mg/m3
	污染源
	项目
	排放标准值
	标准名称

	喷粉粉尘（DA001）
	颗粒物
	最高允许排放浓度
	最高允许排放速率
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	
	120mg/m3
	3.5kg/h
	

	
	
	无组织监控限值
	1.0mg/m3
	

	喷漆废气（DA002）
	颗粒物
	最高允许排放浓度
	最高允许排放速率
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	
	120mg/m3
	3.5kg/h
	

	
	
	无组织监控限值
	1.0mg/m3
	

	
	非甲烷总烃
	最高允许排放浓度
	最高允许排放速率
	《挥发性有机物综合排放控制标准（试行）》（DB36 2186-2025）

	
	
	80mg/m3
	/
	

	
	
	无组织监控限值（厂界）
	4.0mg/m3
	

	
	
	无组织监控限值（厂区内）
	1h 平均浓度值
	10mg/m3
	

	
	
	
	任意一次浓度值
	30mg/m3
	

	
	二甲苯
	最高允许排放浓度
	最高允许排放速率
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	
	70mg/m3
	1.0kg/h
	

	
	
	无组织监控限值
	1.2mg/m3
	

	固化废气（DA003）
	颗粒物
	最高允许排放浓度
	最高允许排放速率
	《工业炉窑大气污染物排放标准（试行）》（DB36 2187-2025）

	
	
	30mg/m3
	/
	

	
	SO2
	最高允许排放浓度
	最高允许排放速率
	《工业炉窑大气污染物排放标准（试行）》（DB36 2187-2025）

	
	
	150mg/m3
	/
	

	
	NOX
	最高允许排放浓度
	最高允许排放速率
	《工业炉窑大气污染物排放标准（试行）》（DB36 2187-2025）

	
	
	300mg/m3
	/
	

	
	颗粒物
	最高允许排放浓度
	最高允许排放速率
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	
	120mg/m3
	3.5kg/h
	

	
	
	无组织监控限值
	1.0mg/m3
	

	
	VOCS（以非甲烷总烃为表征）
	最高允许排放浓度
	最高允许排放速率
	《挥发性有机物综合排放控制标准（试行）》（DB36 2186-2025）

	
	
	80mg/m3
	/
	

	
	
	无组织监控限值（厂界）
	4.0mg/m3
	

	
	
	无组织监控限值（厂区内）
	1h 平均浓度值
	10mg/m3
	

	
	
	
	任意一次浓度值
	30mg/m3
	

	
	二甲苯
	最高允许排放浓度
	最高允许排放速率
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	
	70mg/m3
	1.0kg/h
	

	
	
	无组织监控限值
	1.2mg/m3
	

	厂界
	非甲烷总烃
	无组织监控限值
	4.0mg/m3
	《挥发性有机物综合排放控制标准（试行）》（DB36 2186-2025）

	厂区内
	非甲烷总烃
	无组织监控限值（厂区内）
	1h 平均浓度值
	10mg/m3
	《挥发性有机物综合排放控制标准（试行）》（DB36 2186-2025）

	
	
	
	任意一次浓度值
	30mg/m3
	


2、废水排放标准
本项目废水外排废水为生活污水和生产废水。生活污水经化粪池预处理后排入园区污水管网，生产废水依托江西虹粤铝业有限公司污水处理站处理后排入园区污水管网，满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准及江西安义高新技术产业园区污水处理厂接管标准后经园区污水处理厂深度处理，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002，含2025年修改单）一级A标准后排入潦河。废水执行标准见表3-7。
表3-7  水污染物排放标准  单位：mg/L
	标准
	pH
	CODCr
	BOD5
	SS
	NH3-N
	TP
	总氮
	石油类
	LAS
	氟化物
	二甲苯

	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准
	6~9
	500
	300
	400
	/
	/
	/
	20
	20
	20
	1.0

	江西安义高新技术产业园区污水处理厂接管标准
	6~9
	500
	300
	300
	45
	8
	70
	10
	/
	/
	/

	本项目执行标准
	6~9
	500
	300
	300
	45
	8
	70
	20
	20
	20
	1.0

	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002，含2025年修改单）一级A标准
	6~9
	50
	10
	10
	5（8）
	0.5
	15
	1
	0.5
	/
	/


3、噪声排放标准
本项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。具体限值见表3-8。
表3-8  工业企业厂界环境噪声排放标准
	位置
	昼间
	夜间
	采用标准

	厂界四周
	65
	55
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准


4、固体废物
一般工业固体废物贮存过程满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关标准。

	总量控制指标
	根据中华人民共和国生态环境部办公厅关于印发《“十五五”污染减排工作方案编制技术指南》的通知（环办综合函〔2025〕184号）及南昌市生态环境局有关规定，本项目运营期总量控制指标有COD、TP、VOCs和NOx。
一、现有项目总量计算
（1）废水
现有项目主要外排废水为生活污水和生产废水。现有项目生活污水排放量792 m3/a，生产废水排放量777.6m3/a，总废水排放量1569.6 m3/a。现有项目废水依托江西虹粤铝业有限公司污水处理站处理后排入江西安义高新技术产业园区污水处理厂处理。经江西安义高新技术产业园区污水处理厂进一步处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入潦河。
表3-9  现有项目生活污水污染源产生、排放汇总表
	产排污环节
	类别
	污染物
种类
	污染物产生量和浓度
	污染物排放量和浓度

	
	
	
	废水量
	产生浓度
	产生量
	废水量
	处理效率
	排放浓度
	排放量

	
	
	
	m3/a
	mg/L
	t/a
	m3/a
	%
	mg/L
	t/a

	办公生活
	生活污水
	COD
	792
	250
	0.198
	792
	20
	200
	0.158

	
	
	NH3-N
	
	25
	0.020
	
	/
	25
	0.020

	
	
	TP
	
	5
	0.004
	
	/
	5
	0.004


表3-10  现有项目生产废水污染源产生、排放汇总表
	产排污环节
	类别
	污染物
种类
	污染物产生量和浓度
	污染物排放量和浓度

	
	
	
	废水量
	产生浓度
	产生量
	废水量
	处理效率
	排放浓度
	排放量

	
	
	
	m3/a
	mg/L
	t/a
	m3/a
	%
	mg/L
	t/a

	前处理
	生产废水
	COD
	777.6
	800
	0.622
	777.6
	65
	280
	0.218

	
	
	NH3-N
	
	70
	0.054
	
	40
	42
	0.033

	
	
	TP
	
	10
	0.008
	
	50
	5
	0.004


水污染物总量控制指标：
考核指标：
COD：200mg/L×792m3/a×10-6+280×777.6m3/a×10-6=0.376t/a；
NH3-N：25mg/L×792m3/a×10-6+42×777.6m3/a×10-6=0.052t/a；
TP：5mg/L×792m3/a×10-6+5×777.6m3/a×10-6=0.008t/a。
控制指标：
COD：50mg/L×1569.6m3/a×10-6=0.078t/a；
NH3-N：5mg/L×1569.6m3/a×10-6=0.008t/a；
TP：0.5mg/L×1569.6m3/a×10-6=0.001t/a。
（2）废气
现有项目VOCs来源于固化。固化室采用负压收集的形式，整体收集效率90%，固化年均工作时间为2640h，风机风量为20000m3/h。固化废气经活性炭吸附处理，VOCs处理效率30%。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“33-37，431-434 机械行业系数手册”中“14 涂装”的排污系数中涂装件-喷塑后烘干VOCs产污系数为1.2kg/t原料，粉末涂料用量为32.31t/a，计算得出喷粉固化废气VOCs（以非甲烷总烃计）产生量为0.039t/a。现有项目固化废气经活性炭处理后通过一根15m排气筒（DA002）排放。固化VOCs有组织产生量为0.035t/a，有组织排放量为0.025t/a，无组织排放量为0.004t/a。
现有项目天然气年最大使用量为70000m3/a，设备每天运行8小时，年工作330天，年运行时数为2640小时。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“33-37，431-434 机械行业系数手册”中“14 涂装”天然气的排污系数计算，现有项目天然气燃烧SO2的产生和排放量为0.014t/a；NOX产生和排放量为0.131t/a。
VOCs总量控制指标：
0.039×90%×（1-30%）＝0.025t/a
NOx总量控制指标：
7万m3/a×0.00187kg/m3×10=0.131t/a。
二、本项目总量计算
（1）废水
本项目新增废水为水幕帘、喷淋塔产生废水，水幕帘、喷淋塔产生废水量为108m3/a。项目生产废水水质参照《江西晶科铝业有限公司铝型材加工改扩建项目环境影响报告表》，《喷漆废水处理工程设计实例-罗春霖》（厦门科林尔环保科技有限公司，福建，厦门，361000），COD、NH3-N的污染物浓度分别为200mg/L、4.2mg/L。
本项目外排废水排放量108m3/a，项目废水依托江西虹粤铝业有限公司污水处理站处理后排入江西安义高新技术产业园区污水处理厂处理。经江西安义高新技术产业园区污水处理厂进一步处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入潦河，COD、NH3-N、TP总量考核浓度按排放浓度计算，总量控制浓度分别按50mg/L、5mg/L和0.5mg/L计算。
表3-11  本项目生产废水污染源产生、排放汇总表
	产排污环节
	类别
	污染物
种类
	污染物产生量和浓度
	污染物排放量和浓度

	
	
	
	废水量
	产生浓度
	产生量
	废水量
	处理效率
	排放浓度
	排放量

	
	
	
	m3/a
	mg/L
	t/a
	m3/a
	%
	mg/L
	t/a

	水幕帘、喷淋
	生产废水
	COD
	108
	200
	0.022
	108
	65
	70
	0.008

	
	
	NH3-N
	
	4.2
	0.0005
	
	40
	2.52
	0.0003


水污染物总量控制指标：
考核指标：
COD：70mg/L×108m3/a×10-6=0.008t/a；
NH3-N：2.52mg/L×108m3/a×10-6=0.0003t/a；
控制指标：
COD：50mg/L×108m3/a×10-6=0.005t/a；
NH3-N：5mg/L×108m3/a×10-6=0.0005t/a；
（2）废气
根据《污染源源强核算技术指南汽车制造》（HJ1097-2020）附录E，水性漆VOCs挥发量占比一般为：喷涂环节75%、烘干（固化）环节25%。本次核算参照HJ1097-2020取喷涂75%、固化25%。本项目水性漆用量为10.05t/a，含固率60%，喷涂附着率65%。本项目喷水性漆挥发性有机物的产污系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(2021年“33-37，431-434机械行业系数手册”14涂装中喷漆(水性漆)挥发性有机物的产污系数135 kg/t-原料。喷水性漆工段年均工作时间为960h，风机风量为20000m3/h，废气收集效率90%，废气治理工艺为水幕帘+喷淋塔+活性炭吸附，漆雾去除效率80%，VOCs处理效率30%。则漆雾产生量为2.11t/a，VOCs总产生量为1.36t/a，其中：喷涂工序VOCs产生量为1.02t/a，固化工序VOCs产生量为0.34t/a。喷水性漆颗粒物产生量为2.11t/a，VOCs产生量为1.36t/a。
喷漆及喷漆后烘干（固化）根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“33-37，431-434 机械行业系数手册”中“14 涂装”的排污系数中涂装件-喷漆（油性漆），VOCs产污系数为486kg/t原料，喷漆后烘干（油性漆）VOCs产污系数为121kg/t原料可知喷漆、固化过程的VOCs产生比例约为4:1。本项目加工对象为金属铝单板，工序包含喷漆 + 喷漆后烘干固化，与手册 “涂装件‑喷漆油性漆” 工况匹配，原料统计基数为油性漆 + 稀释剂总投入量，系数适用。以挥发性有机物全部挥发计，底漆、面漆、光面漆及稀释剂挥发分1.67t/a（二甲苯0.93t/a），其中喷漆废气VOCs产生量1.34t/a（二甲苯0.74t/a），喷漆后烘干（固化）废气VOCs产生量约0.33t/a（二甲苯0.19t/a）。
喷油性漆颗粒物产生量1.4t/a，VOCs产生量1.34t/a，二甲苯产生量0.74t/a。
综上喷水性漆与油性漆VOCs产生总量为2.7t/a。废气整体收集效率90%，去除效率30%。
漆室采用负压收集的形式，整体收集效率90%，喷漆工段年均工作时间为1600h，风机风量为20000m3/h。喷漆废气经水幕帘+喷淋塔+活性炭吸附处理，颗粒物去除效率80%（参考《安义县鑫鼎泰年产3000套太空舱铝单板项目》），VOCs、二甲苯去除效率30%（根据《江西省生态环境厅关于做好2022年主要大气污染物总量减排核算工作的通知》（赣环大气〈2022〉26号）表1可知，活性炭吸附（集中再生）去除率为30%）。
固化室采用负压收集的形式，整体收集效率90%，固化年均工作时间为2640h，风机风量为20000m3/h。固化废气经活性炭吸附处理，VOCs处理效率30%。
喷粉后烘干（固化）根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“33-37，431-434 机械行业系数手册”中“14 涂装”的排污系数中涂装件-喷塑后烘干VOCs产污系数为1.2kg/t原料，粉末涂料用量为16.15t/a，计算得出喷粉固化废气VOCs产生量为0.019t/a。
由前文可知喷水性漆固化工序VOCs产生量为0.34t/a；油性漆固化工序VOCs产生量为0.33t/a（二甲苯0.19t/a）。
综上，固化、天然气燃烧VOCs产生总量为0.689t/a。废气整体收集效率90%，去除效率30%。
现有项目天然气年最大使用量为70000m3/a，设备每天运行8小时，年工作330天，年运行时数为2640小时。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“33-37，431-434 机械行业系数手册”中“14 涂装”天然气的排污系数计算，现有项目天然气燃烧SO2的产生和排放量为0.014t/a；NOX产生和排放量为0.131t/a。
VOCs总量控制指标：
2.7×90%×（1-30%）+0.689×90%×（1-30%）＝2.135t/a
NOx总量控制指标：
7万m3/a×0.00187kg/m3×10=0.131t/a。
三、本项目申请总量说明
根据中华人民共和国生态环境部办公厅关于印发《“十五五”污染减排工作方案编制技术指南》的通知（环办综合函〔2025〕184号）及南昌市生态环境局有关规定，本项目运营期总量控制指标有COD、NH3-N、VOCs、NOx，经计算本项目COD、NH3-N、VOCs、NOx总量控制指标分别为0.005t/a、0.0005t/a、2.135t/a、0.131t/a。现有项目COD、NH3-N、TP、VOCs、NOx总量控制指标分别为0.078t/a、0.008t/a、0.001t/a、0.025t/a、0.131t/a。本次需新增申请COD总量控制指标0.005t/a，NH3-N总量控制指标0.0005t/a，VOCs的总量控制指标2.11t/a。
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	1、废气
（1）废气污染源情况
本项目废气污染源排放情况见表4-1。
表4-1  废气污染源产排情况汇总表
	产排污环节
	排放形式
	污染物种类
	污染物产生量和浓度
	污染治理设施
	污染物排放量和浓度
	排放口基本情况
	排放标准

	
	
	
	产生浓度
mg/m3
	产生量
	处理能力
	收集效率
	去除效率
	是否可行技术
	处理工艺
	排放浓度
mg/m3
	排放量
	编号及名称
	高度
	内径
	温度
	类型
	地理
坐标
	浓度
mg/m3
	速率
kg/h

	
	
	
	
	kg/h
	t/a
	m3/h
	%
	%
	
	
	
	kg/h
	t/a
	/
	m
	m
	℃
	/
	/
	
	

	喷粉粉尘
	有组织
	颗粒物
	279.533
	4.193
	4.361
	15000
	90
	95
	是
	旋风+袋式除尘器
	14
	0.21
	0.218
	DA001
	15
	0.5
	25
	一般排放口
	E115°36′6.99″
N28°51′55.41″
	120
	3.5

	
	无组织
	颗粒物
	/
	0.465
	0.484
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0.465
	0.484
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	1.0
	/

	喷漆废气
	有组织
	颗粒物
	98.72
	1.97
	3.16
	20000
	90
	80
	是
	水幕帘+喷淋塔+活性炭吸附
	19.74
	0.39
	0.63
	DA002
	15
	0.6
	25
	一般排放口
	E115°36′6.68″
N28°51′55.35″
	120
	3.5

	
	
	非甲烷总烃
	75.94
	1.52
	2.43
	
	90
	30
	是
	
	53.16
	1.06
	1.70
	
	
	
	
	
	
	80
	/

	
	
	二甲苯
	20.81
	0.42
	0.67
	
	90
	30
	是
	
	14.57
	0.29
	0.47
	
	
	
	
	
	
	40
	0.5

	
	无组织
	颗粒物
	/
	0.22
	0.35
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0.22
	0.35
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	1.0
	/

	
	
	非甲烷总烃
	
	0.17
	0.27
	
	
	
	
	
	
	0.17
	0.27
	
	
	
	
	
	
	4.0
	

	
	
	二甲苯
	
	0.05
	0.07
	
	
	
	
	
	
	0.05
	0.07
	
	
	
	
	
	
	1.2
	

	固化、
天然气燃烧废气
	有组织
	非甲烷总烃
	12
	0.24
	0.62
	20000
	90
	30
	是
	活性炭吸附
	8
	0.16
	0.43
	DA003
	15
	0.5
	45
	一般排放口
	E115°36′5.54″
N28°51′54.96″
	80
	5

	
	
	二甲苯
	3
	0.06
	0.17
	
	
	
	
	
	2
	0.05
	0.12
	
	
	
	
	
	
	40
	0.5

	
	
	颗粒物
	14.7
	0.008
	0.02
	
	
	
	
	
	14.7
	0.008
	0.02
	
	
	
	
	
	
	30
	/

	
	
	氮氧化物
	137.6
	0.050
	0.131
	
	
	
	
	
	137.6
	0.050
	0.131
	
	
	
	
	
	
	300
	/

	
	
	二氧化硫
	21.0
	0.005
	0.014
	
	
	
	
	
	21.0
	0.005
	0.014
	
	
	
	
	
	
	150
	/

	
	无组织
	非甲烷总烃
	/
	0.03
	0.07
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0.03
	0.07
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	4.0
	/

	
	
	二甲苯
	
	0.01
	0.02
	
	
	
	
	
	
	0.01
	0.02
	
	
	
	
	
	
	1.2
	/


表4-2  废气污染源非正常排放汇总表
	产排污环节
	排放形式
	污染物种类
	非正常排放频次
	污染物排放量和浓度
	排放口基本情况
	控制措施

	
	
	
	次数
	单次持续时间
	总排放时间
	排放浓度
mg/m3
	排放量
	编号及名称
	高度
	内径
	温度
	类型
	地理
坐标
	

	
	
	
	次/年
	小时
	小时
	
	kg/h
	kg/a
	/
	m
	m
	℃
	/
	/
	

	喷粉粉尘
	有组织
	颗粒物
	2
	1
	2
	279.533
	4.193
	8.386
	DA001
	15
	0.5
	25
	一般排放口
	E115°36′6.99″
N28°51′55.41″
	企业应加强管理，一旦废气治理系统故障，立即停产检修，防止事故废气排放

	喷漆废气
	有组织
	颗粒物
	2
	1
	2
	98.72
	1.97
	3.94
	DA002
	15
	0.6
	25
	一般排放口
	E115°36′6.68″
N28°51′55.35″
	

	
	
	非甲烷总烃
	2
	1
	2
	75.94
	1.52
	3.04
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	二甲苯
	2
	1
	2
	20.81
	0.42
	0.84
	
	
	
	
	
	
	

	固化、
天然气燃烧废气
	有组织
	非甲烷总烃
	2
	1
	2
	12
	0.24
	0.48
	DA003
	15
	0.5
	45
	一般排放口
	E115°36′5.54″
N28°51′54.96″
	

	
	
	二甲苯
	2
	1
	2
	3
	0.06
	0.12
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	颗粒物
	2
	1
	2
	14.7
	0.008
	0.016
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	氮氧化物
	
	
	
	137.6
	0.050
	0.1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	二氧化硫
	
	
	
	21.0
	0.005
	0.01
	
	
	
	
	
	
	


非正常工况下污染物的排放浓度会有一定程度的增加，建设单位应加强对废气处理装置的管理、检查，尽量降低、避免非正常情况的发生，针对非正常排放情况采取的具体措施如下：
（1）建设单位在生产过程中应加强管理，发生废气污染物异常排放时应立刻停止污染工段的作业，待异常事故处理完成后方可投入生产；
（2）定期对活性炭进行检查和更换；定期检查并建立台账，一旦发现内外压差及风速过大，应立即停产并排查设备故障原因，及时调整运行参数并维修设备；
（3）加强废气处理装置的日常维护和保养，及时监控污染物治理效果，发现故障或效率降低立即检修，直至排除故障；加强职工的环保培训，杜绝运行过程中的不规范操作，实现精细化管理；
（4）建立健全的环保机构，配制必要的监测仪器，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制。




	运营期环境影响和保护措施
	（2）污染源强核算过程
本项目废气主要有喷粉粉尘、喷漆废气、固化废气、天然气燃烧废气。
1）喷粉粉尘
本项目用静电粉末喷粉工艺，参考《污染源源强核算技术指南 汽车制造》（HJ 1097-2020）中粉末喷涂静电喷涂工艺，本项目粉末涂料附着率取65%，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“33-37，4031-434机械行业系数手册”中“14 涂装”中喷塑的颗粒物产污系数为300kg/t-原料。本项目年消耗粉末涂料16.15t，喷粉工段年均工作时间为1040h，风机风量15000m3/h，则颗粒物产生量为4.845t/a（4.659kg/h）。本项目喷粉在喷粉线配套的粉末喷涂室内进行，喷房为密闭结构，仅留出入口小部分敞开，操作时喷房内未附着在工件的粉末通过旋风+袋式除尘器处理。然项目密闭负压收集效率约90%，旋风+袋式除尘器装置回收处理效率可达95%，回收后的粉尘回用于喷粉工艺，未收集的剩余10%废气逸出密闭间，以无组织形式排放。则喷粉粉尘颗粒物有组织产生量为4.361t/a（4.193kg/h），有组织产生浓度为279.533mg/m3，颗粒物有组织排放量为0.218t/a（0.210kg/h），有组织排放浓度为14mg/m3，无组织排放量为0.484t/a（0.465kg/h）。喷粉产生的颗粒物通过一根15m高排气筒（DA001）排放。
2）喷水性漆废气
根据《污染源源强核算技术指南汽车制造》（HJ1097-2020）附录E，水性漆VOCs挥发量占比一般为：喷涂环节75%、烘干（固化）环节25%。本次核算参照HJ1097-2020取喷涂75%、固化25%。本项目水性漆用量为10.05t/a，含固率60%，喷涂附着率65%。本项目喷水性漆挥发性有机物的产污系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(2021年“33-37，431-434机械行业系数手册”14涂装中喷漆(水性漆)挥发性有机物的产污系数135 kg/t-原料。喷水性漆工段年均工作时间为960h，风机风量为20000m3/h，废气收集效率90%，废气治理工艺为水幕帘+喷淋塔+活性炭吸附，漆雾去除效率80%，VOCs处理效率30%。则漆雾产生量为2.11t/a，VOCs总产生量为1.36t/a，其中：喷涂工序VOCs产生量为1.02t/a，固化工序VOCs产生量为0.34t/a。
喷水性漆颗粒物产生量为2.11t/a，VOCs产生量为1.36t/a。
3）喷油性漆废气
根据油漆成分报告，本项目挥发性有机物主要为丙二醇甲醚醋酸酯（PMA）、二甲苯、醋酸丁酯，常温喷涂、烘干过程主要发生物理挥发，不发生化学分解，废气污染物以PMA、二甲苯、醋酸丁酯蒸气为主，计入VOCs，本项目VOCs以非甲烷总烃表征。项目喷漆线为负压设计，喷漆废气不易逸散。调漆稀释位于喷漆房内，喷枪清洗位于喷漆房内，使用稀释剂清洗，清洗后产生的废溶剂用于调漆，故喷枪清洗废气、调漆废气汇同喷漆废气经收集后一并进入“水幕帘+喷淋塔+活性炭吸附”处理，已纳入喷漆废气内，不单独核算。喷漆室采用负压收集的形式，根据《江西省生态环境厅关于做好2022年主要大气污染物总量减排核算工作的通知》（赣环大气〔2022〕26号），整体收集效率90%，喷油性漆工段年均工作时间为640h，风机风量为20000m3/h。喷漆废气经水幕帘+喷淋塔+活性炭吸附处理，颗粒物去除效率80%，VOCs处理效率30%。
颗粒物：
根据油漆、稀释剂用量参数表可知固态组分为2.8 t/a。固态组分附着率按50%计算，50%散发在喷漆室内，形成漆雾，颗粒物产生量1.4t/a。
非甲烷总烃、二甲苯：
喷漆及喷漆后烘干（固化）根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“33-37，431-434 机械行业系数手册”中“14 涂装”的排污系数中涂装件-喷漆（油性漆），VOCs产污系数为486kg/t原料，喷漆后烘干（油性漆）VOCs产污系数为121kg/t原料可知喷漆、固化过程的VOCs产生比例约为4:1。本项目加工对象为金属铝单板，工序包含喷漆 + 喷漆后烘干固化，与手册 “涂装件‑喷漆油性漆” 工况匹配，原料统计基数为油性漆 + 稀释剂总投入量，系数适用。以挥发性有机物全部挥发计，底漆、面漆、光面漆及稀释剂挥发分1.67t/a（二甲苯0.93t/a），其中喷漆废气VOCs产生量1.34t/a（二甲苯0.74t/a），喷漆后烘干（固化）废气VOCs产生量约0.33t/a（二甲苯0.19t/a）。
喷油性漆颗粒物产生量1.4t/a，VOCs产生量1.34t/a，二甲苯产生量0.74t/a。
综上喷水性漆与油性漆颗粒物产生总量为3.51t/a，VOCs产生总量为2.7t/a，二甲苯产生总量为0.74t/a。漆室采用负压收集的形式，整体收集效率90%，喷漆工段年均工作时间为1600h，风机风量为20000m3/h。喷漆废气经水幕帘+喷淋塔+活性炭吸附处理，颗粒物去除效率80%（参考《安义县鑫鼎泰年产3000套太空舱铝单板项目》），VOCs、二甲苯去除效率30%（根据《江西省生态环境厅关于做好2022年主要大气污染物总量减排核算工作的通知》（赣环大气〈2022〉26号）表1可知，活性炭吸附（集中再生）去除率为30%）。
则喷漆颗粒物有组织产生量3.16t/a，产生速率为1.97kg/h，产生浓度98.72mg/m3，有组织排放量为0.63t/a，排放速率为0.39kg/h，排放浓度19.74mg/m3；颗粒物无组织排放量约为0.35t/a，排放速率0.22kg/h。
则喷漆VOCs有组织产生量2.43t/a，产生速率为1.52kg/h，产生浓度75.94mg/m3，有组织排放量为1.70t/a，排放速率为1.06kg/h，排放浓度53.16mg/m3；VOCs无组织排放量约为0.27t/a，排放速率0.17kg/h。
则喷漆二甲苯有组织产生量0.67t/a，产生速率为0.42kg/h，产生浓度20.81mg/m3，有组织排放量为0.47t/a，排放速率为0.29kg/h，排放浓度14.57mg/m3；二甲苯无组织排放量约为0.07t/a，排放速率0.05kg/h。
喷水性漆、油性漆废气经水幕帘+喷淋塔+活性炭吸附处理后通过一根15m高排气筒（DA002）排放。
喷漆废气风量计算：
喷漆房废气收集风量采用控制风速法核算，按喷漆房操作开口面积、控制风速0.6m/s计算，考虑1.1漏风系数；计算公式为：
Q=3600×A×v
Q：收集风量，m3/h；
A：操作开口面积，4.5m*2m=9m2；
V：控制风速，0.6m/s；
可计算出本项目所需收集风量为19440m3/h，考虑风量损耗等因素，风机风量为20000m3/h。
4）固化废气
固化室采用负压收集的形式，整体收集效率90%，固化年均工作时间为2640h，风机风量为20000m3/h。固化废气经活性炭吸附处理，VOCs处理效率30%。
喷粉后烘干（固化）根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“33-37，431-434 机械行业系数手册”中“14 涂装”的排污系数中涂装件-喷塑后烘干VOCs产污系数为1.2kg/t原料，粉末涂料用量为16.15t/a，计算得出喷粉固化废气VOCs产生量为0.019t/a。
由前文可知喷水性漆固化工序VOCs产生量为0.34t/a；油性漆固化工序VOCs产生量为0.33t/a（二甲苯0.19t/a）。
5）天然气燃烧废气
本项目烘干、固化热源来自天然气燃烧。根据厂家提供信息，本项目天然气年最大使用量为70000m3/a，设备每天运行8小时，年工作330天，年运行时数为2640小时。项目主要污染物为烟尘、SO2、NOX和烟气黑度，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“33-37，431-434 机械行业系数手册”中“14 涂装”天然气的排污系数，产生的主要污染物SO2、NOX、烟尘产污系数见表4-3。经计算，本项目天然气燃烧SO2的产生和排放量为0.014t/a，排放速率0.005kg/h；NOX产生和排放量为0.131t/a，排放速率0.050kg/h。颗粒物产生量为0.02t/a。
表4-3  废气污染源产排情况汇总表
	原料
	污染物
	单位
	排污系数
	天然气用量
	污染产生量
	污染物排放速率
	污染物排放浓度

	天然气
	工业废气量
	m3/m3原料
	13.6
	70000m3/a
	952000m3/a
	/
	/

	
	SO2
	kg/m3原料
	0.000002S
	
	0.014t/a
	0.005kg/h
	14.7mg/m3

	
	NOX
	kg/m3原料
	0.00187
	
	0.131t/a
	0.050kg/h
	137.6mg/m3

	
	烟尘
	kg/m3原料
	0.000286
	
	0.02t/a
	0.008kg/h
	21.0mg/m3


注：产污系数表中S指收到基硫分（取值范围0-100，燃料为气体时，取值范围>=0）。《天然气》（GB17820-2018）表1天然气质量要求二类中总硫（以硫计）100mg/m3，本项目产污系数中S取值100。
综上，固化、天然气燃烧VOCs产生总量为0.689t/a，二甲苯产生总量为0.19t/a。废气整体收集效率90%，固化年均工作时间为2640h，风机风量为20000m3/h。固化废气经活性炭吸附处理，去除效率30%。
则固化、天然气燃烧VOCs有组织产生量0.62t/a，产生速率为0.24kg/h，产生浓度12mg/m3，有组织排放量为0.43t/a，排放速率为0.16kg/h，排放浓度8mg/m3；VOCs无组织排放量约为0.069t/a，排放速率0.026kg/h。
固化、天然气燃烧二甲苯有组织产生量0.17t/a，产生速率为0.06kg/h，产生浓度3mg/m3，有组织排放量为0.12t/a，排放速率为0.05kg/h，排放浓度2.5mg/m3；二甲苯无组织排放量约为0.02t/a，排放速率0.01kg/h。
固化、天然气燃烧废气通过一根15m高排气筒（DA003）排放。
（3）废气治理设施可行性分析
本项目喷粉粉尘通过旋风+袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放（DA001）。喷漆废气通过水幕帘+喷淋塔+活性炭吸附处理后经15m高排气筒排放（DA002），固化废气通过活性炭吸附处理后经15m高排气筒排放（DA003）。天然气燃烧废气经15m高排气筒排放（DA003）。
参考《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020），本项目喷粉粉尘采用旋风+袋式除尘器处理工艺，喷漆废气采用水幕帘+喷淋塔+活性炭吸附处理工艺，固化废气采用活性炭吸附处理工艺均为可行技术。
本项目DA001、DA002、DA003 排气筒高度均为15m；依据 GB16297‑1996，排气筒不低于15m，且应高出200m范围内最高建筑物 5m 以上；根据现场踏勘，项目周边 200m 范围内最高厂房建筑高度不超过10m，满足标准要求；DA003 同时满足 DB36 2187‑2025 工业炉窑排气筒≥15m 的要求；各排气筒均配套设置规范采样口及采样平台，满足监测条件。
根据《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（生态环境部公告2013年第31号），对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放；含有有机卤素成分VOCs的废气，宜采用非焚烧技术处理；恶臭气体污染源可采用生物技术、等离子体技术、吸附技术、吸收技术、紫外光高级氧化技术或组合技术等进行净化。项目喷漆后固化废气可采用吸收技术净化后达标排放，且工艺设置一级活性炭吸附，可有效处理有机废气，符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（生态环境部公告2013年第31号）的要求。
根据《江西省生态环境厅关于印发江西省重点行业挥发性有机物综合治理方案的通知》（赣环大气〔2019〕20号），符合采用一次性活性炭吸附技术。本项目采用一级活性炭吸附，定期更换活性炭，处理效率可达30%，废气排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求，因此，本项目喷漆、固化废气治理设施可行。
本工程选用的活性炭主要技术性能如下：
	序号
	项目
	参数

	1
	活性炭类型
	蜂窝状

	2
	碘值要求
	不低于800毫克/克

	3
	一次装填量
	480kg

	4
	更换周期
	喷漆20天，固化100天


天然气属于清洁能源，废气排放烟气黑度、SO2、烟尘、NOX可满足《工业炉窑大气污染物排放标准（试行）》（DB36 2187-2025）表1标准要求。《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ 1121-2020）附录A.1废气可行技术参考表，产生的二氧化硫、颗粒物污染物来自加热工艺，采用燃气或净化后煤制气、袋式除尘、静电除尘为可行技术，本项目加热采用天然气，从源头控制二氧化硫、颗粒物产生量，符合相关规定，因此本项目天然气燃烧烟气通过15m高排气筒排放可行。
（4）等效排放速率
本项目喷粉粉尘排气筒与喷漆废气排气筒距离约15m，两根排气筒高度之和为30m。根据《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）“当排气筒1和排气筒2排放同一种污染物，其距离小于该两个排气简的高度之和时，应以一个等效排气筒代表该两个排气筒，等效排气筒污染物排放速率为Q=Q1+Q2”，本项目颗粒物排放速率分别为0.210kg/h（喷粉粉尘排气筒）和0.39kg/h（喷漆废气排气筒），故本项目颗粒物等效排放速率为0.6kg/h。
（5）无组织废气管控要求
1）粉末涂料粉状物料应袋装、箱装或罐装，并存放于原料区；
2）粉状、粒状等易散发粉尘的物料厂内转移、输送过程，应封闭或采取覆盖等抑尘措施；转移、输送、装卸过程中产尘点应采取集气除尘措施，或喷淋（雾）等抑尘措施；
3）除尘器卸灰口应采取遮挡等抑尘措施，除尘灰不得直接卸落到地面。除尘灰采取袋装、罐装等密闭措施收集、存放和运输；
4）厂区道路应硬化，并采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁；
5）盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。转移VOCs物料时，应采用密闭容器；
6)无组织排放废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待排除故障或检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施；
7）企业应按照HJ944要求建立台账，记录无组织排放废气收集系统、污染治理设施及其他无组织排放控制措施的主要运行信息，如运行时间、废气收集量和处理量、VOCs处理设施关键运行参数（操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、吸收液用量等）、喷淋/喷雾（水或其他化学稳定剂）作业周期和用量等。台账保存期限不少于5年。
（6）废气监测要求
根据《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ 1086-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020），本项目废气监测计划见表4-4。
表4-4  废气监测计划一览表
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	排放标准

	DA001
	颗粒物
	1次/年
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	DA002
	颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯
	1次/年
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	
	
	《挥发性有机物综合排放控制标准（试行）》（DB_362186-2025）

	DA003
	非甲烷总烃、二甲苯、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
	1次/年
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《挥发性有机物综合排放控制标准（试行）》（DB_362186-2025）、《工业炉窑大气污染物排放标准（试行）》（DB362187-2025）

	厂界
	颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯
	1次/半年
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	
	
	《挥发性有机物综合排放控制标准（试行）》（DB_362186-2025）
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	2、废水
（1）废水污染源情况
本项目废水污染源产排情况见表4-5。
表4-5   废水污染源产生、排放汇总表
	产排污环节
	类别
	污染物
种类
	污染物产生量和浓度
	污染治理设施
	污染物排放量和浓度
	排放口基本情况
	排放标准

	
	
	
	废水量
	产生浓度
	产生量
	处理能力
	主要治理工艺
	去除效率
	是否可行技术
	废水量
	排放浓度
	排放量
	排放
方式
	排放去向
	排放规律
	排放编号及名称
	排放类型
	地理
坐标
	浓度
mg/L

	
	
	
	m3/a
	mg/L
	t/a
	m3/d
	
	%
	
	m3/a
	mg/L
	t/a
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	

	员工生活
	生活污水
	pH
	792
	6~9
	/
	/
	化粪池
	/
	是
	792
	6~9
	/
	间接排放
	安义高新技术产业园区污水处理厂
	间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律
	DW001，废水总排口
	一般排放口
	E115°36′4.14″
N28°51′55.08″
	6~9

	
	
	CODCr
	
	250
	0.198
	
	
	20
	
	
	200
	0.158
	
	
	
	
	
	
	500

	
	
	BOD5
	
	100
	0.079
	
	
	20
	
	
	80
	0.063
	
	
	
	
	
	
	300

	
	
	SS
	
	150
	0.119
	
	
	33
	
	
	105
	0.083
	
	
	
	
	
	
	300

	
	
	NH3-N
	
	25
	0.02
	
	
	/
	
	
	25
	0.02
	
	
	
	
	
	
	45

	
	
	TN
	
	50
	0.040
	
	
	/
	
	
	50
	0.040
	
	
	
	
	
	
	70

	
	
	TP
	
	5
	0.004
	
	
	/
	
	
	5
	0.004
	
	
	
	
	
	
	8

	前处理
	生产废水
	CODCr
	777.6
	800
	0.622
	/
	中和池+絮凝池
	65
	是
	777.6
	280
	0.218
	
	
	
	
	
	
	500

	
	
	SS
	
	300
	0.233
	
	
	75
	
	
	75
	0.058
	
	
	
	
	
	
	300

	
	
	氨氮
	
	70
	0.054
	
	
	40
	
	
	42
	0.033
	
	
	
	
	
	
	45

	
	
	TN
	
	80
	0.062
	
	
	40
	
	
	48
	0.037
	
	
	
	
	
	
	70

	
	
	TP
	
	10
	0.008
	
	
	50
	
	
	5
	0.004
	
	
	
	
	
	
	8

	
	
	石油类
	
	30
	0.023
	
	
	60
	
	
	12
	0.009
	
	
	
	
	
	
	20

	
	
	LAS
	
	50
	0.039
	
	
	65
	
	
	17.5
	0.014
	
	
	
	
	
	
	20

	
	
	氟化物
	
	43.72
	0.034
	
	
	60
	
	
	17.49
	0.014
	
	
	
	
	
	
	20

	水幕帘、喷淋塔
	
	CODCr
	108
	200
	0.022
	
	
	65
	
	108
	70
	0.008
	
	
	
	
	
	
	500

	
	
	BOD5
	
	410
	0.044
	
	
	20
	
	
	328
	0.035
	
	
	
	
	
	
	300

	
	
	SS
	
	200
	0.022
	
	
	75
	
	
	50
	0.005
	
	
	
	
	
	
	300

	
	
	氨氮
	
	4.2
	0.0005
	
	
	40
	
	
	2.52
	0.0003
	
	
	
	
	
	
	45

	
	
	石油类
	
	20
	0.002
	
	
	60
	
	
	8
	0.0009
	
	
	
	
	
	
	20

	
	
	LAS
	
	30
	0.003
	
	
	65
	
	
	10.5
	0.001
	
	
	
	
	
	
	20

	
	
	二甲苯
	
	0.94
	0.0001
	
	
	0
	
	
	0.94
	0.0001
	
	
	
	
	
	
	1.0
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	（2）废水污染物源强核算过程
本项目不新增劳动定员，故生活用水量、排放量不发生改变。前处理工艺产生废水与现有项目一致，本项目主要新增生产废水为水幕帘、喷淋塔产生废水。
1）现有项目生产废水
现有项目生产废水主要为前处理产生废水，包括碱洗废水、酸洗废水、钝化废水、水洗废水。现有项目生产废水量为777.6m3/a。
2）本项目新增水幕帘喷淋废水
厂区拥有3个10m3絮凝沉淀池，用以收集水幕帘、喷淋塔产生废水。沉淀池有效容积为90%，废水定期排放，一年排放4次。则水幕帘、喷淋塔产生废水量为108m3/a（损耗水量为21.6 m3/a）。类比《江西晶科铝业有限公司铝型材加工改扩建项目环境影响报告表》，项目新增喷漆废水各污染因子排放浓度分别为：CODCr：200mg/L、SS：200mg/L、石油类：20mg/L、LAS：30mg/L。
根据《喷漆废水处理工程设计实例-罗春霖》（厦门科林尔环保科技有限公司，福建，厦门，361000）中喷漆废水水质特性，本项目喷漆废水BOD5取410mg/L，氨氮取4.2mg/L，喷漆废水BOD5的排放量为0.044t/a，氨氮的排放量为0.002t/a。本项目漆料使用量为4.5t（二甲苯含量0.929t），二甲苯在20℃水中溶解度0.011%，溶解量0.102kg/a，浓度为0.94mg/L，浓度较低。
本项目生产废水经废水收集池收集后，通过水泵输送至江西虹粤铝业有限公司污水处理站（中和+絮凝沉淀）处理后排至园区管网。
3）全厂生产废水
项目全厂生产废水污染物产排情况见表4-6。
表4-6  项目生产废水污染物产生和排放情况统计表
	类别
	COD
	BOD5
	SS
	氨氮
	TN
	TP
	石油类
	LAS
	氟化物
	二甲苯

	现有项目生产废水（777.6m3/a）
	产生浓度mg/L
	800
	/
	300
	70
	80
	10
	30
	50
	43.72
	/

	
	产生量t/a
	0.622
	/
	0.233
	0.054
	0.062
	0.008
	0.023
	0.039
	0.034
	/

	
	处置措施
	依托江西虹粤铝业有限公司污水处理站

	
	处理效率
	65%
	/
	75%
	40%
	40%
	50%
	60%
	65%
	60%
	/

	
	排放浓度（mg/L）
	280
	/
	75
	42
	48
	5
	12
	17.5
	17.49
	/

	
	排放量（t/a）
	0.218
	/
	0.058
	0.033
	0.037
	0.004
	0.009
	0.014
	0.014
	/

	本项目生产废水（108m3/a）
	产生浓度mg/L
	200
	410
	200
	4.2
	/
	/
	20
	30
	/
	0.94

	
	产生量t/a
	0.022
	0.044
	0.022
	0.0005
	/
	/
	0.002
	0.003
	/
	0.0001

	
	处置措施
	依托江西虹粤铝业有限公司污水处理站

	
	处理效率
	65%
	20%
	75%
	40%
	/
	/
	60%
	65%
	/
	0

	
	排放浓度（mg/L）
	70
	328
	50
	2.52
	/
	/
	8
	10.5
	/
	0.94

	
	排放量（t/a）
	0.008
	0.035
	0.005
	0.0003
	/
	/
	0.0009
	0.001
	/
	0.0001

	全厂生产废水（885.6m3/a）
	产生浓度mg/L
	727.19
	49.68
	287.94
	61.54
	70
	9.03
	28.23
	48.55
	38.39
	0.11

	
	产生量t/a
	0.644
	0.044
	0.255
	0.0545
	0.062
	0.008
	0.025
	0.043
	0.034
	0.0001

	
	排放浓度（mg/L）
	255.19
	39.52
	71.14
	37.6
	41.78
	4.52
	11.18
	16.94
	15.81
	0.11

	
	排放量（t/a）
	0.226
	0.035
	0.063
	0.0333
	0.037
	0.004
	0.0099
	0.015
	0.014
	0.0001

	江西安义工业园区污水处理厂接管标准（mg/L）
	500
	300
	300
	45
	70
	8
	20
	20
	20
	1.0


（3）废水治理设施技术可行性分析
本项目废水主要为生活废水及生产废水，生产废水主要为：脱脂废水、清洗废水、钝化废水、水洗废水、水幕帘、喷淋塔废水，为高效的利用污水处理设施，本项目生产废水依托江西虹粤铝业有限公司污水处理站处理，江西虹粤铝业有限公司于2019年1月23日取得《关于江西虹粤铝业有限公司年产1万吨铝型材建设项目环境影响报告表的批复》，详见附件十五。污水处理站采取“中和+絮凝沉淀”工艺处理，该工艺对COD、SS、石油类、锌及LAS有明显的处理效果。污水处理站设计规模为50t/h，已使用规模为4.4t/h，剩余处理规模45.6t/h，本项目全厂生产废水排放量为885.6t/a（2.68t/d，0.335t/h），污水处理站剩余容量可满足本项目生产废水需求，且根据《排污许可证申请与核发技术规范铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）C.5中推荐的可行技术，污水处理站“中和+絮凝沉淀”处理工艺可行，故本项目生产废水依托可行，污水处理工艺可行。
（4）依托集中污水处理厂可行性分析
江西安义高新技术产业园区污水处理厂位于安义县东阳镇东阳村耦弯段加油站西面，2012年6月动工，2014年11月一期工程投入运营。项目总投资约6137.85万元，总占地面积约54亩，一期工程处理量2万m3/d，远期规划4万m3/d，污水处理工艺为：格栅井（事故池）+均化池+反应池+物化沉淀池+中和池+水解酸化池+改良SBR池+BAF池+清水池+消毒池，污水处理厂目前处理污水1.8万m3/d，余量0.2万m3/d，本项目废水排放为108m3/d，占江西安义高新技术产业园区污水处理厂剩余接纳废水量的5.4%，故项目依托江西安义高新技术产业园区污水处理厂可行。
本项目位于江西安义高新技术产业园区，处于安义高新技术产业园污水处理厂纳污范围内，且园区污水管网已建成，可接纳本项目废水。本项目污水主要污染物为pH、CODCr、SS、LAS、石油类、锌等，依托江西虹粤铝业有限公司污水处理站处理后，外排废水浓度可以达到安义高新技术产业园污水处理厂接管标准，远小于污水处理厂的处理规模，废水量在污水处理厂容量之内，水质也符合污水处理厂进水水质的要求，本项目废水不会对安义高新技术产业园污水处理厂的处理工艺带来冲击，废水的排入不会影响它正常运行。综上所述，本项目废水预处理后进入安义高新技术产业园污水处理厂处理的方案可行。
本项目废水不直接排入潦河，生产废水、生活污水经预处理达标后接入园区污水处理厂，经污水厂深度处理达标后尾水排入潦河。项目废水排放量较小，污染物排放负荷占园区污水厂处理能力比例低；在废水稳定达标排放、厂区三级水环境风险防控体系有效落实前提下，项目营运期废水排放不会改变潦河安义段水体功能，对潦河水环境及下游永修细房国考断面影响较小。
（5）废水监测要求
根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020），本项目废水监测计划见表4-7。
表4-7  废水监测计划一览表
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	执行排放标准

	DW001废水总排口
	pH、COD、BOD5、SS、NHs-N、总磷、总氮、石油类、LAS、氟化物、二甲苯
	1次/半年
	安义高新技术产业园污水处理厂接管标准，《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4中三级标准


3、噪声
（1）噪声污染源情况
本次改扩建主要新增产生噪声的设备为1台风机，其等效声级值范围75~85dB（A）。通过采取基础减振、距离衰减，以及合理布置噪声源等有效降噪措施后，噪声源强在50~65dB（A）。本项目主要噪声源分布及相关参数见表4-8。
表4-8  工业企业噪声源强调查清单（室外声源）  单位：dB（A）
	序号
	建筑物名称
	声源名称
	型号
	声源源强
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	运行时段

	
	
	
	
	声压级/dB(A)
	距声源距离/m
	设备数量（台）
	
	X
	Y
	Z
	

	1
	厂房外
	风机
	/
	85
	1
	1
	减振、隔声
	10
	10
	3
	2640h


（2）噪声排放达标分析
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的有关规定，采用点声源等距离噪声衰减预测模式，预测项目对厂界噪声的影响。
1）室内声压级计算公式：


式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；
Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；
R—房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；
r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。
2）室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级计算公式：


式中：Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB；
N——室内声源总数。
3）靠近室外围护结构处的声压级计算公式：


式中：Lp2i（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。


式中：Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；
Lp2（T）—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；
S——透声面积，m2。
4）工业企业多点声源叠加模式
设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：


式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；
T—用于计算等效声级的时间，s；
N—室外声源个数；
ti—在T时间内i声源工作时间，s；
M—等效室外声源个数；
tj—在T时间内j声源工作时间，s。
根据本工程噪声源的分布，对项目厂址的厂界四周噪声影响进行预测计算。本项目厂界噪声预测结果见表4-9。
表4-9  项目厂界噪声预测结果一览表  单位：dB（A）
	位置
	叠加源强
	减振量
	与噪声源最小距离（m）
	贡献值dB（A）

	东厂界
	85
	25
	70
	23.10

	南厂界
	
	
	10
	40.00

	西厂界
	
	
	62
	24.15

	北厂界
	
	
	32
	29.90


本项目建成后，从表4-9可知，评价区域厂界噪声均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区要求，故项目对周围环境影响较小。为进一步降低项目对所在地声环境功能的影响，建设单位可采取以下措施：
1）提高设备安装精度，同时采用减振措施，将设备基础设置于衬垫（如砂垫）或减振器（如橡胶减振器、金属减振器）上。
2）生产设备应选用同类型设备中的低噪声型号。
3）加强设备维护及管理，避免设备故障带来的高噪声。
4）合理规划场地布局，对进出车辆加强管理，限制车速，禁鸣喇叭。
通过采取以上措施后，各厂界噪声均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，即昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A），对周边环境影响较小。
（3）噪声监测要求
按照《排污单位自行监测技术指南 金属铸造工业》（HJ1251-2022）的要求对项目噪声污染源情况以及污染治理设施的运转情况进行定期检查，监测可委托有资质的单位实施，监测方法按环境监测技术规范进行。噪声监测计划见表4-10。
表4-10  噪声监测计划一览表
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	执行排放标准

	厂界外1m
	噪声
	1次/季，昼夜各1次
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准






	运营期
环
境
保
护
措
施
	4、固体废物
（1）固体废物污染源情况
项目全厂固体废物包括一般工业固废、危险废物、生活垃圾，产生和处置情况见表4-11。
表4-11  全厂固体废物污染源产生、排放汇总表
	固废产生环节
	固废名称
	固废属性
	主要有毒有害物质名称
	固废代码
	物理
性状
	环境危险特性
	产生量
t/a
	贮存方式
	利用处置方式和去向
	利用或处置量t/a

	机加工
	废边角料及不合格品
	一般工业固体废物
	/
	900-099-S59
	固态
	/
	13
	一般工业固废暂存间
	外售综合利用
	13

	包装
	废包装材料
	
	/
	900-003-S17
	固态
	/
	0.5
	
	外售综合利用
	0.5

	喷粉
	除尘器灰渣
	
	/
	900-099-S59
	固态
	/
	2.705
	
	外售综合利用
	2.705

	废气处理
	回收粉尘
	
	/
	900-099-S59
	固态
	/
	3.85
	
	回用于生产
	3.85

	机加工
	废机油
	危险废物
	矿物质油
	900-214-08
	液态
	T，I
	0.05
	危险废物暂存间
	委托有资质单位处理
	0.05

	
	废机油桶
	
	矿物质油
	900-249-08
	固态
	T，I
	0.005
	
	委托有资质单位处理
	0.005

	
	废含油抹布
	
	矿物质油
	900-041-49
	固态
	T
	0.01
	
	委托有资质单位处理
	0.01

	废气处理
	废活性炭
	
	VOCs
	900-039-49
	固态
	T
	6.72
	
	委托有资质单位处理
	6.72

	表面预处理
	槽渣
	
	高分子聚合物
	336-064-17
	固态
	T/C
	0.02
	不暂存，直接交由有危废资质单位运走处理
	0.02

	喷漆
	废油漆渣
	
	有机物
	900-252-12
	固态
	T，I
	0.097
	危险废物暂存间
	委托有资质单位处理
	0.097

	包装
	废油漆桶
	
	有机物
	900-041-49
	固态
	T/In
	0.2
	
	委托有资质单位处理
	0.2

	包装
	废包装桶
	
	有机物
	900-041-49
	固态
	T/In
	0.05
	
	委托有资质单位处理
	0.05

	员工生活
	生活垃圾
	生活垃圾
	/
	900-099-S61
	固态
	/
	19.8
	垃圾桶
	环卫部门清运
	19.8


表4-12  项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表
	序号
	贮存场所（设施）名称
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	位置
	占地面积
	贮存方式
	贮存能力
	贮存周期

	1
	危废暂存间
	废机油
	HW08
	900-249-08
	厂区钣金车间东侧
	10m2
	危废暂存间
	6t
	3个月

	2
	
	废机油桶
	HW08
	900-249-08
	
	
	
	
	

	3
	
	废含油抹布
	HW08
	900-041-49
	
	
	
	
	

	4
	
	槽渣
	HW17
	336-064-17
	
	
	
	
	

	5
	
	废油漆渣
	HW12
	900-252-12
	
	
	
	
	

	6
	
	废活性炭
	HW49
	900-039-49
	
	
	
	
	

	7
	
	废油漆桶
	HW49
	900-041-49
	
	
	
	
	

	8
	
	废包装桶
	HW49
	900-041-49
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	（2）固体废物源强核算过程
现有项目产生的废边角料及不合格品、废包装材料、除尘器灰渣、废机油、槽渣、生活垃圾，产生量详见现有项目产污及达标性分析，本项目新增工艺主要涉及变动的废物主要有回收粉末、废活性炭、废油漆渣、废油漆桶、废包装桶。
1）一般工业固体废物
①回收粉末：
项目喷塑粉尘经“旋风+布袋除尘器”处理，会产生一定量的除尘灰，根据工程分析可知，收集的粉尘量约为4.143t/a，经收集后回用于喷塑工序。
2）危险废物
①废活性炭：
本项目活性炭总装填量为480kg。根据废气源强计算，本项目喷漆废气有机废气削减浓度为22.78mg/m3，固化废气有机废气削减浓度为4mg/m3。
根据《关于强化VOCs治理攻坚着力做好2023年臭氧污染防治工作的通知》（赣环大气委办字〔2023〕4号），活性炭更换周期根据公式：


式中，m一活性炭的用量；
s一动态吸附量一般取15%；
c一活性炭削减废气浓度，mg/Nm3；
Q一风量；
t一运行时间8h/d。
计算得出项目喷漆废气活性炭更换周期为19.8天，项目取20天，一年更换10次，废活性炭更换量4.8t/a，固化废气活性炭更换周期为112.5天，项目取100天，一年更换4次，废活性炭更换量1.92t/a，则废活性炭产生量为6.72t/a。废活性炭属《国家危险废物名录（2025年版）》HW49类危险废物，危险废物编号900-039-49。在厂内临时贮存后，交由有资质单位进行处置。
②废油漆渣：
喷漆过程中会产生漆渣，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“33-37，431-434 机械行业系数手册”中“33 金属制品业”，染料、涂料废物等产生系数0.495kg/t产品，项目需铝卷1300t，其中3万平方米需喷漆处理，需铝板195t/a，故本项目漆渣产生量约为0.097t/a，类别代码为HW12（900-252-12），收集后暂存至危险废物暂存间后委托有相关资质单位处理。
③废油漆桶：
根据企业提供的资料，废油漆桶产生量为0.2t/a，类别代码为HW49（900-041-49），收集后暂存至危险废物暂存间后委托有相关资质单位处理。
（3）固体废物环境保护措施
1）一般工业固体废物环境影响分析
本项目除尘器灰渣属于一般工业固体废物，在处置前存放在一般固废暂存场所内，一般工业固废暂存间满足防渗漏、防雨淋、防扬尘要求，不会对周围土壤和地下水环境产生污染。
建设单位在厂房内设置一般固废暂存间10m2，最大贮存能力6t，建成后全厂一般工业固废年产生量为20.055t/a，一般工业固废平均转运周期为2个月，则一般固废最大暂存量为3.34t，所以建设单位设置一般固废暂存区10m2贮存容量可以满足本项目一般固废的暂存需求。因此本项目一般固废暂存区是可行的。
2）危险废物环境影响分析
①危险废物贮存场所（设施）环境影响分析
危险固废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关要求建设，具体固体废物贮存要求如下：
A.贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。
B.贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。
C.贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。
D.贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s)，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s)，或其他防渗性能等效的材料。
E.同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。
F.贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。
本项目依托现有项目已建危废暂存间，已设置贮存分区，地面、墙面裙脚已采取防腐、防渗处理，危废暂存间面积10m2，最大暂存量6t，项目全厂危险废物最大暂存量为7.137t，预计暂存3个月，最大暂存量1.78t，危废暂存间容量可满足项目危废暂存需求。
现有项目危险废物贮存库照片如下图所示：
[image: ][image: ]
②危险废物运输过程的环境影响分析
本项目产生的危险废物将委托有资质单位进行集中处理，做到合理处置，将对环境的危害降到最低。废活性炭、废油漆渣、废油漆桶等收集后由专用容器盛装，一并暂存于危废暂存间，由于量不多，且路程短，正常情况下不会有危险废物的散落、泄漏。对于危险废物的收集和管理，建设单位应委派专人负责，认真执行五联单制度。做好每次转交处理废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单，并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出当地生态环境行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行，第四联交接受单位，第五联交接受地生态环境局，进入江西省危废监管平台进行管理。
危险废物暂存危废暂存间，定期由专业有资质的单位进行运输，运输方式为汽运，运输时应当采取密闭、遮盖、捆扎等措施防止散落和泄露；运输危险废物的人员，应当接受专业培训，经考核合格后，方可从事运输危险废物的工作；运输危险废物的单位应制定在发生意外事故时应采取的应急措施和防范措施，运输时发生突发性事故必须采取措施消除或者减轻对环境的污染危害，及时通报给附近的单位和居民，并向事故发生地以上的人民政府生态环境行政主管部门和有关部门报告，接受调查处理。通过采取以上措施后，可将对运输路线沿线环境敏感点的危害性降至最低。
5、地下水、土壤环境影响分析
（1）污染源及污染途径
项目废水经预处理后，纳管排入江西安义高新技术产业园区污水处理厂处理，经污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，尾水排放至潦河，正常情况下废水不会对土壤造成影响。
项目运营期产生的危险废物暂处于危废暂存间内，委托有资质单位处置；一般工业固体废物暂存于一般固废暂存间，定期外售；生活垃圾由环卫清运。因此各类固体废物不会受到雨水淋溶或风力作用而进入外环境；同时对厂区内危废暂存间、化粪池、污水处理设施等建构筑物均采取了防腐、防渗措施，可有效的防止废水渗透到地下污染土壤，一般情况下，不会发生地表水径流污染和固体废物入渗污染。
项目运营过程中需要使用油漆、水性漆、稀释剂等，在运营过程中又不可能避免存在跑、冒、滴、漏现象，如果漆料渗入地下，将会对土壤、地下水产生污染影响。
本项目污染土壤、地下水的主要可能的途径为：
①漆料仓库和危废暂存间的地面未进行防腐、防渗处理，油漆、稀释剂等的跑、冒、滴、漏的物料渗入土壤、地下水。
②危废暂存间的地面因长期使用或工程质量不符合要求出现破损、断裂情况，造成物料渗入土壤、地下水。
（2）污染防治措施
1）源头控制措施
①严格按照国家相关规范要求，对厂区内各污水处理设备等采取相应措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；
②设备和管线尽量采用“可视化”原则，即尽可能地上敷设和放置，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地泄漏而可能造成的地下水污染。对地下管道、管道内外均采用防腐处理，定期对管道进行检漏，对出现泄漏处的土壤进行换土；
③严格固体废物管理，不接触外界降水，使其不产生淋滤液，严防污染物泄漏到地下水中。
2）防渗措施
根据《环境影响评价技术导则地下水环境》中“地下水污染防渗分区参照表”，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，针对不同的区域提出相应的防渗要求。重点防渗区：漆料仓库、喷涂生产线、表面前处理生产线、危废暂存间、沉淀池、污水收集设施；一般防渗区：一般固废仓库、公辅工程区域；简单防渗区：办公楼、其他区域等。
现有厂区分区防控措施见表4-13。
表4-13  项目污染区划分及防渗等级一览表
	序号
	防渗区域或部位
	防渗
等级
	防渗要求

	1
	危废暂存间、表面前处理区、喷粉区、烘干固化区、沉淀池、污水收集池
	地面、侧壁、池底、池壁
	重点防渗区
	等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB18597执行。

	2
	生产车间、一般固废间、化粪池等
	地面、池壁
	一般防渗区
	等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB16889执行。

	3
	办公楼、其他区域等
	地面
	简单防渗区
	一般地面硬化


现有厂区危废暂存间、表面前处理区、喷粉区、沉淀池、污水收集池等区域采取了重点防渗措施，生产车间、一般固废间、化粪池采取了一般防渗措施，办公室采取了简单防渗措施。现有厂区采取了上述防渗措施后，可达到防渗要求。
本项目新增喷漆区及油漆仓库。项目全厂分区防控措施见表4-14。
表4-14  项目全厂分区防控措施一览表
	序号
	防渗区域或部位
	防渗
等级
	防渗要求

	1
	危废暂存间
	地面、侧壁
	重点防渗区
	单元防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，参照GB18597执行。

	2
	表面前处理区、喷粉区、喷漆区、烘干固化区、污水处理站
	地面、侧壁、池底、池壁
	重点防渗区
	等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s

	3
	生产车间、一般固废间、化粪池等
	地面、池壁
	一般防渗区
	等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB16889执行。

	4
	办公楼、其他区域等
	地面
	简单防渗区
	一般地面硬化


6、环境风险分析
（1）风险调查
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，Q按下式进行计算：
[image: ]
式中：q1，q2……qn—每种危险物质的最大存在量，t；
Q1，Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。
当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。
当Q≥1时，将Q值划分为：1≤Q＜10；10≤Q＜100；Q≥100。
本项目Q值计算见表4-15。
表4-15  项目Q值计算表
	序号
	名称
	CAS
	临界量/t
	最大存在总量/t
	该种危险物质的Q值

	1
	油漆底漆
	二甲苯
	1330-20-7
	10
	0.01
	0.001

	2
	
	丙二醇甲醚醋酸酯
	108-65-6
	50
	0.002
	0.00004

	3
	油漆面漆
	二甲苯
	1330-20-7
	10
	0.0146
	0.00146

	4
	
	丙二醇甲醚醋酸酯
	108-65-6
	50
	0.005
	0.0001

	5
	
	醋酸丁酯
	123-84-6
	50
	0.005
	0.0001

	6
	油漆光面漆
	二甲苯
	1330-20-7
	10
	0.0048
	0.00048

	7
	
	丙二醇甲醚醋酸酯
	108-65-6
	50
	0.0025
	0.00005

	8
	
	醋酸丁酯
	123-84-6
	50
	0.001
	0.00002

	9
	稀释剂
	二甲苯
	1330-20-7
	10
	0.05
	0.005

	10
	
	丙二醇甲醚醋酸酯
	108-65-6
	50
	0.02
	0.0004

	11
	
	醋酸丁酯
	123-84-6
	50
	0.03
	0.0006

	12
	机油
	/
	2500
	0.2
	0.00008

	13
	天然气
	74-82-8
	10
	0.2
	0.02

	风险导则（HJ169-2018）附录B表B.1Q值合计
	0.02933


本项目重点关注危险物质主要有机油、天然气等。本项目风险物质用量很少，Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）4.3，风险潜势为Ⅰ，本次风险评价为简单分析。
（2）环境风险识别
分析危险物质特性及可能的环境风险类型，识别危险物质影响环境的途径，分析可能影响的环境敏感目标，具体见表4-16。
表4-16  建设项目环境风险单元识别表
	序号
	危险单元
	风险源
	主要风险物质
	环境风险类型
	环境风险途径
	次生/伴生污染物
	可能影响的环境敏感目标

	1
	原料区、危废间
	油漆底漆、油漆面漆、油漆光面漆、稀释剂、切削液、润滑油
	有机化合物、二甲苯、油类物质
	火灾、泄漏、爆炸
	液体物质、发生泄漏遇明火或其他易燃物质会发生火灾，甚至发生爆炸
	/
	主要可能影响泄漏点附近的员工，对环境空气、地表水、地下水、土壤外有一定影响

	2
	天然气管道
	天然气
	天然气
	火灾、泄漏、爆炸
	发生泄漏遇明火或其他易燃物质会发生火灾，甚至发生爆炸
	/
	主要可能影响泄漏点附近的员工，对环境空气有一定影响

	3
	污水处理站
	生产废水
	COD、SS、石油类等
	泄漏
	发生泄漏
	生产废水
	主要可能影响泄漏点附近的土壤、地下水及附近地表水体

	4
	表面处理区
	脱脂槽、清洗槽、钝化槽
	脱脂剂、清洗剂、钝化剂
	泄漏、腐蚀
	槽液因槽体破损或操作不当发生泄漏，酸碱液及含铬废液进入土壤或地表水，造成土壤和水体污染
	生产废水
	主要可能影响泄漏点附近的员工，对土壤、地下水、地表水有一定影响

	5
	喷粉房
	粉末涂料
	粉尘
	粉尘爆炸
	粉末涂料在喷涂和回收过程中形成的悬浮粉尘达到爆炸极限，遇明火、静电或高温发生粉尘爆炸
	粉尘、CO
	主要可能影响车间内员工，对环境空气有一定影响

	6
	喷漆房
	油漆底漆、油漆面漆、油漆光面漆、稀释剂
	有机化合物、二甲苯
	火灾、爆炸
	喷漆房内漆雾和有机溶剂挥发气体浓度较高，遇明火或静电发生火灾爆炸；废漆渣泄漏可污染土壤和水体
	VOCs、漆雾、废漆渣
	主要可能影响喷漆房附近的员工，对环境空气、土壤有一定影响


（3）环境风险分析
1）大气环境风险分析
对于正常生产产生的废气，在工程设计及本次环评中已提出了合理可行的治理措施，能够确保达标排放。本工程危险物质发生泄漏后会遇明火易发生火灾、爆炸后，会产生一定量的燃烧产物烟尘和一氧化碳有毒有害气体，对大气环境造成影响。
2）地表水环境风险分析
废水的事故排放条件下对周围水环境质量影响会增加。为保护环境及周围敏感点，建设单位必须保证废水处理设施的正常运转，保证污染物的有效去除，一旦出现故障，应立即检修，禁止事故状态下排放废水。
通过采取上述水环境风险防范措施，可有效保证事故废水不外排，切断了泄漏物料向地表水体转移的途径，从而避免了地表水环境风险。
因此评价要求企业应编制应急预案，并按照应急预案相关内容对燃爆事故后或者泄漏后的大气、地表水等采取有效应急措施，使其对环境空气的危险性将至最低。
3）地下水、土壤环境风险分析
本环评要求加强全厂防渗工作，防渗设计应按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中有关规定实施。在严格执行环评提出的风险防范措施和制定有效的突发环境事件现场应急措施前提下，本工程基本不会对地下水和土壤环境产生环境风险。
（4）环境风险防范措施
1）原材料运输、贮存过程中加强防火，杜绝任何火苗在厂区发生。
2）要求企业强化风险意识、加强安全管理，进行广泛系统的培训，使所有操作人员熟悉自己的岗位，树立严谨规范的操作作风，并且在任何紧急状况下都能随时对工艺装置进行控制，并及时、独立、正确地实施相关应急措施。
3）漆料、脱脂剂等化学品的贮存过程中须按照《仓库防火安全管理规则》等规定做到安全贮存。环评建议建设单位对化学品仓库地面设置边沟和集液池，防渗抗氧化性地面，保持干燥且避光、避热；分类堆存，不同物料之间分开一定的距离；仓库配备足够的与化学品性质相适应的消防器材，并由专人维护和保养；仓库周围及内部应设有安全标语，如严禁烟火等；化学品一旦发生泄漏，迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离。用砂土或其它惰性材料吸收。
4）评价要求建设单位应按照《工业建筑防腐蚀设计标准》(GB/T50046-2018)中防渗要求，对化粪池等废水收集设施采取防渗措施，规范设置废水收集设施，并在收集设施附近设置醒目标识牌，容积需满足储存要求，加强环境管理，及时回用，减少储存时间。最大程度降低环境风险的可能性。
5）企业定期对废气收集、处理设施进行维护、修理，使其处于正常运转状态，杜绝事故性排放；一旦发现废气收集、处理设施出现故障，须立即停止生产，待故障排除完毕、治理设施正常运行后方可恢复生产。
6）电气和仪表专业设计按照《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》执行，将能产生电火花的设备放在远离现场的配电室内，并采用密闭电器。
7）在车间和生产岗位配备必要的消防器材及消防工具，如干粉灭火器等，对这些器材应配备专人保管，定期检查，以备事故时急用。
8）污水站废水事故排放防范及应急处置措施
本项目表面前处理脱脂剂、酸洗剂中所用原料含有硫酸、氢氧化钠，若槽液泄漏直接进入地表水体，对水环境影响很大。当发生槽液泄漏时，应迅速围堵、收集，防止物料泄漏经雨水管网直接或间接进入地表水体，引起地表水污染；同时污水站运行设备故障，表面前处理生产废水未经处理或处理不达标造成废水事故排放。
为防范废水事故排放，做好以下防范措施：当班员工经常对排水管道进行检查和维修，保持畅通、完好；加强企业环保安全管理和教育，制定防止事故发生的各种规章制度，并严格执行，使环保安全工作作到经常化和制度化。
9）事故池设置
参照中国石化《水体污染防控紧急措施设计导则》中相关要求，应设置能够储存事故排水的储存设施，储存设施包括事故池、事故罐、防火堤内或围堰内区域等。
事故储存设施总有效容积按下式计算：
公司内需收容的事故排水量计算公式如下：
V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5
式中：注：（V1+V2-V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值。
V1：收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量。注：储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计；本项目V1=0.25m3，即单个油漆桶的泄漏量。
V2：发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）和《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）可知，本项目厂区室外消火栓设计流量取值15L/s，火灾延续时间取1h。则厂区一次消防用水总量约为54m3，计算得出V2=54m3。
V3：发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；V3=0m3。
V4：发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；事故情况下不考虑其他生产废水的产生，V4=0m3。
V5：发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；厂内无露天的生产区域，不考虑事故雨水，取0。
V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5=（0.25+54-0）+0+0=54.25m3。
因此，本项目需设置一座不小于54.25m3的事故池，综合考虑在厂区设置一座70m3的事故池，可以确保在发生风险事故的情况下，各种污水正常排水系统全部切断，综合废水污水、消防水、泄漏物质等全部污水汇入应急事故池内。
企业配套设置迅速切断事故排水直接外排的设施，并使用泵将废水抽入事故池。事故池应采取安全措施，且事故池在平时不得占用，以保证可以随时容纳可能发生的事故废水。
7、环境管理
建设项目环境保护管理是指工程在运营期执行和遵守国家、省、市有关环境保护法律、法规、政策和标准，接受地方生态环境主管部门的环境监督，调整和制定环境保护规划和目标，把不利影响减免到最低限度，加强项目环境管理，及时调整工程运行方式和环境保护措施，最终达到保护环境的目的，取得更好的综合环境效益。
（1）环境管理机构与人员
运营期环境管理主体为南昌市德群实业有限公司，负责具体的环境管理和监测，环境监测可委托有资质的监测单位进行。
（2）环境管理机构职责
环境管理机构负责项目运营期的环境管理与环境监测工作，主要职责：
1）编制、提出该项目运营期的短期环境保护计划及长远环境保护规划。
2）贯彻落实国家和地方的环境保护法律、法规、政策和标准，直接接受生态环境主管部门的监督、领导，配合生态环境主管部门作好环保工作。
3）领导并组织环境监测工作，制定和实施监测方案，定期向主管部门及生态环境主管部门上报。
4）监督项目各排污口污染物排放情况，按《环境保护图形标志――排放口（源）》（GB15562.1-1995）的图形，在各气、水、声排污口（源）挂牌标识，做到各排污口（源）的环保标志明显，便于企业管理和公众监督，确保污染物达到国家排放标准。
（3）项目运营期的环境保护管理
1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运营期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标；
2）负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；
3）负责该项目运营期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案；
4）负责对本单位职工和周边居民进行环保宣传工作。
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根据国家标准《环境保护图形标志-排放口（源）》和国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，企业所有排放口，包括水、气、声、固体废物，必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，同时对污水排放口安装流量计，对治理设施安装运行监控装置。排污口的规范化要符合生态环境部门的有关要求。
（1）排放口整治要求
废水排污口、废气排气筒应设置便于采样、监测，并符合《污染源监测技术规范》要求的采样口和采样平台，无法满足《规范》要求的应由环境监测部门确认采样口位置。对无组织排放的有毒有害气体，应加装引风装置，进行收集、处理，并设置采样点。固体废物贮存、堆放场整治要求。一般固体废物应设置专用贮存、堆放场地。有毒有害固体废物等废物应设置有防扬散、防流失、防渗漏等防治措施的专用堆放场所。在厂界噪声敏感处按《污染源监测技术规范》设置该噪声源的监测点。具体要求如下：
1）废水排放口
项目污水管网必须满足相应规范要求。本项目需在厂内污水排放口处设置总闸，以防止项目事故废水对区域水体造成较大的影响。
2）废气排放口
废气排放口必须符合规定的高度和按《污染源监测技术规范》便于采样、监测的要求，设置直径不小于75mm的采样口。如无法满足要求的，其采样口与环境监测部门共同确认。
3）固定噪声源
按规定对固定噪声源进行治理，并在边界噪声敏感点，且对外界影响最大处设置标志牌。
4）固体废物储存场
固体废物应采取防止二次扬尘措施，废物的堆存场必须设置专用堆放场地，有防扬散、防流失、防渗漏等措施。
（2）排放口立标、建档要求
1）排放口立标要求
污染物排放口（源）及固体废物贮存、堆放场必须按照国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）的规定设置与之相适应的环境保护图形标志牌。环境保护图形标志牌设置位置应距污染物排放口（源）、固体废物贮存（堆放）场或采样点较近且醒目处，并能长久保留。一般污染物排放口（源）、固体废物贮存（堆放）场设置提示性环境保护图形标志牌；危险废物贮存（堆放）场应设置警告性环境保护图形标志牌。
2）排放口建档要求
建设单位应使用环保部门签发的《中华人民共和国规范化排放口登记证》并按要求认真填写。登记证与标志牌配套使用，根据登记证的内容建立排放口管理档案，包括排污单位名称、排污口性质及编号、排污口地理位置、排放主要污染物种类、数量、浓度、排污去向、立标情况、处理设施运行情况及整改意见等。
水、气、声、固排污口（源）挂牌标识见表4-17。
表4-17  环境保护图形符号一览表
	序号
	提示图形符号
	警告图形符号
	名称
	功能

	1
	[image: 废水排放口]
	[image: 未标题-2]
	废水排放口
	表示废水向水体排放

	2
	[image: 13003]
	[image: 4]
	废气排放口
	表示废气向大气环境排放

	3
	[image: 14001]
	[image: 14002]
	一般固体废物
	表示一般固体废物贮存、处置场

	4
	[image: 14001]
	[image: ]
	危险废物
	表示危险废物贮存、处置场

	5
	[image: 未标题-7]
	[image: 未标题-8]
	噪声排放源
	表示噪声向外环境排放


[bookmark: _Ref515821956]表4-18   环境保护图形标志的形状及颜色表
	标志名称
	形状
	背景颜色
	图形颜色

	警告标志
	三角形边框
	黄色
	黑色

	提示标志
	正方形边框
	绿色
	白色


9、环保设备和投资估算
项目环保投资主要用于废气、废水、固体废物及噪声治理。本项目总投资额2400万元，其中环保投资34万元，其为本项目新增环保投资，不含现有已建成环保设施投资。环保投资率1.42%，投资估算见表4-19。
表4-19  项目污染治理投资估算表
	项目
	污染源
	内容
	经费（万元）
	备注

	废水
	生活污水
	化粪池
	0
	依托

	
	生产废水
	依托江西虹粤铝业有限公司污水处理站处理
	0
	依托

	废气
	喷粉粉尘
	旋风+袋式除尘器+15m排气筒（DA002）
	0
	依托现有

	
	喷漆废气
	水幕帘+喷淋塔+活性炭吸附+15m排气筒（DA002）
	25
	新建

	
	固化废气
	活性炭吸附+15m排气筒（DA003）
	0
	依托现有

	噪声
	机械噪声
	减振垫、隔音材料等
	0
	依托现有

	固体废物
	一般工业固废
	固废暂存间
	0
	依托现有

	
	危险废物
	危废暂存间
	0
	依托现有

	
	生活垃圾
	垃圾桶
	0.5
	新建

	地下水、土壤
	分区防渗
	2
	新建

	环境风险
	消防设施、应急演练等
	6.5
	新建

	合计
	34
	/
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	内容
要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	有组织
	喷粉粉尘
	颗粒物
	旋风+袋式除尘器+15m排气筒（DA001）
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	
	喷漆废气
	颗粒物
	水幕帘+喷淋塔+活性炭吸附+15m排气筒（DA002）
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	
	
	非甲烷总烃
	
	《挥发性有机物综合排放控制标准（试行）》（DB_36 2186-2025）

	
	
	
	二甲苯
	
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	
	固化废气、天然气燃烧废气
	非甲烷总烃
	活性炭吸附+15m排气筒（DA003）
	《挥发性有机物综合排放控制标准（试行）》（DB_36 2186-2025）

	
	
	
	二甲苯
	
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	
	
	颗粒物
	
	《工业炉窑大气污染物排放标准（试行）》（DB36 2187-2025）

	
	
	
	氮氧化物
	
	

	
	
	
	二氧化硫
	
	

	
	
	
	烟气黑度
	
	

	
	无组织
	厂界
	颗粒物
	加强车间通风
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	
	
	二甲苯
	
	

	
	
	
	非甲烷总烃
	
	《挥发性有机物综合排放控制标准（试行）》（DB_36 2186-2025）

	
	
	厂房外
	非甲烷总烃
	加强车间通风
	《挥发性有机物综合排放控制标准（试行）》（DB_36 2186-2025）

	地表水环境
	废水排放口（DW001）
	pH、CODCr、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮、石油类、LAS、二甲苯、氟化物
	依托江西虹粤铝业有限公司污水处理站（中和+絮凝沉淀）处理
	江西安义高新技术产业园区污水处理厂接管标准

	
	
	pH、CODCr、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮
	化粪池
	江西安义高新技术产业园区污水处理厂接管标准

	声环境
	生产噪声
	噪声
	减振、隔声、距离衰减
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

	电磁辐射
	/

	固体废物
	一般工业废物（面积10m2）
	回收粉末
	回用于生产
	应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求

	
	危险废物（面积10m2）
	废活性炭
	委托有资质单位处理
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	
	
	废油漆渣
	
	

	
	
	废油漆桶
	
	

	土壤及地下水污染防治措施
	项目原料、一般固废和危险废物分类存放于相应的暂存库内，不设置露天堆场。根据本项目厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，针对不同的区域提出相应的防渗措施。

	生态保护措施
	不涉及

	环境风险
防范措施
	1）原材料运输、贮存过程中加强防火，杜绝任何火苗在厂区发生。
2）要求企业强化风险意识、加强安全管理，进行广泛系统的培训，使所有操作人员熟悉自己的岗位，树立严谨规范的操作作风，并且在任何紧急状况下都能随时对工艺装置进行控制，并及时、独立、正确地实施相关应急措施。
3）漆料、脱脂剂等化学品的贮存过程中须按照《仓库防火安全管理规则》等规定做到安全贮存。环评建议建设单位对化学品仓库地面设置边沟和集液池，防渗抗氧化性地面，保持干燥且避光、避热；分类堆存，不同物料之间分开一定的距离；仓库配备足够的与化学品性质相适应的消防器材，并由专人维护和保养；仓库周围及内部应设有安全标语，如严禁烟火等；化学品一旦发生泄漏，迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离。用砂土或其它惰性材料吸收。
4）评价要求建设单位应按照《工业建筑防腐蚀设计标准》(GB/T50046-2018)中防渗要求，对化粪池等废水收集设施采取防渗措施，规范设置废水收集设施，并在收集设施附近设置醒目标识牌，容积需满足储存要求，加强环境管理，及时回用，减少储存时间。最大程度降低环境风险的可能性。
5）企业定期对废气收集、处理设施进行维护、修理，使其处于正常运转状态，杜绝事故性排放；一旦发现废气收集、处理设施出现故障，须立即停止生产，待故障排除完毕、治理设施正常运行后方可恢复生产。
6）电气和仪表专业设计按照《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》执行，将能产生电火花的设备放在远离现场的配电室内，并采用密闭电器。
7）在车间和生产岗位配备必要的消防器材及消防工具，如干粉灭火器等，对这些器材应配备专人保管，定期检查，以备事故时急用。
8）污水站废水事故排放防范及应急处置措施
本项目表面前处理脱脂剂、酸洗剂中所用原料含有硫酸、氢氧化钠，若槽液泄漏直接进入地表水体，对水环境影响很大。当发生槽液泄漏时，应迅速围堵、收集，防止物料泄漏经雨水管网直接或间接进入地表水体，引起地表水污染；同时污水站运行设备故障，表面前处理生产废水未经处理或处理不达标造成废水事故排放。
为防范废水事故排放，做好以下防范措施：当班员工经常对排水管道进行检查和维修，保持畅通、完好；加强企业环保安全管理和教育，制定防止事故发生的各种规章制度，并严格执行，使环保安全工作作到经常化和制度化。
9）企业配套设置迅速切断事故排水直接外排的设施，并使用泵将废水抽入事故池。事故池应采取安全措施，且事故池在平时不得占用，以保证可以随时容纳可能发生的事故废水。

	其他环境
管理要求
	1、加强环保设施的维护和管理，保证设备正常运行，落实环保资金，以实施治污措施，实现污染物达标排放。
2、建设单位应严格按环境影响报告表的要求认真落实“三同时”，明确职责，专人管理，切实做好环境管理工作，保证环保设施的正常运行。
3、建设单位应当按照排污许可证规定和有关标准规范，依法开展自行监测，并保存原始监测记录。
4、建设单位应根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》等相关法律法规办理排污许可。
5、制定突发环境事件风险应急预案。
6、建设单位应使用环保部门签发的《中华人民共和国规范化排放口登记证》与标志牌配套使用，根据登记证的内容建立排放口管理档案。


[bookmark: _Toc241134455]
六、结论
	本项目符合国家、地方的相关产业政策，选址可行，同时与相关环境功能区划具有很好的符合性，各类污染物经本评价提出的污染防治措施治理后均可达标排放，污染防治措施可行，同时建设单位保证污染治理措施的正常运行，则本项目对周围环境不会产生明显的不利影响。
从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。本项目若新增设施，须向有审批权的生态保护主管部门另行申报。 
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建设项目污染物排放量汇总表                 单位：t/a
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	颗粒物
	1.5716
	/
	/
	1.702
	-1.425
	1.8486
	+0.277

	
	非甲烷总烃
	0.029
	/
	/
	2.47
	-0.029
	2.47
	+2.441

	
	二甲苯
	0
	/
	/
	0.68
	0
	0.68
	+0.68

	
	NOx
	0.131
	/
	/
	/
	/
	0.131
	/

	
	SO2
	0.014
	/
	/
	/
	/
	0.014
	/

	废水
	废水排放总量
	1569.6
	
	
	108
	/
	1677.6
	+108

	
	pH
	6~9
	/
	/
	/
	/
	6~9
	/

	
	CODCr
	0.416
	/
	/
	0.008
	/
	0.424
	+0.008

	
	BOD5
	0.063
	/
	/
	0.035
	/
	0.098
	/

	
	SS
	0.141
	/
	/
	0.005
	/
	0.146
	+0.005

	
	NH3-N
	0.053
	/
	/
	0.0003
	/
	0.0533
	/

	
	TN
	0.077
	/
	/
	/
	/
	0.077
	/

	
	TP
	0.008
	/
	/
	/
	/
	0.008
	/

	
	石油类
	0.009
	/
	/
	0.0009
	/
	0.0099
	+0.0009

	
	LAS
	0.014
	/
	/
	0.001
	/
	0.015
	+0.001

	
	氟化物
	0.014
	
	
	/
	/
	0.014
	/

	
	二甲苯
	/
	/
	/
	0.0001
	/
	0.0001
	+0.0001

	一般固废
	废边角料及不合格品
	13
	/
	/
	/
	/
	13
	/

	
	废包装材料
	0.5
	/
	/
	/
	/
	0.5
	/

	
	除尘器灰渣
	2.705
	/
	/
	2.705
	/
	2.705
	/

	
	回收粉末
	8.288
	/
	/
	4.143
	-8.288
	4.143
	-4.145

	危险废物
	废机油
	0.05
	/
	/
	/
	/
	0.05
	/

	
	废机油桶
	0.005
	/
	/
	/
	/
	0.005
	/

	
	废含油抹布
	0.01
	/
	/
	/
	/
	0.01
	/

	
	废油漆渣
	/
	/
	/
	0.097
	/
	0.097
	+0.097

	
	废活性炭
	0.25
	/
	/
	6.72
	-0.25
	6.72
	+6.47

	
	废油漆桶
	/
	/
	/
	0.2
	/
	0.2
	+0.2

	
	槽渣
	0.02
	/
	/
	/
	/
	0.02
	/

	
	废包装桶
	0.05
	/
	/
	/
	/
	0.05
	/

	生活垃圾
	生活垃圾
	19.8
	/
	/
	/
	/
	19.8
	/


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-① 
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