南昌市儿童家具产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

每批次产品抽取样品2件，其中1件作为检验样品，1件作为备用样品。当单件样品无法满足标准规定的检验要求时，可适当抽取符合要求的样品数量。

2 检验依据

表1 儿童家具产品检验项目、依据、方法
（抽样实施日期：2025年7月1日之前）

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	结构安全
	边缘及尖端
	GB28007-2011
	GB28007-2011

	2
	
	突出物
	GB28007-2011
	GB28007-2011

	3
	
	孔及间隙
	GB28007-2011
	GB28007-2011

	4
	
	折叠机构
	GB28007-2011
	GB28007-2011

	5
	
	翻门、翻板
	GB28007-2011
	GB28007-2011

	6
	
	封闭式家具
	GB28007-2011
	GB28007-2011

	7
	力学
	力学性能（椅凳类）
	向前倾翻、无扶手侧向倾翻、凳任意方向倾翻试验
	GB28007-2011
	GB/T10357.2-2013

	8
	
	
	向后倾翻试验
	GB28007-2011
	GB/T10357.2-2013

	9
	
	
	扶手椅侧向倾翻试验
	GB28007-2011
	GB/T10357.2-2013

	10
	
	
	座面椅背联合静态载荷试验（不适用于转椅）
	GB28007-2011
	GB/T10357.3-2013

	11
	
	
	扶手侧向静载荷试验
	GB28007-2011
	GB/T10357.3-2013

	12
	
	
	扶手垂直向下静载荷试验
	GB28007-2011
	GB/T10357.3-2013

	13
	
	
	座面椅背联合耐久性试验（不适用于转椅）
	GB28007-2011
	GB/T10357.3-2013

	14
	
	
	椅腿向前静载荷试验
	GB28007-2011
	GB/T10357.3-2013

	15
	
	
	椅腿侧向静载荷试验
	GB28007-2011
	GB/T10357.3-2013

	16
	
	
	座面冲击试验
	GB28007-2011
	GB/T10357.3-2013

	17
	
	
	椅背冲击试验
	GB28007-2011
	GB/T10357.3-2013

	18
	
	
	跌落试验
	GB28007-2011
	GB/T10357.3-2013

	19
	
	
	塑料座面附加冲击试验
	GB28007-2011
	GB28007-2011

	20
	
	
	底座静载荷试验（仅适用于转椅）
	GB28007-2011
	QB/T 2280-2016

	21
	
	
	椅背往复耐久性试验（仅适用于转椅）
	GB28007-2011
	QB/T 2280-2016

	22
	
	
	座面往复冲击耐久性试验（仅适用于转椅）
	GB28007-2011
	QB/T 2280-2016

	23
	
	力学性能（桌台类）
	垂直加载稳定性试验
	GB28007-2011
	GB/T10357.7-2013

	24
	
	
	有抽屉桌台稳定性试验
	GB28007-2011
	GB28007-2011

	25
	
	
	连接件试验
	GB28007-2011
	GB28007-2011

	26
	
	
	高桌台防脱离试验
	GB28007-2011
	GB28007-2011

	27
	
	
	主桌面垂直静载荷试验
	GB28007-2011
	GB/T10357.1-2024

	28
	
	
	副桌面垂直静载荷试验
	GB28007-2011
	GB/T10357.1-2024

	29
	
	
	水平静载荷试验
	GB28007-2011
	GB/T10357.1-2024

	30
	
	
	桌面垂直冲击试验
	GB28007-2011
	GB/T10357.1-2024

	31
	
	
	桌腿跌落试验
	GB28007-2011
	GB/T10357.1-2024

	32
	
	
	桌面水平耐久性试验
	GB28007-2011
	GB/T10357.1-2024

	33
	
	力学性能

（柜类）
	搁板稳定性试验
	GB28007-2011
	GB28007-2011

	34
	
	
	有推拉件的小柜稳定性试验
	GB28007-2011
	GB28007-2011

	35
	
	
	至少有一个推拉件的大柜稳定性试验
	GB28007-2011
	GB28007-2011

	36
	
	
	有两个及以上推拉件的大柜稳定性试验
	GB28007-2011
	GB28007-2011

	37
	
	
	连接件试验
	GB28007-2011
	GB28007-2011

	38
	
	
	挂柜防脱离试验
	GB28007-2011
	GB/T 10357.5-2023

	39
	
	
	隔板支承件强度试验
	GB28007-2011
	GB/T 10357.5-2023

	40
	
	
	挂衣棍支承件强度试验
	GB28007-2011
	GB/T 10357.5-2023

	41
	
	
	顶板和底板静载荷试验
	GB28007-2011
	GB/T 10357.5-2023

	42
	
	
	结构和底架强度试验
	GB28007-2011
	GB/T 10357.5-2023

	43
	
	
	推拉件强度试验
	GB28007-2011
	GB/T 10357.5-2023

	44
	
	
	拉门耐久性试验
	GB28007-2011
	GB/T 10357.5-2023

	45
	
	
	推拉件耐久性试验
	GB28007-2011
	GB/T 10357.5-2023

	46
	
	
	推拉件防脱离试验
	GB28007-2011
	GB28007-2011

	47
	
	力学性能

（单层床）
	床铺面冲击试验
	GB28007-2011
	GB/T 24430-2023

	48
	
	
	床铺面耐久性试验
	GB28007-2011
	GB/T 24430-2023

	49
	
	力学性能（沙发）
	座面耐久性试验
	GB28007-2011
	QB/T1952.1-2023

	50
	
	力学性能

（弹簧床垫）
	床垫铺面耐久性试验
	GB28007-2011
	QB/T1952.2-2023

	51
	警示标识
	GB28007-2011
	GB28007-2011

	52
	有害物质限量
	产品甲醛释放量
	GB28007-2011
	GB28007-2011

	53
	
	表面涂层可迁移元素（锑）
	GB28007-2011
	GB 6675.4-2014

	54
	
	表面涂层可迁移元素（砷）
	GB28007-2011
	GB 6675.4-2014

	55
	
	表面涂层可迁移元素（钡）
	GB28007-2011
	GB 6675.4-2014

	56
	
	表面涂层可迁移元素（镉）
	GB28007-2011
	GB 6675.4-2014

	57
	
	表面涂层可迁移元素（铬）
	GB28007-2011
	GB 6675.4-2014

	58
	
	表面涂层可迁移元素（铅）
	GB28007-2011
	GB 6675.4-2014

	59
	
	表面涂层可迁移元素（汞）
	GB28007-2011
	GB 6675.4-2014

	60
	
	表面涂层可迁移元素（硒）
	GB28007-2011
	GB 6675.4-2014

	61
	
	纺织面料游离甲醛
	GB28007-2011
	GB/T2912.1-2009

	62
	
	皮革游离甲醛
	GB28007-2011
	GB/T19941.1-2019
GB/T19941.2-2019

	备注
	不具备椅凳类功能的儿童家具不适用于序号（7）～（22）检验项目，不具备桌台类功能的儿童家具不适用于序号（23）～（32）检验项目，不具备柜类功能的儿童家具不适用于序号（33）～（46）检验项目，不具备单层床功能的儿童家具不适用于序号（47）～（48）检验项目；序号（49）检验项目仅适用沙发；序号（50）检验项目仅适用弹簧床垫。


表2 儿童家具产品检验项目、依据、方法
（抽样实施日期：2025年7月1日之后）

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	结构安全
	边缘及尖端
	GB28007-2011
	GB28007-2011

	2
	
	突出物
	GB28007-2011
	GB28007-2011

	3
	
	孔及间隙
	GB28007-2011
	GB28007-2011

	4
	
	折叠机构
	GB28007-2011
	GB28007-2011

	5
	
	翻门、翻板
	GB28007-2011
	GB28007-2011

	6
	
	封闭式家具
	GB28007-2011
	GB28007-2011

	7
	力学
	力学性能（椅凳类）
	向前倾翻、无扶手侧向倾翻、凳任意方向倾翻试验
	GB28007-2011
	GB/T10357.2-2013

	8
	
	
	向后倾翻试验
	GB28007-2011
	GB/T10357.2-2013

	9
	
	
	扶手椅侧向倾翻试验
	GB28007-2011
	GB/T10357.2-2013

	10
	
	
	座面椅背联合静态载荷试验（不适用于转椅）
	GB28007-2011
	GB/T10357.3-2013

	11
	
	
	扶手侧向静载荷试验
	GB28007-2011
	GB/T10357.3-2013

	12
	
	
	扶手垂直向下静载荷试验
	GB28007-2011
	GB/T10357.3-2013

	13
	
	
	座面椅背联合耐久性试验（不适用于转椅）
	GB28007-2011
	GB/T10357.3-2013

	14
	
	
	椅腿向前静载荷试验
	GB28007-2011
	GB/T10357.3-2013

	15
	
	
	椅腿侧向静载荷试验
	GB28007-2011
	GB/T10357.3-2013

	16
	
	
	座面冲击试验
	GB28007-2011
	GB/T10357.3-2013

	17
	
	
	椅背冲击试验
	GB28007-2011
	GB/T10357.3-2013

	18
	
	
	跌落试验
	GB28007-2011
	GB/T10357.3-2013

	19
	
	
	塑料座面附加冲击试验
	GB28007-2011
	GB28007-2011

	20
	
	
	底座静载荷试验（仅适用于转椅）
	GB28007-2011
	QB/T 2280-2016

	21
	
	
	椅背往复耐久性试验（仅适用于转椅）
	GB28007-2011
	QB/T 2280-2016

	22
	
	
	座面往复冲击耐久性试验（仅适用于转椅）
	GB28007-2011
	QB/T 2280-2016

	23
	
	力学性能（桌台类）
	垂直加载稳定性试验
	GB28007-2011
	GB/T10357.7-2013

	24
	
	
	有抽屉桌台稳定性试验
	GB28007-2011
	GB28007-2011

	25
	
	
	连接件试验
	GB28007-2011
	GB28007-2011

	26
	
	
	高桌台防脱离试验
	GB28007-2011
	GB28007-2011

	27
	
	
	主桌面垂直静载荷试验
	GB28007-2011
	GB/T10357.1-2024

	28
	
	
	副桌面垂直静载荷试验
	GB28007-2011
	GB/T10357.1-2024

	29
	
	
	水平静载荷试验
	GB28007-2011
	GB/T10357.1-2024

	30
	
	
	桌面垂直冲击试验
	GB28007-2011
	GB/T10357.1-2024

	31
	
	
	桌腿跌落试验
	GB28007-2011
	GB/T10357.1-2024

	32
	
	
	桌面水平耐久性试验
	GB28007-2011
	GB/T10357.1-2024

	33
	
	力学性能

（柜类）
	搁板稳定性试验
	GB28007-2011
	GB28007-2011

	34
	
	
	有推拉件的小柜稳定性试验
	GB28007-2011
	GB28007-2011

	35
	
	
	至少有一个推拉件的大柜稳定性试验
	GB28007-2011
	GB28007-2011

	36
	
	
	有两个及以上推拉件的大柜稳定性试验
	GB28007-2011
	GB28007-2011

	37
	
	
	连接件试验
	GB28007-2011
	GB28007-2011

	38
	
	
	挂柜防脱离试验
	GB28007-2011
	GB/T 10357.5-2023

	39
	
	
	隔板支承件强度试验
	GB28007-2011
	GB/T 10357.5-2023

	40
	
	
	挂衣棍支承件强度试验
	GB28007-2011
	GB/T 10357.5-2023

	41
	
	
	顶板和底板静载荷试验
	GB28007-2011
	GB/T 10357.5-2023

	42
	
	
	结构和底架强度试验
	GB28007-2011
	GB/T 10357.5-2023

	43
	
	
	推拉件强度试验
	GB28007-2011
	GB/T 10357.5-2023

	44
	
	
	拉门耐久性试验
	GB28007-2011
	GB/T 10357.5-2023

	45
	
	
	推拉件耐久性试验
	GB28007-2011
	GB/T 10357.5-2023

	46
	
	
	推拉件防脱离试验
	GB28007-2011
	GB28007-2011

	47
	
	力学性能

（单层床）
	床铺面冲击试验
	GB28007-2011
	GB/T 24430-2023

	48
	
	
	床铺面耐久性试验
	GB28007-2011
	GB/T 24430-2023

	49
	
	力学性能（沙发）
	座面耐久性试验
	GB28007-2011
	QB/T1952.1-2023

	50
	
	力学性能

（弹簧床垫）
	床垫铺面耐久性试验
	GB28007-2011
	QB/T1952.2-2023

	51
	警示标识
	GB28007-2011
	GB28007-2011

	52
	有害物质限量
	产品甲醛释放量
	GB18584-2024
	GB18584-2024

	53
	
	表面涂层可迁移元素（锑）
	GB28007-2011
	GB 6675.4-2014

	54
	
	表面涂层可迁移元素（砷）
	GB28007-2011
	GB 6675.4-2014

	55
	
	表面涂层可迁移元素（钡）
	GB28007-2011
	GB 6675.4-2014

	56
	
	表面涂层可迁移元素（镉）
	GB28007-2011
	GB 6675.4-2014

	57
	
	表面涂层可迁移元素（铬）
	GB28007-2011
	GB 6675.4-2014

	58
	
	表面涂层可迁移元素（铅）
	GB28007-2011
	GB 6675.4-2014

	59
	
	表面涂层可迁移元素（汞）
	GB28007-2011
	GB 6675.4-2014

	60
	
	表面涂层可迁移元素（硒）
	GB28007-2011
	GB 6675.4-2014

	61
	
	纺织面料游离甲醛
	GB28007-2011
	GB/T2912.1-2009

	62
	
	皮革游离甲醛
	GB28007-2011
	GB/T19941.1-2019

GB/T19941.2-2019

	备注
	不具备椅凳类功能的儿童家具不适用于序号（7）～（22）检验项目，不具备桌台类功能的儿童家具不适用于序号（23）～（32）检验项目，不具备柜类功能的儿童家具不适用于序号（33）～（46）检验项目，不具备单层床功能的儿童家具不适用于序号（47）～（48）检验项目；序号（49）检验项目仅适用沙发；序号（50）检验项目仅适用弹簧床垫。


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB28007-2011  儿童家具通用技术条件 
GB18584-2024  家具中有害物质限量

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

1

