南昌市课业簿册产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

1、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品20本，其中15本作为检验样品，5本作为备用样品。
检验依据

表1   课业簿册产品检验项目、依据、方法

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	装订
	QB/T 1437-2023
	QB/T 1437-2023

	2
	印刷
	QB/T 1437-2023
	QB/T 1437-2023

	3
	破页张数
	QB/T 1437-2023
	QB/T 1437-2023

	4
	内芯张数
	QB/T 1437-2023
	QB/T 1437-2023

	5
	装订偏差
	QB/T 1437-2023
	QB/T 1437-2023

	6
	脏迹
	QB/T 1437-2023
	QB/T 1437-2023

	7
	白页
	QB/T 1437-2023
	QB/T 1437-2023

	8
	印划线两面对线偏差
	QB/T 1437-2023
	QB/T 1437-2023

	9
	断线
	QB/T 1437-2023
	QB/T 1437-2023

	10
	偏斜
	QB/T 1437-2023
	QB/T 1437-2023

	11
	套印偏差
	QB/T 1437-2023
	QB/T 1437-2023

	12
	成品整体规格尺寸偏差
	QB/T 1437-2023
	QB/T 1437-2023

	13
	内芯施胶度
	QB/T 1437-2023
	GB/T 460-2008

	14
	安全
	QB/T 1437-2023
	QB/T 1437-2023

	14
	标志
	QB/T 1437-2023
	QB/T 1437-2023

	15
	封面、封底定量
	QB/T 1437-2023
	GB/T 451.2-2023

	16
	内芯定量
	QB/T 1437-2023
	GB/T 451.2-2023

	18
	内芯D65亮度
	QB/T 1437-2023
	GB/T 7974-2013

	19
	内芯平滑度
	QB/T 1437-2023
	GB/T 456-2002


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

下列文件凡是注明日期的，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本细则。凡是不注明日期的，其最新版本适用于本细则。

3、判定规则

3.1依据标准

QB/T 1437-2023 课业簿册 
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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