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1.抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
抽样基数及数量：以同一批号的产品为抽样基数，抽样基数满足抽样数量即可。产品的抽样数量见表1。
表1 卫生纸(含卫生纸原纸)产品的抽样数量
	产品
	抽样数量
	检验样数量
	备样数量

	卫生纸
	10个独立包装
	9个独立包装
	1个独立包装


2.检验依据
表2卫生纸产品检验项目、依据及方法
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	灰分
	GB/T 20810-2018
	GB/T 742-2018

	2
	可迁移性荧光物质
	GB/T 20810-2018
	GB/T 20810-2018
GB/T 27741-2018

	3
	细菌菌落总数
	GB/T 20810-2018
	GB/T 20810-2018

	4
	大肠菌群
	GB/T 20810-2018
	GB/T 20810-2018

	5
	金黄色葡萄球菌
	GB/T 20810-2018
	GB/T 20810-2018

	6
	溶血性链球菌
	GB/T 20810-2018
	GB/T 20810-2018


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本规范。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3.判定规则
3.1依据标准
下列文件凡是注明日期的，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本细则。凡是不注明日期的，其最新版本适用于本细则。
GB/T 20810-2018《卫生纸(含卫生纸原纸)》
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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