
南昌市棕纤维弹性床垫产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2件，其中1件作为检验样品，1件作为备用样品。

2 检验依据

表1 2025年棕纤维弹性床垫产品检验项目、依据及方法
（2025年7月1日前）
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	面料及复合面料物理性能-耐摩擦色牢度
	GB/T 26706-2011
	GB/T 3920-2008

	2
	芯料物
理性能
	含水率
	GB/T 26706-2011
	GB/T 26706-2011

	
	
	压缩永久变形率
	GB/T 26706-2011
	GB/T 26706-2011

	3
	安全卫生要求
	GB/T 26706-2011
	GB/T 26706-2011
QB/T 1952.2-2023

	4
	耐久性要求
	GB/T 26706-2011
	GB/T 26706-2011

	5
	抗引燃特性
	GB 17927.1-2011
GB 17927.2-2011
	GB 17927.1-2011
GB 17927.2-2011

	注：安全卫生要求的检验项目为GB/T 26706-2011中序号31、33～38。


表2 2025年棕纤维弹性床垫产品检验项目、依据及方法
（2025年7月1日-8月31日）
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	面料及复合面料物理 性能-耐摩擦色牢度
	GB/T 26706-2011
	GB/T 3920-2008

	2
	芯料物
理性能
	含水率
	GB/T 26706-2011
	GB/T 26706-2011

	
	
	压缩永久变
形率
	GB/T 26706-2011
	GB/T 26706-2011

	3
	安全卫生要求
	GB/T 26706-2011
	GB/T 26706-2011

	4
	耐久性要求
	GB/T 26706-2011
	GB/T 26706-2011

	5
	抗引燃特性
	GB 17927.1-2011
GB 17927.2-2011
	GB 17927.1-2011
GB 17927.2-2011

	6
	有害物
质限量
	甲醛
	GB 18584-2024
	GB 18584-2024

	7
	
	苯
	GB 18584-2024
	GB 18584-2024

	8
	
	甲苯
	GB 18584-2024
	GB 18584-2024

	9
	
	二甲苯（邻、
间、对二甲苯
之和）
	GB 18584-2024
	GB 18584-2024

	10
	
	总挥发性有 机化合物（TV
OC）
	GB 18584-2024
	GB 18584-2024

	11
	
	可分解芳香 胺染料
	GB 18584-2024
	GB 18584-2024

	注：安全卫生要求的检验项目为GB/T 26706-2011中序号31、33～37。


表3 2025年棕纤维弹性床垫产品检验项目、依据及方法
（2025年9月1日之后）
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	面料及复合面料物理性能-耐
摩擦色牢度
	GB/T 26706-2011
	GB/T 3920-2008

	2
	芯料
物理
性能
	含水率
	GB/T 26706-2011
	GB/T 26706-2011

	
	
	压缩永久变形率
	GB/T 26706-2011
	GB/T 26706-2011

	3
	安全卫生要求
	GB/T 26706-2011
	GB/T 26706-2011

	4
	耐久性要求
	GB/T 26706-2011
	GB/T 26706-2011

	5
	阻燃性能
	GB 17927-2024
	GB 17927-2024

	6
	有害
物质
限量
	甲醛
	GB 18584-2024
	GB 18584-2024

	7
	
	苯
	GB 18584-2024
	GB 18584-2024

	8
	
	甲苯
	GB 18584-2024
	GB 18584-2024

	9
	
	二甲苯（邻、间、对二
甲苯之和）
	GB 18584-2024
	GB 18584-2024

	10
	
	总挥发性有机化合物（T
VOC）
	GB 18584-2024
	GB 18584-2024

	11
	
	可分解芳香胺染料
	GB 18584-2024
	GB 18584-2024


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 26706-2011 软体家具 棕纤维弹性床垫
GB 17927.1-2011 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分：阴燃的香烟

GB 17927.2-2011 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第2部分：模拟火柴火焰

GB 17927-2024 家具阻燃性能安全技术规范

GB 18584-2024 家具中有害物质限量
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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