
安环审批〔2026〕8号
关于江西省耀扬铝业有限公司年产3万吨工业型材项目环境影响报告表的批复

江西省耀扬铝业有限公司：

你公司报送的关于《江西省耀扬铝业有限公司年产3万吨工业型材项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）的行政许可申请收悉。经审核，批复如下：
一、项目基本情况及批复意见

（一）项目基本情况。根据环境影响报告表，本项目为新建性质，位于安义高新技术产业园迎宾中大道401号，中心地理位置坐标为东经115°36′39.822″，北纬28°51′8.661″。项目以铝棒、清洗剂、预脱脂剂、脱脂剂、无铬钝化剂、塑粉等为主要原料，经铝棒加热、挤压、矫直、锯切、人工时效、水洗、预脱脂、脱脂、2次水洗、纯水洗、无铬钝化、纯水洗、烘干、喷粉、固化、打包等工序生产喷粉铝型材；以木纹转印膜、喷粉铝型材等为原料，经选膜及切膜、封口、套口及抽真空、烘烤、拆模等工序生产工业铝型材，项目年产工业铝型材30000吨。项目总投资16000万元，其中环保投资58万元，占总投资的0.36%。

（二）项目批复意见。项目基本符合南昌市生态环境分区管控要求，你公司应全面落实环境影响报告表提出的各项染防治和环境风险防范措施，缓解和控制不利环境影响。我局原则同意环境影响报告表中所列工程性质、地点、规模、生产工艺和环境保护对策措施。

二、项目污染防治措施及要求

你公司在项目工程设计、建设和营运过程中应全面落实《报告表》提出的各项环保措施和要求，重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。根据废气中污染物的类别和性质,采取成熟可靠处理工艺,确保各类废气污染物排放按环评要求满足《挥发性有机物综合排放控制标准（试行）》（DB36/2186-2025）、《工业炉窑大气污染物排放标准（试行）》（DB36/2187-2025）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）等相关标准或管控要求。
（二）严格落实水污染防治措施。按照“雨污分流、分质处理”原则,设计废水收集、处理方案,生活污水经化粪池预处理、前处理线清洗废水经“中和+絮凝沉淀”预处理满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)相关标准要求后,由市政污水管网排入安义工业园区污水处理厂处理。

（三）严格落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备并合理布局,采取有效措施控制噪声影响。运行期间南厂界噪声必须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类区标准要求，东、西、北厂界噪声必须达到《工业企业厂界环境噪声排放准》(GB12348-2008)中2类区标准要求。
（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。严格履行危险废物转移相关环保手续,产生的危险废物应定期委托有资质的单位进行综合利用或处置,产生的一般工业固体废物应合法处置。应在厂区内设置足够容积的一般工业固体废物、危险废物贮存设施;贮存设施的设计、建设和运行必须满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求,采用库房、包装工具(罐、桶、包装袋等)贮存一般工业固体废物的,其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。

(五)严格落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头控制、分区防治”原则做好土壤和地下水污染防治工作。按环境影响报告表及相关技术规范要求采取防渗、防腐措施,防止项目运营对地下水和土壤造成污染。

(六)严格落实环境风险防范措施。严格落实环境影响报告表中提出的各项环境风险防控措施,认真制定环境风险应急预案,配备环境应急设施和装备。一旦发生环境风险事故,必须立即启动环境风险应急预案,减轻对外环境的污染影响。项目配套的环保设备设施应落实安全生产要求,依法依规履行安全生产相关手续,报相关职能部门同意后方可实施,有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险,确保周边环境安全。 

(七)排污口规范化要求。按国家有关规定要求设置规范的污染物排放口并设立识别标志牌。

 (八)污染物排放总量控制要求。项目污染物排放总量必须满足以下总量控制指标要求，即：COD≤0.836吨/年，NH3-H≤0.084吨/年，TP≤0.0084吨/年，VOCs≤0.6821吨/年，NOx≤3.9553吨/年。
三、项目变更、排污许可和竣工验收等要求

你公司应在项目发生实际排污行为之前，按照国家最新《固定污染源排污许可分类管理名录》纳入排污许可管理，并落实有关要求。

应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，落实环境影响报告表提出的各项环境保护措施，并按规定对环保设施进行验收，验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。编制的验收报告应依法向社会公开，同时报备生态环境部门并接受监督检查。项目经验收合格后方可正式投入运行。

如项目建设性质、规模、地点、生产工艺、环保措施等发生重大变动，应重新报批环境影响报告表；项目批准后超过5年方开工建设的，应报审批部门重新审核。

四、日常环境监管要求

南昌市生态环境保护综合执法支队安义大队负责本项目的日常环境监督管理，履行监管职责，按照《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》(环执法〔2021〕70号)要求，加强对该工程环境保护“三同时”及自主验收监管。
(此件主动公开)

                            南昌市安义生态环境局

                            2026年9月20日
抄送：南昌市生态环境保护综合执法支队安义大队、水大气生态环境股、土壤与自然生态保护股。
南昌市安义生态环境局                  2026年9月20日印发
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